Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.
Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Железнодорожные пути (ПЖ)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Устройство временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 
	

	1
	
	Засыпка участков для устройства временных переездов гранитным щебнем М-600 фр.20-40 
	м³
	6,75
	131-23-ПЖ-доп.1-1
	42,2м2*0,16=6,75м3

	2
	
	Устройство временного переезда через ж/д пути
	м2
	102,3
	131-23-ПЖ-доп.1-2
	18,6*5,5= 102,3м2

	2.1
	
	   - Шпалы железнодорожные деревянные тип 2
	шт.
	156
	
	2,75*0,23*0,16

	2.2
	
	   - Гвоздь строительный 250 мм
	кг
	15
	
	Крепление шпал к существующей шпальной решетке

	2.3
	
	   - Скоба строительная 8х200
	шт.
	100
	
	Скрепление шпал между собой 0,15кг/шт.

	2.4
	
	   - Скоба строительная 8х250
	шт.
	100
	
	Скрепление шпал между собой 0,15кг/шт.

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	3
	
	Демонтаж шпал железнодорожных деревянных
	шт.
	156
	
	80кг/шт.

	5
	
	Погрузка шпал железнодорожных деревянных в автосамосвалы
	т
	12,48
	
	156шт. * 80кг/шт. = 12480кг

	7
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом
	т
	12,48
	
	

	8
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	12,48
	
	


Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
