Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации. Трансбордер

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Наружные сети водоснабжения и канализации. Трансбордер
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий для устройства котлована колодца К2-1
	
	
	
	

	1
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой
	м
	22,96
	131-23-НВК1-01
	

	2
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия 
	м³
	6,16
	131-23-НВК1-01
	(L) 6,48м х 5,0м х (h) 0,19м =6,16м3

	3
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	9,72
	131-23-НВК1-01
	(L) 6,48м х 5,0м х (h) 0,30м =9,72м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	4
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	15,88 /25,93
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 )
6,16м3 * 2 = 12,32т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
9,72м3 * 1,4 = 13,61т

	5
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	
	
	
	

	6
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	25,93
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства котлована колодца К2-1
	
	
	
	

	7
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%)
	м³
	143,2
	131-23-НВК1-01
	(L) 6,48м х 5,0м х (h) 4,51м *0,98 =143,2м3

	8
	
	Доработка дна колодцев вручную (2%)
	м³
	2,92
	131-23-НВК1-01
	(L) 6,48м х 5,0м х (h) 4,51м *0,02 =2,92м3

	9
	
	Устройство щебеночного основания под колодец h=0,3м
	м³
	9,72
	131-23-НВК1-02
	(L) 6,48м х 5,0м х (h) 0,3м =9,72м3

	10
	
	Обратная засыпка котлована грунтом
	м³
	131,48
	131-23-НВК1-13
	(L) 6,48м х 5,0м х (h) 5м -13,49м3 Vколодец -7,31 Vлоток =131,48м3

	11
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	131,48
	
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	12
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы.
	м³/ т
	30,52/ 57,99
	131-23-НВК1-13
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
30,52м3 * 1,9 = 57,99т

	13
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	
	
	
	

	14
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	57,99
	131-23-НВК1-13
	

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи
	
	
	
	

	15
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%)
	м³
	37,17
	131-23-НВК1-07
	т.1-т.2: (L) 24,63м х 1,1м х (h) 1,4м *0,98 =37,17м3

	16
	
	Доработка грунта в траншее вручную (2%)
	м³
	0,76
	131-23-НВК1-07
	т.1-т.2: (L) 24,63м х 1,1м х (h) 1,4м *0,02 =0,76м3

	17
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы 
	м³
	2,71
	131-23-НВК1-08
	т.1-т.2: (L) 24,63м х 1,1м х (h) 0,1м =2,71м3

	18
	
	Устройство обсыпки из песка труб в траншее 
	м³
	11,02
	131-23-НВК1-15
	т.1-т.2: (L) 24,63м х 1,1м х (h) 0,48м – 1,98м3 (Vтруб) =11,02м3

	19
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	22,21
	131-23-НВК1-16
	т.1-т.2: (L) 24,63м х 1,1м х (h) 0,82м =22,22м3

	20
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	22,21
	
	

	21
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	98,52
	
	((L) 24,63м * 4м

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	22
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы
	м³/ т
	15,72 / 29,89
	131-23-НВК1-16
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
15,72м3 * 1,9 = 29,89т


	23
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	
	
	
	

	24
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	29,89
	131-23-НВК1-16
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	25
	
	Прокладка трубы полипропиленовой гофрированной двухслойной ф280 мм в траншее
	м
	27,87
	131-23-НВК1-09
	

	26
	
	Прокладка трубы полипропиленовой двухслойной ф280мм
	м
	2,45
	131-23-НВК1-10
	Монтаж трубопровода Ø280мм
в колодце К2-1

	27
	
	Установка отвода 90 град. для полипропиленовых труб ф280мм
	шт.
	1
	131-23-НВК1-10
	

	28
	
	Установка муфты защитной полиэтиленовой ф330мм L=150мм
	шт.
	1
	131-23-НВК1-10
	

	
	
	Устройство колодца К2-1
	
	
	
	

	29
	
	Устройство лотка трубопровода Ø1000 в котловане колодца К2-1 из бетонной смеси В25
	м³
	4,62
	131-23-НВК1-03
	(L) 2,5м х 2,5м х (h) 1,17м – 2,69м3 Vтр =4,62м3

	30
	
	Установка кольца стенового КС20-6 (2200х600х100мм) В25
	шт. 
 кг
	1 
980
	131-23-НВК1-04
	0,389м3/шт.

	31
	
	Установка кольца стенового КС20-9 (2200х900х100мм) В25
	шт. 
 кг
	3 
 4440
	131-23-НВК1-04
	0,59м3/шт.

	32
	
	Монтаж лестницы С-1 в колодце: 
	кг
	25,62
	131-23-НВК1-11
	

	32.1
	
	     - Уголок стальной 50х5х300
	шт.
кг
	2
22,62
	131-23-НВК1-11
	11,31 кг/шт.

	32.2
	
	     - Арматура ф18мм тип А-1 L=485мм
	шт.
кг
	10
3
	131-23-НВК1-11
	0,3 кг/шт.

	33
	
	Окраска лестницы серой эмалью ПФ115 
	м2
	1,2
	131-23-НВК1-11
	

	34
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	кг
м2
	11,14
34,8
	131-23-НВК1-05
	22,8м2 + 12м2 (поверхность лотка)
Расход 0,32кг/м2

	35
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	кг
м2
	22,28
34,8
	131-23-НВК1-06
	22,8м2 + 12м2 (поверхность лотка)
Расход 2 кг/м2

	
	
	Установка доборных элементов горловины колодца
	
	
	
	

	36
	
	Установка плиты перекрытия 2ПП20-2
	шт.
	1
	131-23-НВК1-12
	0,55м3/шт.

	37
	
	Установка кольца опорного КО.6
	шт.
	1
	131-23-НВК1-12
	0,02м3/шт.

	38
	
	Установка люка чугунного тяжелого Т-60
	шт.
	1
	131-23-НВК1-12
	

	[bookmark: _GoBack]39
	
	Обмазка праймером Технониколь доборных элементов горловины колодца
	кг
м2
	4,67
1
	131-23-НВК1-12
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
