Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство канализации т.1(11а) до т.4 (11б)
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	1
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой
	м
	85,94
	131-23-НВК4-1
	т.1(11а)- т.4(11б) (39,1м +3,87м) *2=85,94м

	2
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом 
	м³
	28,08
	131-23-НВК4-1
	т.1(11а)- т.4(11б) (L) 39,1м х 3,78м х (h) 0,19м =28,08м3

	3
	
	Разборка щебеночного основания мех. способом 
	м³
	41,41
	131-23-НВК4-1
	т.1(11а)- т.4(11б) (L) 12,6м х 3,62м х (h) 0,3м х 0,97 =41,41м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	4
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	69,49/ 114,13
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 )
28,08м3 * 2 = 56,16т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
41,41м3 * 1,4 = 57,97т

	5
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	6
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства котлована колодцев 
	
	
	
	

	7
	
	[bookmark: _GoBack]Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) 
	м³
	117,60
	131-23-НВК4-6
	Кол.11а (L) 5,42м х 4,15м х (h) 2,54м =57,13м3
Кол.11б (L) 5,32м х 3,84м х (h) 2,96м =60,47м3

	8
	
	Устройство щебеночного основания под колодец 
	м³
	1,41
	131-23-НВК4-7
	Кол.11а (L) 2,88м х 2,93м х (h) 0,1м =0,84м3
Кол.11б (L) 2,36м х 2,41м х (h) 0,1м =0,57м3

	9
	
	Устройство обсыпки из песка колодцев с последующим уплотнением
	м³
	10,61
	131-23-НВК4-11
	Кол.11а (L) 3,6м х 3,29м х (h) 0,62м – 1,37м3 Vкол =5,97м3
Кол.11б (L) 3,08м х 2,77м х (h) 0,62м – 0,65м3 Vкол =4,64м3

	10
	
	Обратная засыпка котлована грунтом
	м³
	182,68
	131-23-НВК4-12
	Кол.11а (L) 10,84м х 4,51м х (h) 1,82м – 4,03м3 Vкол =84,95м3
Кол.11б (L) 10,64м х 4,2м х (h) 2,24м – 2,37м3 Vкол =97,73м3

	11
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	182,68
	
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	12
	
	Привозка недостающего грунта для обратной засыпки колодцев
	м³/ т
	65,08 / 123,65
	
	Грунт (γ=1,9 т/м3 )
(182,68м3 -117,6м3) * 1,9 = 65,08м3 / 123,65т

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи 
	
	
	
	

	13
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) 
	м³
	189,17
	131-23-НВК4-1
	т.1(11а)- т.4(11б) (L) 39,1м х 2,36м х (h) 2,05м =189,17м3

	14
	
	Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением
	м³
	3,01
	131-23-НВК4-2
	т.1(11а)-т.2 (L) 12,6м х 1,38м х (h) 0,1м =1,74м3
т.3 -т.4(11б) (L) 9,2м х 1,38м х (h) 0,1м =1,27м3

	15
	
	Устройство обсыпки из песка труб в траншее с последующим уплотнением
	м³
	42,98
	131-23-НВК4-4
	т.1(11а)-т.2 (L) 12,6м х 1,74м х (h) 0,62м – 0,98м3 Vтруб =12,61м3
т.3 -т.4(11б) (L) 9,2м х 1,74м х (h) 0,62м – 0,72м3 Vтруб =9,2м3
т.2 -т.3 (L) 17,3м х 1,74м х (h) 0,83м – 3,81м3 Vтруб =21,17м3

	16
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	207,42
	131-23-НВК4-5
	т.1(11а)-т.2 (L) 12,6м х 2,96м х (h) 1,83м =68,25м3
т.2-т.3 (L) 17,3м х 3,02м х (h) 1,71м =89,34м3
т.3 -т.4(11б) (L) 9,2м х 2,96м х (h) 1,83м =49,83м3

	17
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	207,42
	
	

	18
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	39,1
	
	((L) (12,6м + 17,3м +9,2м) * 4м

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	19
	
	Привозка недостающего грунта для обратной засыпки колодцев
	м³/ т
	18,25/ 34,8
	
	Грунт (γ=1,9 т/м3 )
(207,42м3 -189,17м3) * 1,9 = 18,25м3/ 34,68т


	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	20
	
	Сварка труб ВУС Ф530х10 (изготовление футляра)
	стык
	1
	131-23-НВК4-3
	

	21
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	1
	131-23-НВК4-3
	

	22
	
	Прокладка труб стальных электросварных прямошовных защитным покрытием ВУС 530х 10мм (футляр)
	м
	17,3
	131-23-НВК4-3
	

	23
	
	Протаскивание трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	п.м.
	17,3
	131-23-НВК4-3
	опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 8шт.

	24
	
	Заделка концов футляра
	футляр
	1
	131-23-НВК4-3
	

	25
	
	Прокладка трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 в траншее
	м
	40,5
	131-23-НВК4-3
	

	26
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором марки М100
	м³
	2,18
	131-23-НВК4-3
	

	27
	
	Установка муфты защитной полиэтиленовой ф315 мм
	шт.
	
	
	В новом колодце сети К2

	
	
	Устройство колодца 11а 
	
	
	
	

	28
	
	Установка плиты днища ПН15-1
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-8
	0,27м3/шт

	29
	
	Установка кольца стенового КС15-9
	шт. 
	2
	131-23-НВК4-8
	0,4м3/шт

	30
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП15-2 с центральным отверстием 
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-8
	0,27м3/шт

	31
	
	Установка доборного кольца КС7-1,5
	шт. 
	3
	131-23-НВК4-8
	0,02м3/шт.

	32
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К)
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-8
	

	33
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодца в один слой
	м2
	13,19
	131-23-НВК4-9
	

	34
	
	Обмазка битумной мастикой ж/б деталей колодца в два слоя
	м2
	13,19
	131-23-НВК4-10
	

	
	
	Устройство колодца 11б
	
	
	
	

	35
	
	Установка плиты днища ПН10-1
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-8
	0,18м3/шт.

	36
	
	Установка кольца стенового КС10-9
	шт. 
	3
	131-23-НВК4-8
	0,24м3/шт.

	37
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП10-2
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-8
	0,1м3/шт.

	38
	
	Установка доборного кольца КС7-1,5
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-8
	0,02м3/шт.

	39
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К)
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-8
	

	40
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодца в один слой
	м2
	10,24
	131-23-НВК4-9
	

	41
	
	Обмазка битумной мастикой ж/б деталей колодца в два слоя
	м2
	10,24
	131-23-НВК4-10
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
