Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство канализации т.15 – 1.16
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий для устройства котлована колодца К2
	
	
	
	

	1
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия 
	м³
	0,92
	131-23-НВК5-01
	т.32 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,19м =0,92м3

	2
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	1,45
	131-23-НВК5-01
	т.32 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,30м =1,45м3

	
	
	Разборка дорожных покрытий для устройства траншеи на участках санации
	
	
	
	

	3
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия 
	м³
	15,33
	131-23-НВК5-07
	Уч.1: (L) 6,49м х 3,57м х (h) 0,19м =4,4м3
Уч.2: (L) 9,52м х 3,57м х (h) 0,19м =6,45м3
Уч.3: (L) 1,99м х 3,57м х (h) 0,19м =1,35м3
Уч.4: (L) 4,73м х 3,5м х (h) 0,19м =3,14м3

	4
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	22,49
	131-23-НВК5-07
	Уч.1: (L) 6,49м х 3,31м х (h) 0,30м =6,44м3
Уч.2: (L) 9,52м х 3,31м х (h) 0,30м =9,45м3
Уч.3: (L) 1,99м х 3,31м х (h) 0,30м =1,98м3
Уч.4: (L) 4,73м х 3,25м х (h) 0,30м =4,61м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	5
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	40,19 / 66,02
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 )
(0,92м3 +15,33м3) * 2 = 16,25м3 / 32,5т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
(1,45м3 +22,49м3) * 1,4 = 23,94м3 / 33,52т

	6
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	
	
	
	

	7
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	66,02
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства котлована колодца К2
	
	
	
	

	8
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%)
	м³
	4,22
	131-23-НВК5-01
	т.32 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,89м *0,98 =4,22м3

	9
	
	Доработка дна колодцев вручную (2%)
	м³
	0,09
	131-23-НВК5-01
	т.32 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,89м *0,02 =0,09м3

	10
	
	Устройство щебеночного основания под колодец 
	м³
	0,48
	131-23-НВК5-02
	т.32 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м =0,48м3

	11
	
	Обратная засыпка котлована грунтом
	м³
	5,19
	131-23-НВК5-13
	(L) 2,2м х 2,2м х (h) 1,28м -1м3 Vколодец =5,19м3

	12
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	5,19
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи на участках санации
	
	
	
	

	13
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%)
	м³
	75,70
	131-23-НВК5-07
	Уч.1: (L) 3,49м х 2,27м х (h) 1,73м х 0,98 =13,4м3
Уч.2: (L) 9,52м х 2,27м х (h) 1,73м х 0,98 =36,56м3
Уч.3: (L) 1,99м х 2,27м х (h) 1,73м х 0,98 =7,64м3
Уч.4: (L) 4,73м х 2,27м х (h) 1,77м х 0,98 =18,10м3

	14
	
	Доработка грунта в траншее вручную (2%)
	м³
	1,54
	131-23-НВК5-07
	Уч.1: (L) 3,49м х 2,27м х (h) 1,73м х 0,02 =0,27м3
Уч.2: (L) 9,52м х 2,27м х (h) 1,73м х 0,02 =0,75м3
Уч.3: (L) 1,99м х 2,27м х (h) 1,73м х 0,02 =0,16м3
Уч.4: (L) 4,73м х 2,27м х (h) 1,77м х 0,02 =0,37м3

	15
	
	Устройство обсыпки из песка труб в траншее 
	м³
	19,6
	131-23-НВК5-14
	Уч.1: (L) 6,49м х 1,7м х (h) 0,6м – 0,92м3 Vтруб =5,70м3
Уч.2: (L) 9,52м х 1,7м х (h) 0,6м – 1,35м3 Vтруб =8,37м3
Уч.3: (L) 1,99м х 1,7м х (h) 0,6м – 0,28м3 Vтруб =1,75м3
Уч.4: (L) 4,73м х 1,61м х (h) 0,57м – 0,52м3 Vтруб =3,79м3

	16
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	105,05
	131-23-НВК5-15
	Уч.1: (L) 6,49м х 2,85м х (h) 1,62м =29,96м3
Уч.2: (L) 9,52м х 2,85м х (h) 1,62м =43,95м3
Уч.3: (L) 1,99м х 2,85м х (h) 1,62м =9,19м3
Уч.4: (L) 4,73м х 2,75м х (h) 1,69м =21,94м3

	17
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	105,05
	
	

	18
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	90,92
	
	((L) (6,49м + 9,52м +1,99м +4,73м) * 4м

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	19
	
	Распил существующей бетонной трубы ф600мм для последующей санации 
	м
	10
	131-23-НВК5-08
	Уч.1: (L) 6м 
Уч.2: (L) 3м 
Уч.3: (L) 1м 

	20
	
	Заливка бетоном участков санации 
	м³
	2,05
	131-23-НВК5-08
	Уч.1: (L) 6м х 0,6м – Vтруб (1,70м3+0,47м3) =1,23м3
Уч.2: (L) 3м х 0,6м – Vтруб (0,85м3+0,23м3) =0,61м3
Уч.3: (L) 1м х 0,6м – Vтруб (0,28м3+0,08м3) =0,20м3

	21
	
	Прокладка трубы ПНД гофрированной ф315 мм в траншее
	м
	51,90
	131-23-НВК5-08
	46,37м + 5,53м

	22
	
	Заполнение межтрубного пространства цементным раствором М100
	м³
	2,96
	131-23-НВК5-08
	

	23
	
	Установка муфты защитной полиэтиленовой ф315 мм
	шт.
	1
	131-23-НВК5-10
	В новом колодце сети К2

	
	
	Устройство колодца К2
	
	
	
	

	24
	
	Установка плиты днища d1000 мм
	шт. 
 кг
	1
270
	131-23-НВК5-03
	

	25
	
	Установка кольца стенового (900х900х100мм) 
	шт. 
 кг
	1
400
	131-23-НВК5-04
	

	26
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	кг
м2
	0,9
2,83
	131-23-НВК5-05
	Расход 0,32кг/м2

	27
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	кг
м2
	3,96
2,83
	131-23-НВК5-06
	Расход 0,7 кг/м2

	28
	
	Установка плиты перекрытия ф1000 мм
	шт.
	1
	131-23-НВК5-09
	

	29
	
	Монтаж решетки 1000мм
	шт.
кг
	1
335
	131-23-НВК5-11
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	Обмазка битумной мастикой плиты перекрытия колодца в два слоя
	кг
м2
	2,18
1,56
	131-23-НВК5-12
	Расход 0,7 кг/м2



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
