Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Устройство ливневой канализации К15Б-К15В(+К15А)-К17
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж дорожного бордюра
	шт.
кг
	3,37
400
	131-23-НВК5-1
	К15В-К15А: (L) 3,37м / 4шт. х 100кг/шт. =400кг

	2
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой
	м
	165,64
	131-23-НВК5-2
	т.1(К15Б) -т.2(К15В) ((L) 12,85м х 4,05м) х 2 = 33,8м
т.2(К15В) -т.3(К15А) ((L) 2,98м х 2,46м) х 2= 10,88м
т.2(К15В) -т.4 ((L) 40,76м х 4,05м) х 2 = 89,62м
К17 ((L) 9,30м х 6,37м) х 2 = 31,34м3

	3
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом 
	м³
	52,78
	131-23-НВК5-2
	т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 12,85м х 3,96м х (h) 0,19м = 9,67м3
т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 2,98м х 2,36м х (h) 0,19м = 1,34м3
т.2(К15В) -т.4 (L) 40,76м х 3,96м х (h) 0,19м х = 30,67м3
К17 (L) 9,30м х 6,28м х (h) 0,19м = 11,10м3

	4
	
	Разборка щебеночного основания мех. способом
	м³
	78,38
	131-23-НВК5-2
	т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 12,85м х 3,71м х (h) 0,3м = 14,30м3
т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 2,98м х 2,11м х (h) 0,3м = 1,89м3
т.2(К15В) -т.4 (L) 40,76м х 3,71м х (h) 0,3м = 45,37м3
К17 (L) 9,30м х 6,03м х (h) 0,3м = 16,82м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	5
	
	Погрузка дорожного бордюра в автосамосвалы
	шт.
т
	4
0,4
	
	

	6
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³
т
	131,16
215,29
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 )
52,78м3 * 2 = 105,56т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
78,38м3 * 1,4 = 109,73т

	7
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	215,69
	
	0,4т +215,29т

	8
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	215,69
	
	

	
	
	Земляные работы 
	
	
	
	

	9
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3)
	м³
	406,06
	131-23-НВК5-2
	т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 12,85м х 2,44м х (h) 2,23м = 69,92м3
т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 2,98м х 1,6м х (h) 0,76м = 3,62м3
т.2(К15В) -т.4 (L) 40,76м х 2,44м х (h) 2,23м = 221,78м3
К17 (L) 9,3м х 4,58м х (h) 2,6м = 110,74м3

	10
	
	Устройство щебеночного основания под колодец 
	м³
	1,66
	131-23-НВК5-3
	кол. К15В (L) 2,36м х 2,41м х (h) 0,1м =0,57м3
кол. К17 (L) 3,28м х 3,33м х (h) 0,1м =1,09м3

	11
	
	Устройство песчаного основания с последующим уплотнением
	м³
	6,41
	131-23-НВК5-7
	т.1(К15Б) -т.2 (L) 4,96м х 1,38м х (h) 0,1м = 0,68м3
т.3 -т.4(К15А) (L) 0,93м х 1,28м х (h) 0,1м = 0,12м3
т.5(К15В)-т.6(К17) (L) 40,62м х 1,38м х (h) 0,1м = 5,61м3

	12
	
	[bookmark: _GoBack]Устройство обсыпки из песка труб в траншее  с последующим уплотнением
	м³
	67,60
	131-23-НВК5-9
	т.2-К15В – (S) 13,73м2 х (h) 0,83м – 1,74м3 Vтруб = 9,66м3
т.К15В -т.3 – (S) 7,08м2 х (h) 0,73м – 0,64м3 Vтруб = 4,53м3
т.1(К15) -т.2 – (S) 8,6м2 х (h) 0,615м – 0,39м3 Vтруб = 4,90м3
т.5(К15В)-т.6(К17)– (S)70,48м2 х (h) 0,615м –3,16м3 Vтруб = 40,19м3
т.3 -т.4(К15А) – (S) 1,46м2 х (h) 0,46м – 0,02м3 Vтруб = 0,65м3
К17 – (S) 12,47м2 х (h) 0,615м = 7,67м3

	13
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	461,58
	131-23-НВК5-10
	т.2-К15В – (S) 24,44м2 х (h) 1,89м = 46,19м3
т.К15В -т.3 – (S) 9,86м2 х (h) 0,52м = 5,13м3
т.1(К15) -т.2 – (S) 15,10м2 х (h) 2,01м = 30,35м3
т.5(К15В)-т.6(К17)– (S)123,69м2 х (h) 2,01м = 248,62м3
т.3 -т.4(К15А) – (S) 1,72м2 х (h) 0,9м = 1,55м3
К17 – (S) 41,85м2 х (h) 3,1м = 129,74м3

	14
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	461,58
	
	

	15
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	263,56
	
	((L) (12,85м + 2,98м +40,76м + 9,3м) * 4м

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	16
	
	Привозка недостающего грунта для обратной засыпки
	м³
т
	55,52
105,49
	
	Грунт (γ=1,9 т/м3 )
(461,58м3 -406,06м3) * 1,9 = 55,52м3/ 105,49т

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	17
	
	Прокладка труб стальных с защитным покрытием ВУС 530х 8мм (футляр)
	м
	6,91
	131-23-НВК5-8
	

	18
	
	Протаскивание трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 315мм с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	м
	6,91
	131-23-НВК5-8
	Опорно-направляющее кольцо ОНК-315/530 -3шт.

	19
	
	Заделка концов футляра ф530
	футляр
	1
	131-23-НВК5-8
	

	20
	
	Прокладка труб стальных с защитным покрытием ВУС 430х 8мм (футляр)
	м
	4,4
	131-23-НВК5-8
	

	21
	
	Протаскивание трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 160мм с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/430
	п.м.
	4,4
	131-23-НВК5-8
	Опорно-направляющее кольцо ОНК-160/430 -2шт.

	22
	
	Заделка концов футляра ф430
	футляр
	1
	131-23-НВК5-8
	

	23
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаной смесью   ЦПС М100 В7,5
	м³
	1,53
	131-23-НВК5-8
	

	24
	
	Прокладка трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 315мм в траншее
	м
	57,73
	131-23-НВК5-8
	

	25
	
	Прокладка трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 160мм в траншее
	м
	6,91
	131-23-НВК5-8
	

	
	
	Устройство колодца К15В
	
	
	
	

	26
	
	Установка плиты днища ПН10-1
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-4
	0,18м3/шт.

	27
	
	Установка кольца стенового КС10-9
	шт. 
	2
	131-23-НВК5-4
	0,24м3/шт.

	28
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП10-1
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-4
	0,1м3/шт.

	29
	
	Установка опорного кольца КО-10
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-4
	0,041м3/шт

	30
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К)
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-4
	

	31
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	8,56
	131-23-НВК5-5
	

	32
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	м2
	8,56
	131-23-НВК5-6
	

	
	
	Устройство колодца К17
	
	
	
	

	33
	
	Установка плиты днища ПН20-1
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-4
	0,59м3/шт.

	34
	
	Установка кольца стенового КС20-9
	шт. 
	2
	131-23-НВК5-4
	0,587м3/шт.

	35
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП20-1
	шт.
	1
	131-23-НВК5-4
	0,36м3/шт.

	36
	
	Установка кольца стенового КС10-9
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-4
	0,24м3/шт.

	37
	
	Установка опорной плиты ОП-1К
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-4
	0,41м3/шт.

	38
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К)
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-4
	

	39
	
	Установка плиты ПКЛ 28-12-8
	шт. 
	2
	131-23-НВК5-4
	0,402м3/шт.

	40
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	28,22
	131-23-НВК5-5
	

	41
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	м2
	28,22
	131-23-НВК5-6
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
