Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Ливневая канализация (кол. 26-27)
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	157,73
	31-23-НВК5-01
	 (L) 29,6м х 2,52м х (h) 2,18м х 0,97=157,73м3 

	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	4,88
	31-23-НВК5-01
	(L) 29,6м х 2,52м х (h) 2,18м х 0,03=4,88м3

	
	
	Устройство гравийно-щебёночной подготовки
	м³
	4,38
	31-23-НВК5-02
	(L) 29,6м х 1,48м х (h) 0,1м =4,38м3

	3
	
	Устройство песчаного основания h=0,15м под трубы 
	м³
	5,22
	31-23-НВК5-03
	(L) 29,6м х 1,61м х (h) 0,15м =5,22м3

	4
	
	Устройство обсыпки из песка труб в траншее 
	м³
	44,59
	31-23-НВК5-05
	Кол.26-27: ((L) 21,6м х 2,12м х (h) 0,87м) – 7,65м3 (Vтруб ф630) =32,18м3 
Футляр: ((L) 8м х 2,04м х (h) 1,02м) – 4,22м3 (Vтруб ф820) =12,41м3


	5
	
	Обратная засыпка траншеи песком
	м³
	141,34
	31-23-НВК5-06
	Кол.26-27: ((L) 21,6м х 2,65м х (h) 1,93м) – 7,65м3 (Vтруб ф630) =102,81м3 
Футляр: ((L) 8м х 2,57м х (h) 2,08м) – 4,22м3 (Vтруб ф820) =38,53м3


	6
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	141,34
	
	

	7
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	118,4
	
	(L) 29,6м * 4м

	8
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир.
	м³/ т
	162,61 / 0,31
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(157,73м3 + 4,88м3) * 1,9 = 162,61м3/ 0,31т

	9
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	м³/ т
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	10
	
	Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 820х 14мм (футляр)
	м
	8
	
	

	11
	
	Протаскивание трубы из полипропилена гофрированной с двухслойной стенкой OD 630 SN 16 установкой колец опорно-направляющего ОНК-630/820
	п.м.
	8
	
	опорно-направляющие кольца ОНК-630/820 – 4шт.

	12
	
	Прокладка трубы из полипропилена гофрированной с двухслойной стенкой OD 630 SN 16
	п.м.
	22,3
	
	30,3м- 8м

	13
	
	Заделка концов футляра
	футляр
	1
	
	

	14
	
	Заполнение межтрубного пространства цементной смесью
	м³
	1,45
	
	Смесь: портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5

	15
	
	Замена крышек колодца ф1000мм с гидроизоляцией
	шт.
	2
	
	

	16
	
	Монтаж люков колодцев
	шт.
	2
	
	

	17
	
	[bookmark: _GoBack]Демонтаж трубы раструбной бетонной трубы ф600
	м
	30,3
	
	

	18
	
	Погрузка демонтированной трубы на строительной площадке
	т
	13,70
	
	

	19
	
	Перевозка демонтированной трубы на расстояние 30 км с утилизацией
	т
	13,70
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
