Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство хозпитьевого водопровода

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.1до Уг.2
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15
	шт.
м
	5
4,4
	131-23-НВК3-01
	Уг.2: (L) 4,44м/ 5шт.

	2
	
	Резка асфальтобетонного покрытия фрезой 
	м
	24,03
	131-23-НВК3-01
	Уг.1-Уг.2: ((L) 4,74 х 2 = 9,48м
Уг.2: ((L) 2*4,44м х 4,44(1,23) = 14,55м

	3
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м³
	6,45
	131-23-НВК3-01
	Уг.1-Уг.2: (L) 4,815м х 3,115м х (h) 0,19м = 2,85м3
Уг.2: (L) 4,355м х 4,355м х (h) 0,19м = 3,6м3

	4
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	9,42
	131-23-НВК3-01
	Уг.1-Уг.2: (L) 5,005м х 2,865м х (h) 0,3м = 4,3м3
Уг.2: (L) 4,13м х 4,13м х (h) 0,3м = 5,12м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	5
	
	Погрузка демонтированного дорожного бордюра в автосамосвалы
	м /т
	4,4 /0,44
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=0,1 т/м)
4,4м * 0,1 = 0,44т

	6
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	15,87/ 26,09
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3)
6,45м3 * 2 = 12,9т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
9,42м3 * 1,4 = 13,19т

	7
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	26,53
	
	0,44т +26,09т

	8
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	26,53
	
	

	
	
	Земляные работы 
	
	
	
	

	9
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	35,89
	131-23-НВК3-01
	Уг.1-Уг.2: (L) 5,73м х 1,93м х (h) 1,57м х 0,97 = 16,84м3
Уг.2: (L) 3,215м х 3,215м х (h) 1,9м х 0,97 = 19,05м3

	10
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	1,11
	131-23-НВК3-01
	Уг.1-Уг.2: (L) 5,73м х 1,93м х (h) 1,57м х 0,03 = 0,52м3
Уг.2: (L) 3,215м х 3,215м х (h) 1,9м х 0,03 = 0,59м3

	11
	
	Устройство щебеночного основания под колодцы 
	м³
	1,04
	131-23-НВК3-01
	Уг.1: (L) 2,24м х 2,33м х (h) 0,1м = 0,52м3
Уг.2: (L) 2,24м х 2,33м х (h) 0,1м = 0,52м3

	12
	
	Обсыпка из песка труб и колодцев с последующим уплотнением
	м³
	24,76
	131-23-НВК3-01
	Уг.1: (L) 3м х 3м х (h) 2,02м -4,34м3 Vтр = 11,95м3
Уг.2: (L) 2,84м х 2,84м х (h) 1,1м -2,35м3 Vтр = 6,37м3
Уг.1- Уг.2: (L) 6,005м х 1,585м х (h) 0,85м -1,65м3 Vтр = 6,44м3

	13
	
	Обратная засыпка траншеи и котлованов грунтом
	м³
	53,89
	
	Уг.1: (L) 4,06м х 4,06м х (h) 1,19м = 19,62м3
Уг.2: (L) 3,9м х 3,9м х (h) 1,19м = 18,10м3
Уг.1- Уг.2: (L) 6,005м х 1,585м х (h) 1,19м = 16,17м3

	14
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	53,89
	
	

	15
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	55,86
	
	((L) 6,005м +4,06м+3,9м) * 4м

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	16
	
	Привозка недостающего грунта для обратной засыпки
	м³/ т
	16,89 /32,09
	
	грунт (γ=1,9 т/м3)
(53,89м3 -35,89м3-1,11м3) * 1,9 = 16,89м3 / 32,09т

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	17
	
	Пробивка отверстий в колодцах под футляр
	шт.
	4
	131-23-НВК3-01
	Уг.1 -2шт.
Уг.2 -2шт

	18
	
	Прокладка трубы ВУС стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ф530х8мм (футляр)
	м
	7,94
	131-23-НВК3-01
	

	19
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	м
	7,94
	131-23-НВК3-01
	Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -3 шт.

	20
	
	Заделка концов футляра 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-01
	

	21
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее
	м
	8,18
	131-23-НВК3-01
	

	22
	
	Установка отвода 90 град d315 ПЭ100 SDR17 сегментно-сварного
	шт.
	3
	131-23-НВК3-01
	

	23
	
	Установка муфты d315 SDR17 GF арт.753911823
	шт.
	5
	131-23-НВК3-01
	

	24
	
	Установка муфты защитной Ду365 мм для прохода труб сквозь стену колодца
	шт.
	3
	131-23-НВК3-01
	

	25
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100
	м³
	1,03
	131-23-НВК3-01
	

	26
	
	Заполнение внутреннего пространства Уг.1 цементно-песчаным раствором М100
	м³
	2,98
	131-23-НВК3-01
	

	27
	
	Заполнение внутреннего пространства Уг.2 цементно-песчаным раствором М100
	м³
	1,47
	131-23-НВК3-01
	

	
	
	Устройство колодцев Уг.1
	
	
	
	

	28
	
	Установка плиты днища ПН15
	шт.
	1
	131-23-НВК3-01
	0,38м3/шт.

	29
	
	Установка кольца строительного КС15.9
	шт.
	2
	131-23-НВК3-01
	0,4м3/шт.

	30
	
	Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой
	м2
	14,78
	131-23-НВК3-01
	

	31
	
	Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя
	м2
	14,78
	131-23-НВК3-01
	

	
	
	Устройство колодцев Уг.2
	
	
	
	

	32
	
	Установка плиты днища ПН15
	шт.
	1
	131-23-НВК3-01
	0,38м3/шт.

	33
	
	[bookmark: _GoBack]Установка кольца строительного КС15.9
	шт.
	1
	131-23-НВК3-01
	0,4м3/шт.

	34
	
	Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой
	м2
	10,03
	131-23-НВК3-01
	

	35
	
	Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя
	м2
	10,03
	131-23-НВК3-01
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
