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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	
	1. Организация внутреннего электроосвещения
	
	
	

	
	1. Комплектные устройства
	
	
	

	
	Монтаж ЩО-1
	Компл.
	1
	

	
	Монтаж ЩО-3
	Компл.
	1
	

	
	Монтаж ЩАО
	Компл.
	1
	

	
	
	
	
	

	
	2. Монтаж светотехнического оборудования
	
	
	

	
	Светильник типа ССдПб 01-140-001 IP65 RSHВ005V-140-14-750-G60-PSU-TG, пожаробезопасный, 140 Вт
	шт.
	62
	

	
	Светильник типа ССдПб 01-070-001 IP65 RSHВ005V-070-8-750-G60-PSU-TG, пожаробезопасный, 70 Вт
	шт.
	43
	

	
	Светильник типа ССдВз 1Ех 01-070-001 IP65 RSHВ005V-070-8-750-G60-PSU-TG, взрывозащищенный, 70 Вт
	шт.
	18
	

	
	Светильник типа ССдПб 02-030-001 IP65 RSHВ005V-030-3-750-D-PSU-MG, пожаробезопасный, 30 Вт
	шт.
	4
	

	
	Светильник типа ССдВз 1Ех 02-30-IP65 RSHВ005V-030-3-750-D-PSU-MG, взрывозащищенный, 30 Вт
	шт.
	16
	

	
	Светильник типа RSPR002O-052-01-850-D-PSU-MP, 52 Вт
	шт.
	4
	

	
	Офисный светильник типа RSOF001E-024-01-840-D-PSU-MP, 24 Вт
	шт.
	54
	

	
	Светильник типа OWP/R ECO LED 595 IP54/IP40 4000K, 32 Вт
	шт.
	1
	

	
	Светильник типа ACQUA C 18 WH 4000K, 22 Вт
	шт.
	15
	

	
	Светильник типа ССдПб 02-050-001 IP65 RSHВ005V-050-5-750-D-PSU-MG, пожаробезопасный, 50 Вт
	шт.
	13
	

	
	 Светильник типа ACQUA C 12 WH 4000K, 14 Вт
	шт.
	6
	

	
	Светильник типа DROP LED 9 STANDARD MS 4000K, 9 Вт, в комплекте с микроволновым датчиком движения
	шт.
	5
	

	
	Светильник типа STAR LED 12W 840 BL, 12 Вт, в комплекте с микроволновым датчиком движения
	шт.
	10
	

	
	Саморезы
	кг.
	6
	

	
	3. Монтаж электроустановочных изделий
	
	
	

	
	Выключатель одноклавишный (механизм), открытой установки, 10 А, IP44
	шт.
	2
	

	
	  Выключатель одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP20 
+ рамка на 1 пост, IP20
	шт.
	17
	

	
	  Выключатель одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP55 
+ рамка на 1 пост, IP55
	шт.
	18
	

	
	Переключатель на 2 направления, одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP20 + рамка на 1 пост, IP20
	шт.
	14
	

	
	Переключатель на 2 направления, одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP55 + рамка на 1 пост, IP55
	шт.
	8
	

	
	Взрывозащищенный пост управления из алюминия, 2-х кнопочный, IP66
	шт.
	8
	

	
	Установочная коробка для полых стен
	шт.
	70
	

	
	Установочная коробка для сплошных стен
	шт.
	10
	

	
	Коробка распределительная с клемм., 100х100х50, IP55
	шт.
	300
	

	
	Коробка пластиковая FS с гладкими стенками и клеммниками, IP56, 100х100х50 мм, 5р, 450V, 10A, 6 мм2
	шт.
	60
	

	
	
	
	
	

	
	4. Монтаж шинопроводов
	
	
	

	
	ШП1.1_25А_Al_5W(3P+N+PE+корпус) IP55
	компл.
	1
	

	
	ШП1.2_40А_Al_5W(3P+N+PE+корпус) IP55
	компл.
	1
	

	
	ШП1.1_25А_Al_5W(3P+N+PE+корпус) IP55
	компл.
	1
	

	
	5. Монтаж кабельной продукции
	
	
	

	
	Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, ППГнг(А)-HF 3х1.5
	м
	589
	

	
	Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, ППГнг(А)-HF 5х4
	м
	90
	

	
	Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, для противопожарных систем, ППГнг(А)-FRHF 3х1.5
	м
	         580
	

	
	Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, для противопожарных систем, ППГнг(А)-FRHF 3х2.5
	м
	         400
	

	
	Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, для противопожарных систем, ППГнг(А)-FRHF 3х4
	м
	         200
	

	
	Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, для противопожарных систем, ППГнг(А)-FRHF 3х6
	м
	         175
	

	
	Затягивание в трубу кабель силовой с медной жилой в ПВХ изоляции, для противопожарных систем, ППГнг(А)-FRHF 5х2.5
	м
	         215
	

	
	
	
	
	

	
	6. Монтаж труб
	
	
	

	
	Труба жесткая оцинкованная ø20x1x3000 мм
	м
	589
	

	
	Держатель оцинкованный двусторонний, д.19 - 20мм
	шт.
	600
	

	
	Труба ПВХ жёсткая гладкая д.20мм, лёгкая, 3м
	шт.
	12
	

	
	Держатель с защелкой, д.20мм
	шт.
	50
	

	
	Труба жесткая оцинкованная ø20x1x3000 мм
	м
	280
	

	
	Держатель оцинкованный двусторонний, д.19 - 20мм
	шт.
	300
	

	
	Поворот на 90° из оцинкованной стали, д.20х1мм
	шт.
	90
	

	
	Труба жесткая оцинкованная ø25x1,2x3000 мм
	м
	615
	

	
	Держатель оцинкованный двусторонний, д.25 - 26мм
	шт.
	630
	

	
	Труба жесткая оцинкованная ø32x1,2x3000 мм
	м
	375
	

	
	Держатель оцинкованный двусторонний, д.32мм
	шт.
	400
	

	
	Металлорукав Д=20 мм
	м
	30
	

	
	Металлорукав Д=40 мм
	м
	20
	

	
	
	
	
	

	
	7. Кабельные проходки
	
	
	

	
	Заделка узлов проходов кабеля огнезащитной пеной и герметиком
	шт.
	60
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