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	Кол. уч.
	Подп.
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	Подп.
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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	1. Щиты
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЩО-1
	1612/2022-Р-ЭО л.2
	
	ООО «Макинтех»
	Компл.
	1
	
	E—Kabin X, 400x400x200

	
	ЩО-3
	16/09-21-Р-ЭОМ л.3
	
	ООО «Макинтех»
	Компл.
	1
	
	E—Kabin X, 300x300x150

	
	ЩАО
	16/09-21-Р-ЭОМ л.4
	
	ООО «Макинтех»
	Компл.
	1
	
	E—Kabin X, 400x400x200

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Световые приборы
	
	
	
	
	
	
	

	С1
	Светильник типа ССдПб 01-140-001 IP65 RSHВ005V-140-14-750-G60-PSU-TG, пожаробезопасный, 140 Вт
	ССдПб 01-140-001 IP65 RSHВ005V-140-14-750-G60-PSU-TG
	-
	ООО "РУСЭКОСВЕТ"
	шт.
	62
	-
	или аналог

	С2
	Светильник типа ССдПб 01-070-001 IP65 RSHВ005V-070-8-750-G60-PSU-TG, пожаробезопасный, 70 Вт
	ССдПб 01-070-001 IP65 RSHВ005V-070-8-750-G60-PSU-TG
	-
	ООО "РУСЭКОСВЕТ"
	шт.
	43
	-
	или аналог

	С3
	Светильник типа ССдВз 1Ех 01-070-001 IP65 RSHВ005V-070-8-750-G60-PSU-TG, взрывозащищенный, 70 Вт
	ССдВз 1Ех 01-070-001 IP65 RSHВ005V-070-8-750-G60-PSU-TG
	-
	ООО "РУСЭКОСВЕТ"
	шт.
	18
	-
	или аналог

	С4
	Светильник типа ССдПб 02-030-001 IP65 RSHВ005V-030-3-750-D-PSU-MG, пожаробезопасный, 30 Вт
	ССдПб 02-030-001 IP65 RSHВ005V-030-3-750-D-PSU-MG
	-
	ООО "РУСЭКОСВЕТ"
	шт.
	4
	-
	или аналог

	С5
	Светильник типа ССдВз 1Ех 02-30-IP65 RSHВ005V-030-3-750-D-PSU-MG, взрывозащищенный, 30 Вт
	ССдВз 1Ех 02-30-IP65 RSHВ005V-030-3-750-D-PSU-MG
	-
	ООО "РУСЭКОСВЕТ"
	шт.
	16
	
	или аналог

	С6
	Светильник типа RSPR002O-052-01-850-D-PSU-MP, 52 Вт
	RSPR002O-052-01-850-D-PSU-MP
	-
	ООО "РУСЭКОСВЕТ"
	шт.
	4
	
	или аналог

	С7
	Офисный светильник типа RSOF001E-024-01-840-D-PSU-MP, 24 Вт
	RSOF001E-024-01-840-D-PSU-MP
	-
	ООО "РУСЭКОСВЕТ"
	шт.
	54
	
	или аналог

	С8
	Светильник типа OWP/R ECO LED 595 IP54/IP40 4000K, 32 Вт
	OWP/R ECO LED 595 IP54/IP40 4000K
	-
	ООО «МГК «Световые Технологии».
	шт.
	1
	
	или аналог

	С9
	Светильник типа ACQUA C 18 WH 4000K, 22 Вт
	ACQUA C 18 WH 4000K
	-
	ООО «МГК «Световые Технологии».
	шт.
	15
	
	или аналог

	С10
	Светильник типа ССдПб 02-050-001 IP65 RSHВ005V-050-5-750-D-PSU-MG, пожаробезопасный, 50 Вт
	ССдПб 02-050-001 IP65 RSHВ005V-050-5-750-D-PSU-MG
	-
	ООО "РУСЭКОСВЕТ"
	шт.
	13
	
	или аналог

	С11
	 Светильник типа ACQUA C 12 WH 4000K, 14 Вт
	ACQUA C 12 WH 4000K
	-
	ООО «МГК «Световые Технологии».
	шт.
	6
	
	или аналог

	С12
	Светильник типа DROP LED 9 STANDARD MS 4000K, 9 Вт, в комплекте с микроволновым датчиком движения
	DROP LED 9 STANDARD MS 4000K
	-
	ООО «МГК «Световые Технологии».
	шт.
	5
	
	или аналог

	С13
	Светильник типа STAR LED 12W 840 BL, 12 Вт, в комплекте с микроволновым датчиком движения
	STAR LED 12W 840 BL
	-
	ООО «МГК «Световые Технологии».
	шт.
	10
	
	или аналог

	
	Саморезы
	
	
	
	кг.
	6
	
	

	
	3. Электроустановочные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель одноклавишный (механизм), открытой установки, 10 А, IP44
	
	
	  «Legrand» 
	шт.
	2
	
	или аналог

	
	Выключатель одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP20 + рамка на 1 пост, IP20
	
	
	«Legrand» 
	шт.
	17
	
	или аналог

	
	Выключатель одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP55 + рамка на 1 пост, IP55
	
	
	«Legrand» 
	шт.
	18
	
	или аналог

	
	Переключатель на 2 направления, одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP20 + рамка на 1 пост, IP20
	
	
	«Legrand» 
	шт.
	14
	
	или аналог

	
	Переключатель на 2 направления, одноклавишный (механизм), скрытой установки, 10 А, IP55 + рамка на 1 пост, IP55
	
	
	«Legrand» 
	шт.
	8
	
	или аналог

	
	Взрывозащищенный пост управления из алюминия, 2-х кнопочный, IP66
	Armex CPE-A-12
	
	АО «ДКС»
	шт.
	8
	
	или аналог

	
	Установочная коробка для полых стен
	Avanti
	
	АО «ДКС»
	шт.
	70
	
	или аналог

	
	Установочная коробка для сплошных стен
	Avanti
	
	АО «ДКС»
	шт.
	10
	
	или аналог

	
	Коробка распределительная с клемм., 100х100х50, IP55
	
	
	АО «ДКС»
	шт.
	300
	
	или аналог

	
	Коробка пластиковая FS с гладкими стенками и клеммниками, IP56, 100х100х50 мм, 5р, 450V, 10A, 6 мм2
	
	
	АО «ДКС»
	шт.
	60
	
	или аналог

	
	 4. Шинопроводы
	
	
	
	
	
	
	

	
	ШП1.1_25А_Al_5W(3P+N+PE+корпус) IP55
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	KAM 0205-STD-25 A-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4 ОКНО-5W
	
	3025050
	ООО «Макинтех»
	м.
	180
	
	

	
	KAM 0205-BB-25 A-ПОДАЧА ПИТАНИЯ-5W
	
	3025062
	ООО «Макинтех»
	шт.
	1
	
	

	
	KAM 16-FS-16 A-С ПЛАВКИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ВИЛКИ-L123
	
	3024609
	ООО «Макинтех»
	шт.
	32
	
	

	
	ШП1.2_40А_Al_5W(3P+N+PE+корпус) IP55
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	KAM 0405-BB-40 A-ПОДАЧА ПИТАНИЯ-5W
	
	3024764
	ООО «Макинтех»
	шт.
	1
	
	

	
	KAM 0405-STD-40 A-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4 ОКНО-5W
	
	3024772
	ООО «Макинтех»
	м.
	180
	
	

	
	KAP 16-FS-16 A-С ПЛАВКИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ВИЛКИ-L123
	
	3024557
	ООО «Макинтех»
	шт.
	32
	
	

	
	ШП1.1_25А_Al_5W(3P+N+PE+корпус) IP55
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	KAM 0205-STD-25 A-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4 ОКНО-5W
	
	3025050
	ООО «Макинтех»
	м.
	180
	
	

	
	KAM 0205-BB-25 A-ПОДАЧА ПИТАНИЯ-5W
	
	3025062
	ООО «Макинтех»
	шт.
	1
	
	

	
	KAM 16-FS-16 A-С ПЛАВКИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ВИЛКИ-L123
	
	3024609
	ООО «Макинтех»
	шт.
	32
	
	

	
	Метизы для крепления (саморезы, анкера)
	
	
	ООО «Макинтех»
	шт.
	120
	
	

	
	Держатели шинопровода 
	
	
	ООО «Макинтех»
	шт.
	93
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. Кабели и провода
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-HF 3х1.5
	-
	
	м
	589
	
	ЩОР-2, ЩО-3, ЩО-1 

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-HF 5х4
	-
	
	м
	90
	
	ЩО-1 

	
	Огнестойкие кабельные линии, распределительные сети (от ПЭСПЗ до щитов и потребителей). Для питания систем противопожарной защиты. Время сохранения работоспособности в условиях пожара не менее 90 минут
	«ДКС-КабэксLine»
ОКЛ-КЗК-01/2018
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-FRHF 3х1.5
	-
	
	м
	         580
	
	ЩАО

	
	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-FRHF 3х2.5
	-
	
	м
	         400
	
	ЩАО

	
	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-FRHF 3х4
	-
	
	м
	         200
	
	ЩАО

	
	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-FRHF 3х6
	-
	
	м
	         175
	
	ЩАО

	
	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение
	ППГнг(А)-FRHF 5х2.5
	-
	
	м
	         215
	
	ЩАО

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6. Трубы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба жесткая оцинкованная ø20x1x3000 мм
	Д=20 мм
	6008-20L3
	АО «ДКС»
	м
	589
	-
	или аналог

	
	Держатель оцинкованный двусторонний, д.19 - 20мм
	Д=20 мм
	53355
	АО «ДКС»
	шт.
	600
	-
	или аналог

	
	Поворот на 90° из оцинкованной стали, д.20х1мм
	Д=20 мм
	6013-20L
	АО «ДКС»
	шт.
	90
	-
	или аналог

	
	Труба ПВХ жёсткая гладкая д.20мм, лёгкая, 3м
	Д=20 мм
	63920
	АО «ДКС»
	шт.
	12
	-
	или аналог

	
	Держатель с защелкой, д.20мм
	Д=20 мм
	51020
	АО «ДКС»
	шт.
	50
	-
	или аналог

	
	Огнестойкие кабельные линии, распределительные сети (от ПЭСПЗ до щитов и потребителей). Для питания систем противопожарной защиты. Время сохранения работоспособности в условиях пожара не менее 90 минут
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба жесткая оцинкованная ø20x1x3000 мм
	Д=20 мм
	6008-20L3
	АО «ДКС»
	м
	280
	-
	или аналог

	
	Держатель оцинкованный двусторонний, д.19 - 20мм
	Д=20 мм
	53355
	АО «ДКС»
	шт.
	300
	-
	или аналог

	
	Труба жесткая оцинкованная ø25x1,2x3000 мм
	Д=25 мм
	6008-25L3
	АО «ДКС»
	м
	615
	
	или аналог

	
	Держатель оцинкованный двусторонний, д.25 - 26мм
	Д=25 мм
	53357
	АО «ДКС»
	шт.
	630
	
	или аналог

	
	Труба жесткая оцинкованная ø32x1,2x3000 мм
	Д=32 мм
	6008-32L3
	АО «ДКС»
	м
	375
	
	или аналог

	
	Держатель оцинкованный двусторонний, д.32мм
	Д=32 мм
	53359
	АО «ДКС»
	шт.
	400
	
	или аналог

	
	Металлорукав
	Д=20 мм
	667R2024
	АО «ДКС»
	м
	30
	
	или аналог

	
	Металлорукав
	Д=40 мм
	607STX040
	АО «ДКС»
	м
	20
	
	или аналог

	
	7. Кабельные проходки
	
	
	
	
	
	
	

	
	Пена двухкомпонентная огнезащитная DN, картридж 330 мл, предел огнестойкости IET180
	-
	
	
	шт.
	30
	
	


«*все применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками».
10
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	1612/2022-Р-ЭО.СО
		Лист

	5
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	Лист
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