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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	
	1. Организация внутриплощадочных сетей электроснабжения
	
	
	

	
	Внутриплощадочные сети 6 кВ
	
	
	

	
	Земляные работы
	
	
	

	
	Разбивка трассы
	м
	1001
	

	
	Контрольно-исполнительная съемка
	м
	1001
	

	
	Разработка траншеи (без откосов) в грунте II группы экскаватором «обратная лопата» (емкость ковша 0,09 м3) в отвал
	м3
	409,12
	

	
	Доработка грунта II гр вручную с последующей погрузкой экскаватором (емкость ковша 0,09 м3)
	м3
	21,53
	

	
	Разработка траншеи (без откосов) в грунте II группы экскаватором «обратная лопата» (емкость ковша 0,25 м3) в отвал
	м3
	94,52
	

	
	Доработка грунта II гр вручную с последующей погрузкой экскаватором (емкость ковша 0,25 м3)
	м3
	4,97
	

	
	Погрузка излишков грунта II группы экскаваторами на самосвалы
	м3
	280,7
	

	
	Транспортировка излишек грунта (группа грунта II) на площадку временного складирования, расстояние до 6 км.
	м3/т
	280,7/547,4
	

	
	Работа на отвале
	м3
	280,7
	

	
	Устройство основания из песка ГОСТ 8736-2014 h=0,10 м под кабельные линии механиз. способом с уплотнением вибротрамбовками до k=0.9
	м3
	56,14
	

	
	Затяжка кабеля в ПНД трубу ∅110
	м
	2330
	

	
	Укладка ПНД труб ∅110 в траншее
	м
	2330
	

	
	Прокладка кабеля по консолям в БКТП
	м
	160
	

	
	Прокладка кабеля по стене здания
	м
	130
	

	
	Обратная засыпка траншей песком строительным по ГОСТ 8736-2014 механиз. способом с уплотнением вибротрамбовками до k=0.9
	м3
	90,16
	

	
	Укладка сигнальной ленты
	м
	1085
	

	
	Обратная засыпка траншеи грунтом с края траншеи механизированным способом бульдозером мощностью 79 (108) кВт с послойным трамбованием до k=0.9. Грунт 1 группы.
	м3
	249,44
	

	
	Установка концевых муфт 6 кВ
	шт.
	8
	

	
	Восстановление газона
	м2
	370,9
	

	
	Восстановление тротуара
	м2
	91,5
	

	
	Восстановление проездов
	м2
	99,1
	

	
	Кабели и провода
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, на напряжение 6кВ
	м
	2620
	

	
	Муфта кабельная концевая 3ПКТп-6-150/240 для кабелей с пластмассовой изоляцией до 6 кВ
	шт.
	8
	

	
	Муфта кабельная соединительная 3ПСТ-6-150/240(Б) для кабелей с пластмассовой изоляцией до 6 кВ с болтовыми соединителями
	шт.
	2
	

	
	Внутриплощадочные сети 0,4 кВ
	
	
	

	
	Земляные работы
	
	
	

	
	Рытье траншеи в соответствии с типовым проектом по прокладке кабельных линий
	м³
	249
	

	
	Устройство подсыпки из песка
	м³
	60
	

	
	Обратная засыпка траншеи вынутым грунтом
	м³
	190
	

	
	
	
	
	

	
	Кабели и провода
	
	
	

	
	Монтаж кабеля силового с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, с оболочкой из выпрессованного защитного шланга из ПВХ, на напряжение 1кВ
	м
	420
	

	
	Монтаж кабеля силового с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, с оболочкой из выпрессованного защитного шланга из ПВХ, на напряжение 1кВ
	м
	1450
	

	
	Монтаж кабеля силового в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением
	м
	40
	

	
	Монтаж кабеля силового в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением
	м
	120
	

	
	Трубы и материалы
	
	
	

	
	Укладка двустенной трубы в траншею ПНД гибкая для кабельной канализации D=160мм
	м
	800
	

	
	Монтаж двустенной трубы к стене ПНД гибкая для кабельной канализации D=160мм
	м
	125
	

	
	Монтаж трубы стальной электросварная 219х5,0 ГОСТ 10704-91
	м.
	5
	

	
	Монтаж трубы стальной 160х4.5
	м.
	140
	

	
	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
	
	
	

	
	Комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном здании из сэндвич-панелей, полной заводской готовности, серии 2КТПН-3150/6/0,4 кВ с ячейками КРУ-Эталон, габаритами (ДхШхВ) - 10000х5000х3500мм
	
	
	

	
	Секция КРУ Эталон TER_Sec10_Etalon_NET (6 ячеек+ШБП) в комплекте:
	шт.
	1
	

	
	КРУ Эталон TER_SP15_Etalon_2(10_1000B_3_MI)
	шт.
	2
	

	
	КРУ Эталон TER_SP15_Etalon_1(10_1000B_3_OF)
	шт.
	2
	

	
	КРУ Эталон TER_SP15_Etalon_1(10_1000B_3_RI)
	шт.
	2
	

	
	Шкаф ШБП TER_OSP_Etalon_1(900_100)
	шт.
	1
	

	
	
	
	
	

	
	Кабельная перемычка 6кВ (КРУ-ТМГ)
	компл.
	2
	

	
	Панель вводная_оборуд. производ. Хундай (1*6300А)
	шт.
	2
	

	
	Панель секционного выключателя_оборуд. производ. Хундай (1*5000А)
	шт.
	1
	

	
	Панель шинной сборки (5000А)
	шт.
	1
	

	
	Панель отходящих линий №1_оборуд. производ. Хундай (1*800А_1*400А_1*250А_2*100А)
	шт.
	2
	

	
	Панель отходящих линий №2_оборуд. производ. Хундай (1*4000А)
	шт.
	2
	

	
	Панель отходящих линий №3_оборуд. производ. Хундай (2*800А)
	шт.
	2
	

	
	Панель АУКРМ-0,4-350кВАр (1*1000А)
	шт.
	2
	

	
	Кабельная перемычка 0,4кВ (НКУ-АУКРМ)
	компл.
	2
	

	
	Ошиновка силового трансформатора_0,4кВ
	компл.
	2
	

	
	Щит собственных нужд "ЩСН"
	шт.
	1
	

	
	Трансформатор силовой ТСЛ-3150/10(6)/0.4 (Д/Ун-11) У3 "АСГ Трафо"
	шт.
	2
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