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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	
	Внутренние системы водоотведения ниже отм. 0.000
	
	
	

	
	1.1 Бытовая канализация К1
	
	
	

	1. 
	Укладка труб НПВХ ∅110 мм в траншею (ниже отметки 0,000)
	м
	91,0
	

	2. 
	Монтаж отвода НПВХ 45˚ Ø110
	шт
	28
	

	3. 
	Монтаж футляра L=4,80 м из труб Ø325х6 с антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016 выполненная в заводских условиях) с протаскиванием НПВХ труб ∅110 мм
	шт
	3
	

	4. 
	Монтаж футляра L=3,80 м из труб Ø325х6 с антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016 выполненная в заводских условиях) с протаскиванием НПВХ труб ∅110 мм
	шт
	1
	

	5. 
	Монтаж тройника НПВХ 45˚ Ø110
	шт
	10
	

	6. 
	Монтаж соединительной муфты НПВХ Ø110 мм
	шт
	27
	

	7. 
	Установка лючка-прочистки с пробкой полипропиленовой ∅110 мм/ Заглушка НПВХ Ø110
	шт
	6
	

	8. 
	Установка трапа вертикального с гидрозатвором ∅110 мм 
	шт
	1
	

	9. 
	Испытание системы гидростатическое и манометрическое на прочность и герметичность трубопроводов
	компл.
	1
	

	10. 
	Испытание системы на пролив
	компл.
	1
	

	
	Земляные работы (укладка выпусков):
	
	
	

	11. 
	Механизированная разработка грунта в траншеях (емкость ковша 0,35-0,45 м3) 2 группа грунтов
	м3
	11,09
	

	12. 
	Доработка грунта вручную 
	м3
	0,58
	

	13. 
	Устройство крепления стен инвентарными щитами, инвентарными металлическими распорками с последующим демонтажом
	м2
	38
	

	14. 
	Устройство основания из песка h=0,15 м под трубопроводы 
	м3
	0,82
	

	15. 
	Присыпка труб вручную (на 300 мм выше трубы)
	м3
	2,12
	

	16. 
	Обратная засыпка бульдозером (емкость ковша 0,35-0,45 м3) песком строительным с послойным уплотнением
	м3
	8,6
	

	17. 
	Погрузка излишнего грунта с вывозом 
	м3/т
	11,67/21,01
	

	18. 
	Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов
	м
	9,0
	

	19. 
	Контрольно-исполнительная съемка
	м
	9,0
	

	
	1.2 Дождевая канализация К2
	
	
	

	20. 
	Укладка труб QSS из материала HDPE QSSP-160-500
	м
	8,0
	

	21. 
	Укладка труб QSS из материала HDPE QSSP-250-500
	м
	16,0
	

	22. 
	Монтаж отвода 45˚ QSS-B45-160
	шт
	2
	

	23. 
	Монтаж отвода 45˚ QSS-B45-250
	шт
	4
	

	24. 
	Испытание системы гидростатическое и манометрическое на прочность и герметичность трубопроводов
	компл.
	1
	

	25. 
	Испытание системы на пролив
	компл.
	1
	

	26. 
	Земляные работы (укладка выпусков):
	
	
	

	27. 
	Механизированная разработка грунта в траншеях (емкость ковша 0,35-0,45 м3) 2 группа грунтов
	м3
	23,98
	

	28. 
	Доработка грунта вручную 
	м3
	1,26
	

	29. 
	Устройство крепления стен инвентарными щитами, инвентарными металлическими распорками с последующим демонтажом
	м2
	70
	

	30. 
	Устройство основания из песка h=0,15 м под трубопроводы 
	м3
	1,78
	

	31. 
	Присыпка труб вручную (на 300 мм выше трубы)
	м3
	5,56
	

	32. 
	Обратная засыпка бульдозером (емкость ковша 0,35-0,45 м3) песком строительным с послойным уплотнением
	м3
	17,25
	

	33. 
	Погрузка излишнего грунта с вывозом 
	м3/т
	25,24/45,43
	

	34. 
	Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов
	м
	16,5
	

	35. 
	Контрольно-исполнительная съемка
	м
	16,5
	

	
	2. Выше отметки 0.000:
	
	
	

	
	2.1 Бытовая канализация К1
	
	
	

	36. 
	Монтаж труб ПВХ ∅50 мм, с креплением к стенам хомутами
	м
	32,0
	

	37. 
	Монтаж труб ПВХ ∅110 мм, с креплением к стенам хомутами
	м
	91,0
	

	38. 
	Монтаж муфты соединительной ПВХ Ø50 мм
	шт
	11
	

	39. 
	Монтаж муфты соединительной ПВХ Ø110 мм
	шт
	23
	

	40. 
	Монтаж отвода ПВХ 45˚ Ø50 мм
	шт
	43
	

	41. 
	Монтаж отвода ПВХ 87˚ Ø50 мм
	шт
	11
	

	42. 
	Монтаж отвода ПВХ 45˚ Ø110 мм
	шт
	31
	

	43. 
	Монтаж отвода ПВХ 87˚ Ø110 мм
	шт
	6
	

	44. 
	Монтаж перехода эксцентрического ПВХ Ø110х50 мм
	шт
	5
	

	45. 
	Монтаж ревизии ПВХ Ø110 мм
	шт
	6
	

	46. 
	Монтаж тройника ПВХ 45˚ Ø50х50 мм
	шт
	12
	

	47. 
	Монтаж тройника ПВХ 87˚ Ø110х50 мм
	шт
	8
	

	48. 
	Монтаж тройника ПВХ 87˚ Ø110х110 мм
	шт
	13
	

	49. 
	Монтаж заглушки ПВХ Ø50 мм
	шт
	2
	

	50. 
	Монтаж заглушки ПВХ Ø110 мм
	шт
	2
	

	51. 
	Монтаж патрубка компенсационного ПВХ Ø110 мм
	шт
	2
	

	52. 
	Монтаж противопожарной манжеты, Ø50 мм
	шт
	9
	

	53. 
	Монтаж противопожарной манжеты, Ø110 мм
	шт
	9
	

	54. 
	Монтаж капельной воронки DN32
	шт
	2
	

	55. 
	Монтаж воздушного клапана Ø110
	шт
	1
	

	56. 
	Монтаж трапа DN110
	шт
	5
	

	57. 
	Проведение гидростатических испытаний системы канализации
	м
	123
	

	
	2.2 Дождевая канализация К2
	
	
	

	58. 
	Монтаж воронки кровельная 75мм МС
	шт
	24
	

	59. 
	Монтаж нагревательного элемента 230V/8W
	шт
	24
	

	60. 
	Переходной патрубок для кровельной воронки 75x40х340мм
	шт
	1
	

	61. 
	Переходной патрубок для кровельной воронки 75x50х340мм
	шт
	6
	

	62. 
	Переходной патрубок для кровельной воронки 75x56х340мм
	шт
	6
	

	63. 
	Переходной патрубок для кровельной воронки 75x63х340мм
	шт
	4
	

	64. 
	Переходной патрубок для кровельной воронки 75х340мм
	шт
	7
	

	65. 
	Монтаж отвода 45° 110мм
	шт
	2
	

	66. 
	Монтаж отвода 45° 125мм
	шт
	12
	

	67. 
	Монтаж отвода 45° 160мм
	шт
	16
	

	68. 
	Монтаж отвода 45° 40мм
	шт
	3
	

	69. 
	Монтаж отвода 45° 50мм
	шт
	16
	

	70. 
	Монтаж отвода 45° 56мм
	шт
	18
	

	71. 
	Монтаж отвода 45° 63мм
	шт
	14
	

	72. 
	Монтаж отвода 45° 75мм
	шт
	19
	

	73. 
	Монтаж отвода 45° 90мм
	шт
	11
	

	74. 
	Муфта электросварная 110мм
	шт
	14
	

	75. 
	Муфта электросварная 125мм
	шт
	22
	

	76. 
	Муфта электросварная 160мм
	шт
	12
	

	77. 
	Муфта электросварная 200мм
	шт
	2
	

	78. 
	Муфта электросварная 40мм
	шт
	2
	

	79. 
	Муфта электросварная 50мм
	шт
	8
	

	80. 
	Муфта электросварная 56мм
	шт
	13
	

	81. 
	Муфта электросварная 63мм
	шт
	9
	

	82. 
	Муфта электросварная 75мм
	шт
	12
	

	83. 
	Муфта электросварная 90мм
	шт
	8
	

	84. 
	Труба HDPE 110х5000мм
	м
	150
	

	85. 
	Труба HDPE 125х5000мм
	м
	195
	

	86. 
	Труба HDPE 160х5000мм
	м
	60
	

	87. 
	Труба HDPE 40х5000мм
	м
	5
	

	88. 
	Труба HDPE 50х5000мм
	м
	10
	

	89. 
	Труба HDPE 56х5000мм
	м
	40
	

	90. 
	Труба HDPE 63х5000мм
	м
	30
	

	91. 
	Труба HDPE 75х5000мм
	м
	35
	

	92. 
	Труба HDPE 90х5000мм
	м
	30
	

	93. 
	Переход эксцентрический 110x56мм
	шт
	1
	

	94. 
	Переход эксцентрический 110x90мм
	шт
	4
	

	95. 
	Переход эксцентрический 125x110мм
	шт
	4
	

	96. 
	Переход эксцентрический 160x110мм
	шт
	3
	

	97. 
	Переход эксцентрический 160x125мм
	шт
	2
	

	98. 
	Переход эксцентрический 200x110мм
	шт
	2
	

	99. 
	Переход эксцентрический 250x200мм
	шт
	2
	

	100. 
	Переход эксцентрический 56x50мм
	шт
	4
	

	101. 
	Переход эксцентрический 75x56мм
	шт
	5
	

	102. 
	Переход эксцентрический 75x63мм
	шт
	1
	

	103. 
	Переход эксцентрический 90x63мм
	шт
	1
	

	104. 
	Переход эксцентрический 90x75мм
	шт
	4
	

	105. 
	Тройник 45° 110x56мм
	шт
	1
	

	106. 
	Тройник 45° 110x75мм
	шт
	2
	

	107. 
	Тройник 45° 125x50мм
	шт
	1
	

	108. 
	Тройник 45° 125x63мм
	шт
	3
	

	109. 
	Переход эксцентрический 63x56мм
	шт
	3
	

	110. 
	Тройник 45° 125x63мм
	шт
	2
	

	111. 
	Тройник 45° 125x75мм
	шт
	5
	

	112. 
	Тройник 45° 125x90мм
	шт
	1
	

	113. 
	Тройник 45° 160x125мм
	шт
	2
	

	114. 
	Переход эксцентрический 160x90мм
	шт
	1
	

	115. 
	Переход эксцентрический 90x56мм
	шт
	1
	

	116. 
	Тройник 45° 56x50мм
	шт
	1
	

	117. 
	Переход эксцентрический 50x40мм
	шт
	1
	

	118. 
	Тройник 45° 63x50мм
	шт
	1
	

	119. 
	Тройник 45° 75x56мм
	шт
	1
	

	120. 
	Ревизия прямая 90° 110мм
	шт
	3
	

	121. 
	Патрубок компенсационный 110мм
	шт
	8
	

	122. 
	Проведение гидростатических испытаний системы канализации
	м
	555
	

	
	2.3 Санитарно-техническое оборудование
	
	
	

	123. 
	Установка унитаза керамического с цельноотлитой полочкой и прямым выпуском с сиденьем, крышкой, креплением, бачком тип " Компакт"
	шт
	6
	

	124. 
	Установка фасонной части для унитаза, с выпуском 110 мм
	шт
	6
	

	125. 
	Установка умывальника керамического полукруглого 550х450 с изливом, СПБУ с вертикальным выпуском, кронштейнами (2 величина умывальника)
	шт
	11
	

	126. 
	Установка писсуара настенного
	шт
	2
	

	127. 
	Установка сифона для писсуара
	шт
	2
	

	128. 
	Установка сифона для раковины/умывальника 
	шт
	11
	

	129. 
	Установка поддона душевого стального эмалированного 900х900х100-165(h), ПДСм 900
	шт
	2
	

	130. 
	Установка каркаса/подставки под душевой поддон размером9800х900 мм, 
высота каркаса 150-250 мм
	шт
	2
	

	131. 
	Установка сифона для душевого поддона с гибкой трубой 40/50 мм
	шт
	2
	

	132. 
	Установка лотока ST.R200 AISI 304, с круглым трапом 50 мм L=1200 мм, h= 50мм
	шт
	5
	

	133. 
	Установка лотока ST.R200 AISI 304, с круглым трапом 50 мм L=1000 мм, h= 50мм
	шт
	1
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