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	Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272, на земельном участке по адресу: г. Новочеркасск,
ул. Машиностроителей, 7А

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	Разраб.
	Мехонцев
	[image: ]
	03.24
	Цех окраски
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	Роговский
	
	03.24
	
	Р
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	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ведомость объемов работ
	[image: ]
	
ООкт-Петербург
БЦ Вестник
Невский проспект, д. 102, лит. С
+7 812 317 73 14

	Н.контр.
	Баданина
	
	03.24
	
	

	ГИП
	Счастков
	
	03.24
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	Автомобильная дорога «Виноградово-Болтино-Тарасовка». 2 этап

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Разраб.
	
	
	02.21
	Пункт взимания платы № 1
(ПВП № 1)
	
	
	

	Провер.
	Мех
	
	02.21
	
	Р
	!Синтаксическая ошибка, !
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Спецификация оборудования,
изделий и материалов
	[image: ]

	Н. контр.
	Баданина
	
	02.21
	
	

	ГИП
	Хлопцев
	
	02.21
	
	


[image: ]
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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	Устройство шпунтового ограждения
	
	
	

	1.1
	Устройство шпунтового ограждения Л5-УМ (L=5500 мм) по ТУ 0925-008-00186269-2016
	шт.
	343
	

	2
	Устройство котлована в осях ГГ-А/22-26
	
	
	

	2.1
	Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы
	м3
	874,6
	V = V(котл.). Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 

	2.2
	Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку
	м3
	12,96
	V = S(подгот.)*0,2

	2.3
	Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы
	м3
	12,96
	Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25

	2.4
	Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км
	м3
	887,6
	1,69 г/см3

	2.5
	Работа на отвале
	м3
	887,6
	

	3
	Устройство свай
	шт.
	40
	

	3.1
	Устройство арматурного каркаса сваи:
- Арматура ∅18 А500С;
- Арматура ∅10 А240С;
- Полоса  8х100 по ГОСТ 27772-2015
	т
т
т
	0,236
0,073
0,041
	

	3.2
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6[image: ]
	м3
	2,3
	[image: ]

	[image: ]4
	Устройство ростверков монолитных
	шт.
	20
	[image: ]

	4.1
	Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой
	м2
	3,24
	

	4.2
	Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95
	м3
	0,6
	

	4.3
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм [image: ]
	м3
	0,3
	[image: ]

	4.4
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6[image: ]
	м3
	1,55
	

	4.5
	Устройство арматурного каркаса сваи:
- Арматура ∅12 А500С;
- Арматура ∅6 А240С;
- Закладные детали – анкерный блок.
	т
т
т
	0,851
0,004
0,038
	

	4.6
	Устройство рулонной битумной гидроизоляции [image: ]
	м2
	10,23
	[image: ]

	4.7
	Обратная заыпка пазух котлована бульдозером 79 кВт с послойным уплотнением ручными пневмотрамбовками песчаным грунтом. Толщина слоя трамбования не более 25 см.
	м3
	838,6
	Песок строительный по ГОСТ 8736-2014. Без учета коэффициента уплотнения Кс=0,95

	
	
	м2
	3838,7
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