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	Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272, на земельном участке по адресу: г. Новочеркасск,
ул. Машиностроителей, 7А

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	Разраб.
	Мехонцев
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	02.24
	Цех окраски
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	Роговский
	
	02.24
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	Ведомость объемов работ
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ООкт-Петербург
БЦ Вестник
Невский проспект, д. 102, лит. С
+7 812 317 73 14

	Н.контр.
	Баданина
	
	02.24
	
	

	ГИП
	Счастков
	
	02.24
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	Автомобильная дорога «Виноградово-Болтино-Тарасовка». 2 этап

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Разраб.
	
	
	02.21
	Пункт взимания платы № 1
(ПВП № 1)
	
	
	

	Провер.
	Мех
	
	02.21
	
	Р
	!Синтаксическая ошибка, !
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Спецификация оборудования,
изделий и материалов
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	Н. контр.
	Баданина
	
	02.21
	
	

	ГИП
	Хлопцев
	
	02.21
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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	Устройство полов (основание)
	
	
	

	1.1
	Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой
	м2
	2 446,8
	

	1.2
	Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95
	м3
	314,83
	

	1.3
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм
	м3
	225,45

	

	1.4
	Устройство рулонной битумной гидроизоляции
	м2
	2 446,8
	

	1.5
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6
	м3
	360,31
	

	1.6
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	40,849
	

	1.7
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С
	т
	0,200
	

	1.8
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С
	т
	0,078
	

	1.9
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240С
	т
	0,867
	

	1.10
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С
	т
	0,019
	

	1.11
	Устройство деформационных швов плиты пола
· Эуструдированный пенополистирол t=20 мм;
· Шнур Вилатерм 30 мм;
· Герметик Masterflex 474.
	м
м
м
	1 586,67
1 586,67
1 586,67
	

	1.12
	Устройство теплоизоляции плиты основания на ширину 1000 мм по периметру наружных стен из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм
	м3
	49,91
	

	1.13
	Устройство гильз из трубы 159х3 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,033
	

	1.14
	Устройство гильз из трубы 219х3 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,005
	

	1.15
	Устройство гильз из трубы 273х3,5 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,019
	

	1.16
	Устройство гильз из трубы 426х5 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,031
	

	1.17
	Устройство температурно-усадочных швов плиты пола
· Шнур Вилатерм 6мм;
· Герметик Masterflex 474.
	м
м
	294
294
	

	2
	Устройство плит перекрытия
	
	
	

	2.1
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	10,579
	

	2.2
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240С
	т
	0,040
	

	2.3
	Бетонирование бетоном B25 F100 W4
	м3
	82,99
	

	2.4
	Устройство гильз из трубы 89х3 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,003
	

	2.5
	Устройство гильз из трубы 108х2 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,006
	

	2.6
	Устройство гильз из трубы 159х3 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,013
	

	2.7
	Устройство гильз из трубы 219х4,5 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,009
	

	2.8
	Устройство гильз из трубы 273х4,5 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,014
	

	3
	Устройство фундаментов монолитных
	
	
	

	3.1
	Фундамент монолитный Фм1.1.1
	шт.
	1
	

	3.1.1
	Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы
	м3
	939,34
	V = V(котл.). Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 

	3.1.[image: ]2
	Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку
	м3
	42,34
	V = S(подгот.)*0,2

	3.1.[image: ]3
	Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) 
	м3
	10,59
	V = S(дна)*0,05

	3.1.[image: ]4
	Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы
	м3
	52,93
	Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25

	3.1.5
	Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км
	м3
	992,27
	1,69 г/см3

	3.1.6
	Работа на отвале
	м3
	992,27
	

	3.1.7
	Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой
	м2
	204,88
	

	3.1.8
	Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95
	м3
	60,64
	

	3.1.9
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм [image: ]
	м3
	45,48
	[image: ]

	3.1.10
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С
	т
	0,775
	

	3.1.11
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С
	т
	0,136
	

	3.1.12
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С
	т
	10,445
	

	3.1.13
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	5,330
	

	3.1.14
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С
	т
	3,010
	

	3.1.15
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅25 А500С
	т
	1,189
	

	3.1.16
	Устройство гильз из трубы 159х3 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,067
	

	3.1.17
	Устройство гильз из трубы 127х3,5 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,011
	

	3.1.18
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6[image: ]
	м3
	341,19
	[image: ]

	3.1.19
	Устройство рулонной битумной гидроизоляции [image: ]в 1 слой по слою праймера
	м2
	475,36
	[image: ]

	3.1.20
	Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19
	п.м.
	132,14
	

	3.1.21
	Обратная засыпка пазух котлована местным непучинистым грунтом с послойным уплотнением ручными пневмотрамбовками. Толщина слоя трамбования не более 25 см.
	м3
	544,96
	

	
	
	м2
	2179,84
	

	[image: ]3.2
	Фундамент монолитный Фм1.2.1(а) и Фм1.2.1(б), Фм1.2.3
	шт.
	4
	[image: ]

	3.[image: ]2.1
	Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы
	м3
	939,34
	V = V(котл.). Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 

	3.[image: ]2.[image: ]2
	Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку
	м3
	42,34
	V = S(подгот.)*0,2

	3.[image: ]2.3
	Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) 
	м3
	10,59
	V = S(дна)*0,05

	3.[image: ]2.[image: ]4
	Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы
	м3
	52,93
	Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25

	3.2.5
	Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км
	м3
	992,27
	1,69 г/см3

	3.2.6
	Работа на отвале
	м3
	992,27
	

	3.2.7
	Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой
	м2
	204,88
	

	3.2.8
	Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95
	м3
	60,61
	[image: ]

	3.2.9
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм [image: ]
	м3
	45,46
	[image: ]

	3.2.10
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С
	т
	0,565
	

	3.2.11
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С
	т
	0,131
	

	3.2.12
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С
	т
	9,590
	

	3.2.13
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	4,513
	

	3.2.14
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С
	т
	2,243
	

	3.2.15
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅25 А500С
	т
	1,898
	

	3.2.16
	Устройство гильз из трубы 127х3,5 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,072
	

	3.2.17
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6[image: ]
	м3
	313,04
	

	3.2.18
	Устройство рулонной битумной гидроизоляции [image: ]в 1 слой по слою праймера [image: ]
	м2
	472,08
	[image: ]

	3.2.19
	Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19
	п.м.
	132,14
	

	3.2.20
	Обратная засыпка пазух котлована местным непучинистым грунтом с послойным уплотнением ручными пневмотрамбовками. Толщина слоя трамбования не более 25 см.
	м3
	573,16
	

	
	
	м2
	2292,64
	

	3.3
	Фундамент монолитный Фм1.1.2
	шт.
	1
	

	3.3.1
	Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы
	м3
	939,34
	V = V(котл.). Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 

	3.3.2
	Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку
	м3
	42,34
	V = S(подгот.)*0,2

	3.3.3
	Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) 
	м3
	10,59
	V = S(дна)*0,05

	3.3.4
	Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы
	м3
	52,93
	Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25

	3.3.5
	Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км
	м3
	992,27
	1,69 г/см3

	3.3.6
	Работа на отвале
	м3
	992,27
	

	3.3.7
	Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой
	м2
	204,88
	

	3.3.8
	Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95
	м3
	60,64
	

	3.3.9
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм [image: ]
	м3
	45,48
	[image: ]

	3.3.10
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С
	т
	0,774
	

	3.3.11
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С
	т
	0,136
	

	3.3.12
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С
	т
	10,445
	

	3.3.13
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	5,330
	

	3.3.14
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С
	т
	3,000
	

	3.3.15
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅25 А500С
	т
	1,257
	

	3.3.16
	Устройство гильз из трубы 159х3 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,067
	

	3.3.17
	Устройство гильз из трубы 127х3,5 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,011
	

	3.3.18
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6[image: ]
	м3
	341,19
	[image: ]

	3.3.19
	Устройство рулонной битумной гидроизоляции [image: ]в 1 слой по слою праймера
	м2
	475,36
	[image: ]

	3.3.20
	Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19
	п.м.
	132,14
	

	3.3.21
	Обратная засыпка пазух котлована местным непучинистым грунтом с послойным уплотнением ручными пневмотрамбовками. Толщина слоя трамбования не более 25 см.
	м3
	544,96
	

	
	
	м2
	2179,84
	

	3.4
	Фундамент монолитный Фм1.2.2, Фм1.2.4
	шт.
	2
	[image: ]

	3.4.1
	Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы
	м3
	939,34
	V = V(котл.). Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 

	3.4.2
	Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку
	м3
	42,34
	V = S(подгот.)*0,2

	3.4.3
	Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) 
	м3
	10,59
	V = S(дна)*0,05

	3.4.4
	Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы
	м3
	52,93
	Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25

	3.4.5
	Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км
	м3
	992,27
	1,69 г/см3

	3.4.6
	Работа на отвале
	м3
	992,27
	

	3.4.7
	Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой
	м2
	204,88
	

	3.4.8
	Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95
	м3
	60,61
	[image: ]

	3.4.9
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм [image: ]
	м3
	45,46
	[image: ]

	3.4.10
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С
	т
	0,565
	

	3.4.11
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С
	т
	0,131
	

	3.4.12
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С
	т
	9,590
	

	3.4.13
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	4,513
	

	3.4.14
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С
	т
	2,294
	

	3.4.15
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅25 А500С
	т
	2,022
	

	3.4.16
	Устройство гильз из трубы 127х3,5 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,072
	

	3.4.17
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6[image: ]
	м3
	313,04
	

	3.4.18
	Устройство рулонной битумной гидроизоляции [image: ]в 1 слой по слою праймера [image: ]
	м2
	472,08
	[image: ]

	3.4.19
	Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19
	п.м.
	132,14
	

	3.4.20
	Обратная засыпка пазух котлована местным непучинистым грунтом с послойным уплотнением ручными пневмотрамбовками. Толщина слоя трамбования не более 25 см.
	м3
	573,16
	

	
	
	м2
	2292,64
	

	3.[image: ][image: ]5
	Фундамент монолитный Фм2
	шт.
	1
	[image: ]

	3.[image: ][image: ]5.1
	Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы
	м3
	1025,05
	V = V(котл.). Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 

	3[image: ][image: ].5.[image: ]2
	Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку
	м3
	85,92
	V = S(подгот.)*0,2

	3.[image: ][image: ]5.3
	Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) 
	м3
	21,48
	V = S(дна)*0,05

	3.[image: ][image: ]5.4
	Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы
	м3
	107,04
	Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25

	3.5.5
	Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км
	м3
	1 132,45
	1,69 г/см3

	3.5.6
	Работа на отвале
	м3
	1 132,45
	

	3.5.7
	Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой
	м2
	462,30
	

	3.5.8
	Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95
	м3
	96,34
	[image: ]

	3.5.9
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм [image: ]
	м3
	72,16
	[image: ]

	3.5.10
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С
	т
	0,173
	

	3.5.11
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240С
	т
	0,308
	

	3.5.12
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С
	т
	0,014
	

	3.5.13
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	13,538
	

	3.5.14
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	3,547
	

	3.5.15
	Швеллер 12П
	т
	0,363
	

	3.5.16
	Швеллер 16П
	т
	1,253
	

	3.5.17
	Швеллер 20П
	т
	0,187
	

	3.5.18
	Лист стальной 4 мм
	т
	0,471
	

	3.5.19
	Лист стальной 20 мм
	т
	1,112
	

	3.5.20
	Труба 80х5
	т
	0,064
	

	3.5.21
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6[image: ]
	м3
	251,27
	

	3.5.22
	Устройство рулонной битумной гидроизоляции [image: ]в 1 слой по слою праймера [image: ]
	м2
	644,87
	

	3.5.23
	Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19
	п.м.
	330
	

	3.5.24
	Анкер М8
	шт
	138
	

	3.5.25
	Подливка из бетона B25 F200 W6
	м3
	3,64
	

	3.5.26
	Обратная засыпка пазух котлована местным непучинистым грунтом с послойным уплотнением ручными пневмотрамбовками. Толщина слоя трамбования не более 25 см.
	м3
	712.68
	

	
	
	м2
	2850,72
	

	3.6
	Фундамент монолитный Фм3
	шт.
	1
	

	3.[image: ][image: ]6.1
	Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы
	м3
	740,8
	V = V(котл.). Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 

	3.[image: ][image: ]6.[image: ]2
	Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) под песчаную подушку
	м3
	35,82
	V = S(подгот.)*0,2

	3.[image: ][image: ]6.3
	Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) 
	м3
	8,96
	V = S(дна)*0,05

	3.[image: ][image: ]6.4
	Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы
	м3
	44,78
	Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25

	3.[image: ][image: ]6.5
	Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км
	м3
	785,58
	1,69 г/см3

	3.6.6
	Работа на отвале
	м3
	785,58
	

	3.6.7
	Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой
	м2
	255,97
	

	3.6.8
	Выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95
	м3
	12,51
	

	3.6.9
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 150 мм [image: ]
	м3
	51,85
	

	3.6.10
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С
	т
	0,527
	

	3.6.11
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	3,695
	

	3.6.12
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С
	т
	8.355
	

	3.6.13
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅20 А500С
	т
	1.344
	

	3.6.14
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅25 А500С
	т
	3.834
	

	3.6.15
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6[image: ]
	м3
	353,25
	

	3.6.16
	Устройство рулонной битумной гидроизоляции [image: ]в 1 слой по слою праймера [image: ]
	м2
	437,0
	

	3.6.17
	Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19
	п.м.
	94,46
	

	3.6.18
	Обратная засыпка пазух котлована местным непучинистым грунтом с послойным уплотнением ручными пневмотрамбовками. Толщина слоя трамбования не более 25 см.
	м3
	549.49
	

	
	
	м2
	2197,96
	

	4
	Устройство рамы монолитной в осях 22/ГГ-АА
	
	
	

	4.1
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	0,19
	

	4.2
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С
	т
	0,085
	

	4.3
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅18 А500С
	т
	0,093
	

	4.4
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅22 А500С
	т
	0,662
	

	4.5
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С
	т
	0,103
	

	4.6
	Устройство закладных деталей из металлоконструкций:
· Арматура ∅12 А500С
· Лист 300х300 t8 по ГОСТ 19903-2015
	т
т
	0,009
0,04
	

	4.7
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6
	м3
	15,00
	

	5
	Устройство приямков монолитных
	
	
	

	5.1
	Приямок монолитный Прм1
	шт.
	2
	

	5.1.1
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм
	м3
	0,17
	

	5.1.2
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	0,128
	

	5.1.3
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С
	т
	0,002
	

	5.1.4
	Устройство закладных деталей из металлоконструкций:
- Труба ∅70х3 III ГОСТ 10704-91
	т
	0,003
	

	5.1.5
	Ремонтный состав
	м3
	0,005
	

	5.1.6
	Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19
	м
	2,84
	

	5.1.7
	Устройство деформационных швов из экструдированного пенополистирола
	м3
	0,02
	

	5.1.8
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6
	м3
	0,89
	

	5.1.9
	Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера
	м2
	5,4
	

	5.2
	Приямок монолитный Прм2
	шт.
	1
	

	5.2.1
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм
	м3
	0,18
	

	5.2.2
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	0,145
	

	5.2.3
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С
	т
	0,003
	

	5.2.4
	Устройство закладных деталей из металлоконструкций:
- Труба ∅70х3 III ГОСТ 10704-91
	т
	0,009
	

	5.2.5
	Ремонтный состав
	м3
	0,01
	

	5.2.6
	Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19
	м
	4
	

	5.2.7
	Устройство деформационных швов из экструдированного пенополистирола
	м3
	0,01
	

	5.2.8
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6
	м3
	1,02
	

	5.2.9
	Цементно-песчаный раствор М100
	м3
	0,01
	

	5.2.10
	Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера
	м2
	7,1
	

	5.3
	Приямок монолитный Прм3
	шт.
	1
	

	5.3.1
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм
	м3
	8,82
	

	5.3.2
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅20 А500С
	т
	0,560
	

	5.3.3
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅18 А500С
	т
	0,339
	

	5.3.4
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С
	т
	1,434
	

	5.3.5
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	3,739
	

	5.3.6
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240С
	т
	0,054
	

	5.3.7
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С
	т
	0,078
	

	5.3.8
	Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19
	м
	46,5
	

	5.3.9
	Устройство деформационных швов из экструдированного пенополистирола
	м3
	0,17
	

	5.3.10
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6
	м3
	59,95
	

	5.3.11
	Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера
	м2
	195
	

	5.4
	Приямок монолитный Прм4
	шт.
	1
	

	5.4.1
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6
	м3
	0,08
	

	5.4.2
	Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19
	м
	2,82
	

	5.4.3
	Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера
	м2
	7,38
	

	5.5
	Приямок монолитный Прм5
	шт.
	10
	

	5.5.1
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм
	м3
	0,56
	

	5.5.2
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	0,33
	

	5.5.3
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С
	т
	0,01
	

	5.5.4
	Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19
	м
	8,1
	

	5.5.5
	Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера
	м2
	8,9
	

	5.5.6
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6
	м3
	2,24
	

	5.6
	Приямок монолитный Прм6
	шт.
	1
	

	5.6.1
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм
	м3
	0,58
	

	5.6.2
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	0,25
	

	5.6.3
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С
	т
	0,01
	

	5.6.4
	Швеллеп 16П ГОСТ 8240-97
	т
	0,04
	

	5.6.5
	Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19
	м
	8,1
	

	5.6.6
	Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера
	м2
	8,9
	

	6
	Лестница монолитная Лм1
	
	
	

	6.1
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	0,816
	

	6.2
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С
	т
	0,010
	

	6.3
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А500С
	т
	0,103
	

	6.4
	Бетонирование бетоном B25 F100 W6
	м3
	5,79
	

	6.5
	Анкер распорный М8
	шт.
	56
	

	7
	Плита фундаментная монолитная ПФм1
	
	
	

	7.1
	Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы
	м3
	403.45
	V = V(котл.). Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 

	7.2
	Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) 
	м3
	11,32
	V = S(дна)*0,05

	7.3
	Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы
	м3
	414,77
	Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25

	7.4
	Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км
	м3
	414,77
	1,69 г/см3

	7.5
	Работа на отвале
	м3
	414,77
	

	7.6
	Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой
	м2
	120,77
	

	7.7
	Замена техногенного грунта на слой из песчано-гравийной смеси с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95. Толщина слоя трамбования не более 25 см.
	м3
	348,05
	

	
	
	м2
	1727,14
	

	7.8
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм
	м3
	12,73
	

	7.9
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	3,051
	

	7.10
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240С
	т
	0,94
	

	7.11
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6
	м3
	39,7
	

	7.12
	Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 в 2 слоя по слою праймера
	м2
	152,66
	

	7.13
	Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19
	м
	15,59
	

	7.14
	Устройство гильз из трубы 159х3 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,042
	

	7.15
	Устройство закладных:
-Уголок равнополочный 50х5 по ГОСТ 8509-93
- Арматура ∅8 А500С
	т
т
	0,023
0,002
	

	7.16
	Лист с чечевичным рифлением 1040х1080 по ГОСТ 34028-2016
	т
	0,112
	

	8
	Фундаментн монолитный ПФм2 и крыльцо КРм1
	
	
	

	8.1
	Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы
	м3
	248,67
	V = V(котл.). Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 

	8.2
	Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) 
	м3
	6,07
	V = S(дна)*0,05

	8.3
	Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы
	м3
	254,74
	Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25

	8.4
	Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км
	м3
	254,74
	1,69 г/см3

	8.5
	Работа на отвале
	м3
	254,74
	

	8.6
	Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой
	м2
	59,36
	

	8.7
	Замена техногенного грунта на слой из песчано-гравийной смеси с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95. Толщина слоя трамбования не более 25 см.
	м3
	115,78
	

	
	
	м2
	676,2
	

	8.8
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм
	м3
	8,1
	

	8.9
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅6 А240С
	т
	0,013
	

	8.10
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240С
	т
	0,059
	

	8.11
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240С
	т
	0,118
	

	8.12
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С
	т
	1,938
	

	8.13
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	1,694
	

	8.14
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С
	т
	0,206
	

	8.15
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅20 А500С
	т
	0,030
	

	8.16
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6
	м3
	43,8
	

	8.17
	Закладная деталь МН136-6 по серии 1.400-15
	шт
	6
	

	8.18
	Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91
	т
	0,031
	

	8.19
	Труба 219х5 ГОСТ 10704-91
	т
	0,159
	

	8.20
	Балка Б2 по серии 3.006.1-2.87
	шт
	3
	

	8.21
	Ремонтный раствор для омоноличивания отверстий
	м3
	0,45
	

	8.22
	Гидроизоляционный материал Абрис ВС-Б
	м3
	0,2
	

	8.23
	Устройство гидроизоляции Техноэласт ЭПП
	м2
	75
	

	8.24
	Бентонитовый шнур Аквастоп ПНБ 25х19
	м
	62,8
	

	8.25
	Битумная мастика по слою праймера (2 слоя)
	м2
	4,72
	

	9
	Плита фундаментная монолитная ПФм3
	
	
	

	9.1
	Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в котловане с погрузкой в автосамосвалы
	м3
	104,41
	V = V(котл.). Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25 

	9.2
	Доработка грунта вручную (грунт 2 группы) 
	м3
	2,54
	V = S(дна)*0,05

	9.3
	Погрузка грунта (от ручной разработки) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы
	м3
	106,95
	Объем без учета коэффициента разрыхления Кразр.=1,25

	9.4
	Транспортировка грунта 2 гр. на площадку складирования на расстояние 6 км
	м3
	106,95
	1,69 г/см3

	9.5
	Работа на отвале
	м3
	106,95
	

	9.6
	Уплотнение грунта ручной вибротрамбовкой
	м2
	36,58
	

	9.7
	Замена техногенного грунта на слой из песчано-гравийной смеси толщиной 1,6 м с послойным уплотнением ручной пневмотрамбовкой до К=0,95. Толщина слоя трамбования не более 25 см.
	м3
	94,82
	

	
	
	м2
	418,08
	

	9.8
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм
	м3
	2,5
	

	9.10
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅16 А500С
	т
	1,041
	

	9.11
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240С
	т
	0,011
	

	9.12
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6
	м3
	7,09
	

	9.13
	Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-20000 по слою праймера
	м2
	29,69
	

	[image: ]10
	Демонтажные работы в осях 22-25/А-М
	
	
	[image: ]

	10.1
	[image: ]Демонтаж железобетонной плиты пола 
	м3
	1400
	

	10.2
	Демонтаж сборных плит покрытия
	шт.
	1944
	Вес одной плиты 140 кг

	10.3
	Демонтаж рельсов
	п.м.
	723
	

	10.4
	Демонтаж металлоконструкицй
	т
	270
	

	11
	Фундаментная плита монолитная Фм4 под приточные газовые агрегаты
	шт
	8
	(Объем дан на все фундаменты)

	11.1
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм
	м3
	8,32
	

	11.2
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А500С
	т
	0,46
	

	11.3
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6
	м3
	10,8
	

	11.4
	Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-2000 по слою праймера
	м2
	40
	

	12
	Рама Рм2 под приточные газовые агрегаты
	шт
	8
	(Объем дан общий на все рамы)

	12.1
	Монтаж стоек Ст1 из трубы 100х5 по ГОСТ 30245-2012
	т
	0,53
	

	12.2
	Монтаж балок Б1 из трубы 100х5 по ГОСТ 30245-2012
	т
	1,48
	

	12.3
	Монтаж раскосов Р1 из трубы 8х5 по ГОСТ 30245-2012
	т
	0,83
	

	12.4
	Анкер распорный М8
	шт
	192
	

	12.5
	Сталь листовая t6
	т
	0,02
	

	12.6
	Сталь листовая t10
	т
	0,18
	

	13
	Лотки
	
	
	

	13.1
	Монтаж лотка Л19-15 серия 3.006.1-2.87.1-37
	шт
	6
	

	13.2
	Монтаж лотка Л19-15и серия 3.006.1-2.87.1-37 (индивидуального изготовления L=2990 мм)
	шт
	2
	

	13.3
	Монтаж плит П19-15 серия 3.006.1-2.87.1-42
	шт
	14
	

	13.4
	Устройство гильз из трубы 325х8 по ГОСТ 10704-91
	т
	0.07
	

	13.5
	Устройство гильз из трубы 219х6 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,012
	

	13.6
	Бетонирование торцов лотка, бетон В25 W6 F200
	м3
	0.3
	

	13.7
	Гидроизоляция наружных поверхностей бетонных конструкций, Технониколь Техноэласт ЭПП по слою праймера
	м2
	347
	

	13.8
	Заполнение швов цементно-песчаным раствором М100
	м3
	0.11
	

	13.9
	Устройство защитного слоя лотков из цементно-песчаного раствора М100
	м3
	4,9
	

	13.10
	Устройство опорных подушек Оп-1
	шт
	5
	

	
	Бетон В25 W6 F200
	м3
	0,5
	

	
	Арматурный каркас из стали ∅12 А500С
	т
	0,05
	

	
	Арматурный каркас из стали ∅16 А240
	т
	0,011
	

	14
	Неподвижная опора НО-1
	шт
	3
	(Объем материалов дан общий)

	14.1
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм
	м3
	0,3
	

	14.2
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	0,32
	

	14.3
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240
	т
	0,02
	

	14.4
	Устройство гильз из трубы 325х8 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,25
	

	14.5
	Устройство гильз из трубы 219х6 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,03
	

	14.6
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6
	м3
	4,5
	

	14.7
	Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-2000 по слою праймера
	м2
	64,2
	

	14.8
	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси
	м3
	1,38
	

	15
	Опора ОП1
	шт
	1
	

	15.1
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм
	м3
	0,39
	

	15.2
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	0,05
	

	15.3
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅10 А240
	т
	0,01
	

	15.4
	Устройство анкерной группы А1
	Шт/т
	2/0,04
	

	15.5
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6
	м3
	0,8
	

	15.6
	Устройство подливки из бетона B25 (фр. 5-20)
	м3
	0,01
	

	15.7
	Устройство гидроизоляции битумной мастики по ГОСТ 30693-2000 по слою праймера
	м2
	7
	

	15.8
	Монтаж стоек Ст1 из трубы 120х5 по ГОСТ 30245-2012
	т
	0,08
	

	15.9
	Монтаж балок Б1 из трубы 120х5 по ГОСТ 30245-2012
	т
	0,06
	

	15.10
	Сталь листовая t12
	т
	0,02
	

	16
	Тепловая камера УТ-1
	
	
	

	16.1
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм
	м3
	1,7
	

	16.2
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	1,36
	

	16.3
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240
	т
	0,05
	

	16.4
	Устройство гильз из трубы 325х8 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,1
	

	16.5
	Устройство гильз из трубы 219х6 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,04
	

	16.6
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6
	м3
	13,8
	

	16.7
	Устройство гидроизоляции наружных поверхностей бетонных конструкций, Технониколь Техноэласт ЭПП по слою праймера – 2 слоя
	м2
	181,5
	

	16.8
	Устройство защитного слоя камеры из цементно-песчаного раствора М100
	м3
	2,1
	

	16.9
	Устройство гидрошпонки IC-125-2-SP
	Пог.м.
	14,5
	

	16.10
	Бентонитовый шнур 20х10 мм
	Пог.м.
	9,6
	

	16.11
	Монтаж опорного кольца КО 6 по серии 3.900.1-14
	шт
	4
	

	16.12
	Монтаж люка водопроводного Л (А15) по ГОСТ 3634-2019
	шт
	4
	

	16.13
	Скобы ходовая МН-1 по серии 3.903-3
	шт
	36
	

	16.14
	Анкер клиновой FBN II 10/50
	шт
	32
	

	16.15
	Сталь листовая t8
	т
	0,02
	

	16.16
	Монтаж стоек Ст1 из трубы 100х5 по ГОСТ 30245-2012
	т
	0,16
	

	16.17
	Монтаж балок Б1 из трубы 80х4 по ГОСТ 30245-2012
	т
	0,08
	

	17
	Камера монолитная КМ1
	
	
	

	17.1
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм
	м3
	0,8
	

	17.2
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	0,71
	

	17.3
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240
	т
	0,02
	

	17.4
	Устройство гильз из трубы 325х6 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,03
	

	17.5
	Устройство гильз из трубы 530х8 по ГОСТ 10704-91
	т
	0,06
	

	17.6
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6
	м3
	4,9
	

	17.7
	Устройство бетонного упора из бетона В15
	м3
	0,14
	

	17.8
	Устройство гидроизоляции наружных поверхностей бетонных конструкций, Технониколь Техноэласт ЭПП по слою праймера – 2 слоя
	м2
	85
	

	17.9
	Устройство утепления стен камеры из экструдированного пенополистирола t=20 мм
	м3
	0,8
	

	17.10
	Монтаж опорных колец и плиты перекрытия на  цементно-песчаный раствор М100
	м3
	0,04
	

	17.11
	Устройство гидрошпонки IC-125-2-SP
	Пог.м.
	9,8
	

	17.12
	Бентонитовый шнур 20х10 мм
	Пог.м.
	5,4
	

	17.13
	Монтаж опорного кольца КО 6 по серии 3.900.1-14
	шт
	4
	

	17.14
	Монтаж люка водопроводного Л (А15) по ГОСТ 3634-2019
	шт
	1
	

	17.15
	Скобы ходовая МН-1 по серии 3.903-3
	шт
	7
	

	18
	Плита монолитная ПП-1
	шт
	2
	(расход указан общий)

	18.1
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	0,45
	

	18.2
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅17 А240
	т
	0,02
	

	18.3
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240
	т
	0,01
	

	18.4
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6
	м3
	3,8
	

	19
	Плита монолитная ПП-2
	шт
	1
	

	19.1
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅12 А500С
	т
	0,21
	

	19.2
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅17 А240
	т
	0,01
	

	19.3
	Устройство арматурного каркаса из стали ∅8 А240
	т
	0,002
	

	19.4
	Бетонирование бетоном B25 F200 W6
	м3
	1,3
	

	20
	Ремонт и восстановление поврежденных участков
	
	
	

	20.1
	Восстановление защитного слоя колонн
	м3
	1,0
	

	20.2
	Восстановление защитного слоя балок
	м3
	0,030
	

	20.3
	Восстановление кирпичной кладки: восстановление раствора и отдельных элементов
	м2
	50,2
	

	21
	Устройство рельсового пути
	
	
	

	21.1
	Рельс Р65
	м
	786,8
	

	21.2
	Накладка 1Р65
	шт
	44
	

	21.3
	Болт стыковой 27х160
	шт
	132
	

	21.4
	Гайка М27 для болта стыкового
	шт
	132
	

	21.5
	Шайба М27
	шт
	132
	

	21.6
	Подкладка ЦП-328 нашпальная
	шт
	1607
	

	21.7
	Подкладка КБ-65
	шт
	1607
	

	21.8
	Подкладка ЦП-143 подрельсовая
	шт
	1607
	

	21.9
	Бoлт клeммный M22x75 cвoбoдный
	шт
	3214
	

	21.10
	Kлeммa пpoмeжутoчнaя ПK
	шт
	3214
	

	21.11
	Шaйбa двуxвиткoвaя M25
	шт
	3214
	

	21.12
	Гaйкa M22 для бoлтoв клeммныx
	шт
	3214
	

	21.13
	Болт 2.1. М24 х 450. ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-2012
	шт
	185
	

	21.14
	Болт 2.1. М24 х 400. ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-2012
	шт
	3017
	

	21.15
	Болт М24
	шт
	12
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