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	1. Бытовая канализация К1
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1 Трубопроводы
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	 Труба канализационная полипропиленовая двухслойная гофрированная со структурированной стенкой DN/OD=200/174 мм, SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем)
	ГОСТ Р 54475-2011
ТУ 22.21.21.-010-50049230-2020
	
	ООО "ИКАПЛАСТ 
	шт
	11
	10,60
	

	2. 
	Труба стальная Ø426x7 мм, L=11,30 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутренним антикоррозийным покрытием
	ГОСТ 10704-91
	
	Россия
	шт
	1
	
	футляр

	3. 
	Труба стальная Ø426x7 мм, L=12,20 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутренним антикоррозийным покрытием
	ГОСТ 10704-91
	
	Россия
	шт
	1
	
	футляр

	
	1.2 Элементы трубопроводов
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Муфта соединительная с упором DN/OD=200/174 мм в комплекте с 2 резиновыми уплотнителями
	
	
	ООО "ИКАПЛАСТ
	компл.
	1
	
	

	5. 
	Муфта для прохода через стенку ж/б колодца DN/OD=110/91 мм в комплекте с 1 резиновым уплотнителем
	
	
	ООО "ИКАПЛАСТ
	компл.
	2
	
	для выпусков

	6. 
	Муфта для прохода через стенку ж/б колодца DN/OD=200/174 мм в комплекте с 1 резиновым уплотнителем
	
	
	ООО "ИКАПЛАСТ
	компл.
	5
	
	

	
	1.3 Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Колодец канализационный из сборных железобетонных Ø1000 мм, в составе:
	ТПР 902-09-22.84
	
	
	компл.
	4
	
	

	7. 
	- плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	4
	450,00
	

	8. 
	- кольцо стеновое КС7.3 Øвнеш840 мм, Øвнутр700 мм, h=290 мм (с отверстиями под ходовые скобы)
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	1
	130,00
	

	9. 
	- кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	4
	400,00
	

	10. 
	- кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	3
	600,00
	

	11. 
	- плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	4
	250,00
	

	12. 
	- кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	4
	50,00
	

	13. 
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=60 мм
	ГОСТ 8020-2016
	
	Россия
	шт
	4
	50,00
	

	14. 
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=80 мм
	ГОСТ 8020-2016
	
	Россия
	шт
	1
	90,00
	

	15. 
	 Люк чугунный легкий Л (А15)–К-1-60
	ГОСТ 3634-2019
	
	Россия
	компл.
	1
	60,00
	

	16. 
	 Люк чугунный тяжелый Т (С250)–К-1-60 (с запорным устройством и эластичной прокладкой)
	ГОСТ 3634-2019
	
	Россия
	компл.
	3
	100,00
	

	17. 
	 Скоба ходовая МН1 металлическая (с антикоррозийным покрытием)
	Серия 3.900.1-14.1-45
	
	Россия
	компл.
	5
	0,82
	

	18. 
	 Металлическая стремянка/лестница для канализационного колодца, H=1,50 м (с антикоррозийным покрытием и металлом для крепления к элементам колодца)
	С1-03
ТПР 902-09-22.84-КЖИ.С1.СБ
	
	Россия
	компл.
	1
	16,20
	

	19. 
	 Бетон на лоток марки В20 F200 W8
	ГОСТ 26633-2015
	
	Россия
	м3
	0,896
	
	

	20. 
	Цеметно - песчаный раствор марки М200 на заделку отверстий трубопроводов
	
	
	Россия
	м3
	0,30
	
	

	21. 
	Цеметно - песчаный раствор марки М100 для установки ж/б элементов
	
	
	Россия
	м3
	1,30
	
	

	22. 
	Гидроизоляция обмазочная для наружных железобетонных поверхностей колодца (2 слоя, расход 1,1 кг/м2)
	Мастика гидроизоляционная 
ТЕХНОНИКОЛЬ №24
	
	ГК "ТехноНИКОЛЬ"
	кг
	73,10
	
	S=33,19 м2

	23. 
	Праймер битумный (1 слой, расход 0,4 л/м2)
	Праймер битумный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №01
	
	ГК "ТехноНИКОЛЬ"
	л
	13,30
	
	S=33,19 м2

	24. 
	Щебень М1000-М1200 с крупностью фракций 15-20 мм
	ГОСТ 8267-93
	
	Россия
	м3
	1,03
	
	под устройство колодцев

	25. 
	 Опорно-направляющее кольцо для полимерной трубы Ø200 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины)
	
	
	ООО "ФС-Синтез"
	компл.
	12
	
	

	26. 
	Уплотнительная (герметизирующая) переходная манжета Ø200х426 мм
	
	
	ООО "ФС-Синтез"
	компл.
	1
	
	

	27. 
	Герметик «Stopag FN2100 Aquastop», 600 мл
	
	
	
	шт
	1
	
	

	28. 
	Реконструкция существующего канализационного колодца из сборных железобетонных Ø1500 мм, Hполн=3,30 м в точке подключения к существующей сети
	
	
	
	компл.
	1
	
	при необходимости, уточняется в ходе осуществления подключения

	
	1.4 Земляные работы 
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	 Разработка грунта I-II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3)
	
	
	
	м3
	113,25
	
	90% от общего объема

	30. 
	 Доработка грунта II группы ручным способом
	
	
	
	м3
	12,58
	
	10% от общего объема

	31. 
	 Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95
	ГОСТ 8736-2014
	
	Россия
	м3
	10,04
	
	с коээф. 1,05

	32. 
	 Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95
	ГОСТ 8736-2014
	
	Россия
	м3
	33,73
	
	с коээф. 1,05

	33. 
	 Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95
	ГОСТ 8736-2014
	
	Россия
	м3
	39,95
	
	с коээф. 1,05

	34. 
	Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности)
	
	
	
	м3
	42,10
	
	в газоне
с коээф. 1,02

	35. 
	 Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы)
	
	
	
	м3
	83,73
	
	

	36. 
	Демонтаж и монтаж существующего ж.д. полотна для прокладки сети бытовой канализации
	
	
	
	п.м.
	19
	
	

	
	2. Дождевая канализация К2
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1 Трубопроводы
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	 Труба канализационная полипропиленовая двухслойная гофрированная со структурированной стенкой DN/ID=225/200 мм, SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем)
	ГОСТ Р 54475-2011
ТУ 22.21.21.-010-50049230-2020
	
	ООО "ИКАПЛАСТ 
	шт
	12
	
	

	38. 
	 Труба канализационная полипропиленовая двухслойная гофрированная со структурированной стенкой DN/ID=285/250 мм, SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем)
	ГОСТ Р 54475-2011
ТУ 22.21.21.-010-50049230-2020
	
	ООО "ИКАПЛАСТ 
	шт
	5
	
	

	39. 
	 Труба канализационная полипропиленовая двухслойная гофрированная со структурированной стенкой DN/OD=400/348 мм, SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем)
	ГОСТ Р 54475-2011
ТУ 22.21.21.-010-50049230-2020
	
	ООО "ИКАПЛАСТ 
	шт
	30
	
	

	40. 
	 Труба канализационная полипропиленовая двухслойная гофрированная со структурированной стенкой DN/ID=450/400 мм, SN10, l=6000 мм, раструбная (в комплекте с 1 резиновым уплотнителем)
	ГОСТ Р 54475-2011
ТУ 22.21.21.-010-50049230-2020
	
	ООО "ИКАПЛАСТ 
	шт
	4
	
	

	41. 
	Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø160x9,5 мм
	ГОСТ 18599-2001
	
	ООО "ИКАПЛАСТ"
	м
	1
	
	для перепада в колодце от выпуска К2-1

	42. 
	Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø250x14,8 мм
	ГОСТ 18599-2001
	
	ООО "ИКАПЛАСТ"
	м
	1
	
	для перепада в колодце от выпуска К2-3

	43. 
	Труба стальная Ø530x8 мм, L=13,60 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутренним антикоррозийным покрытием
	ГОСТ 10704-91
	
	Россия
	шт
	1
	
	футляр

	44. 
	Труба стальная Ø530x8 мм, L=13,80 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутренним антикоррозийным покрытием
	ГОСТ 10704-91
	
	Россия
	шт
	1
	
	футляр

	
	2.2 Элементы трубопроводов
	
	
	
	
	
	
	

	45. 
	Муфта соединительная с упором DN/ID=225/200 мм в комплекте с 2 резиновыми уплотнителями
	
	
	ООО "ИКАПЛАСТ
	компл.
	11
	
	в т.ч. и для перепадных колодцев

	46. 
	Муфта соединительная с упором DN/OD=400/348 мм в комплекте с 2 резиновыми уплотнителями
	
	
	ООО "ИКАПЛАСТ
	компл.
	1
	
	

	47. 
	Муфта для прохода через стенку ж/б колодца DN/ID=225/200 мм в комплекте с 1 резиновым уплотнителем
	
	
	ООО "ИКАПЛАСТ
	компл.
	18
	
	

	48. 
	Муфта для прохода через стенку ж/б колодца DN/ID=285/250 мм в комплекте с 1 резиновым уплотнителем
	
	
	ООО "ИКАПЛАСТ
	компл.
	2
	
	

	49. 
	Муфта для прохода через стенку ж/б колодца DN/OD=400/348 мм в комплекте с 1 резиновым уплотнителем
	
	
	ООО "ИКАПЛАСТ
	компл.
	14
	
	

	50. 
	Муфта для прохода через стенку ж/б колодца DN/ID=450/400 мм в комплекте с 1 резиновым уплотнителем
	
	
	ООО "ИКАПЛАСТ
	компл.
	4
	
	

	51. 
	Муфта защитная для прохода ПЭ трубы через стену ж/б колодца Ø160 мм
	
	
	ООО "ИКАПЛАСТ
	шт
	1
	
	для выпуска К2-1

	52. 
	Муфта защитная для прохода ПЭ трубы через стену ж/б колодца Ø250 мм
	
	
	ООО "ИКАПЛАСТ
	шт
	2
	
	для выпусков К2-2 и К2-3

	53. 
	 Тройник ПП 900 DN/ID=225/200 мм
	
	
	ООО "ИКАПЛАСТ 
	шт
	5
	
	ля перепадных колодцев от Д5 – Д9

	54. 
	Тройник электросварной с закладными нагревателями ПЭ100 SDR17/11 Ø160 мм
	FRIALEN
	615277
	ООО "ИКАПЛАСТ"
	шт
	1
	
	для перепада в колодце от выпуска К2-1

	55. 
	Тройник электросварной с закладными нагревателями ПЭ100 SDR17/11 Ø250 мм
	FRIALEN
	616413
	ООО "ИКАПЛАСТ"
	шт
	1
	
	для перепада в колодце от выпуска К2-3

	56. 
	Отвод электросварной 90° с закладными нагревателями ПЭ100 SDR17/11 Ø160 мм
	FRIALEN
	615276
	ООО "ИКАПЛАСТ"
	шт
	1
	
	для перепада в колодце от выпуска К2-1

	57. 
	Отвод электросварной 90° с закладными нагревателями ПЭ100 SDR17/11 Ø250 мм
	FRIALEN
	616408
	ООО "ИКАПЛАСТ"
	шт
	1
	
	для перепада в колодце от выпуска К2-3

	
	2.3 Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Колодец дождеприемный из сборных железобетонных Ø1000 мм, в составе:
	ТПР 902-09-46.88
	
	
	компл.
	9
	
	

	58. 
	- плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	9
	450,00
	

	59. 
	- кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм (с отверстиями под ходовые скобы)
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	16
	400,00
	

	60. 
	- кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм (с отверстиями под ходовые скобы)
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	2
	600,00
	

	61. 
	- плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	9
	250,00
	

	62. 
	- кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	9
	50,00
	

	63. 
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=80 мм
	ГОСТ 8020-2016
	
	Россия
	шт
	1
	90,00
	

	64. 
	- дождеприемник круглый чугунный тяжелый ДМ1 (С250) -1-60
	ГОСТ 3634-99
	
	Россия
	шт.
	9
	128
	

	65. 
	 - скоба ходовая МН1 металлическая (с антикоррозийным покрытием)
	Серия 3.900.1-14.1-45
	
	Россия
	шт.
	28
	0,82
	

	66. 
	- бетон на лоток марки В20 F200 W8
	ГОСТ 26633-2015
	
	Россия
	м3
	0,83
	
	

	67. 
	- цеметно - песчаный раствор марки М200 на заделку отверстий трубопроводов
	
	
	Россия
	м3
	0,30
	
	

	68. 
	- цеметно - песчаный раствор марки М100 для установки ж/б элементов
	
	
	Россия
	м3
	2,50
	
	

	69. 
	- гидроизоляция обмазочная для наружных железобетонных поверхностей колодца (2 слоя, расход 1,1 кг/м2)
	Мастика гидроизоляционная 
ТЕХНОНИКОЛЬ №24
	
	ГК "ТехноНИКОЛЬ"
	кг
	164,40
	
	S=74,69 м2

	70. 
	- праймер битумный (1 слой, расход 0,4 л/м2)
	Праймер битумный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №01
	
	ГК "ТехноНИКОЛЬ"
	л
	29,90
	
	S=74,69 м2

	71. 
	- щебень М1000-М1200 с крупностью фракций 15-20 мм
	ГОСТ 8267-93
	
	Россия
	м3
	2,31
	
	под устройство колодцев

	
	 Колодец канализационный из сборных железобетонных Ø1000 мм, в составе:
	ТПР 902-09-22.84
	
	
	компл.
	3
	
	

	72. 
	- плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	3
	450,00
	

	73. 
	- кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	4
	400,00
	

	74. 
	- кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	4
	600,00
	

	75. 
	- плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	3
	250,00
	

	76. 
	- кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	5
	50,00
	

	77. 
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=40 мм
	ГОСТ 8020-2016
	
	Россия
	шт
	2
	36,00
	

	78. 
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=100 мм
	ГОСТ 8020-2016
	
	Россия
	шт
	1
	80,00
	

	
	 Колодец канализационный из сборных железобетонных Ø1500 мм, в составе:
	ТПР 902-09-22.84
	
	
	компл.
	8
	
	

	79. 
	- плита днища ПН15, Ø1500 мм, h=120 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	8
	950,00
	

	80. 
	- кольцо стеновое КС7.3, Øвнеш840 мм, Øвнутр700 мм, h=290 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	2
	130,00
	

	81. 
	- кольцо стеновое КС15.6, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=590 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	7
	660,00
	

	82. 
	- кольцо стеновое КС15.9, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=890 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	3
	1000,00
	

	83. 
	- кольцо стеновое КС15.18, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=1790 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	6
	2010,00
	

	84. 
	- плита перекрытия 1ПП15-2, Ø1680 мм, h=150 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	8
	680,00
	

	85. 
	- кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	18
	50,00
	

	86. 
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=40 мм
	ГОСТ 8020-2016
	
	Россия
	шт
	1
	36,00
	

	87. 
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=50 мм
	ГОСТ 8020-2016
	
	Россия
	шт
	1
	40,00
	

	88. 
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=90 мм
	ГОСТ 8020-2016
	
	Россия
	шт
	1
	70,00
	

	89. 
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=100 мм
	ГОСТ 8020-2016
	
	Россия
	шт
	1
	80,00
	

	90. 
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=110 мм
	ГОСТ 8020-2016
	
	Россия
	шт
	1
	85,00
	

	91. 
	 Люк чугунный тяжелый Т (С250)–Д-1-60 (с запорным устройством и эластичной прокладкой)
	ГОСТ 3634-2019
	
	Россия
	компл.
	11
	100,00
	

	92. 
	 Скоба ходовая МН1 металлическая (с антикоррозийным покрытием)
	Серия 3.900.1-14.1-45
	
	Россия
	компл.
	2
	0,82
	

	93. 
	 Навесная металлическая лестница-стремянка, H=1,20 м (с антикоррозийным покрытием и металлом для крепления к элементам колодца)
	С1-02
ТПР 902-09-22.84-КЖИ.С1.СБ
	
	Россия
	компл.
	2
	12,90
	

	94. 
	 Навесная металлическая лестница-стремянка, H=1,50 м (с антикоррозийным покрытием и металлом для крепления к элементам колодца)
	С1-03
ТПР 902-09-22.84-КЖИ.С1.СБ
	
	Россия
	компл.
	3
	16,20
	

	95. 
	 Навесная металлическая лестница-стремянка, H=1,80 м (с антикоррозийным покрытием и металлом для крепления к элементам колодца)
	С1-04
ТПР 902-09-22.84-КЖИ.С1.СБ
	
	Россия
	компл.
	5
	19,50
	

	96. 
	 Навесная металлическая лестница-стремянка, H=2,10 м (с антикоррозийным покрытием и металлом для крепления к элементам колодца)
	С1-05
ТПР 902-09-22.84-КЖИ.С1.СБ
	
	Россия
	компл.
	1
	22,70
	

	97. 
	 Бетон на лоток марки В20 F200 W8
	ГОСТ 26633-2015
	
	Россия
	м3
	5,54
	
	

	98. 
	Цеметно - песчаный раствор марки М200 на заделку отверстий трубопроводов
	
	
	Россия
	м3
	0,70
	
	

	99. 
	Цеметно - песчаный раствор марки М100 для установки ж/б элементов
	
	
	Россия
	м3
	2,18
	
	

	100. 
	Гидроизоляция обмазочная для наружных железобетонных поверхностей колодца (2 слоя, расход 1,1 кг/м2)
	Мастика гидроизоляционная 
ТЕХНОНИКОЛЬ №24
	
	ГК "ТехноНИКОЛЬ"
	кг
	420
	
	S=190,72 м2

	101. 
	Праймер битумный (1 слой, расход 0,4 л/м2)
	Праймер битумный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №01
	
	ГК "ТехноНИКОЛЬ"
	л
	76,3
	
	S=190,72 м2

	102. 
	Щебень М1000-М1200 с крупностью фракций 15-20 мм
	ГОСТ 8267-93
	
	Россия
	м3
	3,90
	
	под устройство колодцев

	103. 
	 Опорно-направляющее кольцо для полимерной трубы Ø225 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины)
	
	
	ООО "ФС-Синтез"
	компл.
	14
	
	

	104. 
	Уплотнительная (герметизирующая) переходная манжета Ø225х530 мм
	
	
	ООО "ФС-Синтез"
	компл.
	2
	
	

	105. 
	Герметик «Stopag FN2100 Aquastop», 600 мл
	
	
	
	шт
	2
	
	

	106. 
	Реконструкция существующего канализационного колодца из сборных железобетонных Ø2000 мм, Hполн=5,12 м в точке подключения к существующей сети
	
	
	
	компл.
	1
	
	при необходимости, уточняется в ходе осуществления подключения

	107. 
	 Лист стальной 1500х550х12 мм (с антикоррозийным покрытием)
	ГОСТ 19903-2015
	
	
	шт
	5
	
	водобойная плита для перепадного колодца

	
	2.4 Крепеж трубопроводов
	
	
	
	
	
	
	для перепадных колодцев

	108. 
	 Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø160 мм (хомуты, шпильки, гайки, шайбы, анкера и т.д. из коррозионностойкой стали)
	
	
	Россия
	компл.
	2
	
	

	109. 
	 Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø225 мм (хомуты, шпильки, гайки, шайбы, анкера и т.д. из коррозионностойкой стали)
	
	
	Россия
	компл.
	9
	
	

	110. 
	 Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø250 мм (хомуты, шпильки, гайки, шайбы, анкера и т.д. из коррозионностойкой стали)
	
	
	Россия
	компл.
	2
	
	

	
	2.5 Земляные работы 
	
	
	
	
	
	
	

	111. 
	 Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3)
	
	
	
	м3
	712,88
	
	90% от общего объема

	112. 
	 Доработка грунта II группы ручным способом
	
	
	
	м3
	79,21
	
	10% от общего объема

	113. 
	 Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95
	ГОСТ 8736-2014
	
	Россия
	м3
	46,02
	
	с коээф. 1,05

	114. 
	 Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95
	ГОСТ 8736-2014
	
	Россия
	м3
	173,83
	
	с коээф. 1,05

	115. 
	 Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95
	ГОСТ 8736-2014
	
	Россия
	м3
	556,11
	
	с коээф. 1,05

	116. 
	Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности)
	
	
	
	м3
	17,82
	
	в газоне
с коээф. 1,02

	117. 
	 Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы)
	
	
	
	м3
	774,27
	
	



Примечания: 
1. Оборудование, изделия и материалы, указанные в спецификации, могут быть заменены на аналогичные по техническим характеристикам и габаритным размерам по согласованию с Заказчиком.
2. Согласно п. 4.6 ГОСТ 21.110-2013 и п. 7.4 ГОСТ 21.704-2011 номенклатуру и количество фасонных, соединительных элементов и крепеж уточнить и предусмотреть в процессе строительно-монтажных работ по действующим технологическим и производственным нормам. 
3. Трубопроводы для выпусков систем водоотведения до первого канализационного колодца предусмотрены в спецификации оборудования, изделий и материалов основного комплекта рабочих чертежей марки 1612/2022-Р-ВК.
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