	
	
	
	
	
	
	1612/2022-Р-НСС.ВОР

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272, на земельном участке по адресу: г. Новочеркасск,
ул. Машиностроителей, 7А

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	Разраб.
	Эйрих
	[image: ][image: ]
	01.24
	Цех окраски кузовов
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	Какичев
	[image: ]
	01.24
	
	Р
	1
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ведомость объемов работ
	[image: ]
	
ООкт-Петербург
БЦ Вестник
Невский проспект, д. 102, лит. С
+7 812 317 73 14

	Н.контр.
	Баданина
	

	01.24
	
	

	ГИП
	Счастков
	

	01.24
	
	


	
	
	
	
	
	
	03-ВБТ-РД-04/20-2-ПВП1-ХХХ.0.СО

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Автомобильная дорога «Виноградово-Болтино-Тарасовка». 2 этап

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Разраб.
	
	
	02.21
	Пункт взимания платы № 1
(ПВП № 1)
	
	
	

	Провер.
	Мех
	
	02.21
	
	Р
	!Синтаксическая ошибка, !
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Спецификация оборудования,
изделий и материалов
	[image: ]

	Н. контр.
	Баданина
	
	02.21
	
	

	ГИП
	Хлопцев
	
	02.21
	
	


[image: ]

[image: ]
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	
	Кабельная канализация
	
	
	

	1. 
	Механизированная разработка грунта II группы в котловане под устройство колодцев в отвал 2 группы грунта, емкостью ковша 0,65 м3, в том числе:
	м3
	477,4
	

	
	траншея Т10 для прокладки 2-4 труб на глубине 0,9 м
	м3
	218,4
	L = 499,2 м

	
	траншея Т11 для прокладки 6 труб на глубине 0,9 м
	м3
	94,2
	L = 137 м

	
	траншея глубиной 1,5 м для прокладки 2 труб на глубине 1,2 м
	м3
	17,3
	L = 20,1 м

	
	траншея глубиной 2,35 м для прокладки 2 труб на глубине 2 м
	м3
	61,1
	L = 43,3 м

	
	котлован для колодца ККСр-2
	м3
	40
	2,5х16

	
	котлован для колодца ККСр-3
	м3
	24
	4,8х5

	
	котлован ГНБ стартовый, 2х2х1,4
	м3
	5,6
	1 общий

	
	котлован ГНБ приемный, 2х3х1,4
	м3
	16,8
	2 шт.

	2. 
	Устройство подушки из песка с уплотнением вибротрамбовками со степенью уплотнения k=0.95
	м3
	80,7
	

	
	траншея Т10 для прокладки 2-4 труб на глубине 0,9 м
	м3
	46,7
	L = 499,2 м

	
	траншея Т11 для прокладки 6 труб на глубине 0,9 м
	м3
	21
	L = 137 м

	
	траншея глубиной 1,5 м для прокладки 2 труб на глубине 1,2 м
	м3
	1,9
	L = 20,1 м

	
	траншея глубиной 2,35 м для прокладки 2 труб на глубине 2 м
	м3
	6,7
	L = 43,3 м

	
	котлован для колодца ККСр-2
	м3
	3,2
	0,2х16

	
	котлован для колодца ККСр-3
	м3
	1,2
	0,24х5

	3. 
	Монтаж колодца железобетонного ККСр-2 в комплекте с вертикальными кронштейнами, ершами с гайками и шайбами, ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (В25)
	шт.
	16
	

	4. 
	Монтаж колодца железобетонного ККСр-3 в комплекте с вертикальными кронштейнами, ершами с гайками и шайбами, ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В25)
	шт.
	5
	

	5. 
	Монтаж кольца опорного бетонного, наружный диаметр 900 мм, толщина 100 мм, КО-1
	шт.
	37
	

	6. 
	Монтаж устройства запорного люка ГТС тяжелого типа из ВЧ с замком УЗЛ-Т ССД с использованием набор крепления люка СНКЛ-3
	шт.
	21
	

	7. 
	Прокладка двустенной гибкой ПНД трубы для кабельной канализации д.63мм с протяжкой, SN13, 500Н из них:
	м
	2300
	

	
	в траншее
	м
	2190
	

	
	методом ГНБ
	м
	110
	

	8. 
	Монтаж муфты для двустенных-дренажных труб, 63мм
	шт.
	6
	

	9. 
	Монтаж кольца резинового уплотнительного для двустенной трубы, д.63мм
	шт.
	20
	

	10. 
	Монтаж заглушки для двустенной трубы, наружной, полиэтилен, д.63мм
	шт.
	12
	

	11. 
	Монтаж держателей расстояния (кластер) для двустенных труб, д.63мм, тройной
	шт.
	195
	

	12. 
	Укладка ленты сигнальной предупредительной 300мм "Осторожно! Кабель!"
	м
	800
	

	13. 
	Герметизация колодцев мастикой битумно-полимерной гидроизоляционная (20 л)
	шт.
	21
	

	14. 
	Герметизация вводов труб мастикой герметизирующей МГКП (15 кг)
	шт.
	15
	

	15. 
	Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способом емкостью ковша 0,65 м3 грунтом II группы с послойным уплотнением грунта, со степенью уплотнения k=0.95, в том числе:
	м3
	336,2
	

	
	траншея Т10 для прокладки 2-4 труб на глубине 0,9 м
	м3
	171,7
	L = 499,2 м

	
	траншея Т11 для прокладки 6 труб на глубине 0,9 м
	м3
	73,2
	L = 137 м

	
	траншея глубиной 1,5 м для прокладки 2 труб на глубине 1,2 м
	м3
	11,8
	L = 20,1 м

	
	траншея глубиной 2,35 м для прокладки 2 труб на глубине 2 м
	м3
	54,4
	L = 43,3 м

	
	котлован для колодца ККСр-2
	м3
	4
	0,25х16

	
	котлован для колодца ККСр-3
	м3
	3,5
	0,7х5

	
	котлован ГНБ стартовый, 2х2х1,4
	м3
	0,8
	ККСр-3

	
	котлован ГНБ приемный, 2х3х1,4
	м3
	16,8
	2 шт.

	16. 
	Транспортировка излишков грунта (группа грунта II ) на
площадку временного складирования, расстояние до 6 км.
	м3
	141,2
	

	
	Внутриплощадочные сети связи
	
	
	

	17. [image: ]
	Монтаж шкафа телекоммуникационного напольного 19", 42U, 600x600 мм, металлическая передняя дверь с замком, светло-серый, ШТК-М-42.6.6-3ААА
	шт.
	1
	[image: ]

	18. [image: ]
	Подключение комплекта проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный. ПЗ-ШТК-М
	шт.
	1
	[image: ]

	19. [image: ]
	Установка панели заземления вертикальной 1000 мм / 200 А, ПЗ-1000.200А
	шт.
	1
	[image: ]

	20. [image: ]
	Установка модуля вентиляторного, 3 вентилятора с терморегулятором, R-FAN-3T
	шт.
	1
	[image: ]

	21. [image: ]
	Установка комплекта щеточного ввода в шкаф, универсальный, КВ-Щ-55.420А
	шт.
	1
	[image: ]

	22. [image: ]
	Установка блока розеток Rem-16 с авт. 16А, 7 Schuko, алюм., 19", колодка, R-16-7S-A-440-K
	шт.
	1
	[image: ]

	23. [image: ]
	Сборка и установка кросса оптического на 16 симплексных портов SC, укомплектованного, ШКОС-Л-1U/2-16-SC~16-SC/SM ~16-SC/UPC
	компл.
	2
	[image: ]

	24. [image: ]
	Установка горизонтального кабельного органайзера 19" 1U, 6 колец, цвет черный ГКО-1-6-9005
	шт.
	2
	[image: ]

	25. 
	Прокладка волоконно-оптического кабеля в негорючей оболочке, не содержащей галогенов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутренней и внешней прокладки, 16 одномодовых волокон 9/125 мкм, ИКнг(А)-HF-М4П-А16-2.7
	м
	1010
	

	
	в кабельной канализации
	м
	828
	

	
	в металлическом лотке
	м
	147
	

	
	в гофрированной ПЛЛ трубе
	м
	25
	

	
	запас кабеля
	м
	10
	

	26. 
	Тестирование волокон волоконно-оптического кабеля рефлектометром в двух направлениях
	шт.
	64
	16х2х2

	27. 
	Прокладка кабеля телефонного многопарного, 50 пар, ТППэп 50х2х0.5
	м
	330
	

	
	в кабельной канализации
	м
	159
	

	
	в металлическом лотке
	м
	157
	

	
	в гофрированной ПЛЛ трубе
	м
	4
	

	
	в кабельной канализации
	м
	159
	

	28. 
	Демонтаж существующего кабеля ИКСЛН-М4П-А32-2,5 с кабельной эстакады с сохранением
	м
	18
	

	29. 
	Демонтаж существующего кабеля ПРППМ 2х0.9 с кабельной эстакады с сохранением
	м
	9
	

	30. 
	Прокладка существующего кабеля ИКСЛН-М4П-А32-2,5
	м
	16
	

	
	в кабельной канализации
	м
	8
	

	
	опуск стальной трубе д.50 мм
	м
	8
	

	31. 
	Прокладка существующего кабеля ПРППМ 2х0.9
	м
	8
	

	
	в кабельной канализации
	м
	4
	

	
	опуск стальной трубе д.50 мм
	м
	4
	

	32. 
	Прокладка легкого оптического кабеля с повивом полимерных трубок для прокладки в канализацию марки ИКСЛ, 4 модуля, 32 одномодовых оптических волокна, ИКСЛН-М4П-А32-2,5
	м
	160
	

	
	в кабельной канализации
	м
	140
	

	
	в кабельной канализации
	м
	20
	

	33. 
	Тестирование волокон волоконно-оптического кабеля рефлектометром в двух направлениях
	шт.
	128
	32х2х2

	34. 
	Прокладка провода ПРППМ телефонного с двумя жилами сечением 0,9 мм2, ПРППМ 2х0.9
	м
	80
	

	
	в кабельной канализации
	м
	70
	

	
	в кабельной канализации
	м
	10
	

	35. 
	Монтаж кабеля ПуГВнг(А)-LSLTx 1х16
	м
	50
	

	36. 
	Монтаж кронштейна для установки муфт в колодцах ССД при помощи устройства УПМК д/подвески муфт и запаса кабеля
	шт.
	2
	

	37. 
	Монтаж муфты прямой соединительной полиэтиленовой в комплекте с термоусаживаемыми трубками ТУТ ССД МПП 0,1/0,3
	шт.
	2
	

	38. 
	Монтаж муфты оптической городской тупиковой малогабаритной до 96 ОВ для установки в коллекторах кабельной канализации МОГ-Т3-40-1КБ4845 ССД
	шт.
	4
	

	39. 
	Прокалдка трубы ПЛЛ гибкой гофрированной безгалогенной д.25 мм, ПВ-0, с протяжкой, 50 м, цвет белый
	м
	50
	

	40. 
	Монтаж держателя для трубы двухкомпонентного, д.25 мм
	шт.
	100
	

	41. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной д.50 мм,   ВГП 50х3 мм
	м
	4
	

	42. 
	Герметизация ввода в трубу и перехода меду стальной и ПНД трубой лентой мастичной, ЛМ-1,5 ССД 38мм х 1,5м х 3мм
	шт.
	1
	

	43. 
	Герметизация ввода в трубу герметиком каучуковый Aquastop 300 мл
	шт.
	1
	

	44. 
	Маркировка прокладываемых кабелей комплектом маркировочным пластмассовый (в упаковке 50 комплектов и 1 маркер) ССД КМП
	шт.
	2
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