	
	
	
	
	
	
	1612/2022-Р-ТХ.ВОР

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272, на земельном участке по адресу: г. Новочеркасск,
ул. Машиностроителей, 7А

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	Разраб.
	Прадед
	[image: ][image: ]
	11.23
	Цех окраски
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	Варунцян
	

	11.23
	
	Р
	1
	6

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ведомость объемов работ
	[image: ]
	
ООкт-Петербург
БЦ Вестник
Невский проспект, д. 102, лит. С
+7 812 317 73 14

	Н.контр.
	Баданина
	[image: ]
	11.23
	
	

	ГИП
	Счастков
	

	11.23
	
	


	
	
	
	
	
	
	03-ВБТ-РД-04/20-2-ПВП1-ХХХ.0.СО

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Автомобильная дорога «Виноградово-Болтино-Тарасовка». 2 этап

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Разраб.
	
	
	02.21
	Пункт взимания платы № 1
(ПВП № 1)
	
	
	

	Провер.
	Мех
	
	02.21
	
	Р
	!Синтаксическая ошибка, !
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Спецификация оборудования,
изделий и материалов
	[image: ]

	Н. контр.
	Баданина
	
	02.21
	
	

	ГИП
	Хлопцев
	
	02.21
	
	


[image: ]
[image: ]
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	Окрасочно – сушильная камера, г.р. 27000х7000х8500мм (ДхШхВ) (без учета приточно - вытяжных блоков).
Потребляемая мощность:
- основная электрическая цепь (с учетом лифт-платформ и 3Д-лифт площадок) 3ф;380В;195кВт:
- электрическая цепь системы пылеудаления 3ф;380В;7,5кВт;
Количество одновременно окрашиваемых кузовов – 1шт. 
Звуковая мощность – 80Дб (на расстоянии 1м от камеры). 
Температура в режиме окраски от +15 до +35оС. 
Температура сушки лакокрасочных материалов от +30 до +90оС.
Подъёмник с рабочей платформой (лифт-платформа) – 4шт.
Подъёмные лифт-платформы для шпатлевочных и шлифовочных работ – 2шт.
Нагрев ОСК – природный газ, расход 232 м3/час, давление 20-100 мбар.
Распыление лакокрасочных материалов – пневматическое, безвоздушное.
В комплекте:
- система промышленного пылеудаления Rupes HE2301i со степенью очистки 98% – 1компл.
- станция электронного дозирования, смешения и распыления безвоздушным методом ручными краскопультами 2К грунта Graco PROMIX 3KS  (станция укомплектована для работы 4 маляров) – 2 компл., 1ф;220В;1 кВт;
- комплекс окрасочно – приготовительного оборудования для проведения работ (подготовка поверхности, нанесение ЛКМ, шлифование);
- система автоматического пожаротушения;
- система вентиляционных каналов приточно-вытяжных установок камер;
- система видеонаблюдения;
- шкаф электрический с пультом (ами) управления процессом связанными с системой управления линии;
- подъёмник с рабочей платформой (лифт-платформа) – 4шт.;
	шт.
	8
	

	2
	Краскораспылитель, с верхним бачком, ø сопла 1,8 мм емкость бачка 560мл.  (ШхВхГ)170x175x18мм (диам. головы 43 мм)
	шт.
	10
	

	3
	Краскораспылитель с верхним бачком, ø сопла 1,8 мм, (ДxВxШ) г.р.186x317x108мм
	шт.
	10
	

	4
	Дробеструйная установка, г.р. (ДхШхВ) 30040х9700х9402мм, размер колеи рельсовых путей – 1520мм, 3ф;400В;250 кВт, освещенность – 800лк., тип дроби – стальная колотая дробь.
В комплекте:
- робот пристенный BOM-703W, производительность 60м2/час – 2шт.; 
- робот мостовой BOM-703B, производительность 60м2/час – 1шт.;
- подъёмник с рабочей платформой (лифт-площадки) – 2шт.; 
- мостовая кабина оператора – 1шт.;
- автоматическая система пожаротушения – 1шт.;
- промышленный пылесос для сбора дроби в труднодоступных местах – 1шт.; 
- система очистки и хранения абразива – 1шт.;
-система очистки запыленного воздуха – 1шт.;
- шкаф электрический управления процессом;
- двухкамерный дробеструйный аппарат для ручной обработки, производительность 10м2/час – 1шт.;
- двухкамерный дробеструйный аппарат для роботизированной обработки – 1шт.
Степень очистки фильтрующих установок (воздух дробеструйщика) – 99,8%.
	шт.
	1
	

	5
	Трансбордер линейный с возможностью обратного хода, г.р. (ДхШхВ) 23420х5030х1330мм, грузоподъемность – 170т, ширина колеи – 1520мм, общая продолжительность перемещения кузова не более – 5мин. Количество обслуживаемых путей – 2 (въезд/выезд), 3ф;380В;45 кВт. Режим работы – полуавтоматический. Световая и звуковая сигнализация в комплекте, система позиционирования – по датчикам. 
	шт.
	1
	

	6
	Автомат газированной воды, г.р. 660х700х1650мм, 1ф;220В;0,5кВт. Температура отпускаемого напитка - не более 12 °С. Производительность 90л/ч.
	шт.
	1
	

	7
	Водораздатчик без нагрева и охлаждения, г.р. 340х310х850мм
	шт.
	3
	

	8
	Лебедка электрическая специальная маневровая с бесконечным тросом, г.р. 1620х850х705мм, 3ф;380В;4,0кВт.
Тяговое усилие в канате, кН – 30. 
Максимальная длина рабочего участка пути, м – 120.
Скорость навивки на грузовом барабане, м/сек – 0,085.
Диаметр каната, мм – 16,5
Максимальное количество груженых вагонов, шт. – 1.
Масса груза в передвигаемых вагонов, т – 170. 
	шт.
	11
	

	9
	Лебедка электрическая со свободным тросом, г.р. 1140 х 1050 х 585, 3ф;380В;3,0кВт. 
Тяговое усилие в канате, кН – 20.
Скорость навивки каната на первом слое, м/сек – 0,07.
Расчётная канатоемкость барабана, м – 150.
Диаметр каната, мм – 13.
Количество слоев навивки каната – 4. 
	шт.
	2
	

	10
	Ручная гидравлическая тележка, г/п 1,5т, размер вил (ДхШ) 1150×550 мм, радиус разворота 1286мм, высота подхвата 52мм, высота подъема 140мм.
	шт.
	5
	

	11
	Сточный поддон металлический для лакокрасочных материалов, г.р. 1000х1000х300мм, объем – 220л. 
	шт.
	6
	

	12
	Круг поворотный для 3-хосной тележки, диаметр круга 4800мм, высота подъема до 300мм. 
	шт.
	1 
	

	13
	Круг поворотный для 2-хосной тележки, диаметр круга 3800мм, высота подъема до 300мм.
	шт.
	1 
	

	14
	Пульт управления для кругов поворотных, 3ф;380В;7,5кВт.
	шт.
	1 
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	[image: ]15
	Стеллаж металлический для лакокрасочных материалов, количество уровней хранения – 2, нагрузка на полку – 1000кг, г.р. (ДхШхВ) 1700х700х2000мм
	шт.
	8
	[image: ]

	[image: ]16
	Сточный поддон металлический с решеткой-настилом, на ножках, объем 220л, г.р. (ДхШхВ) 1600х600х250мм
	шт.
	8
	[image: ]

	[image: ]17
	Стеллаж металлический универсальный, г.р. (ДхШхВ) 1300х700х2000мм, количество уровней хранения - 4, нагрузка на полку – 100кг
	шт.
	1
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	[image: ]18
	Стеллаж металлический универсальный, г.р. (ДхШхВ) 1000х700х2000мм, количество уровней хранения - 4, нагрузка на полку – 100кг
	шт.
	1
	[image: ]

	19
	Погрузчик во взрывозащищенном исполнении с литий – ионной батареей, в комплекте с зарядным устройством, г/п 1,5 т, высота подъема 3,0м г.р. (ДхШхВ) 3238х1070х2160мм. 
	шт.
	1
	

	[image: ]20
	Весы напольные платформенные во взрывозащищенном исполнении, (ДхШхВ) г.р. 600х800х120мм, максимальная грузоподъемность 500кг, 1ф;220В;0,020 кВА
	шт.
	1
	[image: ]

	[image: ]21
	Контейнер для песка металлический, г.р. 600х300х400мм (ДхШхВ)
	шт.
	1
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	Окрасочная камера сухой фильтрации модель во взрывобезопасном исполнении со встроенным светильником и вентилятором, г.р. (ШхГхВ) 3080х1080х2445мм. Диаметр вытяжного отверстия на крыше камеры, Dy 400мм, производительность вытяжки, м3/час 5000; 3ф;380В;4,5кВт
	шт.
	1
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	Верстак для окраски передвижной с поворотными колесами, г.р. (ДхШхВ) 2000х700х850мм
	шт.
	4
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	[bookmark: _Hlk137808076]Настенная трехкассетная ИК-сушка, г.р. 770х570мм; площадь прогрева 1200х1000мм, 1ф;220В;3,0кВт. Рабочая температура от 35 до 100°С, длина лампы – 50см.
	шт.
	6
	[image: ]

	25
	Ящик для ветоши металлический, г.р. (ДхШхВ) 600х250х400мм
	шт.
	3
	

	26
	Стул офисный с широким сидением, г.р. (ДхШхВ) 535х600х850мм
	шт.
	21
	

	27
	Мойка краскопультов ручная с рециркуляцией растворителя (уайт-спирит), три режима мойки: грязный, чистый, чистый+воздух. Максимальный объем растворителя в машине 25л, со сборным поддоном под баками с растворителем. В комплекте со сборным поддоном. Диаметр экстрактора 100мм, производительность вытяжки, м3/час 500, сжатый воздух 90 л/мин (насос)+370 л/мин, г.р. 582х385х1120мм
	шт.
	2
	

	28
	Ванна-мойка для чистки крупногабаритного оборудования (фильтры) с подачей и рециркуляцией растворителя, лейка удлинитель, три режима мойки: грязный, чистый, чистый+воздух. В комплекте со сборным поддоном, г.р. (ДхШхВ) 1300х700х866мм
	шт.
	1
	

	29
	Верстак, г.р. (ДхШхВ) 1400х700х866мм
	шт.
	1
	

	30
	Шкаф металлический инструментальный, г.р. (ДхШхВ) 1100х600х1900мм.
	шт.
	1
	

	31
	Мойка краскопультов ручная с рециркуляцией воды, три режима мойки: грязный, чистый, чистый+воздух. В комплекте со сборным поддоном. Максимальный объем воды в машине 25л, диаметр экстрактора 100мм, производительность вытяжки, м3/час 500, сжатый воздух 90 л/мин (насос)+370 л/мин, Производительность наоса 10 л/мин, г.р. (ДхШхВ) 582х385х1120мм
	шт.
	1
	

	32
	Тумба стальная с мойкой распашной дверцей и полкой, г.р. (ДхШхВ) 600х600х850мм, глуб. раковины 100 
	шт.
	2
	

	33
	Верстак, г.р. (ДхШхВ) 1200х700х866мм
	шт.
	1
	

	34
	Верстак, г.р. (ДхШхВ) 1500х700х866мм
	шт.
	1
	

	35
	Шкаф, г.р. (ДхШхВ) 600х600х2000мм
	шт.
	1
	

	36
	Весы напольные во взрывобезопасном исполнении, г.р.563х350х210мм
1ф;220В;0,020 кВА
	шт.
	1
	

	37
	Пневмомиксер для емкостей объемом 200 л, с подъемным устройством, крышкой для бочки и комплектом сифона, длина – 812,5мм.
Максимальное рабочее давление, МПа – 0,7 
Максимальная частота вращения, об/мин. - 1200
	шт.
	1
	

	38
	Пневмомиксер для емкостей объемом 65 л, с подъемным устройством, крышкой для бочки и комплектом сифона, длина – 812,5мм.
Максимальное рабочее давление, МПа – 0,7 
Максимальная частота вращения, об/мин. - 1200
	шт.
	2
	

	39
	Пневмомиксер для емкостей объемом 25 л, с подъемным устройством, крышкой для бочки и комплектом сифона, длина – 812,5мм.
Максимальное рабочее давление, МПа – 0,7 
Максимальная частота вращения, об/мин. - 1200
	шт.
	3
	

	40
	Станция электронного дозирования эмалей во взрывобезопасном исполнении, 1ф;220В;2,0кВт. 
 
	шт.
	1
	

	41
	Мойка ручная с рециркуляцией растворителя, три режима мойки: грязный, чистый, чистый+воздух, г.р. (ДхШ) 620х385мм
	шт.
	1
	

	42
	Сточный поддон металлический с обрешеткой для защиты от пролива ЛВЖ для зоны расположения бочек растворителя, г.р. 2100х700х250мм
	шт.
	1
	

	43
	Сточный поддон металлический с обрешеткой для защиты от пролива ЛВЖ для зоны расположения бочек растворителя, г.р. 1800х700х250мм
	шт.
	1
	

	44
	Сточный поддон металлический с обрешеткой для защиты от пролива ЛВЖ для зоны расположения бочек растворителя, г.р. 1900х700х250мм
	шт.
	1
	

	45
	Сточный поддон металлический с обрешеткой для защиты от пролива ЛВЖ для зоны расположения бочек растворителя, г.р. 2600х700х250мм
	шт.
	1
	

	46
	Весы настольные электронные 
	шт.
	1
	

	47
	Стеллаж металлический, количество уровней – 3, вес на 1 полку – до 100кг, г.р. (ДхШхВ) 2000х400х2000мм
	шт.
	1
	

	48
	Стол, г.р. (ДхШхВ) 1700х500х870мм 
	шт.
	1
	

	49
	Стол письменный однотумбовый ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте, г.р. (ДхШхВ) 1500х700х750мм
	шт.
	1
	

	50
	Компьютер настольный серийной сборки 1ф; 220В; 0,6кВт, в составе:
системный блок двухъядерный, 2,5 ГГц, ОЗУ - 4 Гб, сетевой адаптер Ethernet 100Мб, HDD-SATA 500 Гб, 2 разъема PCI-E, 4 порта USB + 1 USB 3.0, более 60 Гц, 1600х900dpi, интерфейсы DVI/HDMI, Монитор LCD 23”
Мышь оптическая проводная USB, Клавиатура проводная USB
	шт.
	16
	

	51
	МФУ настольное (принтер, сканер, копир) цветной лазерной печати, формата А4, 1ф;220В;0,3кВт, 600х600dpi, 15 стр./мин. Сканер планшетный/протяжной Сетевой интерфейс
	шт.
	5
	

	52
	Тумба под принтер, г.р. (ДхШхВ) 400х600х750мм
	шт.
	5
	

	53
	Шкаф для документов, г.р. (ДхШхВ) 1000х400х2000мм
	шт.
	1
	

	54
	Проводной телефон: дисплей, АОН, память на 50 номеров, спикерфон, повторный набор номера, тональный набор, кнопка выключения микрофона, регулятор уровня громкости в трубке, регулятор громкости звонка. г.р. (ДхШхВ) 196х190х95 мм
	шт.
	12
	

	55
	Стол письменный однотумбовый ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте, г.р. (ДхШхВ) 1200х700х750мм
	шт.
	14
	

	56
	Стол письменный однотумбовый ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте, г.р. (ДхШхВ) 1500х800х750мм
	шт.
	1
	

	57
	Стол переговорный, г.р. (ДхШхВ) 1800х800х750мм
	шт.
	1
	

	58
	Шкаф для документов, г.р. (ДхШхВ) 700х400х2000мм
	шт.
	14
	

	59
	Сушилка для рук настенная с воздушным HERA-фильтром Nickel, г.р. 100х234х394мм, 1,6 кВт, 220В, 0°-40°C
	шт.
	4
	

	60
	Шкаф для моющих и дезинфицирующих средств, г.р. 600х500х1800мм
	шт.
	2
	

	61
	Шкаф для одежды, г.р. (ДхШхВ) 1000х500х2000мм
	шт.
	1
	

	62
	Шкаф для одежды, г.р. (ДхШхВ) 800х400х2000мм
	шт.
	1
	

	63
	Шкаф гардеробный металлический на четыре отделения, (ДхШхВ) г.р.1000x500x1850мм. В комплекте с выдвижной скамейкой, (ДхШхВ) г.р. 800х355х 285мм
	шт.
	30
	

	64
	Шкаф металлический гардеробный на два отделения, (ДхШхВ) г.р.400x500x1860мм
	шт.
	5
	

	65
	Фен электрический бытовой (с креплением к стене) для сушки волос, 1Ф/220В/1,0 кВт
	шт.
	7
	

	66
	Зеркало настенное, (ШхВ) г.р. 436х644мм 
	шт.
	6
	

	67
	Шкаф гардеробный металлический на четыре отделения с перфорированными дверцами с вытяжкой, ⌀патрубка 100мм, (ДхШхВ) г.р.600x500x1900мм. 
	шт.
	23
	

	68
	Гардеробная скамья, (ДхШхВ) г.р. 800х350х450мм 
	шт.
	15
	

	69
	Стол металлический, (ДхШхВ)г.р.1300х500х850мм
	шт.
	1
	

	70
	Стеллаж, (ДхШхВ) г.р. 1300х500х2000мм
	шт.
	2
	

	71
	Стеллаж, (ДхШхВ) г.р. 1300х600х2000мм
	шт.
	6
	

	72
	Шкаф гардеробный металлический на два отделения с перфорированными дверцами на подставке, (ДхШхВ) г.р.800x500x1850мм. 
	шт.
	19
	

	73
	Шкаф гардеробный металлический на два отделения, (ДхШхВ) г.р.500x500x1850мм.
	шт.
	5
	

	74
	Стеллаж, (ДхШхВ) г.р.1600х600х2000мм
	шт.
	2
	

	75
	Стеллаж, (ДхШхВ) г.р.1000х600х2000мм
	шт.
	1
	

	76
	Шкаф гардеробный металлический для одежды на одно отделение, (ДхШхВ) г.р.330x500x1850мм
	шт.
	42
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