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	[bookmark: RANGE!B1:J78]№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 
	Подготовительные работы
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Снос зеленых насаждений
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	Валка деревьев твердых пород с корня,
диаметр стволов:
	шт./м3
	10.00
	/
	54.40
	1612/2022-Р-ГП, л.11
	 

	4
	 
	больше 36 см
	шт./м3
	10.00
	/
	54.40
	
	 

	5
	 
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с), диаметр пня 
	шт./м3
	10.00
	/
	10.88
	 
	 

	6
	 
	больше 32 см
	шт./м3
	10.00
	/
	10.88
	 
	 

	7
	 
	Обратная засыпка ям от пней местным грунтом с уплотнением до К=0,95
	м3
	44.00
	1612/2022-Р-ГП, л.5, 11
	40х1,1 м3

	8
	 
	Погрузка и транспортировка сваленных деревьев и пней на полигон ТБО
	м3/т
	65.28
	/
	39.20
	 
	Плотность дерева 0,6 т/м3

	9
	 
	Срезка растительного грунта толщиной 0,20 м в том числе:
	м2/м3
	1280.00
	/
	256.00
	1612/2022-Р-ГП, л.11
	 

	10
	 
	вручную:
	м3
	26.00
	
	10.00%

	11
	 
	экскаватором вместимостью 0,65 м3:
	м3
	230.00
	
	 

	12
	 
	Погрузка растительного грунта в автосамосвалы и транспортировка на площадку для складирования на расстояние до 1 км
	т
	307.20
	 
	γ = 1,2 т/м3

	13
	 
	Демонтаж конструкций
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	Демонтаж бортовых камней
	 
	 
	 
	 
	1612/2022-Р-ГП, л.11
	 

	15
	 
	Разборка существующего бортового камня БР 100.30.15 (с учетом бетонной подушки) с последующей погрузкой в автосамосвал
	п.м/м3
	148.00
	/
	14.50
	
	0,10 м3 на 1 п.м
(подушка: 0,055 м3 на 1 п.м)

	16
	 
	Транспортировка разобранных бортовых камней на полигон ТБО
	т
	34.81
	 
	γбетон=2,4 т/м3

	17
	 
	Разборка существующей конструкции проезжей части 
	 
	 
	 
	 
	1612/2022-Р-ГП, л.11
	 

	18
	 
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия экскаватором 0,65 м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы
	м2/м3
	1118.00
	/
	122.56
	
	в том числе для КЛ 6 кВ за границами работ

	19
	 
	Транспортировка лома на полигон ТБО
	т
	256.87
	 
	γа/б=2,2 т/м3                                

	20
	 
	Фрезерование существующего покрытия на глубину 0,05 м (ширина фрезы – 1 м)
	м2/м3
	84.00
	/
	4.20
	1612/2022-Р-ГП, л.11
	 

	21
	 
	Транспортировка а/б крошки на полигон ТБО
	т
	9.24
	 
	γ=2,2 т/м3                                

	22
	 
	Разборка существующей конструкции тротуара из бетонной плитки 
	 
	 
	 
	 
	1612/2022-Р-ГП, л.11
	 

	23
	 
	Разборка существующего покрытия на глубину 0,07 м с погрузкой в автомобили-самосвалы
	м2/м3
	18.75
	/
	1.31
	
	 

	24
	 
	Транспортировка лома на полигон ТБО
	т
	3.22
	 
	γ=2,4 т/м3                                

	25
	 
	Демонтаж металлического ограждения 
	 
	 
	 
	 
	1612/2022-Р-ГП, л.11
	 

	26
	 
	Демонтаж металлического ограждения из профильной трубы
	п.м/т
	34.00
	/
	0.34
	
	профиль 30х30х3 мм; 17 стоек длиной 2 м+Lх2 профильной трубы

	27
	 
	Демонтаж ж/б блоков и железобетонного покрытия
	 
	 
	 
	 
	1612/2022-Р-ГП, л.11
	 

	28
	 
	Разборка ж/б блоков
	шт./м3
	1.00
	/
	1.92
	
	12 м, сечение 0,4х0,4 м

	29
	 
	Разборка ж/бетонного покрытия
	м2/м3
	99.00
	/
	16.83
	
	толщина 0,17 м

	30
	 
	Погрузка и транспортировка ж/б лома на полигон ТБО
	т
	46.88
	 
	γж/бетон= 2,5 т/м3  

	31
	 
	Демонтаж ж/д путей
	п.м
	299.20
	1612/2022-Р-ГП, л.11
	 

	32
	 
	Демонтаж рельс РП65 с погрузкой в автомобили-самосвалы и транспортировкой в специализированный пункт приема металла
	п.м/т
	598.40
	/
	38.73
	
	64,72 кг/м

	33
	 
	-крепления
	шт./т
	1102.00
	/
	101.38
	
	92 кг/шт.

	34
	 
	Демонтаж деревянных шпал с погрузкой в автомобили-самосвалы и транспортировкой на полигон ТБО
	шт./т
	551.00
	/
	44.08
	
	применительно к эпюре 1840 шт./км;
80 кг/шт.

	35
	 
	Земляные работы
	 
	 
	 
	 

	36
	 
	Разработка выемки в грунтах 1 группы с последующей погрузкой в автомобили-самосвалы, в том числе:
	м3/т
	3831.36
	1612/2022-Р-ГП, л.5
	γ35а = 1,7 т/м3

	37
	 
	вручную:
	м3
	767.00
	 
	20%

	38
	 
	экскаватором 1,0 м3:
	м3
	3064.36
	 
	3814,81-763,00

	39
	 
	Транспортировка излишков разработанного грунта на полигон ТБО
	м3/т
	3787.36
	/
	6438.52
	 
	γ35а = 1,7 т/м3

	40
	 
	Транспортировка разработанного грунта до 1 км
	м3/т
	44.00
	/
	74.80
	1612/2022-Р-ГП, л.5
	для засыпки ям от корчевки пней

	41
	 
	Планировка и уплотнение грунта земляного полотна катками на пневмоходу массой 25 т 8-ю проходами при толщине слоя 30 см
	м2/м3
	4671.00
	/
	1401.30
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	 

	42
	 
	Дорожная одежда
	 
	 
	 
	 

	43
	 
	Проезды и площадки
	 
	 
	 
	 

	44
	 
	Тип 1.1
	 
	 
	 
	 

	45
	 
	Устройство присыпных обочин из песка мелкого II класса с Кф не менее 1 м/сут. по ГОСТ 8736-2014 с уплотнением
	м3
	21.28
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	c учетом Купл=1,1 - 23,5 м3

	46
	 
	Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 по ГОСТ 25607-2009, толщина слоя h=0,35 м
	м2/м3
	2876.04
	/
	1268.40
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	объем материала указан c учетом Купл=1,26

	47
	 
	Устройство слоя основания методом заклинки из гранитного щебня М800 по ГОСТ 8267-93; толщина слоя h=0,13 м:
	 
	 
	 
	 
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	 

	48
	 
	-щебень гранитный фр. 40-70 мм
	м2/м3
	2708.76
	/
	443.70
	
	объем материала указан c учетом Купл=1,26

	49
	 
	-щебень гранитный фр. 10-20 мм
	м2/м3
	2708.76
	/
	40.70
	
	расход 15 м3 на 1000 м2

	50
	 
	Устройство слоя основания методом заклинки из гранитного щебня М800 по ГОСТ 8267-93; толщина слоя h=0,11 м:
	 
	 
	 
	 
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	 

	51
	 
	-щебень гранитный фр. 40-70 мм
	м2/м3
	2374.20
	/
	329.10
	
	площадь указана по средней линии;
объем материала указан c учетом Купл=1,26

	52
	 
	-щебень гранитный фр. 10-20 мм
	м2/м3
	2374.20
	/
	35.70
	
	расход 15 м3 на 1000 м2

	53
	 
	Розлив битумной эмульсии по ГОСТ Р 52128-2003
	м2/т
	2374.20
	/
	1.57
	 
	расход 0,6 л/м2;
γ=1,1 кг/л

	54
	 
	Устройство нижнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90, толщина слоя h=0,07 м
	м2
	2374.20
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	 

	55
	 
	Розлив битумной эмульсии по ГОСТ Р 52128-2003
	м2/т
	2374.20
	/
	1.57
	 
	расход 0,6 л/м2;
γ=1,1 кг/л

	56
	 
	Укладка георешетки полиэфирной тканой (функция - армирование) по ГОСТ Р 55029-2020 с размером ячейки 25х25 мм с розливом битума
	м2/т
	448.30
	/
	0.148
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	без учета Кнахлест=1,1;
 расход битума 0,00033 т/м2

	57
	 
	Розлив битумной эмульсии по ГОСТ Р 52128-2003
	м2/т
	2458.20
	/
	0.81
	 
	расход 0,3 л/м2;
γ=1,1 кг/л

	58
	 
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90, толщина слоя h=0,05 м
	м2
	2458.20
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	с учетом восстановления верхнего слоя покрытия на стыках конструкций дорожных одежд (новой и существующей)

	59
	 
	Конструкция внутри железнодорожной колеи
	 
	 
	 
	 

	60
	 
	Тип 1.2
	 
	 
	 
	 

	61
	 
	Устройство слоя основания методом заклинки из гранитного щебня М800 по ГОСТ 8267-93; толщина слоя h=0,12 м:
	 
	 
	 
	 
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	 

	62
	 
	-щебень гранитный фр. 40-70 мм
	м2/м3
	97.80
	/
	14.80
	
	объем материала указан c учетом Купл=1,26

	63
	 
	-щебень гранитный фр. 10-20 мм
	м2/м3
	97.80
	/
	1.50
	
	расход 15 м3 на 1000 м2

	64
	 
	Розлив битумной эмульсии, ГОСТ Р 52128-2003
	м2/т
	97.80
	/
	0.06
	 
	расход 0,6 л/м2;
γ=1,1 кг/л

	65
	 
	Устройство нижнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90, толщина слоя h=0,07 м
	м2
	97.80
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	 

	66
	 
	Розлив битумной эмульсии, ГОСТ Р 52128-2003
	м2/т
	97.80
	/
	0.06
	 
	расход 0,6 л/м2;
γ=1,1 кг/л

	67
	 
	Укладка георешетки полиэфирной тканой (функция - армирование) по ГОСТ Р 55029-2020 с размером ячейки 25х25 мм с розливом битума
	м2/т
	81.30
	/
	0.027
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	без учета Кнахлест=1,1;
 расход битума 0,00033 т/м2

	68
	 
	Розлив битумной эмульсии, ГОСТ Р 52128-2003
	м2/т
	97.80
	/
	0.03
	 
	расход 0,3 л/м2;
γ=1,1 кг/л

	69
	 
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90, толщина слоя h=0,05 м
	м2
	97.80
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	 

	70
	 
	Проливка стыков битумной мастикой заливочной МБЗ по ГОСТ 32870-2014
	м/м3
	256.00
	/
	0.26
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	 

	71
	
	
	кг
	0.38
	 
	Расход 1,5 кг/м3

	72
	 
	Бортовые камни
	 
	 
	 
	 

	73
	 
	Устройство основания под бортовые камни БР100.20.8:
	 
	 
	 
	 
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	 

	74
	 
	- бетон В15 F1200 W6
	м3/т
	1.26
	/
	3.03
	
	0,019 м3 на 1 п.м
γ=2,4 т/м3

	75
	 
	- щебень гранитный М600 фр. 20-40 мм
	м3/т
	2.18
	/
	3.49
	
	0,033 м3 на 1 п.м;
с учетом Купл=1,26
γ=1,6 т/м3

	76
	 
	Установка бортового камня БР 100.20.8
	п.м/т
	66.00
	/
	2.54
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	0,016 м3 на 1 п.м
γ=2,4 т/м3

	77
	 
	Устройство основания под бортовые камни БР100.30.15:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	 
	- бетон В15 F1200 W6
	м3/т
	38.34
	/
	92.02
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	0,055 м3 на 1 п.м
γ=2,4 т/м3

	79
	 
	Установка бортового камня БР 100.30.15
	п.м/т
	697.00
	/
	71.94
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	0,043 м3 на 1 п.м
γ=2,4 т/м3

	80
	 
	Устройство основания под бортовые камни БР100.60.20:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	 
	- бетон В15 F1200 W6
	м3/т
	1.26
	/
	3.03
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	0,060 м3 на 1 п.м
γ=2,4 т/м3

	82
	 
	Установка бортового камня БР 100.60.20
	п.м/т
	21.00
	/
	5.95
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	0,118 м3 на 1 п.м
γ=2,4 т/м3

	83
	 
	Благоустройство
	 
	 
	 
	 

	84
	 
	Тротуар
	 
	 
	 
	 

	85
	 
	Тип 2
	 
	 
	 
	 

	86
	 
	Устройство подстилающего слоя из песка мелкого II класса с Кф не менее 1 м/сут.  по ГОСТ 8736-2014, толщина слоя h=0,25 м
	м3
	247.50
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	c учетом Купл=1,1 - 272.3 м3

	87
	 
	Устройство слоя основания методом заклинки из гранитного щебня М600 по ГОСТ 8267-93; толщина слоя h=0,12 м:
	 
	 
	 
	 
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	 

	88
	 
	-щебень гранитный фр. 40-70 мм
	м2/м3
	990.00
	/
	149.70
	
	объем материала указан c учетом Купл=1,26

	89
	 
	-щебень гранитный фр. 10-20 мм
	м2/м3
	990.00
	/
	14.90
	
	расход 15 м3 на 1000 м2

	90
	 
	Устройство слоя из сухой цементно-песчаной смеси марки М100 (γ=2,0 т/м3) по ГОСТ 31357-2007, толщина слоя h=0,05 м
	м2/м3
	990.00
	/
	49.50
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	c учетом Купл=1,1 - 54.45 м3

	91
	 
	Устройство покрытия из бетонных тротуарных плит 6П.8 по ГОСТ 17608-2017 (h=0,08 м)
	м2/шт.
	990.00
	/
	1980.00
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	184 кг/м2;
2 шт. в 1 м2

	92
	 
	Заполнение швов песком мелким II класса по ГОСТ 8736-2014
	м2/м3
	990.00
	/
	1.50
	 
	Расход материала на заполнения швов рассчитан по формуле: Р=nxПxhkx0,3, где
P-расход материала в м3 на 100 м2;
n-количество камней в 1 м2;
П-периметр в плане искусственного камня основного размера, м;
hк-высота камня, м

	93
	 
	Отмостка
	 
	 
	 
	 

	94
	 
	Тип 4
	 
	 
	 
	 

	95
	 
	Устройство гидроизоляции из рулонного наплавляемого битумно-полимерного материала по ГОСТ 30547-97 (2 слоя)
	п.м/м2
	21.00
	/
	29.90
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	без учета Кнахлест=1,1

	96
	 
	Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 по ГОСТ 25607-2009, толщина слоя h=0,12 м
	м2/м3
	29.60
	/
	4.48
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	объем материала указан c учетом Купл=1,26

	97
	 
	Устройство слоя из сухой цементно-песчаной смеси марки М100 (γ=2,0 т/м3) по ГОСТ 31357-2007, толщина слоя h=0,05 м
	м2/м3
	29.60
	/
	0.90
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	c учетом Купл=1,1 - 0,99 м3

	98
	 
	Устройство покрытия из бетонных тротуарных плит 1П.6 по ГОСТ 17608-2017 (h=0,06 м)
	м2/шт.
	29.60
	/
	316.00
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	112 кг/м2;
10,67 шт. в 1 м2

	99
	 
	Заполнение швов песком мелким II класса по ГОСТ 8736-2014
	м2/м3
	29.60
	/
	0.08
	 
	Расход материала на заполнения швов рассчитан по формуле: Р=nxПxhkx0,3, где
P-расход материала в м3 на 100 м2;
n-количество камней в 1 м2;
П-периметр в плане искусственного камня основного размера, м;
hк-высота камня, м

	100
	 
	Обустройство
	 
	 
	 
	 

	101
	 
	Пешеходное ограждение
	 
	 
	 
	 

	102
	 
	Разработка грунта 1 группы вручную толщиной 40 см с погрузкой экскаватором 1,0 м3 в автосамосвалы и вывозом на полигон ТБО
	м3/т
	1.80
	/
	3.10
	1612/2022-Р-ГП, л.6, л.10
	γ=1,70 т/м3

	103
	 
	Устройство подготовки толщиной 0,10 м из щебеночно-песчаной смеси С5 по ГОСТ 25607-2009 вручную
	м2/м3
	3.80
	/
	0.50
	1612/2022-Р-ГП, л.6, л.10
	объем материала указан c учетом Купл=1,26

	104
	 
	Бетонирование закладной детали под стойку ограждения
	шт./м3
	27.00
	/
	1.60
	1612/2022-Р-ГП, л.6, л.10
	Бетон B15;
объем бетонирования - 0,35х0,4х0,4=0,056 м3

	105
	 
	Установка пешеходного перильного ограждения типа «ННЗ-052» (высотой 1,0 м, длина секции 2,0 м)
	п.м/т
	48.00
	/
	0.57
	1612/2022-Р-ГП, л.6, л.10
	Вес 1 стойки и одной секции ограждения - 22,5 кг;
+3 конечных стойки (11 кг/шт.)

	106
	 
	-монтаж стоек и секций ограждения на закладные детали
	шт./шт.
	27.00
	/
	24.00
	1612/2022-Р-ГП, л.6, л.10
	

	107
	 
	Организация дорожного движения
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	108
	 
	Установка дорожных знаков I типоразмера, пленка типа А по ГОСТ Р 52290 на металлические стойки:
	шт.
	2.00
	1612/2022-Р-ГП, л.6, л.8, л.9
	 

	109
	 
	2.6 "Преимущество встречного движения"
	шт.
	1.00
	1612/2022-Р-ГП, л.6, л.8, л.9
	Ø600 мм; 2 кг/шт.

	110
	 
	2.7 "Преимущество перед встречным движением"
	шт.
	1.00
	1612/2022-Р-ГП, л.6, л.8, л.9
	600х600 мм; 2,5 кг/шт.

	111
	 
	Установка стоек дорожных знаков на ж. б. фундаменты стаканного типа:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	112
	 
	- стойки металлические D=76/3,0 мм, L=5,0 м
	шт.
	2.00
	1612/2022-Р-ГП, л.6, л.8, л.9
	27 кг/шт.

	113
	 
	Установка ж. б. фундаментов стаканного типа:
	 
	 
	 
	 

	114
	 
	- фундаменты Ф1
	шт.
	2.00
	1612/2022-Р-ГП, л.6, л.8, л.9
	0,85 т/шт.

	115
	 
	- бетон В15 F1200 W6
	м3
	0.16
	1612/2022-Р-ГП, л.6, л.8, л.9
	0,078 м3 на 1 стойку

	116
	 
	- гидроизоляция наружных поверхностей фундамента - два слоя мастики на битумной основе по праймеру
	м2
	6.14
	1612/2022-Р-ГП, л.6, л.8, л.9
	3,07 м2 на 1 фундамент

	117
	 
	Ограждение и обустройство площадки для мусороконтейнеров
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	118
	 
	Бурение скважин диаметром 0,20 м и глубиной 1,26 м под фундаменты
	шт.
	17.00
	1612/2022-Р-ГП, л.13
	грунт первой группы, γ=1,70 т/м3

	119
	 
	Погрузка излишков грунта экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3 в автомобили-самосвалы и автовозка на полигон ТБО
	м3/т
	0.67
	/
	1.14
	1612/2022-Р-ГП, л.13
	

	120
	 
	Бетонирование стоек ограждения:
	 
	 
	 
	 
	1612/2022-Р-ГП, л.13
	 

	121
	 
	-бетон класса B20, W6, F150 по ГОСТ 26633-2015
	м3
	0.64
	 
	0,038 м3 на 1 фундамент

	122
	 
	Монтаж каркаса и навеса контейнерной площадки:
	т
	3.095
	1612/2022-Р-ГП, л.13
	 

	123
	 
	профили стальные грунты замкнутые по ГОСТ 30245-2003  (марка стали C245-4 по ГОСТ 27772-2015), в том числе:
	т
	2.198
	 
	 

	124
	 
	80х80х5 мм
	т
	0.739
	 
	 

	125
	 
	60х60х5 мм
	т
	1.459
	 
	 

	126
	 
	прокат листовой горячекатанный по ГОСТ 19903-2015 (марка стали C245-4 по ГОСТ 27772-2015), в том числе:
	т
	0.012
	 
	 

	127
	 
	t4
	т
	0.002
	 
	 

	128
	 
	t8
	т
	0.010
	 
	 

	129
	 
	профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства ГОСТ 24045-2016 (марка стали Ст3пс по ГОСТ 380-2005), в том числе:
	т
	0.885
	 
	 

	130
	 
	H57-750-0.8
	т
	0.533
	 
	 

	131
	 
	С21-1150-0.7
	т
	0.352
	 
	 

	132
	 
	Петля для ворот универсальная D28
	шт.
	4.00
	 
	 

	133
	 
	Установка пластиковых мусорных контейнеров 1100 л
	шт.
	13.00
	1612/2022-Р-ГП, л.2
	 

	134
	 
	Озеленение
	 
	 
	 
	 

	135
	 
	Газон усиленный
	 
	 
	 
	 

	136
	 
	Тип 3
	 
	 
	 
	 

	137
	 
	Устройство подстилающего слоя из песка мелкого II класса с Кф не менее 1 м/сут. по ГОСТ 8736-2014, толщина слоя h=0,25 м
	м3
	97.43
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	c учетом Купл=1,1 - 107,2 м3

	138
	 
	Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 по ГОСТ 25607-2009, толщина слоя h=0,17 м
	м2/м3
	389.70
	/
	83.48
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	объем материала указан c учетом Купл=1,26

	139
	 
	Устройство покрытия из бетонных газонных плит 9-Ф-6 по ГОСТ 17608-2017 (h=0,08 м)
	м2/шт.
	389.70
	/
	4159.00
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	112 кг/м2;
10,67 шт. в 1 м2

	140
	 
	Заполнение швов растительным грунтом вручную
	м2/м3
	389.70
	/
	8.44
	 
	объем бетонных плит составляет 0,06 м3/м2:
(389,65х0,08)-(0,06*389,65)=8,44 м3

	141
	 
	- погрузка экскаватором с емкостью ковша 0,65 м3, автовозка автомобилями-самосвалами с места складирования до 1 км
	м3/т
	8.44
	/
	10.13
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	γ=1,20 т/м3

	142
	 
	Посев семян многолетних трав на газоне вручную
	м2
	389.70
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	 

	143
	 
	Семена газонных трав
	кг
	13.44
	 
	Расход семян 34,5 г/м2

	144
	 
	Газон обыкновенный
	 
	 
	 
	 

	145
	 
	Устройство газона с внесением растительной земли вручную, средняя толщина слоя h=0,23 м
	м2/м3
	860.40
	/
	247.56
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	 

	146
	 
	Погрузка экскаватором с емкостью ковша 0,65 м3, автовозка автомобилями-самосвалами с места складирования до 1 км
	м3/т
	247.56
	/
	297.07
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	γ=1,20 т/м3

	147
	 
	Посев семян многолетних трав на газоне вручную
	м2
	860.40
	1612/2022-Р-ГП, л.6
	 

	148
	 
	Семена газонных трав
	кг
	29.68
	 
	Расход семян 34,5 г/м2

	149
	 
	Железнодорожные пути
	 
	 
	 
	 

	150
	 
	Устройство защитного слоя (подушки) из песка мелкого II класса с Кф не менее 1 м/сут. по ГОСТ 8736-2014, толщина слоя h=0,80 м, с уплотнением
	м3
	229.00
	1612/2022-Р-ГП, л.6, л.7
	c учетом Купл=1,1 - 251,9 м3

	151
	 
	Устройство однопутной железной дороги с шириной колеи 1520 мм, в том числе:
	м
	65.00
	1612/2022-Р-ГП, л.6, л.7
	 

	152
	 
	- устройство балластной призмы из щебня гранитного фр. 25-60 мм по ГОСТ 7392-2014 толщиной 0,40 м (укладывается в 2 слоя по 0,20 м))
	м2/м3
	273.00
	/
	137.60
	
	площадь указана по средней линии;
объем материала указан c учетом Купл=1,26

	153
	 
	- укладка железобетонных шпал группы 1 (Ш1) по 33320-2015
	шт.
	118.00
	
	1840 шт./км;
270 кг/шт.

	154
	 
	- установка комплекта скрепления КБ-65
	шт.
	236.00
	
	24,88 кг/шт.

	155
	 
	- рельс РП65 по ГОСТ Р 51045-2014
	м
	128.00
	
	64,72 кг/м

	156
	 
	- накладка двухголовая металлическая с шестью болтовыми отверстиями 1Р65 по ГОСТ 8193-73
	шт.
	24.00
	
	23,78 кг/шт.

	157
	 
	-шайба М27 
	шт.
	72.00
	
	 

	158
	 
	-гайка М27 для болта стыкового 27X160
	шт.
	72.00
	
	 

	159
	 
	-болт стыковой 27X160
	шт.
	72.00
	
	 

	160
	 
	Укладка лежней 150х200х4100 мм; нанесение антисептика
	шт.
	47.00
	
	 

	161
	 
	- костыль путевой
	шт.
	47.00
	
	 

	161
	 
	Изготовление и укладка опорных брусьев под контррельсы (брус антисептированный 120х120х150 мм по ГОСТ 8486-86, подрубить по месту)
	шт.
	47.00
	
	2,6 кг/шт.

	162
	 
	-гвоздь строительный 6х200 мм по ГОСТ 4028-63
	шт.
	94.00
	
	 

	163
	 
	Установка контррельса на опорные брусья:
	м3
	0.10
	
	 

	164
	 
	- рельс РП65 по ГОСТ Р 51045-2014
	м
	128.00
	
	51,67 кг/м

	165
	 
	-шуруп ∅24 мм l=300 мм по ГОСТ 809-2014
	шт.
	47.00
	
	 

	166
	 
	-шайба пружинная путевая 24 по ГОСТ 6402-70
	шт.
	47.00
	
	 

	167
	 
	- восстановление балластной призмы из щебня гранитного фр. 25-60 мм по ГОСТ 7392-2014 толщиной 0,25 м (при переустройстве инженерных сетей)
	м2/м3
	256.20
	/
	129.20
	
	площадь указана по средней линии;
объем материала указан c учетом Купл=1,26
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