





	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
 
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Стены и перегородки

	1

	
	Демонтаж стены из кирпичной кладки толщиной 510 мм для устройства проемов 
	м2
	4,9
	1612/2022-Р-АР-лист 16, лист 4

	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit
Проёмы без перемычек:
1,6х1 м – 1 шт
1,2х1 м – 3 шт
2,1х1 м – 1 шт

	2

	
	Демонтаж стены из кирпичной кладки толщиной 380 мм торцевых стен светоаэрационного фонаря
	м2
	218,8
	
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	3

	
	Демонтаж каркасных перегородок поэлементной сборки встроенных помещений
	м2
	175,63
	1612/2022-Р-АР-лист 4
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	4
	
	Демонтаж вент.фасада ( металлический сайдинг по направляющим) 
	м2
	347,27
	1612/2022-Р-АР-лист 16
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	5
	
	Демонтаж перегородок из профлиста
	м2
	1420,88
	1612/2022-Р-АР-лист 4
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit








	Кровля

	6
	
	Демонтаж покрытия основной кровли:
	м2
	2635,49
	1612/2022-Р-АР-лист 11
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	7
	
	2 слоя гидроизоляционного покрытия (биполя) – 6 мм
	м2
	
	
	

	8
	
	Пеноплекс - 2 слоя, 100 мм
	м2
	
	
	

	9
	
	Демонтаж покрытия кровли светоаэрационных фонарей:
	м2
	1935,17
	
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	10
	
	4-х слойный гидроизоляционный ковер – 10 мм
	м2
	
	
	

	11
	
	Битумная мастика – 50 мм
	м2
	
	
	

	12
	
	Стяжка – известковый раствор М50 – 50 мм
	м2
	
	
	

	13
	
	Утеплитель – шлак 60-140 мм (300 кг/м3)
	м2
	
	
	

	14
	
	Демонтаж пожарных лестниц тип П1-2 (l = 19,0 м)
	шт.
	2
	1612/2022-Р-АР-лист 16, лист 11, лист 14
	

	15
	
	Демонтаж пожарных лестниц тип П1-1 (l = 4,0 м)
	шт.
	2
	1612/2022-Р-АР-лист 16, лист 11, лист 14
	

	Водосточная система

	16
	
	Демонтаж водосточных воронок 
	шт.
	16
	1612/2022-Р-АР-лист 11
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	Парапетные крышки

	17
	
	 Демонтаж отливов для парапетов из кирпича толщиной 510 мм
	м.пог.
	418,8
	1612/2022-Р-АР-лист 16, лист 11
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	18
	
	 Демонтаж отливов для парапетов из кирпича толщиной 380 мм
	м.пог.
	24,58
	
	

	Окна и витражи

	Наружные окна и витражи

	21
	
	Демонтаж витражей (4200 х 2300 мм)
	м2
	251,16
	1612/2022-Р-АР-лист 16, лист 4, лист 14
	S = N (шт.) * 9,66. N = 26 шт.

	22
	
	Демонтаж витражей (4200 х 2000 мм)
	м2
	252
	
	S = N (шт.) * 8,4. N = 30 шт.

	23
	
	Демонтаж витражей (4200 х 4800 мм)
	м2
	483,84
	
	S = N (шт.) * 20,16. N = 24 шт.

	24
	
	Демонтаж витражей (4200 х 10100 мм)
	м2
	42.42
	
	S = N (шт.) * 42,42. N = 1 шт.

	24.1
	
	Демонтаж витражей (3800 х 10100 мм)
	м2
	115,14
	
	S = N (шт.) * 42,42. N = 3 шт.

	25
	
	Демонтаж витражей (4800 х 7000 мм)
	м2
	201,6
	
	S = N (шт.) * 33,6. N = 6 шт.

	26
	
	Демонтаж ленточного остекления светоаэрационного фонаря 
	м2
	1299,04
	
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	Откосы и отливы окон и витражей

	27
	
	Демонтаж фасонных элементов обрамления витражей и ворот вдоль оси 22
	м.пог.
	102,8
	1612/2022-Р-АР-лист 16
	

	Ворота 

	28
	
	Демонтаж ворот распашных (5500 х 5000 мм) 

	м2
	55
	1612/2022-Р-АР-лист 16, лист 4, лист 14
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit
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