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"	" 	 2025


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01-01
Срезка растительного грунта Подготовка территории
"Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.

	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Срезка растительного грунта

	Растительный грунт (Лишний)

	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59
кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	5458
(5458 / 1000)*1000
	

	2
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к
норме 01-01-030-01
	м3
	5458
	

	3
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1
	м3
	5458
	

	4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км
	т
	7641,2
5458*1,4
	

	Растительный грунт для последующего использования

	5
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59
кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	10574
(10574 / 1000)*1000
	

	6
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к
норме 01-01-030-01
	м3
	10574
	

	7
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59
кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	10574
	

	8
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к
норме 01-01-030-01
	м3
	10574
	




Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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УТВЕРЖДАЮ



"	" 	 2025


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	02-01-01
Пути железнодорожные. Земляное полотно
Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства. Пути железнодорожные.
Земляное полотно


	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (Срезка щебеночного балласта)
	м3
	45
(45 / 1000)*1000
	

	2
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного грунта)
	м3
	31530
(31530 / 1000)*1000
	

	3
	Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами
"драглайн" с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 1
	м3
	132580
(132580 / 1000)*1000
	

	4
	Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами
"драглайн" с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 3
	м3
	146490
((66790+66790
+12910) / 1000)*1000
	

	5
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	м3
	510
(510 / 100)*100
	

	6
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	5,1
((5,1) / 100)*100
	

	7
	Укладка геомата трехмерного для склонов: средней крутизны
	м2
	34310
((15880+18430)
/ 100)*100
	

	8
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до
20 м, группа грунтов: 1
	м3
	4148
(4148 / 1000)*1000
	

	9
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до
20 м, группа грунтов: 2
	м3
	80995
(80995 / 1000)*1000
	

	10
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см
	м3
	19930
(19930 / 1000)*1000
	

	11
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	м3
	80995
(80995 / 1000)*1000
	

	12
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый
проход по одному следу при толщине слоя: 20 см
	м3
	80995
	

	13
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	м2
	10870
(10870 / 1000)*1000
	

	14
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до
20 м, группа грунтов: 2
	м3
	50370
(50370 / 1000)*1000
	

	15
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	м2
	23702
(23702 / 1000)*1000
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	16
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до
20 м, группа грунтов: 2
	м3
	8816
(8816 / 1000)*1000
	

	17
	Усиление ослабленного основания пространственными георешетками высотой 0,2 м
	м2
	27468
(27468 / 100)*100
	

	18
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	м2
	46200
(46200 / 1000)*1000
	

	19
	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1- 2
	м2
	15225
((12505+2720)
/ 1000)*1000
	

	20
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
	м2
	10300
(10300 / 1000)*1000
	

	21
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную
	м2
	18300
((2400+13110+
2790) /
100)*100
	

	22
	Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами
"драглайн" с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 3
	м3
	1370
((1010+360) / 1000)*1000
	

	23
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (Укрепление дна канавы щебнем толщиной 0,10 м)
	м2
	450
(450 / 1000)*1000
	

	24
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную
	м2
	300
(300 / 100)*100
	





Составил: Инженер-сметчик 	 Д.Н. Коляденко
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник отдела смет 	 М.П. Ефимова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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УТВЕРЖДАЮ



"	" 	 2025


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	02-01-02
Пути железнодорожные. Верхнее строение пути

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства. Пути железнодорожные.
Земляное полотно


	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ

	1
	Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные
	км пути
	0,06
	

	2
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой
вручную
	т
	21,72
362*0,06
	

	3
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км
	т
	21,72
	

	4
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (Вырезка щебеночного балласта)
	м3
	50
(50 / 1000)*1000
	

	5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 (Погрузка на автомобили-самосвалы)
	м3
	50
	

	6
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км
	т
	80
0,05*1000*1,6
	

	7
	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1600
	км пути
	4,38
	

	8
	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840
	км пути
	0,32
	

	9
	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1600 (Укладка переходного звена с ж.б. шпал на деревянные)
	км пути
	0,02
	

	10
	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при
нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов
25 м, на 1 км число шпал 1840
	км пути
	0,11
	

	11
	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при
нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов
25 м, на 1 км число шпал 2000
	км пути
	0,021
	

	12
	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9
	стрелочны й перевод
	5
	

	13
	Укладка стрелочного перевода типа Р65, блоками кранами укладочными, брусья железобетонные марка перевода: 1/11 без укладки
разделительного слоя (Укладка обыкновенного стрелочного перевода на ж.-б. брусьях из рельсов Р65, М 1/9)
	компл
	5
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	14
	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (Сборка башмака колесосбрасывающего КСБ-Р (правый))
	стрелочны й перевод
	1
	

	15
	Укладка стрелочного перевода типа Р65, блоками кранами укладочными, брусья железобетонные марка перевода: 1/11 без укладки
разделительного слоя (Укладка башмака колесосбрасывающего КСБ-Р
(правый))
	компл
	1
	

	16
	Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
	м3
	9554
(9554 / 1000)*1000
	

	17
	Установка знаков путевых на железобетонных столбах
	шт
	4
(4 / 10)*10
	

	18
	Устройство упоров тупиковых рельсовых
	шт
	4
	

	19
	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на
железобетонных шпалах, балласт щебеночный
	км пути
	4,84
	





Составил: . 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ



"	" 	 2025


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-03
Пути железнодорожные. Устройство технологического переезда
Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства. Пути железнодорожные.
Земляное полотно



	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. УСТРОЙСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРЕЕЗДА

	1
	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 10
	переезд
	2
	

	2
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (Участок омоноличивания)
	м3
	2
(2,0 / 100)*100
	




Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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УТВЕРЖДАЮ



"	" 	 2025


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	02-01-04
Пути железнодорожные. Устройство дренажа
Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства. Пути железнодорожные.
Земляное полотно



	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА

	1
	Устройство закрытого дренажа вручную из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	м
	2903
((2863+40) / 1000)*1000
	

	2
	Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с соединением полиэтиленовыми муфтами: диаметр 160 мм (Устройство наблюдательных скважин с
крышкой)
	м
	36
(36 / 100)*100
	

	3
	Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с соединением полиэтиленовыми муфтами: диаметр 315 мм (Устройство дренажных колодцев)
	м
	30
(30 / 100)*100
	

	4
	Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые колодцы, диаметр: 315 мм
	шт
	24
(24 / 100)*100
	

	5
	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона (Вырезка отверстий в ж.-б. колодцах для сопряжения с дренажными трубами)
	м3
	5,5
	

	6
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: свыше 200 до 300 мм (Устройство сопряжения дренажной трубы с ж.-б. колодцем цементной обмазкой)
	шт
	88
	

	7
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	м3
	920
(920 / 10)*10
	

	8
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	м2
	2863
(2863 / 1000)*1000
	





Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ



"	" 	 2025

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 03-01-01
АБК №1. Общестроительные работы.
Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства
	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Поставка здания АБК

	· Внутренняя отделка помещений, внутренние перегородки и двери, чистовая отделка полов, сети, наборные ступени лестниц не входят в цену
поставки.

	· Нанесение огнезащитного состава не включено в стоимость.

	1
	Поставка здания АБК (изготовление, доставка,строительно-монтажные
работы)
	комплект
	1
	

	Раздел 2. Перегородки (04П-24-В-Э1-9-АР)

	перегородки с однослойными обшивками из КНАУФ-листов на металлическом каркасе, толщиной 100мм

	2
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с
двумя дверными проемами
	м2
	333,1
(333,1 / 100)*100
	

	3
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6
мм
	м
	-536,291
	

	4
	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина
0,6 мм
	м
	-866,06
	

	перегородки с однослойными обшивками с обеих сторон из КНАУФ-Файерборд-листов (EI 15) на металлическом каркасе с
минераловатным заполнением, толщиной 100мм

	5
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным
металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с двумя дверными проемами
	м2
	161,4
(161,4 / 100)*100
	

	6
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6
мм
	м
	-259,854
	

	7
	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина
0,6 мм
	м
	-419,64
	

	8
	Файерборд КНАУФ Огнезащитная гипсовая плита 2500х1200х12,5мм
	м2
	379,29
	

	перегородки из гидрофобизированных пазогребневых плит, толщиной 100мм

	9
	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: при высоте
этажа до 4 м в 1 слой толщиной 100 мм полнотелых
	м2
	134,5
(134,5 / 100)*100
	

	Раздел 3. Двери (04П-24-В-Э1-9-АР)

	Противопожарные внутренние

	10
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	м2
	13,23
2,1*1,2*1+2,1*1,2*2+
2,1*0,9*3
	

	ПВХ внутренние

	11
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3
м2
	м2
	2,52 ((2,1*1,2*1) /
100)*100
	

	Деревянные внутренние

	12
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	м2
	40,74 ((2,1*1*2{ДГ21- 10}+2,1*1*2{ДГ21-
10л}+2,1*0,9*8{ДГ21-
9}+2,1*0,9*2{ДГ21-
9л}+2,1*0,8*1{ДГ21-
8}+2,1*0,7*4{ДГ21-
7}+2,1*0,7*4{ДГ21-
7л}) / 100)*100
	



	13
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2
	м2
	3,15 ((2,1*1,5*1{ДГ21- 15}) / 100)*100
	

	14
	Установка: дверного доводчика
	шт
	8
((4+4) / 100)*100
	

	Раздел 4. Полы (04П-24-В-Э1-9-АР)

	Тип 1

	Тип гидроизоляции, тип стяжки и грунтовки не указаны в проекте. Расход грунтовки принят 0,2 л/м2

	15
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой
	м2
	107,94
(107,94 / 100)*100
	

	16
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола (ЭППС
Пеноплэкс 250 мм)
	м2
	107,94
(107,94 / 100)*100
	

	17
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	м2
	107,94
(107,94 / 100)*100
	

	18
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	107,94
(107,94 / 100)*100
	

	19
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять
или исключать к норме 11-01-011-01 (42 мм)
	м2
	107,94
(107,94 / 100)*100
	

	20
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	м2
	107,94
(107,94 / 100)*100
	

	Тип 2

	21
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино- битумной мастике, первый слой
	м2
	22,06 ((15,67+42,6*0,15) /
100)*100
	

	22
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола (ЭППС
Пеноплэкс 250 мм)
	м2
	15,67
(15,67 / 100)*100
	

	23
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино- битумной мастике, последующий слой
	м2
	22,06 ((15,67+42,6*0,15) /
100)*100
	

	24
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	15,67
(15,67 / 100)*100
	

	25
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять
или исключать к норме 11-01-011-01 (42 мм)
	м2
	15,67
(15,67 / 100)*100
	

	26
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	м2
	15,67
(15,67 / 100)*100
	

	Тип 3

	Тип полимерных плит не указан в проекте

	27
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой
	м2
	143,34
(143,34 / 100)*100
	

	28
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола (Полимерные
плиты 250 мм)
	м2
	143,34
(143,34 / 100)*100
	

	29
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола (ЭППС
Пеноплэкс 250 мм)
	м2
	143,34
(143,34 / 100)*100
	

	30
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	143,34
(143,34 / 100)*100
	

	31
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять
или исключать к норме 11-01-011-01 (42 мм)
	м2
	143,34
(143,34 / 100)*100
	

	32
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в
стыках
	м2
	143,34
(143,34 / 100)*100
	

	Тип 4

	33
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	м2
	7,7
(7,70 / 100)*100
	

	Тип 5

	34
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	59,34
(59,34 / 100)*100
	

	35
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять
или исключать к норме 11-01-011-01 (60 мм)
	м2
	59,34
(59,34 / 100)*100
	

	36
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	м2
	59,34
(59,34 / 100)*100
	

	Тип 6

	37
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	185,61
(185,61 / 100)*100
	

	38
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять
или исключать к норме 11-01-011-01 (70 мм)
	м2
	185,61
(185,61 / 100)*100
	

	39
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в
стыках
	м2
	185,61
(185,61 / 100)*100
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	Тип 7

	40
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	6,3
(6,30 / 100)*100
	

	41
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять
или исключать к норме 11-01-011-01 (60 мм)
	м2
	6,3
(6,30 / 100)*100
	

	42
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для
полов многоцветных
	м2
	6,3
(6,30 / 100)*100
	

	

	43
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных
	м
	224,5
((224,5) / 100)*100
	

	44
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	м
	265,74
((265,74) / 100)*100
	

	45
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	м
	14,2
((14,2) / 100)*100
	

	Раздел 5. Внутренняя отделка (04П-24-В-Э1-9-АР)

	Потолок

	46
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	м2 горизонтал ьной проекции
	190,03
((93,27+45,42+11,27
+7,80+32,27) / 100)*100
	

	47
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного
профиля
	м2
	93,27
(93,27 / 100)*100
	

	Периметр потолка: L=8,2 (пом.107)+3(пом.108)+2,7(пом.108)+3,4(пом.110)+2,95(пом.111)+3,65(пом.112)+2,8(пом.113)+2,8(пом.114)+9(пом.115)+3,55(пом.206)+3,55(пом.20   7)=45,6 п.м.

	48
	Устройство потолков: реечных алюминиевых
	м2
	56,69
((45,42+11,27) / 100)*100
	

	49
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая
	м2
	32,27
(32,27 / 100)*100
	

	Стены

	Однократное грунтование и шпатлевка учтены в разделе "Перегородки" ГЭСН10-05-001-03. Грунтование перед финишной ограской и окраска
за 2 раза учтены ГЭСН15-04-005-05

	50
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (перегородки из кнауф-листов: грунтовка и окраска за 2 рза)
	м2
	305,5
(305,5 / 100)*100
	

	51
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен (перегородки из ПГП: грунтовка,
шпатлевка, грунтовка, окраска за 2 раза)
	м2
	19,84
(19,84 / 100)*100
	

	52
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по дереву
(перегородки из кнауф-листов)
	м2
	13,95
(13,95 / 100)*100
	

	53
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
(перегородки из ПГП)
	м2
	183,8
((106,8+77) / 100)*100
	

	54
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по дереву
(перегородки из ПГП)
	м2
	183,8
((106,8+77) / 100)*100
	

	55
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая
	м2
	107,45
((14,76+92,69) / 100)*100
	

	Раздел 6. Ступени (04П-24-В-Э1-9-КЖ)

	56
	Установка ступеней отдельных: гладких по готовому основанию
	м ступеней
	24 ((1,2*20) / 100)*100
	

	Раздел 7. Отмостка (04П-24-В-Э1-9-КЖ)

	Средняя толщина слоя щебня по уклону: (130+100)/2=115 мм≈12 см

	57
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	м2
	58,05 (((24,6+0,75*2)*(12,6
+0,75*2)-24,6*12,6) / 100)*100
	

	58
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	м2
	58,05 (((24,6+0,75*2)*(12,6
+0,75*2)-24,6*12,6) / 100)*100
	



Страница 3
17

	59
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-
001-01 (до 4 см)
	м2
	58,05
	

	Раздел 8. Окраска металлических элементов эмалью ПФ-115 (04П-24-В-Э1-9-КЖ, 04П-24-В-Э1-9-КМ)

	в стоимости поставки здания учтена антикоррозийная обработка конструкций грунтом марки ГФ-021

	Приямок Пр-1 (04П-24-В-Э1-9-КЖ)

	60
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	2,2
((2,2) / 100)*100
	

	Ограждение Ог-1 - 2 шт. (04П-24-В-Э1-9-КЖ)

	61
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	4,4
((4,4) / 100)*100
	

	Ограждение Ог-2 - 1 шт. (04П-24-В-Э1-9-КЖ)

	62
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	1,2
((1,2) / 100)*100
	

	Колонны К1,К2 (04П-24-В-Э1-9-КМ)

	63
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (К1)
	м2
	139,2
((139,2) / 100)*100
	

	64
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (К2)
	м2
	75,6
((75,6) / 100)*100
	

	Ригели фахверка (04П-24-В-Э1-9-КМ)

	65
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	328,4
((328,4) / 100)*100
	

	Перекрытие на отм.+3,070 (04П-24-В-Э1-9-КМ)

	66
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(ГБ1, ГБ1.1, ГБ2, ГБ2.1, ГБ3)
	м2
	91,6
((91,6) / 100)*100
	

	67
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Пр1, Пр1.1)
	м2
	117,7
((117,7) / 100)*100
	

	Покрытие (04П-24-В-Э1-9-КМ)

	68
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(ГБ4, ГБ4.1, ГБ5)
	м2
	80,6
((80,6) / 100)*100
	

	69
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Пр2, Пр2.1)
	м2
	106,1
((106,1) / 100)*100
	

	70
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(СГ1,СГ2,СГ3, Рс1)
	м2
	56,4
((56,4) / 100)*100
	

	Лестничные клетки (04П-24-В-Э1-9-КМ)

	71
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	23,8
((23,8) / 100)*100
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 03-01-02

АБК №1. Сети связи (локальная вычислительная сеть)

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства



	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. АБК №1. Сети связи.

	1
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	шт
	1
	

	2
	Шкаф телекоммуникационный LN05-42U88-GM напольный 19" LINEA N, 42U 800х800 мм, стекл. перед.дверь, задняя металлическая, черный
	шт.
	1
	

	

	3
	Вентилятор
	шт
	1
	

	4
О
	Модуль вентиляторный FM05-1U4TS-R 1U, с цифр. термостатом, 4 вент.,
черный
	шт.
	1
	

	

	5
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	шт
	6
	

	6
О
	ITK PP24-1UC5ES-D05 Патч-панель 1U, кат. 5E STP 24 порта Dual, с
кабельным органайзером
	шт.
	6
	

	

	7
	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения
проводов)
	шт
	9
(9 / 100)*100
	

	8
	CO05-1M5RM, Органайзер кабельный 19 дюйм 1U 5 колец черный
	шт.
	9
	

	

	9
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг
(m=17,5 кг)
	шт
	1
	

	10
О
	Источник питания UPS SKAT-UPS 3000-RACK-ON
	шт.
	1
	

	

	11
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг
(m=7,46 кг)
	шт
	1
	

	12
О
	Коммутатор доступа Eltex MES2448P
	шт.
	1
	

	

	13
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
(m=3,55 кг)
	шт
	1
	

	14
О
	Коммутатор управляемый ELTEX MES2324FB_AC
	шт.
	1
	

	

	Кабель ОКСТМ-10-01-0,22-4(2,7) учтён в разделе 04П-24-В-Э1-0-СС

	15
	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-
оптическом кабеле с числом волокон: 4
	шт
	2
	

	16
О
	Кросс бокс оптический FOBX24-1U-12SCUD04
	шт.
	2
	

	

	17
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в
разъеме: до 14 шт.
	шт
	2
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	18
О
	Модуль FH-SB5312CDS20 1G WDM 1550нм SC 20км
	шт.
	2
	

	

	19
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
(монтаж в стойку)
	шт
	1
	

	20
	Блок розеток PH22-9D1
	шт.
	1
	

	

	21
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в
разъеме: до 14 шт.
	шт
	2
2*1
	

	22
	Розетка HDMI со шнуром 1М Mosaic белый
	шт.
	1
	

	

	23
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
	т
	0,073863 (0.692*64+0,32 5*91)/1000
	

	24
	Лоток проволочный 60х100
	п.м.
	64
	

	25
	Консоль потолочная VREF 100 CLW10-VREF-100 IEK
	шт.
	91
	

	

	26
	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
	шт
	34
(34 / 100)*100
	

	27
	Лицевая рамка для мод. Mosaic 80х80мм мет. суппорт бел. CS5-12M-M
ITK
	шт.
	34
	

	

	28
	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
	шт
	34
(34 / 100)*100
	

	29
	CS6-22M, Вставка 45х45мм для 2 модулей Keystone Jack с маркером
	шт.
	34
	

	

	30
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в
разъеме: до 14 шт.
	шт
	68
	

	31
	Модуль Keystone Jack кат.5E FTP 110 IDC 90град. розет. ITKCS1-1C5EF-
11
	шт.
	68
	

	

	32
	Розетка микрофонная
	шт
	2
	

	33
	IEK ITK Настенная инф. розетка RJ45, кат.5Е UTP, 2-порта
	шт.
	2
	

	

	34
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	м
	10
(10 / 100)*100
	

	35
	Кабель-канал 25х16 ЭЛЕКОР белый (50м) IEK CKK10-025-016-1-K01 IEK
	п.м.
	10
	

	

	36
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
	м
	3
(3 / 100)*100
	

	37
	Кабель-канал 60х40 ЭЛЕКОР белый (18м) IEK CKK10-060-040-1-K01-018
IEK
	п.м.
	3
	

	

	38
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	10
(10 / 100)*100
	

	39
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ,
номинальный диаметр 32 мм
	м
	10,2
10*1,02
	

	

	40
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	м
	1,5
(1,5 / 100)*100
	

	41
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	1,545
1,5*1,03
	

	

	Плотность герметика 1,0-1,2 г/см³ = 1,1 г/см³= 1100 кг/м³. V герметика в ведре 3 кг: 0,0027 м3

	42
	Заделка кабельных проходок минеральной ватой, противопожарным эластичным покрытием и противопожарным акриловым герметиком, предел огнестойкости до 180 минут
	м3
	0,0054
0,0027*2
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	43
	Противопожарный терморасширяющийся акриловый герметик ОГНЕЗА
ГТ, 3 кг
	шт.
	2
	

	Раздел 2. Прокладка кабелей

	44
	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию
	м
	1723
	

	45
	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PVC нг(A)-LS с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм
	м
	1757,46 ((1723*1,02) / 1000)*1000
	

	

	46
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в
разъеме: до 14 шт.
	шт
	2
2*1
	

	47
	Оптический HDMI кабель 2.0 активный VCOM 30 метров 4K 60Hz сигнал
без потерь (D3742A-30M)
	шт.
	1
	

	Раздел 3. Метизы

	Комплект болтов, шайб и гаек для коммутационных Rack 19" шкафов учтен в расценках на монтаж

	Дюбель-гвоздь с грибовидным бортиком 6х40 40 шт 2 уп.применительно учтены в расценках на прокладку кабель-каналов и труб

	48
	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,0х300 мм
	шт
	500 ((100*5) / 100)*100
	

	49
	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,0х150 мм
	шт
	1000 ((100*10) / 100)*100
	

	50
	Анкеры стальные для пустотелых конструкций с системой расклинивания, оцинкованные, диаметр винта 6 мм, длина 38 мм (Анкер-клин Tech-Krep М 6х40)
	шт
	100
(100 / 100)*100
	





Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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"	" 	 2025

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 03-01-03

АБК №1. Сети связи (система контроля и управления доступом)

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства



	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. АБК №1. Оборудование системы контроля и управления доступом

	1
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	1
	

	2
О
	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 2х7
Р БР
	шт.
	1
	

	

	3
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок
базовый на 20 лучей
	шт
	1
	

	4
О
	Контроллер доступа сетевой с базовой лицензией Rubezh-STRAZH
STR20-IP
	шт.
	1
	

	

	5
	Система управления доступом с автоматическим запирающим
устройством
	шт
	1
	

	6
О
	Модуль доступа Rubezh-STRAZH STR-1AP
	шт.
	1
	

	7
О
	Считыватель бесконтактный Rubezh-STRAZH STR-RM-S01
	шт.
	1
	

	8
О
	Кнопка выхода Smartec ST-EX010SM
	шт.
	1
	

	9
О
	Замок электромагнитный 9-15 В, мощность 7,2 Вт, усилие удержания 240
кг, размеры 186х45х30 мм
	шт
	2
	

	

	10
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на
открывание окон, дверей
	шт
	2
	

	11
О
	Извещатель охранный магнитоконтактный для металлических поверхностей, контакты переключаются при тревоге, 12 мм (контакты замкнуты), 70 мм (контакты разомкнуты), размеры 130х30х20 мм
	шт
	2
	

	

	12
	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне
	шт
	1
	

	13
О
	Рубеж УДП 513-10 исп.1 "Аварийный выход" (зелёный)
	шт.
	1
	

	

	14
	Прибор или аппарат
	шт
	1
	

	15
О
	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta DT 1207
	шт.
	1
	

	

	16
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	2
	

	17
	Доводчик Smartec ST-DC036BCDA-SL
	шт.
	2
	

	Раздел 2. Прокладка кабелей

	18
	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию
	м
	7
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	19
	Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, КИПЭВ
1х2х0,6
	м
	7,14 ((7*1,02) / 1000)*1000
	

	

	20
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	м
	10
(10 / 100)*100
	

	21
	Кабель-канал белый ЭЛЕКОР 25х25 L=2m CKK10-025-025-1-K01 IEK
	шт.
	10
	

	

	22
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	м
	27
((24+3) / 100)*100
	

	23
	Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 1х2х0,5
	м
	24,48 ((24*1,02) / 1000)*1000
	

	24
	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PVC нг(A)-LS с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм
	м
	3,06 ((3*1,02) / 1000)*1000
	





Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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УТВЕРЖДАЮ
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 03-01-04
Электросиловое оборудование и электроосвещение

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства


	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Силовое электрооборудование

	Кп №182 от 10.02.2025г

	1 Панель ВРУ

	1
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	шт
	1
	

	2
О
	По заявке заказчика.
Напольного исполнения, одностороннего обслуживания.
· TITAN Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 20.60.45 IP31 IEK -2шт.,
· TITAN Панель боковая для ВРУ 20.ХХ.45 IP31 (2шт/компл) IEK -1шт.,
· TITAN Уголок вертикальный 1100мм (2шт/компл) IEK -2шт.,
· TITAN Уголок вертикальный 600мм (2шт/компл) IEK -4шт.,
· TITAN Панель монтажная 500х265мм (2шт/компл) IEK -2шт.,
· TITAN Панель монтажная 500х365мм (2шт/компл) IEK -2шт.,
· KARAT Выключатель-разъединитель ВРК реверсивный без рукоятки управления 3P
630А IEK -2шт.,
· KARAT Рукоятка прямого управления для ВРК реверс 630-800А IEK - 2шт.,
· Автоматический выключатель ВА88-37 3Р 315А 35кА IEK -2шт.,
· Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА 0,5S IEK -6шт.,
· Меркурий 230 АRT-03 P QRSIDN -2шт.,
- Конденсатор К73-28-1-0,47 1000В -6шт.,
· Освещение.
· Ошиновка медь.
	шт
	1
	

	2 Панель ПР-1

	3
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по
фронту: до 700х1000 мм
	шт
	1
	

	4
О
	Щит распределительный ПР-1 в составе:
· Корпус металлический ЩМП-4-0 (800х650х250мм) УХЛ3 IP31 IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 40А 10кА IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 63А 10кА IEK - 2шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 25А 10кА IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 1P C 32А 10кА IEK - 1шт.,
· Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 200А 35кА IEK -1шт.
	шт
	1
	

	3 Панель ПР-2

	5
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по
фронту: до 700х1000 мм
	шт
	1
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	6
О
	Щит распределительный ПР-2 в составе:
· Корпус металлический ЩМП-4-0 (800х650х250мм) УХЛ3 IP31 IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 50А 10кА IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 63А 10кА IEK - 2шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 25А 10кА IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 32А 10кА IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 1P C 32А 10кА IEK - 1шт.,
· Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 200А 35кА IEK -1шт.
	шт
	1
	

	4 Панель АВР

	7
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по
фронту: до 700х1000 мм
	шт
	1
	

	8
О
	Навесного исполнения.
· Корпус металлический ЩМП-3-0 (650х500х220мм) УХЛ3 IP31 IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 25А 10кА IEK - 2шт.,
· Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1NO IEK -2шт.,
· Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) IEK -1шт.,
· Приставка ПКИ-11 дополнительные контакты 1NO+1NC IEK -2шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 6А 4,5кА IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 6А 4,5кА IEK - 1шт.,
· Меркурий 230 АRT-01 C(R)N -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-06 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· Разъем РРМ77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3) модульный IEK -1шт.,
· Реле РЭК77/3(LY3) с индикацией 10А 230В AC IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -1шт.
	шт
	1
	

	5 Панель ПЭСПЗ

	9
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по
фронту: до 700х1000 мм
	шт
	1
	

	10
О
	Щит распределительный ПЭСПЗ в составе:
· Корпус металлический ЩМП-2-0 (500х400х220мм) У2 IP54 RAL 3020 (красный) IEK -
1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 1P C 10А 10кА IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 1P C 16А 10кА IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 1P C 20А 10кА IEK - 2шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 20А 10кА IEK - 3шт.
	шт
	1
	

	6 Щит ЩО

	11
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по
фронту: до 700х1000 мм
	шт
	1
	

	12
О
	Щит распределительный ЩО в составе:
· TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-18 (265х440х120мм) IP31 IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 20А 6кА IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P B 10А 6кА IEK - 8шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 10А 6кА IEK - 2шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 16А 6кА IEK - 1шт.
	шт
	1
	

	7 Щит ЩАО

	13
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по
фронту: до 700х1000 мм
	шт
	1
	



	14
О
	Щит распределительный ЩАО в составе:
· TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-12 (265х310х120мм) IP31 IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 16А 6кА IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P B 10А 6кА IEK - 6шт.
	шт
	1
	

	8 Щит ЩРБ

	15
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по
фронту: до 700х1000 мм
	шт
	1
	

	16
О
	Щит распределительный ЩРБ в составе:
· TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-18 (265х440х120мм) IP31 IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 25А 6кА IEK - 1шт.,
· Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32ML тип A С16 30мА
KARAT IEK -6шт.
	шт
	1
	

	9 Щит ЩРК

	17
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по
фронту: до 700х1000 мм
	шт
	1
	

	18
О
	Щит распределительный ЩРК в составе:
· TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-24 (395х310х120мм) IP31 IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 40А 6кА IEK - 1шт.,
· Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32ML тип A С16 30мА
KARAT IEK -15шт.
	шт
	1
	

	10 Щит ЩСконд

	19
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по
фронту: до 700х1000 мм
	шт
	1
	

	20
О
	Щит распределительный ЩСконд. в составе:
· TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-18 (265х440х120мм) IP31 IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 32А 6кА IEK - 1шт.,
· Расцепитель независимый РН47-60М на DIN-рейку для ВА47-60M IEK - 1шт.,
· Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32ML тип A С16 30мА
KARAT IEK -3шт.,
· Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32ML тип A С25 30мА
KARAT IEK -3шт.
	шт
	1
	

	11 Щит ЩРВ1

	21
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по
фронту: до 700х1000 мм
	шт
	1
	

	22
О
	Щит распределительный ЩРВ1 в составе:
· TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-36 (540х310х120мм) IP31 IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 50А 6кА IEK - 1шт.,
· Расцепитель независимый РН47-60М на DIN-рейку для ВА47-60M IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 4P C 16А 6кА IEK - 4шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 2P C 10А 6кА IEK - 6шт.
	шт
	1
	

	12 Щит ЩСтеп

	23
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по
фронту: до 700х1000 мм
	шт
	1
	

	24
О
	Щит распределительный ЩСтепл. в составе:
· TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-12 (265х310х120мм) IP31 IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 16А 6кА IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 10А 6кА IEK - 4шт.
	шт
	1
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	13 Щит ЩРВ2

	25
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по
фронту: до 700х1000 мм
	шт
	1
	

	26
О
	Щит распределительный ЩРВ2 в составе:
· TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-12 (265х310х120мм) IP31 IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 20А 6кА IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 16А 6кА IEK - 2шт.,
· Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32ML тип A С16 30мА
KARAT IEK -2шт.
	шт
	1
	

	Раздел 2. Электросвещение

	27
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2
	шт
	6
((4+2) / 100)*100
	

	28
	Светильник промышленный (1 модуль), мощность 35 Вт, световой поток
2800 лм, степень защиты IP65, 270х116х130 мм
	шт
	6
4+2
	

	29
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4
	шт
	111
(111 / 100)*100
	

	30
	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 40 Вт, световой поток 3100 лм, степень защиты IP54, 595х595х42 мм
	шт
	111
	

	31
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2
	шт
	10
(10 / 100)*100
	

	32
	Светильник промышленный (2 модуля), мощность 70 Вт, световой поток
5600 лм, степень защиты IP65, 550х116х130 мм
	шт
	10
	

	33
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый
	шт
	9
(9 / 100)*100
	

	34
	Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий,
мощность 16 Вт, диаметр 190 мм, IP54, УХЛ4
	шт
	9
	

	35
	Световые настенные указатели
	шт
	5
(5 / 100)*100
	

	36
	Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, размеры
300х170х58 мм, IP54
	шт
	5
	

	ЯТП-0,25

	37
	Ящик с понижающим трансформатором
	шт
	3
	

	38
О
	Ящик ЯТП-0,25
	шт
	3
	

	39
О
	Предохранители тугоплавкие ТП-160 У3
	шт
	3
(3 / 10)*10
	

	Электроустановочные изделия

	40
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	шт
	33
((8+19+6) / 100)*100
	

	41
	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А,
цвет белый, IP54
	шт
	27
8+19
	

	42
	Выключатель открытого монтажа, проходной, одноклавишный, 10 А,
цветной, IP54
	шт
	6
	

	43
	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой
проводке
	шт
	8
(8 / 100)*100
	

	44
	Выключатели двухклавишные для открытой проводки, марка А16-007 с
подсветкой, цвет белый
	шт
	8
(8 / 10)*10
	

	45
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	шт
	20
(20 / 100)*100
	

	46
	Розетки открытой проводки с заземлением 16 А, 250 В, IP20
	шт
	20
(20 / 100)*100
	

	47
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	шт
	103
(103 / 100)*100
	

	48
	Розетки открытой проводки двухгнездные с заземлением
	шт
	103
(103 / 100)*100
	



Страница 4
27

	Трубы и каналы

	49
	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (гильзы)
	м
	9 ((3*3) / 100)*100
	

	50
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	9,27
3*3*1,03
	

	51
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	1160
((1120+10+20+
10) / 100)*100
	

	52
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с
протяжкой, номинальный диаметр 25 мм
	м
	1133,44
1120*1,012
	

	53
	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм
	шт
	2000
(2000 / 100)*100
	

	54
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с
зондом, номинальный диаметр 32 мм
	м
	10,12
10*1,012
	

	55
	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 32 мм
	шт
	10
(10 / 100)*100
	

	56
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с
зондом, номинальный диаметр 40 мм
	м
	20,24
20*1,012
	

	57
	Держатели пластмассовые для труб диаметром 32 мм с защелкой и дюбелем диаметром 8 мм, длина дюбеля 40 мм, размеры держателя 78х43х14 мм
	шт
	20
(20 / 100)*100
	

	58
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с
зондом, номинальный диаметр 50 мм (63мм)
	м
	10,12
10*1,012
	

	59
	Держатели пластмассовые с хомутом-стяжкой для труб диаметром 25-63
мм, длина стяжки 230 мм, размеры держателя 41х18х14 мм
	шт
	10
(10 / 100)*100
	

	Кабель-каналы (80*40)

	60
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
	м
	335
(335 / 100)*100
	

	61
	Кабель-каналы с крышкой, размеры 80х40 мм
	м
	335
(335 / 100)*100
	

	62
	Перегородки разделительные для короба, высота 40 мм
	м
	335
(335 / 100)*100
	

	63
	Углы внешние изменяемые для кабель-канала, размеры 80х50 мм
	шт
	2
(2 / 100)*100
	

	64
	Заглушки для коробов, размеры 80х50 мм
	шт
	17
(17 / 100)*100
	

	65
	Угол внутренний для кабель-канала, размеры 80х40 мм
	шт
	27
(27 / 100)*100
	

	66
	Углы плоские для кабель-канала, размеры 90х40 мм
	шт
	22
(22 / 100)*100
	

	67
	Соединитель на стык кабель-канала, размеры 80х40 мм
	шт
	200
((100+100) / 100)*100
	

	68
	Рамки пластиковые на 2 модуля для монтажа на профиль, размеры
60х20 мм
	шт
	9
((4+5) / 100)*100
	

	Кабель-канал (70*16мм)

	69
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
	м
	3
(3 / 100)*100
	

	70
	Кабель-каналы с крышкой, размеры 80х40 мм (70*16)
	м
	3
(3 / 100)*100
	

	Лотки перфорированные 3000*300*80мм

	71
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм
	т
	0,29568
14*3*7,04/1000
	

	72
	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300х80х3000 мм
	шт
	14
	



	73
	Разветвитель Т-образный, с крышкой, окрашенный, размеры 300х80 мм
	шт
	2
	

	Лотки перфорированные 3000*100*50мм

	74
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм
	т
	0,12636
12*3*3,51/1000
	

	75
	Лоток кабельный неперфорированный, размеры 3000х100х50 мм
	шт
	12
	

	76
	Разветвитель Т-образный, без крышки, горячеоцинкованный, размеры
100х50 мм
	шт
	1
	

	Лотки перфорированные 3000*200*50мм

	77
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм
	т
	0,1053
10*3*3,51/1000
	

	78
	Лоток кабельный неперфорированный, размеры 3000х200х50 мм
	шт
	10
	

	79
	Разветвитель Т-образный, с крышкой, окрашенный, размеры 50х200 мм
	шт
	1
	

	Лотки перфорированные 3000*100*50мм

	80
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм
	т
	0,1053
10*3*3,51/1000
	

	81
	Лоток кабельный неперфорированный, размеры 3000х100х50 мм
	шт
	10
	

	82
	Разветвитель Т-образный, без крышки, горячеоцинкованный, размеры
100х50 мм
	шт
	1
	

	Кабели

	83
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	990
((350+640) / 100)*100
	

	84
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000
	м
	350
(350 / 1000)*1000
	

	85
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000
	м
	640
(640 / 1000)*1000
	

	86
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	170
((1160-990) / 100)*100
	

	87
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000
	м
	35
(35 / 1000)*1000
	

	88
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	м
	135
(135 / 1000)*1000
	

	89
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
	м
	135
(135 / 100)*100
	

	90
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х4ок(N, PE)-1000
	м
	35
(35 / 1000)*1000
	

	91
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х4ок(N, PE)-1000
	м
	35
(35 / 1000)*1000
	

	92
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х10ок(N, PE)-1000
	м
	24
(24 / 1000)*1000
	

	93
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок(N, PE)-1000
	м
	95
(95 / 1000)*1000
	

	94
	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2
	м
	1290
((830+70+80+1
10+105+50+45)
/ 100)*100
	

	95
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	м
	830
((965-135) / 1000)*1000
	



	96
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6ок(N, PE)-1000
	м
	70
(70 / 1000)*1000
	

	97
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5ок(N, PE)-1000
	м
	80
(80 / 1000)*1000
	

	98
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N, PE)-1000
	м
	110
(110 / 1000)*1000
	

	99
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-1000
	м
	105
(105 / 1000)*1000
	

	100
	Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 4х2,5
	м
	50
(50 / 1000)*1000
	

	101
	Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 5х2,5
	м
	45
(45 / 1000)*1000
	

	102
	Провод в лотках, сечением: до 70 мм2
	м
	15
(15 / 100)*100
	

	103
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10ок(N, PE)-1000
	м
	15
(15 / 1000)*1000
	

	104
	Провод в лотках, сечением: до 185 мм2
	м
	95
((45+30+20) / 100)*100
	

	105
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N, PE)-1000
	м
	45
(45 / 1000)*1000
	

	106
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х70мс(N, PE)-1000
	м
	30
(30 / 1000)*1000
	

	107
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х150мс(N, PE)-1000
	м
	20
(20 / 1000)*1000
	

	108
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	76
	

	109
	Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм
	шт
	76
	

	110
	Блоки зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, БЗ26-4П25-В/В-5
	шт
	280
((230+50) / 100)*100
	

	111
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам
	м трассы
	3
(3 / 100)*100
	

	Раздел 3. Молниезащита и заземление

	Заземление молниезащита

	112
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	м
	135
(135 / 100)*100
	

	113
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс,
размеры 40х5 мм
	т
	0,2025
1,5*135/1000
	

	114
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
	шт
	9
(9 / 10)*10
	

	115
	Проводник заземляющий П-750
	шт
	9
	

	116
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением
25 мм2 открыто по строительным основаниям
	м
	12
((3+9) / 100)*100
	

	117
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	шт
	12
((3+9) / 10)*10
	

	118
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм
	м
	160
(160 / 100)*100
	

	119
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,2528
1,58*160/1000
	

	120
	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций
	шт
	176
((80+14+50+25
+7) / 10)*10
	



	121
	Соединители стальные крестовые, проволока-полоса, ширина 10 мм, высота 10 мм
	шт
	176
((80+14+50+25
+7) / 100)*100
	

	122
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением
25 мм2 открыто по строительным основаниям
	м
	260
((60+50+100+5
0) / 100)*100
	

	123
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450
	м
	60
(60 / 1000)*1000
	

	124
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450
	м
	50
(50 / 1000)*1000
	

	125
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450
	м
	100
(100 / 1000)*1000
	

	126
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450
	м
	50
(50 / 1000)*1000
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	03-01-05
Водопровод хозяйственно-питьевой В1. АБК №1.(1-ый этап) (поз.9 по ГП) АБК №1
Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.

	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1

	1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм (ввод)
	м
	3,5
(3,5 / 100)*100
	

	1.1
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм
	м
	3,311
	

	2
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	м
	3,5
(3,5 / 100)*100
	

	3
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков,
переходов
	шт
	1
(1 / 10)*10
	

	3.1
	Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный
наружный диаметр 63 мм
	шт
	1
	

	3.2
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	4
2+2
	

	Водомерный узел (В1-1)

	4
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
	шт
	1
	

	4.1
О
	Счетчик холодной воды ВСХ, диаметр 25 мм
	шт
	1
	

	5
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб
диаметром: до 65 мм
	шт
	3
	

	5.1
	Задвижка Гранар (АДЛ) KR11 Ду50 Ру16 фланцевая с обрезиненным
клином
	м
	3
	

	5.2
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	6
	

	6
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 25 мм
	шт
	1
	

	6.1
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	1
	

	7
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	1
	

	7.1
О
	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 кгс/см2,
диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5
	шт
	1
	

	7.2
	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа,
номинальный диаметр 15 мм
	шт
	1
	

	8
	Установка фильтров диаметром: 50 мм
	шт
	1
(1 / 10)*10
	

	8.1
	Фильтр магнитный фланцевый чугунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	1
	

	9
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	шт
	1
(1 / 100)*100
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	10
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов
диаметром: 50 мм
	м
	1
(1 / 10)*10
	

	11
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
	м
	1
(1 / 100)*100
	

	11.1
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	1
	

	12
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов
диаметром: 50 мм
	м
	1
(1 / 10)*10
	

	13
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
	м
	1
(1 / 100)*100
	

	13.1
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	1
	

	14
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов
диаметром: 50 мм
	м
	4
(4 / 10)*10
	

	15
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
	м
	4
(4 / 100)*100
	

	15.1
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	4
	

	15.2
	Пробка П-М27х2
	шт
	1
	

	15.3
	Хомуты стальные (опора ОП-1)
	кг
	23,38
2*11,69
	

	16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	м
	6
((1+1+4) / 100)*100
	

	Система В1

	17
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка,
наружный диаметр: 20 мм
	соединений
	7
((5+2) / 100)*100
	

	18
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из
многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	м
	12
(12 / 100)*100
	

	18.1
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм
	шт
	1
	

	18.2
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT,
армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	м
	12,3
	

	18.3
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя
быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
	шт
	20
	

	18.4
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	5
	

	18.5
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	2
	

	19
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка,
наружный диаметр: 25 мм
	соединений
	1
(1 / 100)*100
	

	20
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из
многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	м
	7
(7 / 100)*100
	

	20.1
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм
	шт
	1
	

	20.2
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT,
армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	м
	7,175
	

	20.3
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя
быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
	шт
	9
	

	21
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка,
наружный диаметр: 40 мм
	соединений
	1
(1 / 100)*100
	

	22
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из
многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм
	м
	6
(6 / 100)*100
	

	22.1
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм
	шт
	1
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	22.2
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT,
армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 40х4,5 мм
	м
	6,15
	

	22.3
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя
быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
	шт
	6
	

	22.4
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	1
	

	22.5
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
(гильза)
	м
	0,2
0,2*1
	

	23
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка,
наружный диаметр: 50 мм
	соединений
	1
(1 / 100)*100
	

	24
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из
многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм
	м
	14
(14 / 100)*100
	

	24.1
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 50 мм
	шт
	1
	

	24.2
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT,
армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 50х5,6 мм
	м
	14,35
	

	24.3
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя
быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
	шт
	12
	

	24.4
	Клапан обратный пружинный латунный, номинальное давление 2,5 МПа,
номинальный диаметр 32 мм
	шт
	1
	

	25
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	м
	39
((14+6+7+12) / 10)*10
	

	25.1
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм
	м
	15,4
((1,1*14) / 100)*100
	

	25.2
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм
	м
	6,6
((1,1*6) / 100)*100
	

	25.3
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм
	м
	7,7
((1,1*7) / 100)*100
	

	25.4
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм
	м
	13,2
((1,1*12) / 100)*100
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Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	03-01-06
Водопровод горячей воды Т3, Т4. АБК №1 (1-ый этап) (поз.9 по ГП)

АБК №1

	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Система Т3. АБК №1 (1-ый этап)

	1
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	соединений
	12
((8+4) / 100)*100
	

	2
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	м
	7
(7 / 100)*100
	

	2.1
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм
	шт
	1
	

	2.2
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	м
	7,175
	

	2.3
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
	шт
	12
	

	2.4
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	8
	

	2.5
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	4
	

	3
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
	соединений
	2
(2 / 100)*100
	

	4
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	м
	5
(5 / 100)*100
	

	4.1
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм
	шт
	1
	

	4.2
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	м
	5,125
	

	4.3
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
	шт
	7
	

	4.4
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	2
	

	5
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм
	соединений
	1
(1 / 100)*100
	

	6
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм
	м
	5
(5 / 100)*100
	

	6.1
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм
	шт
	1
	

	6.2
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 32х3,6 мм
	м
	5,125
	

	6.3
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм
	шт
	6
	

	6.4
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	1
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	6.5
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильза)
	м
	0,2
0,2*1
	

	7
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм
	соединений
	1
(1 / 100)*100
	

	8
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм
	м
	13
(13 / 100)*100
	

	8.1
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм
	шт
	1
	

	8.2
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 40х4,5 мм
	м
	13,325
	

	8.3
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
	шт
	14
	

	9
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	м
	23
((5+5+13) / 10)*10
	

	9.1
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28
мм, толщина 9 мм
	м
	5,5 ((1,1*5) / 100)*100
	

	9.2
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35
мм, толщина 9 мм
	м
	5,5 ((1,1*5) / 100)*100
	

	9.3
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42
мм, толщина 9 мм
	м
	14,3 ((1,1*13) / 100)*100
	

	Раздел 2. Система Т4. АБК №1 (1-ый этап)

	10
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	соединений
	5
((1+4) / 100)*100
	

	11
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	м
	7
(7 / 100)*100
	

	11.1
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм
	шт
	1
	

	11.2
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	м
	7,175
	

	11.3
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
	шт
	12
	

	11.4
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	1
	

	11.5
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	4
	

	12
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
	соединений
	2
((1+1) / 100)*100
	

	13
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	м
	3
(3 / 100)*100
	

	13.1
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм
	шт
	1
	

	13.2
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	м
	3,075
	

	13.3
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
	шт
	4
	

	13.4
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное
давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	1
	

	13.5
	Клапан обратный пружинный латунный, номинальное давление 2,5 МПа,
номинальный диаметр 25 мм
	шт
	1
	

	14
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм
	соединений
	1
(1 / 100)*100
	

	15
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм
	м
	13
(13 / 100)*100
	

	15.1
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм
	шт
	1
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	15.2
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 32х3,6 мм
	м
	13,325
	

	15.3
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм
	шт
	14
	

	16
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	м
	23
((5+5+13) / 10)*10
	

	16.1
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28
мм, толщина 9 мм
	м
	5,5 ((1,1*5) / 100)*100
	

	16.2
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35
мм, толщина 9 мм
	м
	5,5 ((1,1*5) / 100)*100
	

	16.3
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42
мм, толщина 9 мм
	м
	14,3 ((1,1*13) / 100)*100
	

	17
	Установка воздухоотводчиков
	шт
	2
	

	17.1
	Воздухоотводчик фланцевый, диаметр 50 мм
	шт
	2
	

	18
	Установка полотенцесушителей: из водогазопроводных труб
	шт
	1
(1 / 10)*10
	

	18.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25
мм, размеры 500х500 мм, цвет хром
	шт
	1
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	03-01-07
Канализация бытовая К1. АБК №1 (1-ый этап) (поз.9 по ГП) АБК №1
Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Канализация бытовая К1. АБК №1 (1-ый этап)

	1
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1
	м3
	14 (9*1,5*1/100)*1 00
	

	2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	14
	

	3
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром:
110 мм
	м
	9
(9 / 100)*100
	

	3.1
	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями, многослойные, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
	м
	9,09
	

	4
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	м
	10
(10 / 100)*100
	

	4.1
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм
	м
	9,98
	

	5
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
	м
	25
(25 / 100)*100
	

	5.1
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм
	м
	24,95
	

	5.2
	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний
диаметр 100 мм
	шт
	1
	

	5.3
	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 110 мм
	шт
	1
	

	6
	Установка трапов диаметром: 100 мм
	компл
	1
(1 / 10)*10
	

	6.1
	Трап чугунный с горизонтальным отводом, круглый, диаметр условного
прохода выпуска 100 мм, размеры 150х200х355 мм
	шт
	1
	

	7
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	компл
	5
(5 / 10)*10
	

	7.1
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым
выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 350х625х730 мм
	компл
	5
	

	7.2
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 800
мм
	шт
	5
(5 / 10)*10
	

	7.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	5
	

	8
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей
воды
	компл
	6
(6 / 10)*10
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	8.1
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм
	компл
	6
	

	8.2
	Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры
180х185х650 мм
	шт
	2
	

	8.3
	Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 175 мм, диаметр излива 24 мм
	компл
	2
	

	8.4
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 800
мм
	шт
	6
(6 / 10)*10
	

	9
	Установка кабин душевых: с чугунными поддонами
	компл
	3
(3 / 10)*10
	

	10
	Кабина душевая с акриловым поддоном, размеры 900х900х2150 мм
	компл
	3
	

	11
	Установка смесителей
	шт
	3
(3 / 10)*10
	

	12
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный,
настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	компл
	3
	

	12.1
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 800
мм
	шт
	3
(3 / 10)*10
	

	13
	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких
	компл
	1
(1 / 10)*10
	

	14
	Поддон душевой чугунный эмалированный мелкий ПДЧм-800
	шт
	1
	

	14.1
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 800
мм
	шт
	1
(1 / 10)*10
	





Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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УТВЕРЖДАЮ



"	" 	 2025

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 03-01-08
Водопровод горячей воды Т3, Т4. АБК №1 (1-ый этап) (поз.9 по ГП) АБК №1

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. ОТОПЛЕНИЕ

	ОБВЯЗКА КОТЛОВ (ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНАЯ)

	1
	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью: более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 14
	шт
	2
	

	2
	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных
вместимостью: 0,1 м3
	шт
	1
	

	3
	Установка распределительного коллектора систем отопления и
водоснабжения диаметром до 32 мм
	шт
	2
(2 / 10)*10
	

	4
	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб
наружным диаметром корпуса: 108 мм
	шт
	1
	

	5
	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 439 мм
	шт
	2
	

	6
	Установка водонагревателей: емкостных
	шт
	1
	

	7
	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым
присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр
20 мм
	шт
	4
	

	8
	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	12
	

	9
	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	4
	

	10
	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым
присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр
40 мм
	шт
	2
	

	11
	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым
присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр
50 мм
	шт
	2
	

	12
	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым
присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр
65 мм
	шт
	4
	

	13
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	2
	

	14
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	1
	

	15
	Установка фильтров диаметром: 65 мм
	шт
	2
(2 / 10)*10
	

	16
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах,
масса: до 5 кг
	шт
	1
	

	17
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 40
мм
	шт
	2
	

	18
	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных
вместимостью: 0,1 м3
	шт
	1
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	19
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	1
	

	20
	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	м
	6
(6 / 100)*100
	

	21
	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	м
	4
(4 / 100)*100
	

	22
	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм
	м
	6
(6 / 100)*100
	

	23
	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм
	м
	6
(6 / 100)*100
	

	24
	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм
	м
	8
(8 / 100)*100
	

	25
	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	м
	6
(6 / 100)*100
	

	26
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата:
до 0,1 т
	шт
	2
	

	27
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата:
до 0,1 т
	шт
	4
	

	28
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата:
до 0,1 т
	шт
	1
	

	29
	Установка воздухоотводчиков
	шт
	1
	

	30
	Дозатор Atlas Filtri DosaPlus 3
	шт
	1
	

	31
	Закладное устройство отбора давления идеальных газов
	шт
	16
(16 / 1000)*1000
	

	32
	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на номинальное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм
	шт
	16
(16 / 100)*100
	

	33
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	16
	

	34
	Муфта прямая переходная из нержавеющей стали, внутренняя резьба,
диаметр условного прохода 20х25 мм
	шт
	12
4+8
	

	35
	Муфта прямая переходная из нержавеющей стали, внутренняя резьба,
диаметр условного прохода 25х32 мм
	шт
	4
2+2
	

	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

	36
	Установка радиаторов стальных панельных однорядных с креплением к стене длиной: до 1600 мм
	шт
	44
((2+6+2+25+1+
5+3) / 100)*100
	

	37
	Установка воздухоотводчиков
	шт
	42
	

	38
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т
	шт
	3
	

	39
	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 16 мм
	м
	76
(76 / 100)*100
	

	40
	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	м
	145
(145 / 100)*100
	

	41
	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	м
	130
(130 / 100)*100
	

	42
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	м
	17
((14+3) / 10)*10
	

	43
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из труб сшитого полиэтилена, диаметр: 16 мм
	соединени й
	50
((8+18+24) / 100)*100
	

	44
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из труб сшитого полиэтилена, диаметр: 20 мм
	соединени й
	50
((8+24+18) / 100)*100
	



	45
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из труб сшитого полиэтилена, диаметр: 25 мм
	соединени й
	66
((42+24) / 100)*100
	

	Раздел 2. ОБВЯЗКА ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК

	46
	Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2
	узел
	4
	

	47
	Установка воздухоотводчиков
	шт
	8
	

	48
	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	4
	

	49
	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	2
	

	50
	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	2
	

	51
	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм
	м
	2
(2 / 100)*100
	

	52
	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм
	м
	56
(56 / 100)*100
	

	53
	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	м
	18
(18 / 100)*100
	

	54
	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	м
	30
(30 / 100)*100
	

	55
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	м
	53
((1,0+28,0+9,0
+15,0) / 10)*10
	

	Раздел 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ

	П1

	56
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,42
1,5*0,14*2
	

	57
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм
	шт
	1
	

	58
	Установка фильтров ячейковых
	м2
	0,6
1,5*0,2*2
	

	59
	Установка калориферов массой: до 0,1 т
	шт
	1
	

	60
	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг
	шт
	1
	

	61
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-4
сечением 400х300 мм
	шт
	1
	

	62
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до
600х600х350 мм
	шт
	1
	

	63
	Преобразователь массой: до 0,15 т
	шкаф
	1
	

	64
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 5,
размер 200х600 мм
	шт
	1
	

	65
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3,
размер 200х200 мм
	шт
	2
	

	66
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 2,
размер 100х400 мм
	шт
	3
	

	67
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1,
размер 100х200 мм
	шт
	3
	

	68
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм
	м2
	11,19 (((0,4+0,2)*2*4, 1+(0,35+0,2)*2*
5,7) / 100)*100
	

	69
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
	м2
	5,9 (((0,3+0,2)*2*5,
9) / 100)*100
	

	70
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром свыше 600 до 1000 мм
	м2
	96 ((0,2+0,2)*2*1,2
)*100
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	71
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм
	м2
	2,52 ((((0,5+0,3)*2+( 0,5+0,25)*2)/2*
0,3*1+((0,5+0,2
5)*2+(0,4+0,2)*
2)/2*0,3*1+((0,4
+0,2)*2+(0,35+ 0,2)*2)/2*0,3*1
+((0,35+0,2)*2+
(0,3+0,2)*2)/2*0
,3*1+((0,3+0,2)
*2+(0,2+0,2)*2)
/2*0,3*1+(0,4+0
,2)*2*0,1*1+(0, 35+0,2)*2*0,1*2
+(0,3+0,2)*2*0, 1*3+(0,2+0,2)*2
*0,1*1) / 100)*100
	

	72
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами)
из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	м2
	4
((2+2) / 10)*10
	

	П2

	73
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 355 мм
	шт
	1
	

	74
	Установка фильтров ячейковых
	м2
	0,09891
3,14*0,315*0,1
	

	75
	Установка калориферов массой: до 0,1 т
	шт
	1
	

	76
	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг
	шт
	1
	

	77
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения
типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм
	шт
	1
	

	78
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до
600х600х350 мм
	шт
	1
	

	79
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах,
масса: до 5 кг
	шт
	1
	

	80
	Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2
	узел
	1
	

	81
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 5,
размер 200х600 мм
	шт
	1
	

	82
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4,
размер 200х400 мм
	шт
	3
	

	83
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	м2
	2,355 ((3,14*0,25*3,0)
/ 100)*100
	

	84
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (Переходы)
	м2
	0,29657 ((((0,315+0,25)/ 2*3,14)*0,065*1
+((0,35*4+3,14* 0,315)/2)*0,2*1)
/ 100)*100
	

	85
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами)
из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	м2
	4
((2+2) / 10)*10
	

	П3

	86
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,42
1,5*0,14*2
	

	87
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм
	шт
	1
	

	88
	Установка фильтров ячейковых
	м2
	0,6
1,5*2*0,2
	

	89
	Установка калориферов массой: до 0,1 т
	шт
	1
	

	90
	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг
	шт
	1
	

	91
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-4
сечением 400х300 мм
	шт
	1
	



Страница 10
49

	92
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до
600х600х350 мм
	шт
	1
	

	93
	Преобразователь массой: до 0,15 т
	шкаф
	1
	

	94
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 5,
размер 200х600 мм
	шт
	1
	

	95
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4,
размер 200х400 мм
	шт
	10
	

	96
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1,
размер 100х200 мм
	шт
	1
	

	97
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм
	м2
	3,84 (((0,4+0,2)*2*3,
2) / 100)*100
	

	98
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
	м2
	9,98 (((0,3+0,2)*2*8, 9+(0,25+0,2)*2*
1,2) / 100)*100
	

	99
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром свыше 600 до 1000 мм
	м2
	15,12 (((0,2+0,2)*2*1 8,9) / 100)*100
	

	100
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм
	м2
	6,51 (((0,25+0,2)*2*
0,3*1+((0,55+0,
3)*2+(0,5+0,25)
*2)/2*0,3*1+((0, 5+0,25)*2+(0,4
+0,2)*2)/2*0,3* 1+((0,4+0,2)*2+
(0,3+0,2)*2)/2*0
,3*1+((0,3+0,2)
*2+(0,2+0,2)*2)
/2*0,3*1+((0,25
+0,2)*2+(0,2+0,
2)*2)/2*0,3*1+((
0,2+0,25)*2+(0,
2+0,2)*2)/2*0,3
*2+(0,2+0,25)*2
*0,3*3+(02+0,2)
*2*0,3*2+(0,25
+0,2)*2*0,3*2) / 100)*100
	

	101
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами)
из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	м2
	4
((2+2) / 10)*10
	

	ПВ4

	102
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,84
1,5*0,14*4
	

	103
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм
	шт
	2
	

	104
	Установка фильтров ячейковых
	м2
	0,6
1,5*0,2*2
	

	105
	Установка калориферов массой: до 0,1 т
	шт
	1
	

	106
	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг
	шт
	1
	

	107
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-4
сечением 400х300 мм
	шт
	1
	

	108
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до
600х600х350 мм
	шт
	1
	

	109
	Преобразователь массой: до 0,15 т
	шкаф
	1
	

	ПВ4 (часть П4)

	110
	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой
периметром до 1600 мм
	шт
	1
	

	111
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	

	112
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3,
размер 200х200 мм
	шт
	5
2+1+2
	



	113
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи
воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг
	шт
	6
1+3+2
	

	114
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм
	м2
	0,6 (((0,5+0,25)*2* 0,4) / 100)*100
	

	115
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром свыше 600 до 1000 мм
	м2
	31,17 (((0,2+0,2)*2*7, 3+(0,25+0,15)*
2*11,1+(0,2+0,
15)*2*16,9+(0,1
5+0,15)*2*7,7) /
100)*100
	

	116
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	2,13049 ((3,14*(0,2*0,4+ 0,16*2,1+0,125
*2,1)) / 100)*100
	

	117
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром свыше 600 до 1000 мм (Тройники и переходы)
	м2
	4,29875 (((0,2+0,15)*2*
0,3*1+((0,5+0,2
5)*+(0,35+0,2)*
2)/2*0,3*1+((0,3
5+0,2)*2+(0,2+
0,2)*2)/2*0,3*1
+((0,25+0,15)*2
+(0,2+0,15)*2)/ 2*0,3*1+((0,2+0
,15)*2+(0,15+0, 15)*2)/2*0,3*1+ (0,2+0,2)*2*0,2
*1+(0,5+0,25)*2
*0,2*2+(0,25+0, 5)*2*0,2*2+(0,2
5+0,15)*2*0,2*3
+(0,2+0,2)*2*0, 2*2+(0,15+0,25
)*2*0,2*1+(0,15
+0,2)*2*0,2*2+( 0,15+0,15)*2*0,
2*3+(0,2+0,15)*
2*0,2*1+(0,15+
0,25)*2*0,2*1) /
100)*100
	

	118
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	1,16808 ((3,14*(0,2*1+0, 16*4+0,125*2+
0,2*1+0,16*2+0
,125*2)*0,2) / 100)*100
	

	119
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами)
из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	м2
	4
((2+2) / 10)*10
	

	ПВ4 (часть В4)

	120
	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой
периметром до 1600 мм
	шт
	1
	

	121
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3,
размер 200х200 мм
	шт
	4
1+1+2
	

	122
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи
воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг
	шт
	6
4+2
	

	123
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного
сечения периметром: 1600 мм
	шт
	1
	

	124
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм
	м2
	9,66 (((0,5+0,25)*2*
3,4+(0,4+0,2)*2
*3,8) / 100)*100
	



	125
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
	м2
	5,31 (((0,3+0,15)*2* 5,9) / 100)*100
	

	126
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром свыше 600 до 1000 мм
	м2
	20,73 (((0,2+0,2)*2*1
3,9+(0,25+0,15)
*2*3,7+(0,2+0,1 5)*2*9,5) /
100)*100
	

	127
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм
	м2
	2,04 (((0,15+0,15)*2
*3,4) / 100)*100
	

	128
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	3,56076 ((3,14*(0,16*4,9
+0,125*2,8)) / 100)*100
	

	129
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм (Тройники, переходы)
	м2
	2,535 (((0,4+0,2)*2*0,
3*1+((0,5+0,25)
*2+(0,4+0,2)*2)
/2*0,3*1+((0,4+ 0,2)*2+(0,3+0,1
5)*2)/2*0,3*1+((
0,4+0,2)*2+(0,2
+0,2)*2)/2*0,3* 1+((0,3+0,15)*2
+(0,25+0,15)*2)
/2*0,3*1+(0,5+0
,25)*2*0,2*2+(0
,25+0,5)*2*0,2*
1) / 100)*100
	

	130
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром свыше 600 до 1000 мм
	м2
	1,77 ((((0,25+0,15)*2
+(0,15+0,15)*2)
/2*0,3*1+(0,2+0
,2)*2*0,2*(1+2)
+(0,2+0,15)*2*0
,2*1+(0,15+0,1 5)*2*0,2*2+(0,2
+0,15)*2*1) / 100)*100
	

	131
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	1,413 ((3,14*((0,2+0,1 6)/2)*0,2*3+3,1
4*0,16*0,2*4+3,
14*0,125*0,2*3
+3,14*0,16*0,2* 2+3,14*0,125*0
,2*3) / 100)*100
	

	132
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами)
из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	м2
	3
(3 / 10)*10
	

	В1

	133
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	1
	

	134
	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг
	шт
	1
	

	135
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения
типа: ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм
	шт
	1
	

	136
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах,
масса: до 5 кг
	шт
	1
	

	137
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3,
размер 200х200 мм
	шт
	4
	

	138
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения
диаметром: 200 мм
	шт
	1
	



	139
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	9,94752 ((3,14*0,16*19, 8) / 100)*100
	

	140
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	0,30144 ((3,14*0,16*0,2
*3) / 100)*100
	

	141
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами)
из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	м2
	3
(3 / 10)*10
	

	В2

	142
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	1
	

	143
	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг
	шт
	1
	

	144
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения
типа: ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм
	шт
	1
	

	145
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах,
масса: до 5 кг
	шт
	1
	

	146
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3,
размер 200х200 мм
	шт
	3
	

	147
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения
диаметром: 200 мм
	шт
	1
	

	148
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	6,9708 ((3,14*0,2*11,1)
/ 100)*100
	

	149
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	0,3768 ((3,14*0,2*0,2* 3) / 100)*100
	

	150
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами)
из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	м2
	3
(3 / 10)*10
	

	В3

	151
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 355 мм
	шт
	1
	

	152
	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг
	шт
	1
	

	153
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения
типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм
	шт
	1
	

	154
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах,
масса: до 5 кг
	шт
	1
	

	155
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4,
размер 200х400 мм
	шт
	3
	

	156
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3,
размер 200х200 мм
	шт
	2
	

	157
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения
диаметром: 315 мм
	шт
	1
	

	158
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм
	м2
	7,24555 ((3,14*(0,315*5, 5+0,25*2,3)) /
100)*100
	

	159
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	14,3812 ((3,14*0,2*22,9)
/ 100)*100
	

	160
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм
	м2
	0,91527 ((3,14*((0,315+ 0,25)/2)*0,3*1+
3,14*((0,315+0,
25)/2)*0,115*1+
3,14*((0,25+0,2
)/2)*0,05*1+3,1 4*0,2*(0,315*1+
0,25*2)) /
100)*100
	

	161
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	0,8792 ((3,14*0,2*0,2*( 3+4)) /
100)*100
	

	162
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами)
из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	м2
	3
(3 / 10)*10
	

	В5



	163
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	1
	

	164
	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг
	шт
	1
	

	165
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения
типа: ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм
	шт
	1
	

	166
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах,
масса: до 5 кг
	шт
	1
	

	167
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1,
размер 100х200 мм
	шт
	1
	

	168
	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р),
номер 150, размер 150х150 мм
	шт
	5
	

	169
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1,
размер 100х100 мм
	шт
	1
	

	170
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения
диаметром: 200 мм
	шт
	1
	

	171
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	6,61284 ((3,14*(0,2*9,2+ 0,16*1,1+0,1*0,
9)) / 100)*100
	

	172
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	0,59566 ((3,14*((0,2+0,1 6)/2)*0,04*1+3,
14*0,125*0,2*3
+3,14*0,1*0,2*1
+3,14*0,2*0,2*1
+3,14*0,125*0, 1*3+3,14*0,1*0,
1*1) / 100)*100
	

	173
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами)
из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	м2
	3
(3 / 10)*10
	

	В6

	174
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	1
	

	175
	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг
	шт
	1
	

	176
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения
типа: ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм
	шт
	1
	

	177
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах,
масса: до 5 кг
	шт
	1
	

	178
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи
воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг
	шт
	1
	

	179
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения
диаметром: 200 мм
	шт
	1
	

	180
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	2,00175 ((3,14*0,125*5, 1) / 100)*100
	

	181
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	0,314 ((3,14*0,125*0, 2*(3+1)) /
100)*100
	

	182
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами)
из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	м2
	3
(3 / 10)*10
	

	В7

	183
	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг
	шт
	1
	

	184
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	

	В8

	185
	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг
	шт
	1
	

	186
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	

	В9

	187
	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг
	шт
	1
	

	188
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	

	ПЕ1

	189
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	

	190
	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой
периметром до 1600 мм
	шт
	1
	



	В10

	191
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	1
	

	192
	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг
	шт
	1
	

	193
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	4,2704 ((3,14*0,16*8,5)
/ 100)*100
	

	194
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	0,30144 ((3,14*0,16*0,2
*(1+2)) / 100)*100
	

	195
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения
диаметром: 200 мм
	шт
	1
	

	В11

	196
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	1
	

	197
	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг
	шт
	1
	

	198
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	4,2704 ((3,14*0,16*8,5)
/ 100)*100
	

	199
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	0,30144 ((3,14*0,16*0,2
*(1+2)) / 100)*100
	

	200
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения
диаметром: 200 мм
	шт
	1
	

	Раздел 4. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

	К1

	201
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа
мощностью: до 5 кВт
	компл
	1
	

	К2

	202
	Установка внешнего блока мульти сплит-системы
	шт
	1
	

	203
	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт
	шт
	2
1+1
	

	К3

	204
	Установка внешнего блока мульти сплит-системы
	шт
	1
	

	205
	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт
	шт
	3
1+2
	

	К4

	206
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа
мощностью: до 5 кВт
	компл
	1
	

	К5

	207
	Установка внешнего блока мульти сплит-системы
	шт
	1
	

	208
	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт
	шт
	3
2+1
	

	К6

	209
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа
мощностью: до 5 кВт
	компл
	1
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 03-02-01
КПП-диспетчерская с весовой (поз. 20.1 по ГП)

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства


	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2
	м3
	59 (((4,4+0,5*1,6)*(6,5+0,5
*1,6)*1,6-2) / 1000)*1000
	

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Добор)
	м3
	2 (((4,4+0,5*1,6)*(6,5+0,5
*1,6)*1,6*0,03) / 100)*100
	

	3
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (от добора)
	м3
	2
(2 / 1000)*1000
	

	4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км
	т
	120,17
1,97*(59+2)
	

	5
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	61
((59+2) / 1000)*1000
	

	Засыпка пазух фундамента

	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	19,8 (((61-39)*0,9) /
1000)*1000
	

	7
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к
норме 01-01-033-01
	м3
	19,8
	

	8
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	1,98
	

	9
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	2
(((61-39)*0,1) / 100)*100
	

	10
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	21,8
19,8+2
	

	Раздел 2. Фундаменты

	11
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	19,5
26*1,5*0,5
	

	12
	Устройство основания под фундаменты: гравийного
	м3
	19,5
26*1,5*0,5
	

	12.1
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	43,88
21,45+22,425
	

	13
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	2,6
(2,6 / 100)*100
	

	13.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
	м3
	2,652
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	13.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (Добавка на
стоимость бетона B7,5 W2 Цена:4177,05*0,01)
	м3
	2,652
	

	14
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	4,9
(4,9 / 100)*100
	

	14.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	4,97
	

	14.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Добавка на
стоимость бетона B30 W6 Цена:4884,84*0,015)
	м3
	4,97
	

	14.3
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	0,18
	

	14.4
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм
	т
	0,6469 (488,4+63,18+95,28)/1 000
	

	15
	Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг
	т
	0,0145
14,51/1000
	

	15.1
	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
	т
	0,0145
	

	Раздел 3. Отмостка

	16
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или
известнякового щебня = (130 мм)
	м2
	20,3
(20,3 / 100)*100
	

	17
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать
к норме 27-07-002-01
	м2
	20,3
	

	17.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,
фракция 20-40 мм
	м3
	3,8367
3,5322+0,3045
	

	18
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	м2
	20,3
	

	19
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II
	т
	1,4494
	

	Раздел 4. Монтаж блочно-модульного здания КПП 20.1

	20
	Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и
механизмов: 5 т
	шт
	1
	

	21
О
	КПП 20.1 Проходная КПП (пост охраны) 6,0х2,4 метра
	шт
	1
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 03-02-02
КПП-диспетчерская с весовой (20.1). Сети связи. (локальная вычислительная сеть+СКУД) Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Оборудование связи

	1
	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-
оптическом кабеле с числом волокон: 4
	шт
	1
	

	2
О
	Коммутатор OSNOVO SW-60812/WU
	шт.
	1
	

	

	3
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в
разъеме: до 14 шт.
	шт
	2
	

	4
	Модуль FH-SB5312CDS20 1G WDM 1550нм SC 20км
	шт.
	2
	

	

	5
	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию
	м
	48
	

	6
	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PVC нг(A)-LS с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм
	м
	48,96 ((48*1,02) / 1000)*1000
	

	

	7
	Розетка микрофонная
	шт
	2
	

	8
	IEK ITK Настенная инф. розетка RJ45, кат.5Е UTP, 2-порта
	шт.
	2
	

	

	9
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	м
	12
(12 / 100)*100
	

	10
	Кабель-канал 25х16 ЭЛЕКОР белый (50м) IEK CKK10-025-016-1-K01 IEK
	п.м.
	12
	

	

	V герметика = 310 мл = 0,00031 м3. Плотность герметика 1,0-1,2 г/см³ = 1,1 г/мл; в тубе 1,1 г/мл*310 мл=1,1 кг.

	11
	Заделка кабельных проходок минеральной ватой, противопожарным эластичным покрытием и противопожарным акриловым герметиком, предел огнестойкости до 180 минут
	м3
	0,00031
0,00031*1
	

	12
	Противопожарный терморасширяющийся акриловый герметик ОГНЕЗА
ГТ, 3 кг
	шт.
	0,4
1,1/3
	

	

	13
	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (Термоуплотнительная лента ОГНЕЗА ЛТУ)
	м
	2
(2 / 100)*100
	

	

	14
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	м
	0,5
(0,5 / 100)*100
	

	15
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	0,515
0,5*1,03
	

	Раздел 2. Оборудование СКУД
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	16
	Турникет роторный: полуростовой
	шт
	1
	

	17
О
	Турникет 3V RUBEZH STRAZH MODEL Y WEB MF
	шт.
	1
	

	18
О
	Комплект преграждающих планок "Антипаника"
	комплект
	2
	

	

	19
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	м
	0,5
(0,5 / 100)*100
	

	20
	Ограждение полуростовое 500х1000
	шт.
	1
	

	

	21
	Прибор или аппарат
	шт
	1
	

	22
О
	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 1х7-
Р
	шт.
	1
	

	

	23
	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию
	м
	12
	

	24
	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PVC нг(A)-LS с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм
	м
	12,24 ((12*1,02) / 1000)*1000
	

	

	25
	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200
мм
	шт
	1
	

	26
	Коробка протяжная металлическая У-994 IP54 грунтованная
суплотнителем 110х110х80 мм
	шт.
	1
	

	

	27
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и
колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	2
(2 / 100)*100
	

	28
	Металлопластиковая труба STOUT 20х2,0 мм, бухта
	п.м.
	2,04
2*1,02
	

	Раздел 3. Метизы

	Дюбель-гвоздь с грибовидным бортиком 6х40 40 шт 2 уп.применительно учтены в расценках на прокладку кабель-каналов и труб

	29
	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,0х150 мм
	шт
	100 ((100*1) / 100)*100
	





Составил: Инженер-сметчик 	 Павлова О.Е.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	03-02-03
КПП-диспетчерская с весовой. Водоснабжение

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства


	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод (В1)

	Кол-во фитингов, согласно схеме - 8 колен, 1 тройник, 4 вентиля. Кол-во соединений: 8*2+1*3+4*2=27 шт.

	1
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	соединени й
	27 ((8*2+1*3+4*2)
/ 100)*100
	

	2
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	м
	6
(6 / 100)*100
	

	

	3
	Установка смесителей
	шт
	1
(1 / 10)*10
	

	4
О
	Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева,
мощность 3 кВт
	компл
	1
	

	5
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в
разъеме: до 14 шт.
	шт
	1
	

	

	6
	Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т
	шт
	1
(1 / 10)*10
	

	

	7
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг
	шт
	1
	

	8
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в
разъеме: до 14 шт.
	шт
	1
	

	9
О
	Насос для повышения давления ONDO HPM 15x90 PHPM-1590
	шт.
	1
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	03-02-04
КПП-диспетчерская с весовой. Канализация

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства


	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Канализация бытовая (К1)

	1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом
вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	м3
	19,4
((19,4) / 1000)*1000
	

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с
откосами, группа грунтов: 2
	м3
	4,2
((4,2) / 100)*100
	

	3
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
(засыпка песком над трубой 300 мм)
	м3
	2,3
((2,3) / 100)*100
	

	потери песка при транспортировании автотранспортом на расстояние более 1 км – 1,0 %
потери песка при обратной засыпке траншей и котлованов – 1,5 %
Коэффициент относительного уплотнения принят К=1,1 (ВСН 55-69 табл.4)

	4
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	2,6
2,3*1,01*1,015*1,1
	

	5
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	21,27
((21,27) / 1000)*1000
	

	6
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	21,27
((0,02127*1000) / 100)*100
	

	7
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 (погрузка лишнего грунта)
	м3
	3,73
((3,73) / 1000)*1000
	

	8
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	т
	7,1616
1,92*0,00373*1000
	

	9
	Водоотлив: из траншей
	м3
	23,6 ((0,0194*1000+0,042*
100) / 100)*100
	

	10
	Устройство основания под трубопроводы: гравийного
	м3
	0,7
(0,7 / 10)*10
	

	11
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	м3
	0,7
(0,7 / 10)*10
	

	12
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой
плотности диаметром: 110 мм (Выпуск в земле)
	м
	3
(3 / 100)*100
	

	

	13
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой
плотности диаметром: 110 мм
	м
	1,5
(1,50 / 100)*100
	

	14
	Вентиляционный канализационный клапан D 110
	шт.
	1
	

	Раздел 2. Оборудование

	15
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	компл
	1
(1 / 10)*10
	

	16
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей
воды
	компл
	1
(1 / 10)*10
	

	Раздел 3. Колодец выгреб для бытовых стоков D=1500

	17
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2
	м3
	53
((53) / 1000)*1000
	



	18
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с
откосами, группа грунтов: 2
	м3
	2
((2) / 100)*100
	

	19
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	4,31
((4,31) / 100)*100
	

	20
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	38,79
((38,79) / 1000)*1000
	

	21
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	38,79 ((0,03879*1000) /
100)*100
	

	22
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 (погрузка лишнего грунта)
	м3
	11,9
(11,9 / 1000)*1000
	

	23
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	т
	20,825
1,75*11,9
	

	24
	Водоотлив: из котлованов
	м3
	55 ((0,053*1000+0,02*10
0) / 100)*100
	

	25
	Уплотнение грунта: щебнем
	м2
	7,29 ((2,7*2,7) / 100)*100
	

	26
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев
диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах
	м3
	1,56
((1,56) / 10)*10
	

	27
	Установка монтажных изделий массой: до 0,5 кг (скобы опорные М1)
	т
	0,0012
0,2*6/1000
	

	28
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	-0,0012
	

	29
	Установка монтажных изделий массой: свыше 0,75 до 2 кг
(скобы ходовые МН1)
	т
	0,0064
0,8*8/1000
	

	30
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	-0,0064
	

	31
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110
мм
	отверстий
	1
(1 / 100)*100
	

	32
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или
исключается: к норме 46-03-002-13 (до 90 мм)
	отверстий
	-1
(-1 / 100)*100
	

	33
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,0014 (3,1415927*0,09^2/4)*
0,09*2,5
	

	34
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	т
	0,0014
	

	35
	Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления
(Установка деревяннной крышки)
	м2
	0,4 ((3,1415927*0,7^2/4) /
100)*100
	

	36
	Установка монтажных изделий массой: до 0,5 кг (крючки)
	т
	0,000574
2*0,287/1000
	

	Гидроизоляция колодца, неучтенная при его установке по ГЭСН23-03-001-06

	37
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной
	м3
	1,45
	

	38
	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси (Цементно-песчаный раствор с добавкой азотнокислого кальция)
	м2
	7,5 ((0.15/0,02) / 100)*100
	




Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства


Ведомость объёмов работ № 03-02-05
(приложение к локальному сметному расчету № 03-02-05)
КПП-диспетчерская с весовой (20.1). КПП-диспетчерская с весовой. Силовое электрооборудование.
Электрическое освещение

	
№ п/п
	№ в ЛСР
	
Наименование работ
	Ед. изм.
	
Кол-во
	
Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Силовое электрооборудование

	Щит аварийного переключения ЩАП

	1
	1
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	

	2
	2
	УАВР-ЩАП-23 (25А, ~380В)
Навесного исполнения. - Корпус металлический ЩМП-3-0 (650х500х220мм) УХЛ3 IP31 IEK -1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 25А 10кА IEK -2шт., - Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1NO IEK -2шт., - Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) IEK -1шт., - Приставка ПКИ-11 дополнительные контакты 1NO+1NC IEK -2шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 6А 4,5кА IEK -1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 6А 4,5кА IEK
-1шт., - Меркурий 230 АRT-01 C(R)N -1шт., - Реле контроля фаз ORF-06 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт., - Разъем РРМ77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3) модульный IEK -1шт., - Реле РЭК77/3(LY3) с индикацией 10А 230В AC IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт., - Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -1шт.
	шт.
	1
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	

	



	3
	3
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 150 мм2 (входящий кабель 4х35 мм2)
	шт
	8
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=4{жилы}*2{ввода})=8 шт.

	4
	4
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 (выходящий кабель 5х6 мм)
	шт
	5
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=5{жил}*1{ввод}=5 шт.

	Щит силовой ЩС-1

	5
	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	

	6
	6
	ЩС-1
Щит ЩС-1 в составе: - TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-18 (265х440х120мм) IP31 IEK -1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P B 10А 6кА IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель дифференциального тока B06S 1P+NP C16 30мА тип AC (18мм) IEK -6шт., - KARAT
Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 16А 6кА IEK -5шт., Контактор модульный КМ20-20М AC IEK -1шт., - Фотореле ФР 603 максимальная нагрузка 2200ВА IP66 белый IEK -1шт.
	шт.
	1
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	

	

	7
	7
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 (входящий кабель 5х6 мм2)
	шт
	5
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=5{жил}*1{ввод}=5 шт.

	8
	8
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (выходящие кабели 3х1,5 мм; 3х2,5 мм2)
	шт
	30
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=3{жилы}*10{подключений}=30
шт.

	9
	9
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2
(выходящий кабель 3х16 мм2)
	шт
	3
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=3{жилы}*1{подключение}=3
шт.

	Раздел 2. Светотехнические изделия

	10
	10
	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)
	шт
	6
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=2+2+2=6 шт.

	11
	11
	Светодиодный светильник VARTON nero flex ip65 300x85 мм 25
вт 4000 k черный
V1-U0-T0821-21000-6502540
	шт.
	2
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=2 шт.

	12
	12
	Varton Светодиодный светильник NERO FLEX IP65 300х85 мм 15
Вт 5000 K черный
	шт.
	2
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=2 шт.

	13
	13
	Светильник аварийный ДПА 5042-1, 5Вт, 1ч, 6500К, универ., IP65
LDPA0-5042-1-65-K01IEK
	шт.
	2
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=2 шт.

	

	14
	14
	Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)
	шт
	2
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=2 шт.
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	15
	15
	Cветодиодный светильник "ВАРТОН" LINEA(аналог ДБО)
накладной 20 Вт 4000K527x100x58 мм IP20
	шт.
	2
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=2 шт.

	

	16
	16
	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника
	шт
	5
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=5 шт.

	17
	17
	Светильник 36Вт 4000К IP20 595х595х50 офисный встраив./накладной без рассеив. VARTON V1-A0-00070-01000- 2003640
	шт.
	5
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=5 шт.

	

	18
	18
	Прибор или аппарат
	шт
	2
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=2 шт.

	19
	19
	Блок аварийного питания БАП120-1,0 универсальный для LED
IP65 IEK LLVPOD-EPK-120-1H-U IEK
	шт.
	2
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=2 шт.

	Раздел 3. Электроустановочные изделия

	20
	20
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой
проводке
	шт
	8
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=3+3+2=8 шт.

	21
	21
	Гермес PLUS Выключатель одноклавишный ВС20-1-0-ГПБ
наружный IP54 EVMP10-K01-10-54-EC IEK
	шт.
	3
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=3 шт.

	22
	22
	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет
белый, IP20
	шт
	3
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=3 шт.

	23
	23
	Гермес PLUS Выключатель одноклавишный проходной
наружный белый IP54 EVMP12-K01-10-54-EC IEK
	шт.
	2
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=2 шт.

	

	24
	24
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой
проводке
	шт
	10
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=10 шт.

	25
	25
	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом для открытой установки, 16 А, IP54
	шт
	10
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=10 шт.

	

	26
	26
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	8
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=5+3= 8 шт.

	27
	27
	PRIMER РКС-20-30-П-К Розетка с заземляющим контактом защитной шторкой и винтовымзажимом (2 модуля) красная IEK PR-KK40D-RSZH-2-2-K04 IEK
	шт.
	5
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=5 шт.

	28
	28
	PRIMER РКС-20-30-П-К Розетка с заземляющим контактом защитной шторкой и винтовымзажимом (2 модуля) белая IEK PR- KK40D-RSZH-2-2-K01 IEK
	шт.
	3
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=3 шт.

	

	29
	29
	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры
100х100х50 мм
	шт
	12
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=12 шт.

	30
	30
	Клемма трехпроводная 0,2-4 мм2 221-413 221-413 WAGO
	шт.
	36
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=36 шт.

	31
	31
	Клемма 5x0.08-2.5мм 222-415 WAGO
	шт.
	10
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=10 шт.
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	32
	32
	Заделка кабельных, трубных проходок и проходок воздуховодов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут
	м3
	0,065
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	Выход пены из 1 баллона 880
мл = 65 л=0,001*65=0,065 м3

	33
	32.1
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл
	шт
	1
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=1 шт.

	

	34
	33
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	м
	25
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=25 п.м.

	35
	34
	Ленты перфорированные из оцинкованной стали, ширина 17 мм, толщина 0,6 мм
МП20-06
	м
	25
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=25 п.м.

	

	36
	35
	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом
	м3
	0,02
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	Огнестойкий раствор 20 кг = 20
литров массы= 0,02 м3

	37
	35.1
	Вода
	м3
	0,006
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	V=0,001*6 =0,006 м3

	38
	35.2
	Состав огнезащитный для кабельных проходок из сухой смеси на основе вспученного вермикулита, неорганического связующего, наполнителей и целевых добавок для приготовления раствора, насыпная плотность в сухом состоянии 350-450 кг/м3
PYROMIX
	кг
	20
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	m=20 кг

	Метизы,ленты,хомуты,бирки

	39
	36
	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 2,5х100 мм
	шт
	100
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=100 шт.

	Раздел 4. Кабельная продукция

	40
	37
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
	м
	10
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=10 п.м.

	41
	38
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	м
	10
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=20-10=10 п.м.

	42
	39
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000
	м
	20,4
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=20*1,02=20,4 п.м.

	

	43
	40
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	м
	45
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=45 п.м.

	44
	41
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	м
	30
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=75-45=30 п.м.

	45
	42
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N,
PE)-1000
	м
	76,5
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=75*1,02=76,5 п.м.
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	46
	43
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
	м
	65
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=20+15+5+10+5+10=65 п.м.

	47
	44
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	120
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=60+60=120 п.м.

	48
	45
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	м
	50
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=235-65-120=50 п.м.

	49
	46
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000
	м
	239,7
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=235*1,02=239,7 п.м.

	

	50
	47
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм
	м
	20
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=20 п.м.

	51
	48
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм
	м
	20,4
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=20*1,02 =20,4 п.м.

	

	52
	49
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	220
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=220 п.м.

	53
	50
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм
	м
	224,4
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=220*1,02=224,4 п.м.

	54
	51
	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25
мм
	шт
	200
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=200 шт.

	

	55
	52
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
	м
	50
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=50 п.м.

	56
	53
	Кабель-каналы с крышкой, размеры 80х40 мм
	м
	50
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=50 п.м.

	57
	54
	Заглушки для кабель-канала, размеры 100х40 мм (80х40)
	шт
	8
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=8 шт.

	58
	55
	Угол внутренний для кабель-канала, размеры 80х40 мм
	шт
	8
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=8 шт.

	59
	56
	Угол Т-образный для кабель-канала, размеры 80х40 мм (плоский
изменяемый угол)
	шт
	6
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=6 шт.

	60
	57
	Фиксатор кабеля белый универсальный ПРАЙМЕР CKK-40D-FU-
K03 IEK
	шт.
	25
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=25 шт.

	61
	58
	Соединитель на стык кабель-канала, размеры 80х40 мм
	шт
	40
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=20+20=40 шт.
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	62
	59
	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без
присоединения проводов)
	шт
	3
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=1+2=3 шт.

	63
	60
	Рамка и суппорт для кабель-канала Праймер на 4 модуля
	шт.
	1
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=1 шт.

	64
	61
	Рамка-суппорт 3 поста под 6 модулей 45х45 мм PDA3-45N 100
	шт.
	2
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=2 шт.

	Раздел 5. Молниезащита и заземление

	65
	62
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	8
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	V=0,5*40*0,4=8 м3

	66
	63
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа
грунтов: 1
	м3
	8
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	V=0,5*40*0,4=8 м3

	

	67
	64
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
	шт
	3
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=3 шт.

	68
	65
	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп,
Ст3пс, диаметр 14-50 мм
	т
	0,014202
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	m=1.578*3*3/1000 = 0,014202 т

	

	69
	66
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160
мм2
	м
	45
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=45 п.м.

	70
	67
	Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм,
ширина 40 мм, длина 850 мм (40х5)
	шт
	52,94
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=45/0,85 =52,94 шт.

	

	71
	68
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 250 мм2
	м
	0,189
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=0,189 п.м.

	72
	69
	Шины прямоугольного сечения из меди марки М2, ширина 25 мм,
толщина 2 мм
	т
	0,000143
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	m=0.143/1000 = 0,000143 т

	

	73
	70
	Ленты антикоррозионные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,4 мм
NA1001
	м2
	1
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	S=0,1*10 = 1 м2

	74
	71
	Крестовой соединитель с разделительной пластиной DKC
100x100 мм NG3106
	шт.
	3
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=3 шт.

	75
	72
	Соединитель пруток-полоса с разделит. пластиной DKC NG3101
	шт.
	2
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=2 шт.

	

	76
	73
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям:
из круглой стали диаметром 8 мм
	м
	46
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=46 п.м.

	77
	74
	Пруток 8 мм горячеоцинкованный NC1008 DKC
	п.м.
	46
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=46 п.м.

	78
	75
	Соединитель универсальный DKC Арт.NG3103
	шт.
	6
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=6 шт.

	79
	76
	Универсальный держатель DKC ND2000
	шт.
	38
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=38 шт.
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	80
	77
	Угловой коньковый зажим DKC, 100 мм ND2202
	шт.
	8
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=8 шт.

	

	81
	78
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	1
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=1 шт.

	82
	79
	Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 КУП2604
	шт.
	1
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=1 шт.

	

	83
	80
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	м
	50
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=10+10+20+10=50 п.м.

	84
	81
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450
	м
	10,3
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=10*1,03=10,3 п.м.

	85
	82
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х4-450
	м
	10,3
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=10*1,03=10,3 п.м.

	86
	83
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450
	м
	20,6
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=20*1,03=20,6 п.м.

	87
	84
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х25-450
	м
	10,2
	04П-24-В-Э1-20.1-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=10*1,02=10,2 п.м.





Составил: Инженер-сметчик	(Павлова О.Е.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник отдела

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	03-03-01
КПП №1 (поз. 20.2 по ГП)

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства


	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,
группа грунтов: 2
	м3
	105 (((8,4+0,5*1,6)*(6,50 4+0,5*1,6)*1,6-3) /
1000)*1000
	

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Добор)
	м3
	3 (((8,4+0,5*1,6)*(6,50 4+0,5*1,6)*1,6*0,03)
/ 100)*100
	

	3
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (от добора)
	м3
	3
(3 / 1000)*1000
	

	4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км
	т
	212,76
1,97*(105+3)
	

	5
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	108
((105+3) / 1000)*1000
	

	Засыпка пазух фундамента

	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	20,4
(((108-80-5,3)*0,9) / 1000)*1000
	

	7
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к
норме 01-01-033-01
	м3
	20,4
	

	8
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	2,04
	

	9
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	2
(((108-80-5,3)*0,1) / 100)*100
	

	10
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	22,4
20,4+2
	

	Раздел 2. Фундаменты

	11
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	39,75
53*1,5*0,5
	

	12
	Устройство основания под фундаменты: гравийного
	м3
	39,75
53*1,5*0,5
	

	12.1
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	89,44
43,725+45,7125
	

	13
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	5,3
(5,3 / 100)*100
	

	13.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	м3
	5,406
	

	13.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) (Добавка на
стоимость бетона B10 W4 Цена:5033,80*0,02)
	м3
	5,406
	

	14
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	20
(20 / 100)*100
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	14.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	20,3
	

	14.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Добавка на
стоимость бетона B25 W6 Цена:5072,17*0,015)
	м3
	20,3
	

	14.3
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	0,72
	

	15
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм
	т
	1,39312
(1123,32+102,72+1 67,08)/1000
	

	15.1
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0014
(2*0,43+2*0,28)/100 0
	

	16
	Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг
	т
	0,0145
14,51/1000
	

	16.1
	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих
операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
	т
	0,0145
	

	17
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием
диаметром: 150 мм
	км
	0,0015
0,5*3/1000
	

	17.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10,
наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	1,515
	

	Раздел 3. Отмостка

	18
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или
известнякового щебня (130 мм)
	м2
	21,3
(21,3 / 100)*100
	

	19
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать
к норме 27-07-002-01
	м2
	21,3
	

	19.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,
фракция 20-40 мм
	м3
	4,0257
3,7062+0,3195
	

	20
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров
однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	м2
	21,3
	

	21
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II
	т
	1,5208
	

	Раздел 4. Монтаж блочно-модульного здания КПП 20.2

	22
	Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и
механизмов: 8 т
	шт
	1
	

	23
О
	КПП 20.2 Модульное здание №6 (6 х 7,2 м.)
	шт
	1
	




Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	03-03-02
КПП №1 (20.2). Сети связи. (локальная вычислительная сеть+СКУД) Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Оборудование связи

	1
	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-
оптическом кабеле с числом волокон: 4
	шт
	1
	

	2
О
	Коммутатор OSNOVO SW-60812/WU
	шт.
	1
	

	

	3
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в
разъеме: до 14 шт.
	шт
	2
	

	4
	Модуль FH-SB5312CDS20 1G WDM 1550нм SC 20км
	шт.
	2
	

	

	5
	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию
	м
	44
	

	6
	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PVC нг(A)-LS с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм
	м
	44,88 ((44*1,02) / 1000)*1000
	

	

	7
	Розетка микрофонная
	шт
	2
	

	8
	IEK ITK Настенная инф. розетка RJ45, кат.5Е UTP, 2-порта
	шт.
	2
	

	

	9
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	м
	15
(15 / 100)*100
	

	10
	Кабель-канал белый ЭЛЕКОР 25х25 L=2m CKK10-025-025-1-K01 IEK
	шт.
	15
	

	

	V герметика = 310 мл = 0,00031 м3. Плотность герметика 1,0-1,2 г/см³ = 1,1 г/мл; в тубе 1,1 г/мл*310 мл=1,1 кг.

	11
	Заделка кабельных проходок минеральной ватой, противопожарным эластичным покрытием и противопожарным акриловым герметиком, предел огнестойкости до 180 минут
	м3
	0,00031
0,00031*1
	

	12
	Противопожарный терморасширяющийся акриловый герметик ОГНЕЗА
ГТ, 3 кг
	шт.
	0,4
1,1/3
	

	

	13
	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (Термоуплотнительная лента ОГНЕЗА ЛТУ)
	м
	2
(2 / 100)*100
	

	

	14
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	м
	0,5
(0,5 / 100)*100
	

	15
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	0,515
0,5*1,03
	

	Раздел 2. Оборудование СКУД
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	16
	Турникет роторный: полуростовой
	шт
	1
	

	17
О
	Турникет-трипод с автоматическими планками Антипаника 3V RUBEZH
STRAZH Model L WEB MF
	шт.
	1
	

	18
О
	Комплект преграждающих планок "Антипаника"
	комплект
	1
	

	

	19
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	м
	0,5
(0,5 / 100)*100
	

	20
	Ограждение полуростовое 500х1000
	шт.
	1
	

	

	21
	Прибор или аппарат
	шт
	1
	

	22
О
	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 1х7-
Р
	шт.
	1
	

	

	23
	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию
	м
	12
	

	24
	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PVC нг(A)-LS с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм
	м
	12,24 ((12*1,02) / 1000)*1000
	

	Раздел 3. Метизы

	Дюбель-гвоздь с грибовидным бортиком 6х40 40 шт 2 уп.применительно учтены в расценках на прокладку кабель-каналов и труб

	25
	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,0х150 мм
	шт
	100 ((100*1) / 100)*100
	





Составил: Инженер-сметчик 	 Павлова О.Е.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник отдела 	 Ефимова М.П.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

Ведомость объёмов работ № 03-03-03
(приложение к локальному сметному расчету № 03-03-03)
КПП №1. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение.

	
№ п/п
	№ в ЛСР
	
Наименование работ
	Ед. изм.
	
Кол-во
	
Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Силовое электрооборудование

	Учётно-распределительный щит ЩУРн

	1
	1
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	

	2
	2
	Щит вводно учетно-распределительный:
Щит вводно учетно-распределительный в составе: - TITAN Корпус металлический ЩУРн-3/18 (560х440х165мм) IP31 IEK - 1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 25А 10кА IEK -1шт., - Меркурий 230 АRT-01 C(R)N -1шт., - KARAT
Автоматический выключатель ВА47-60M 1P B 10А 6кА IEK -1шт., KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 10А 6кА IEK -1шт., - KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 16А 6кА IEK -1шт., - ARMAT Автоматический выключатель дифференциального тока B06S 1P+NP C16 30мА тип AC (18мм) IEK -4шт.
	шт.
	1
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	

	

	3
	3
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 150 мм2 (входящий кабель 4х35 мм2)
	шт
	4
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=4{жилы}*1{подключение}=4
шт.

	4
	4
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (выходящие кабели 3х1,5 мм; 3х2,5 мм2)
	шт
	15
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=3{жилы}*5{подключений}=15
шт.

	Раздел 2. Светотехнические изделия



	5
	5
	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)
	шт
	6
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=3+2+1=6 шт.

	6
	6
	Светодиодный светильник VARTON nero flex ip65 300x85 мм 25
вт 4000 k черный
V1-U0-T0821-21000-6502540
	шт.
	3
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=3 шт.

	7
	7
	Светильник светодиодный Roqqa 160x46 мм 12 Вт 4000 К IP65
белый V1-U0-00060-20000-6501240
	шт.
	2
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=2 шт.

	8
	8
	Светильник аварийный ДПА 5042-3 3ч универсальный IP65 IEK
LDPA0-5042-3-65-K01 IEK
	шт.
	1
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=1 шт.

	

	9
	9
	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника
	шт
	2
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=2 шт.

	10
	10
	Светодиодный светильник"ВАРТОН" офисныйвстраиваемый/накладной595*595*50мм 36 ВТ 5000К
	шт.
	2
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=2 шт.

	

	11
	11
	Прибор или аппарат
	шт
	2
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=2 шт.

	12
	12
	Блок аварийного питания БАП120-1,0 универсальный для LED
IP65 IEK LLVPOD-EPK-120-1H-U IEK
	шт.
	2
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=2 шт.

	Раздел 3. Электроустановочные изделия

	13
	13
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой
проводке
	шт
	4
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=4 шт.

	14
	14
	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
Октава 10А IP20 ВС20-1-0-ОБ
	шт
	4
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=4 шт.

	

	15
	15
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой
проводке
	шт
	2
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=2 шт.

	16
	16
	Розетка одноместная РСб20-3-ГПБд ГЕРМЕС PLUS открытойустановки с заземлением 16А цвет крышки: дымчатый, белыйIP54 ERMP12-K03-16-54-EC IEK
	шт.
	2
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=2 шт.

	

	17
	17
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	6
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=3+3=6 шт.

	18
	18
	PRIMER РКС-20-30-П-К Розетка с заземляющим контактом защитной шторкой и винтовымзажимом (2 модуля) красная IEK PR-KK40D-RSZH-2-2-K04 IEK
	шт.
	3
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=3 шт.

	19
	19
	PRIMER РКС-20-30-П-К Розетка с заземляющим контактом защитной шторкой и винтовымзажимом (2 модуля) белая IEK PR- KK40D-RSZH-2-2-K01 IEK
	шт.
	3
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=3 шт.
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	20
	20
	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры
100х100х50 мм
	шт
	10
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=10 шт.

	21
	21
	Клемма трехпроводная 0,2-4 мм2 221-413 221-413 WAGO
	шт.
	30
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=30 шт.

	22
	22
	Клемма 5x0.08-2.5мм 222-415 WAGO
	шт.
	8
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=8 шт.

	

	23
	23
	Заделка кабельных, трубных проходок и проходок воздуховодов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут
	м3
	0,065
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	Выход пены из 1 баллона 880
мл = 65 л=0,001*65=0,065 м3

	24
	23.1
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл
	шт
	1
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=1 шт.

	

	25
	24
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	м
	25
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=25 п.м.

	26
	25
	Ленты перфорированные из оцинкованной стали, ширина 17 мм, толщина 0,6 мм
МП20-06
	м
	25
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=25 п.м.

	

	27
	26
	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом
	м3
	0,02
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	Огнестойкий раствор 20 кг = 20
литров массы= 0,02 м3

	28
	26.1
	Вода
	м3
	0,006
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	V=0,001*6 =0,006 м3

	29
	26.2
	Состав огнезащитный для кабельных проходок из сухой смеси на основе вспученного вермикулита, неорганического связующего, наполнителей и целевых добавок для приготовления раствора, насыпная плотность в сухом состоянии 350-450 кг/м3
PYROMIX
	кг
	20
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	m=20 кг

	Метизы,ленты,хомуты,бирки

	30
	27
	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 2,5х100 мм
	шт
	100
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=100 шт.

	Раздел 4. Кабельная продукция

	31
	28
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
	м
	15
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=5+5+5=15 п.м.

	32
	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	40
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=40 п.м.



	33
	30
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	м
	35
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=90-15-40=35 п.м.

	34
	31
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000
	м
	96,9
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=95*1,02=96,9 п.м.

	

	35
	32
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	м
	15
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=15 п.м.

	36
	33
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	м
	15
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=30-15=15 п.м.

	37
	34
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N,
PE)-1000
	м
	30,6
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=30*1,02=30,6 п.м.

	

	38
	35
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	100
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=100 п.м.

	39
	36
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм
	м
	102
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=100*1,02 =102 п.м.

	40
	37
	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25
мм
	шт
	120
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=120 шт.

	

	41
	38
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
	м
	30
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=30 п.м.

	42
	39
	Кабель-каналы с крышкой, размеры 80х40 мм
	м
	30
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=30 п.м.

	43
	40
	Заглушки для кабель-канала, размеры 100х40 мм (80х40)
	шт
	4
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=4 шт.

	44
	41
	Угол внутренний для кабель-канала, размеры 80х40 мм
	шт
	3
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=3 шт.

	45
	42
	Угол Т-образный для кабель-канала, размеры 80х40 мм (плоский
изменяемый угол)
	шт
	4
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=4 шт.

	46
	43
	Фиксатор кабеля белый универсальный ПРАЙМЕР CKK-40D-FU-
K03 IEK
	шт.
	15
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=15 шт.

	47
	44
	Соединитель на стык кабель-канала, размеры 80х40 мм
	шт
	30
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=15+15=30 шт.

	

	48
	45
	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без
присоединения проводов)
	шт
	3
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=1+1+1=3 шт.

	49
	46
	Рамка и супорт для кабель-канала универсальные на 2 модуля
CKK-40D-RU2-K01 IEK
	шт.
	1
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=1 шт.

	50
	47
	Рамка и суппорт для кабель-канала Праймер на 4 модуля
	шт.
	1
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=1 шт.

	51
	48
	Рамка-суппорт 3 поста под 6 модулей 45х45 мм PDA3-45N 100
	шт.
	1
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=1 шт.

	



	52
	49
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм
	м
	10
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=10 п.м.

	53
	50
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм
	м
	10,2
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=10*1,02 =10,2 п.м.

	Раздел 5. Молниезащита и заземление

	54
	51
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	6
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	V=0,5*30*0,4=6 м3

	55
	52
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа
грунтов: 1
	м3
	6
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	V=0,5*30*0,4=6 м3

	

	56
	53
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
	шт
	2
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=2 шт.

	57
	54
	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп,
Ст3пс, диаметр 14-50 мм
	т
	0,009468
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	m=1.578*3*2/1000 =0,009468 т

	

	58
	55
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160
мм2
	м
	30
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=30 п.м.

	59
	56
	Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм,
ширина 40 мм, длина 850 мм (40х5)
	шт
	35,29
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=30/0,85 =35,29 шт.

	

	60
	57
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 250 мм2
	м
	0,189
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=0,189 п.м.

	61
	58
	Шины прямоугольного сечения из меди марки М2, ширина 25 мм,
толщина 2 мм
	т
	0,000143
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	m=0.143/1000 =0,000143 т

	

	62
	59
	Ленты антикоррозионные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,4 мм
NA1001
	м2
	1
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	S=0,1*10 =1 м2

	63
	60
	Крестовой соединитель с разделительной пластиной DKC
100x100 мм NG3106
	шт.
	2
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=2 шт.

	64
	61
	Соединитель пруток-полоса с разделит. пластиной DKC NG3101
	шт.
	1
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=1 шт.

	

	65
	62
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм
	м
	24
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=24 п.м.

	66
	63
	Пруток 8 мм горячеоцинкованный NC1008 DKC
	п.м.
	24
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=24 п.м.



	67
	64
	Соединитель универсальный DKC Арт.NG3103
	шт.
	11
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=11 шт.

	68
	65
	Универсальный держатель DKC ND2000
	шт.
	23
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	N=23 шт.

	

	69
	66
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	м
	40
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=10+10+10+10=40 п.м.

	70
	67
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450
	м
	10,3
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=10*1,03=10,3 п.м.

	71
	68
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х4-450
	м
	10,3
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=10*1,03=10,3 п.м.

	72
	69
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450
	м
	10,3
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=10*1,03=10,3 п.м.

	73
	70
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х25-450
	м
	10,3
	04П-24-В-Э1-20.2-ЭМ.ЭО.С л.1-4
	L=10*1,03=10,3 п.м.



Составил: Инженер-сметчик	(Павлова О.Е.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник отдела

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	04-01
Электроснабжение. Сети 10 кВ.
Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительно-монтажные сети КЛ-10кВ

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	884
(884 / 1000)*1000
	

	2
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	406
(406 / 1000)*1000
	

	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	90,3 (((884+406)*0,0
7) / 100)*100
	

	4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	90,3 (((884+406)*0,0
7) / 100)*100
	

	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км
	т
	730,8
406*1,8
	

	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	1290
((884+406) / 1000)*1000
	

	7
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01
	м3
	1290
((884+406) / 1000)*1000
	

	8
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	406
(406 / 1000)*1000
	

	9
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	406
	

	Устройство постели для кабеля

	10
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	2174
((212+762+988
+83+94+28+7) / 100)*100
	

	11
	На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01
	м
	5293
((1554+3525+2
29+2159-2174)
/ 100)*100
	

	Прокладка труб

	12
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	канал.км
	1,153 (398+755)/1000
	

	13
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм
	м
	398
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	14
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм
	м
	755
	

	15
	Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб,
внутренний диаметр 110-160 мм
	шт
	30
14+16
	

	Прокладка кабеля

	16
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 2 до
3 кг
	м
	3520
(3520 / 100)*100
	

	17
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х120мк-35000
	м
	3520
(3520 / 1000)*1000
	

	18
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до
6 кг
	м
	2130
(2130 / 100)*100
	

	19
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х240мк-35000
	м
	2130
(2130 / 1000)*1000
	

	20
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2
	м
	884
((1113-229) / 100)*100
	

	21
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2
	м
	670
((1554-884) / 100)*100
	

	22
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х120мк-35000
	м
	1554
((884+670) / 1000)*1000
	

	23
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2
	м
	229
(229 / 100)*100
	

	24
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х240мк-35000
	м
	229
(229 / 1000)*1000
	

	25
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг
	м
	200
((60+80+60) / 100)*100
	

	26
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х120мк-35000
	м
	200
(200 / 1000)*1000
	

	27
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	м
	70
((30+40) / 100)*100
	

	28
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х240мк-35000
	м
	70
((30+40) / 1000)*1000
	

	29
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	м
	1753,25 ((7013/4) / 100)*100
	

	30
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100
	шт
	7013
(7013 / 1000)*1000
	

	31
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля
	м
	2955 ((11820/4) / 100)*100
	

	32
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего
	м
	2955 ((11820/4) / 100)*100
	

	33
	Плита для закрытия кабеля ПЗК "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" 240х480х16
красн. Synergy ПЗК-240
	шт
	11820
	

	Муфты

	34
	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля
напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт
	8
	

	35
	Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками,
термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением жил 70-120 мм2
	шт
	8
	

	36
	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля
напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	шт
	4
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	37
	Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками,
термоусаживаемая наружной установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением жил 150-240 мм2
	шт
	4
	

	38
	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля
напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт
	4
	

	39
	Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками,
термоусаживаемая наружной установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением жил 70-120 мм2
	шт
	4
	

	40
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля
напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2
	шт
	24
	

	41
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70- 120) мм2
	шт
	24
	

	42
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля
напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2
	шт
	12
	

	43
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марка СТп-10-3х(150- 240) мм2
	шт
	12
	

	Вводы и герметизация

	44
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16
мм2, количество проводов в линии: 4
	шт
	12
	

	45
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные
помещения уплотнительной массой
	шт
	12
	




Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 04-02
Электроснабжение. Сети 0,4 кВ. Контейнерная площадка №1.
Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.Электроснабжение. Сети 0,4 кВ. Электроснабжение.



	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительно-монтажные сети КЛ-0,4Кв (04П-24-В-Э1-1-ЭС.ЭН)

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	4629
((7500-2871) / 1000)*1000
	

	2
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	2871
(2871 / 1000)*1000
	

	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	525 (((4629+2871)* 0,07) /
100)*100
	

	4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	525 (((4629+2871)* 0,07) /
100)*100
	

	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км
	т
	5167,8
2871*1,8
	

	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	4629
(4629 / 1000)*1000
	

	7
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01
	м3
	4629
(4629 / 1000)*1000
	

	8
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	2871
(2871 / 1000)*1000
	

	Устройство постели для кабеля

	9
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	7643
((821+237+462
+212+2244+21
3+3454) /
100)*100
	

	10
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	2871
	

	Прокладка труб

	11
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	канал.км
	19,534 (16502+3032)/1
000
	

	12
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160
мм, толщина стенки 14,6 мм
	м
	16502
	

	13
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110
мм, толщина стенки 10 мм
	м
	3032
	

	14
	Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 110-
160 мм
	шт
	318
16+302
	

	Прокладка кабеля 4х240мм

	15
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг
	м
	726
(726 / 100)*100
	

	16
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 240 мм2
	м
	95
(95 / 100)*100
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	17
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х240мс(PE)-1000
	м
	821
(821 / 1000)*1000
	

	Прокладка кабеля 4х185мм

	18
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг
	м
	218
(218 / 100)*100
	

	19
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 240 мм2
	м
	19
(19 / 100)*100
	

	20
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х185мс(PE)-1000
	м
	237
(237 / 1000)*1000
	

	Прокладка кабеля 4х120мм

	21
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 2 до 3 кг
	м
	446
(446 / 100)*100
	

	22
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 120 мм2
	м
	16
(16 / 100)*100
	

	23
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х120мс(PE)-1000
	м
	462
(462 / 1000)*1000
	

	Прокладка кабеля 4х70мм

	24
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг
	м
	174
(174 / 100)*100
	

	25
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2
	м
	38
(38 / 100)*100
	

	26
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х70мс(PE)-1000
	м
	212
(212 / 1000)*1000
	

	Прокладка кабеля 4х50мм

	27
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг
	м
	2068
(2068 / 100)*100
	

	28
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2
	м
	176
(176 / 100)*100
	

	29
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х50мк(N)-1000
	м
	2244
(2244 / 1000)*1000
	

	Прокладка кабеля 4х35мм

	30
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг
	м
	175
(175 / 100)*100
	

	31
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 35 мм2
	м
	38
(38 / 100)*100
	

	32
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х35ок(N)-1000
	м
	213
(213 / 1000)*1000
	

	Прокладка кабеля 4х25мм

	33
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг
	м
	3190
(3190 / 100)*100
	

	34
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 35 мм2
	м
	264
(264 / 100)*100
	

	35
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х25ок(N)-1000
	м
	3454
(3454 / 1000)*1000
	

	Муфты

	36
	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1
кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	шт
	114
	

	37
	Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками, термоусаживаемая наружной установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением жил 35-50 мм2
	шт
	114
	

	38
	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1
кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт
	14
	

	39
	Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением жил 70-120 мм2
	шт
	14
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	40
	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1
кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	шт
	12
	

	41
	Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками, термоусаживаемая наружной установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением жил 150-240 мм2
	шт
	12
	

	Сигнальная лента

	42
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
	м
	2900 ((10*100+19*10 0) / 100)*100
	

	43
	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм
	шт
	10
	

	44
	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-750, длина 100 м, ширина 750 мм (900мм)
	шт
	19
	

	Колодцы

	45
	Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве: ККС-5
	шт
	23
	

	46
	Колодцы кабельной канализации связи железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15,
расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	34,5
1,5*23
	

	47
	Установка люка
	шт
	23
	

	48
	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм
	шт
	23
	

	Раздел 2. Шкафы силове распределительные (КП №153 от 05.02.2025г.)

	49
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	шт
	22
	

	3 Распределительный щит ШС 101

	50
О
	Шкаф наружногоисполнения ШС101 в составе:
- Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт.,
· Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт.,
· ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт.,
· ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт.,
· Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт.,
· Ошиновка медь.
	шт
	1
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	51
О
	Шкаф наружногоисполнения ШС102 в составе:
- Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт.,
· Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт.,
· ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт.,
· ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт.,
· Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт.,
· Ошиновка медь.
	шт
	1
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О
	Шкаф наружногоисполнения ШС103 в составе:
- Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт.,
· Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт.,
· ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт.,
· ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт.,
· Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт.,
· Ошиновка медь.
	шт
	1
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	53
О
	Шкаф наружногоисполнения ШС104 в составе:
- Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт.,
· Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт.,
· ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт.,
· ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -11шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -10шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт.,
· Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт.,
· Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER IEK -1шт.,
· Расширитель выводов РВм-250 (РВм-35) MASTER (3шт/компл) IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK -11шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -1шт.,
· MAGNUM Розетка стационарная ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP67 IEK -10шт.,
· Ошиновка медь.
	шт
	1
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	Шкаф наружногоисполнения ШС105 в составе:
- Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт.,
· Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт.,
· ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт.,
· ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -11шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -10шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт.,
· Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт.,
· Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER IEK -1шт.,
· Расширитель выводов РВм-250 (РВм-35) MASTER (3шт/компл) IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK -11шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -1шт.,
· MAGNUM Розетка стационарная ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP67 IEK -10шт.,
· Ошиновка медь.
· Ошиновка медь.
	шт
	1
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О
	Шкаф наружногоисполнения ШС106 в составе:
- Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт.,
· Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт.,
· ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт.,
· ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -11шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -10шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт.,
· Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт.,
· Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER IEK -1шт.,
· Расширитель выводов РВм-250 (РВм-35) MASTER (3шт/компл) IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK -11шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -1шт.,
· MAGNUM Розетка стационарная ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP67 IEK -10шт.,
· Ошиновка медь
	шт
	1
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	Шкаф наружногоисполнения ШС107 в составе:
- Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт.,
· Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт.,
· ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт.,
· ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -11шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -10шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт.,
· Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт.,
· Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER IEK -1шт.,
· Расширитель выводов РВм-250 (РВм-35) MASTER (3шт/компл) IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK -11шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -1шт.,
· MAGNUM Розетка стационарная ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP67 IEK -10шт.,
· Ошиновка медь.
· 
	шт
	1
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О
	Шкаф наружногоисполнения ШС108 в составе:
- Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт.,
· Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт.,
· ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт.,
· ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -11шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -10шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт.,
· Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт.,
· Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER IEK -1шт.,
· Расширитель выводов РВм-250 (РВм-35) MASTER (3шт/компл) IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK -11шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -1шт.,
· MAGNUM Розетка стационарная ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP67 IEK -10шт.,
· Ошиновка медь.
	шт
	1
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	Шкаф наружногоисполнения ШС109 в составе:
- Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт.,
· Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт.,
· ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт.,
· ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт.,
· Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт.,
· Ошиновка медь.
	шт
	1
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	Шкаф наружногоисполнения ШС110 в составе:
- Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт.,
· Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт.,
· ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт.,
· ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт.,
· Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт.,
· Ошиновка медь.
	шт
	1
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	Шкаф наружногоисполнения ШС111 в составе:
- Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт.,
· Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт.,
· ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт.,
· ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт.,
· Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт.,
· Ошиновка медь.
	шт
	1
	

	14 Распределительный щит ШС 112

	61
О
	Шкаф наружногоисполнения ШС112 в составе:
- Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт.,
· Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт.,
· ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт.,
· ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт.,
· Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт.,
· Ошиновка медь.
	шт
	1
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	Шкаф наружногоисполнения ШС113 в составе:
- Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт.,
· Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт.,
· ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт.,
· ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт.,
· Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт.,
· Ошиновка медь.
	шт
	1
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	Шкаф наружногоисполнения ШС114 в составе:
- Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт.,
· Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт.,
· ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт.,
· ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт.,
· Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт.,
· Ошиновка медь.
	шт
	1
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	Шкаф наружногоисполнения ШС115 в составе:
- Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт.,
· Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт.,
· ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт.,
· ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -11шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -10шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт.,
· Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт.,
· Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER IEK -1шт.,
· Расширитель выводов РВм-250 (РВм-35) MASTER (3шт/компл) IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK -11шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -1шт.,
· MAGNUM Розетка стационарная ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP67 IEK -10шт.,
· Ошиновка медь.
	шт
	1
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	Шкаф наружногоисполнения ШС116 в составе:
- Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт.,
· Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт.,
· ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт.,
· ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -11шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -10шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт.,
· Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт.,
· Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER IEK -1шт.,
· Расширитель выводов РВм-250 (РВм-35) MASTER (3шт/компл) IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK -11шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -1шт.,
· MAGNUM Розетка стационарная ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP67 IEK -10шт.,
· Ошиновка медь.
	шт
	1
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	Шкаф наружногоисполнения ШС117 в составе:
- Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт.,
· Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт.,
· ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт.,
· ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -11шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -10шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт.,
· Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт.,
· Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER IEK -1шт.,
· Расширитель выводов РВм-250 (РВм-35) MASTER (3шт/компл) IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK -11шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -1шт.,
· MAGNUM Розетка стационарная ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP67 IEK -10шт.,
· Ошиновка медь.
	шт
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	Шкаф наружногоисполнения ШС118 в составе:
- Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт.,
· Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт.,
· ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт.,
· ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -11шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -10шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт.,
· Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт.,
· Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER IEK -1шт.,
· Расширитель выводов РВм-250 (РВм-35) MASTER (3шт/компл) IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK -11шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -1шт.,
· MAGNUM Розетка стационарная ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP67 IEK -10шт.,
· Ошиновка медь.
	шт
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	Шкаф наружногоисполнения ШС119 в составе:
- Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт.,
· Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт.,
· ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт.,
· ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -11шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -10шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт.,
· Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт.,
· Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER IEK -1шт.,
· Расширитель выводов РВм-250 (РВм-35) MASTER (3шт/компл) IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK -11шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -1шт.,
· MAGNUM Розетка стационарная ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP67 IEK -10шт.,
· Ошиновка медь.
	шт
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	Шкаф наружногоисполнения ШС120 в составе:
- Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт.,
· Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт.,
· ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт.,
· ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -11шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -10шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт.,
· Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт.,
· Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER IEK -1шт.,
· Расширитель выводов РВм-250 (РВм-35) MASTER (3шт/компл) IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK -11шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -1шт.,
· MAGNUM Розетка стационарная ССИ-134 63А-6ч/380-415В 3P+PE IP67 IEK -10шт.,
· Ошиновка медь.
	шт
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	Шкаф наружногоисполнения ШС121 в составе:
- Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт.,
· Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт.,
· ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт.,
· ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт.,
· Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 250Вт IP20 IEK -2шт.,
· Ошиновка медь.
	шт
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	Шкаф наружногоисполнения ШС121 в составе:
- Корпус ВРУ-2 IP-55 (600х1800х600) (ШхВхГ) RAL 7035 -1шт.,
· Панель боковая (600х1800) для корпуса IP54 (ШхВ) RAL 7035 -2шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK -2шт.,
· ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 4НО IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6А IEK -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-04 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK -1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 6А IEK -3шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель M10N 1P C 16А IEK -1шт.,
· ARMAT Розетка на DIN-рейку 45мм с заземлением с защитными шторками 16А IEK - 1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -2шт.,
· Обогреватель (встр. вентилятор) 300 Вт IP20 IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-р
	шт
	1
	





Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
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УТВЕРЖДАЮ



"	" 	 2025


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	04-03
Блочная комплектная трансформаторная подстанция КТП №4 (поз. 13.4 по ГП) Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2
	м3
	230,5 (((9+0,5*2,4)*(8
,5+0,5*2,4)*2,4-
7) / 1000)*1000
	

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Добор)
	м3
	7 (((9+0,5*2,4)*(8
,5+0,5*2,4)*2,4* 0,03) /
100)*100
	

	3
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (от добора)
	м3
	7
(7 / 1000)*1000
	

	4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км
	т
	467,875
1,97*(230,5+7)
	

	5
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	237,5
(((230,5+7)) / 1000)*1000
	

	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м
бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (пазух)
	м3
	68
(((237,5-140- 22)*0,9) /
1000)*1000
	

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	68
(((237,5-140- 22)*0,9) /
100)*100
	

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	8
(((237,5-140- 22)*0,1) /
100)*100
	

	9
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	76
68+8
	

	Раздел 2. Фундаменты (КТП 8,7*8 м*2,1 м)

	10
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	21,9
73*0,3
	

	10.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800,
фракция 40-80(70) мм
	м3
	25,185
	

	11
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	7,3
(7,3 / 100)*100
	

	11.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	м3
	7,446
	

	11.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) (Добавка на
стоимость бетона B10 W6 Цена:5033,80*0,035)
	м3
	7,446
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	12
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	м2
	70
(70 / 100)*100
	

	12.1
	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов
	кг
	11,2
	

	12.2
	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2
	кг
	294
0,294*1000
	

	12.3
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	1,75
	

	12.4
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и
гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше
-15 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °C
	м2
	154
	

	13
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	20,9
(20,9 / 100)*100
	

	13.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	21,2135
	

	13.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Добавка на
стоимость бетона B25 W6 Цена:5072,17*0,015)
	м3
	21,2135
	

	13.3
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	0,75
	

	13.4
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм
	т
	2,8488
2848,8/1000
	

	13.5
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,144
(144)/1000
	

	Раздел 3. Стены

	14
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм
	м3
	28,62
(28,62 / 100)*100
	

	14.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	29,0493
	

	14.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Добавка на
стоимость бетона B25 W6 Цена:5072,17*0,015)
	м3
	29,0493
	

	14.3
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	29,48
	

	14.4
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм
	т
	1,79
1790/1000
	

	14.5
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,14
(140)/1000
	

	15
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,056
16*3,5/1000
	

	15.1
	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих
операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
	т
	0,056
	

	16
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	м2
	66,78 (((7,6+8,3)*2*2,
1) / 100)*100
	

	16.1
	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов
	кг
	10,7
	

	16.2
	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2
	кг
	293,832
0,293832*1000
	

	16.3
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и
гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше
-15 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °C
	м2
	153,594
	

	17
	Устройство гидроизоляции подземных и инженерных сооружений: вертикальных поверхностей, высотой более 3 м (PLANTER)
	м2
	66,78 (((7,6+8,3)*2*2,
1) / 100)*100
	

	17.1
	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов
	кг
	0,93492
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	17.2
	Мембрана профилированная гидроизоляционная, Г4, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24- 28 %
	м2
	75,087432
	

	18
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий
	канал.км
	0,049
2,45*20/1000
	

	18.1
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм
	м
	49
	

	Раздел 4. Отмостка

	19
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	м2
	32
(32 / 100)*100
	

	19.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,
фракция 20-40 мм
	м3
	5,568
	

	20
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	м2
	32
(32 / 100)*100
	

	20.1
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I
	т
	2,2848
	

	Раздел 5. Монтаж блочно-модульного здания КТП

	21
	Установка оборудования для комплектных трансформаторных
подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами
	компл
	1
	

	21.1
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор,
масса: до 3 т
	шт
	2
	

	21.2
О
	Блочная комплектная трансформаторная подстанция КТП №4 (2КТПНУ
1000/10/0,4У1 (к/к) п)
	шт
	1
	

	Раздел 6. Заземление

	22
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	м
	53
(53 / 100)*100
	

	23
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс,
размеры 50х5 мм
	т
	0,106
2*53/1000
	

	24
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	шт
	12
(12 / 10)*10
	

	25
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С,
12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм
	т
	0,04488
3,74*12/1000
	

	Раздел 7. Материалы для прокладки КЛ

	26
	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг
	шт
	57
((21+24+12) / 100)*100
	

	27
	Консоль кабельная горячеоцинкованная, толщина стали 2 мм, ширина
основания 40 мм, длина основания 125 мм, длина полки 380 мм, рабочая длина полки 350 мм
	шт
	57
21+24+12
	

	28
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	м
	36 ((6*3+6*3) / 100)*100
	

	29
	Профиль монтажный перфорированный
	шт
	6
	

	30
	Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм
	шт
	6
	

	31
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям,
ширина лотка: до 200 мм
	т
	0,02376
1,98*4*3/1000
	

	32
	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50х100х3000
мм
	шт
	4
	

	Монтаж шкафа ШУНО

	33
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по
фронту: до 700х600 мм
	шт
	1
	

	1 Щит вводно учетно-распределительный



	34
О
	Щит вводно учетно-распределительный в составе:
· TITAN Корпус металлический ЩУРн-3/18 (560х440х165мм) IP31 IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 25А 10кА IEK - 1шт.,
· Меркурий 230 АRT-01 C(R)N -1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P B 10А 6кА IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 10А 6кА IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 16А 6кА IEK - 1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель дифференциального тока B06S 1P+NP C16
30мА тип AC (18мм) IEK -4шт.
	шт
	1
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УТВЕРЖДАЮ



"	" 	 2025


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 04-04
Блочная комплектная трансформаторная подстанция КТП №5 (поз. 13.5 по ГП) Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2
	м3
	230,5 (((9+0,5*2,4)*(8
,5+0,5*2,4)*2,4-
7) / 1000)*1000
	

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Добор)
	м3
	7 (((9+0,5*2,4)*(8
,5+0,5*2,4)*2,4* 0,03) /
100)*100
	

	3
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (от добора)
	м3
	7
(7 / 1000)*1000
	

	4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км
	т
	467,875
1,97*(230,5+7)
	

	5
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	237,5
(((230,5+7)) / 1000)*1000
	

	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (пазух)
	м3
	68
(((237,5-140- 22)*0,9) /
1000)*1000
	

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	68
(((237,5-140- 22)*0,9) /
100)*100
	

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	8
(((237,5-140- 22)*0,1) /
100)*100
	

	9
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	76
68+8
	

	Раздел 2. Фундаменты (КТП 8,7*8 м*2,1 м)

	10
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	21,9
73*0,3
	

	10.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800,
фракция 40-80(70) мм
	м3
	25,185
	

	11
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	7,3
(7,3 / 100)*100
	

	11.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	м3
	7,446
	

	11.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) (Добавка на
стоимость бетона B10 W6 Цена:5033,80*0,035)
	м3
	7,446
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	12
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	м2
	70
(70 / 100)*100
	

	12.1
	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов
	кг
	11,2
	

	12.2
	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2
	кг
	294
0,294*1000
	

	12.3
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	1,75
	

	12.4
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше
-15 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °C
	м2
	154
	

	13
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	20,9
(20,9 / 100)*100
	

	13.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	21,2135
	

	13.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Добавка на
стоимость бетона B25 W6 Цена:5072,17*0,015)
	м3
	21,2135
	

	13.3
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	0,75
	

	13.4
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм
	т
	2,8488
2848,8/1000
	

	13.5
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,144
(144)/1000
	

	Раздел 3. Стены

	14
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм
	м3
	28,62
(28,62 / 100)*100
	

	14.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	29,0493
	

	14.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Добавка на
стоимость бетона B25 W6 Цена:5072,17*0,015)
	м3
	29,0493
	

	14.3
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	29,48
	

	14.4
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм
	т
	1,79
1790/1000
	

	14.5
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,14
(140)/1000
	

	15
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,056
16*3,5/1000
	

	15.1
	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
	т
	0,056
	

	16
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	м2
	66,78 (((7,6+8,3)*2*2,
1) / 100)*100
	

	16.1
	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов
	кг
	10,7
	

	16.2
	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2
	кг
	293,832
0,293832*1000
	

	16.3
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше
-15 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °C
	м2
	153,594
	

	17
	Устройство гидроизоляции подземных и инженерных сооружений: вертикальных поверхностей, высотой более 3 м (PLANTER)
	м2
	66,78 (((7,6+8,3)*2*2,
1) / 100)*100
	

	17.1
	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов
	кг
	0,93492
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	17.2
	Мембрана профилированная гидроизоляционная, Г4, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24- 28 %
	м2
	75,087432
	

	18
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий
	канал.км
	0,049
2,45*20/1000
	

	18.1
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм
	м
	49
	

	Раздел 4. Отмостка

	19
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	м2
	32
(32 / 100)*100
	

	19.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,
фракция 20-40 мм
	м3
	5,568
	

	20
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	м2
	32
(32 / 100)*100
	

	20.1
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I
	т
	2,2848
	

	Раздел 5. Монтаж блочно-модульного здания КТП

	21
	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами
	компл
	1
	

	21.1
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор,
масса: до 3 т
	шт
	2
	

	22
О
	Блочная комплектная трансформаторная подстанция КТП №5 2КТПНУ
1000/10/0,4У1 (к/к) п
	шт
	1
	

	Раздел 6. Заземление

	23
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	м
	53
(53 / 100)*100
	

	24
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс,
размеры 50х5 мм
	т
	0,10441
1,97*53/1000
	

	25
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	шт
	14
(14 / 10)*10
	

	26
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С,
12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм
	т
	0,05236
3,74*14/1000
	

	Раздел 7. Материалы для прокладки КЛ

	27
	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг
	шт
	57
((21+24+12) / 100)*100
	

	28
	Консоль кабельная горячеоцинкованная, толщина стали 2 мм, ширина основания 40 мм, длина основания 125 мм, длина полки 380 мм, рабочая длина полки 350 мм
	шт
	57
21+24+12
	

	29
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	м
	36 ((6*3+6*3) / 100)*100
	

	30
	Профиль монтажный перфорированный
	шт
	6
	

	31
	Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм
	шт
	6
	

	32
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям,
ширина лотка: до 200 мм
	т
	0,02376
1,98*4*3/1000
	

	33
	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50х100х3000
мм
	шт
	4
	

	Монтаж шкафа ШУНО ; ЩС -1

	34
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по
фронту: до 700х600 мм
	шт
	2
1+1
	

	1 УАВР-ЩАП-23 (25А, ~380В)



	35
О
	Навесного исполнения.
· Корпус металлический ЩМП-3-0 (650х500х220мм) УХЛ3 IP31 IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 25А 10кА IEK - 2шт.,
· Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1NO IEK -2шт.,
· Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) IEK -1шт.,
· Приставка ПКИ-11 дополнительные контакты 1NO+1NC IEK -2шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 6А 4,5кА IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 6А 4,5кА IEK - 1шт.,
· Меркурий 230 АRT-01 C(R)N -1шт.,
· Реле контроля фаз ORF-06 трехфазное 220-460В AC IEK -1шт.,
· Разъем РРМ77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3) модульный IEK -1шт.,
· Реле РЭК77/3(LY3) с индикацией 10А 230В AC IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK -1шт.,
· Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK -1шт.
	шт
	1
	

	36
О
	Щит ЩС-1 в составе:
· TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-18 (265х440х120мм) IP31 IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P B 10А 6кА IEK - 1шт.,
· ARMAT Автоматический выключатель дифференциального тока B06S 1P+NP C16
30мА тип AC (18мм) IEK -6шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 16А 6кА IEK - 5шт.,
· Контактор модульный КМ20-20М AC IEK -1шт.,
· Фотореле ФР 603 максимальная нагрузка 2200ВА IP66 белый IEK - 1шт.
	шт
	1
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 04-05
РТП (поз. 14 по ГП)

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.


	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2
	м3
	256,8 (((13,4+0,5*2,7)*(5,3+0,5
*2,7)*2,7-8) / 1000)*1000
	

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Добор)
	м3
	8 (((13,4+0,5*2,7)*(5,3+0,5
*2,7)*2,7*0,03) / 100)*100
	

	3
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (от добора)
	м3
	8
(8 / 1000)*1000
	

	4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до
15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км
	т
	521,656
1,97*(256,8+8)
	

	5
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	264,8
(((256,8+8)) / 1000)*1000
	

	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (пазух)
	м3
	93
(((264,8-113,4-20,1-7,1- 21,3)*0,9) / 1000)*1000
	

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	93
(((264,8-113,4-20,1-7,1- 21,3)*0,9) / 100)*100
	

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	10
(((264,8-113,4-20,1-7,1- 21,3)*0,1) / 100)*100
	

	9
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	103
93+10
	

	Раздел 2. Фундаменты (КТП 8,7*8 м*2,1 м)

	10
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	21,3
71*0,3
	

	10.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-
80(70) мм
	м3
	24,495
	

	11
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	7,1
(7,1 / 100)*100
	

	11.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	м3
	7,242
	

	11.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) (Добавка на
стоимость бетона B10 W6 Цена:5033,80*0,035)
	м3
	7,242
	

	12
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	м2
	71
(71 / 100)*100
	

	12.1
	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов
	кг
	11,36
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	12.2
	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных
конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до
+40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2
	кг
	298,2
0,2982*1000
	

	12.3
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	1,775
	

	12.4
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный,
наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, прочность не менее
400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °C
	м2
	156,2
	

	13
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	20,2
(20,2 / 100)*100
	

	13.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	20,503
	

	13.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Добавка на
стоимость бетона B25 W6 Цена:5072,17*0,015)
	м3
	20,503
	

	13.3
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	0,73
	

	13.4
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,1566
156,64/1000
	

	13.5
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм
	т
	2,6515
2651,5/1000
	

	14
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий
	канал.км
	0,1324
(2,3*56+0,3*12)/1000
	

	14.1
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11,
номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм
	м
	132,4
	

	Раздел 3. Стены

	15
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м,
толщиной до 300 мм
	м3
	28,13
(28,13 / 100)*100
	

	15.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	28,55195
	

	15.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6 Цена:5072,17*0,015)
	м3
	28,55195
	

	15.3
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	28,97
	

	15.4
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,047
47/1000
	

	15.5
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм
	т
	1,4579
1457,9/1000
	

	15.6
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 14 мм
	т
	0,0189
18,9/1000
	

	15.7
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм
	т
	0,0228
22,8/1000
	

	16
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,042
12*3,5/1000
	

	16.1
	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья,
сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
	т
	0,042
	

	17
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	м2
	78,66 (((12,6+4,5)*2*2,3) /
100)*100
	

	17.1
	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов
	кг
	12,59
	

	17.2
	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных
конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до
+40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для
	кг
	346,104
0,346104*1000
	

	17.3
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный,
наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, прочность не менее
400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °C
	м2
	180,918
	

	18
	Устройство гидроизоляции подземных и инженерных сооружений: вертикальных поверхностей, высотой более 3 м (PLANTER)
	м2
	78,66 (((12,6+4,5)*2*2,3) /
100)*100
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	18.1
	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов
	кг
	1,10124
	

	18.2
	Мембрана профилированная гидроизоляционная, Г4, высота шипа 8 мм,
прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %
	м2
	88,4453
	

	Раздел 4. Отмостка

	19
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или
известнякового щебня
	м2
	34,2
(34,2 / 100)*100
	

	19.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40
мм
	м3
	5,9508
	

	20
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	м2
	34,2
(34,2 / 100)*100
	

	20.1
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I
	т
	2,44188
	

	Раздел 5. Монтаж блочно-модульного здания КТП

	21
	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами
	компл
	1
	

	21.1
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до
3 т
	шт
	2
	

	21.2
О
	РТП. (2КТПНУ 1000/10/0,4У1 (к/к) п)
	шт
	1
	

	Раздел 6. Заземление

	22
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	м
	53
(53 / 100)*100
	

	23
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры
50х5 мм
	т
	0,106
2*53/1000
	

	24
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	шт
	12
(12 / 10)*10
	

	25
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С,
ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм
	т
	0,04488
3,74*12/1000
	

	Раздел 7. Материалы для прокладки КЛ

	26
	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг
	шт
	57
((21+24+12) / 100)*100
	

	27
	Консоль кабельная горячеоцинкованная, толщина стали 2 мм, ширина
основания 40 мм, длина основания 125 мм, длина полки 380 мм, рабочая длина полки 350 мм
	шт
	57
21+24+12
	

	28
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	м
	36 ((6*3+6*3) / 100)*100
	

	29
	Профиль монтажный перфорированный
	шт
	6
	

	30
	Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм
	шт
	6
	

	31
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
	т
	0,02376
1,98*4*3/1000
	

	32
	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50х100х3000 мм
	шт
	4
	

	Монтаж шкафа ШУНО

	33
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм
	шт
	1
	

	34
	Щит учетно-распределительный ЩУРН-1-12з, с замком, IP54, размеры
395х310х165 мм
	шт
	1
	




Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	04-06
Электроснабжение сети 0,4 кВ. Наружное освещение. РТП (Комплект 04П-24-В-Э1-0-ЭС.ЭН)

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.


	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительно-монтажные сети КЛ-0,4Кв (04П-24-В-Э1-0-ЭС.ЭН) РТП-5

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	546
(546 / 1000)*1000
	

	2
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	202
(202 / 1000)*1000
	

	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	52,36 ((748*0,07) / 100)*100
	

	4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	52,36 ((748*0,07) / 100)*100
	

	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км
	т
	363,6
202*1,8
	

	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	546
(546 / 1000)*1000
	

	7
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01
	м3
	546
(546 / 1000)*1000
	

	8
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	202
(202 / 1000)*1000
	

	Устройство постели для кабеля

	9
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	861
((200+200+442
+19) / 100)*100
	

	10
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	202
	

	Прокладка труб

	11
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	канал.км
	1,966 (1578+388)/100 0
	

	12
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм
	м
	1578
	

	13
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм
	м
	388
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	14
	Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб,
внутренний диаметр 110-160 мм
	шт
	80
56+24
	

	Сигнальная лента

	15
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	м
	207 ((828/4) / 100)*100
	

	16
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
	м
	207
(207 / 100)*100
	

	17
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100
	шт
	828
(828 / 1000)*1000
	

	18
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
	м
	861
(861 / 100)*100
	

	19
	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм
	шт
	400
200+200
	

	20
	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-750, длина 100 м, ширина 750 мм
	шт
	461
442+19
	

	Прокладка кабеля в траншее

	21
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	м
	197
((38+28+98+33
) / 100)*100
	

	22
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до
2 кг
	м
	854
((373+438+7+3
6) / 100)*100
	

	23
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 2 до
3 кг
	м
	192
(192 / 100)*100
	

	24
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до
6 кг
	м
	528
(528 / 100)*100
	

	Прокладка кабеля в трубе

	25
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2
	м
	521
((139+22+323+
37) / 100)*100
	

	26
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2
	м
	841
((13+91+612+1
00+25) /
100)*100
	

	Прокладка кабеля по установленным конструкциям

	27
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2
	м
	223
((39+159+25) / 100)*100
	

	28
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 240 мм2
	м
	195
((35+20++140)
/ 100)*100
	

	29
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 400 мм2
	м
	100
(100 / 100)*100
	

	Кабели

	30
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х16ок(N, PE)-1000
	м
	299
(299 / 1000)*1000
	

	31
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х16ок(N)-1000
	м
	956
(956 / 1000)*1000
	

	32
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х35ок(N)-1000
	м
	35
(35 / 1000)*1000
	

	33
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х50ок(N)-1000
	м
	147
(147 / 1000)*1000
	

	34
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х120мс(N)-1000
	м
	946
(946 / 1000)*1000
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	35
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х240мс(N)-1000
	м
	848
(848 / 1000)*1000
	

	36
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660
	м
	83
(83 / 1000)*1000
	

	Муфты

	37
	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля
напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт
	44
6+38
	

	38
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 25 мм2
	шт
	44
6+38
	

	39
	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля
напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	шт
	2
	

	40
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 50 мм2
	шт
	2
	

	41
	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля
напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт
	12
	

	42
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 120 мм2
	шт
	12
	

	43
	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля
напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	шт
	8
	

	44
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 4-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 240 мм2
	шт
	8
	

	Труба гофрированная ПВХ

	45
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	83
(83 / 100)*100
	

	46
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с
протяжкой, номинальный диаметр 25 мм
	м
	83
	

	47
	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм
	шт
	83
(83 / 100)*100
	

	Вводы и герметизация

	48
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16
мм2, количество проводов в линии: 4
	шт
	48
	

	49
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные
помещения уплотнительной массой
	шт
	48
	

	Раздел 2. ВЛИ-04 кВт и Наружное освещение РТП-5

	50
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
	шт
	11
((4+7) / 100)*100
	

	51
	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных: на разных
отметках с опорой
	м3
	11
	

	52
	Каркасы арматурные для буронабивных свай из стали класса А500С
диаметром 12 мм, диаметр 400-1180 мм
	т
	0,0231
	

	53
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	11,22
	

	54
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	2
	

	55
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,
фракция 5(3)-20 мм
	м3
	2,3
	

	56
	Установка опор наружного освещения композитных фланцевых
	шт
	11
7+4
	

	57
	Опора несиловая граненая МК-8Ф-75-ц с закладной деталью фундамента ЗФ-к20/4/230-1,5(159х5)-б и кронштейном однорожковым КР1/1,5-1,5-/15- Ф2-ц, с метизами.
	шт
	7
	

	58
	Опора силовая граненая МС-8Ф-400(90)-ц с закладной деталью фундамента ЗФ-24/8/310-2,0 219х6)-б и кронштейном однорожковым КР1/1,5-1,5-/15-Ф4-ц, с метизами.
	шт
	4
	

	59
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	11
	

	60
	FREGAT LED G2 120W DW1 730 RAL9006 светильник
	шт
	11
	

	61
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с
несколькими жилами при 30 опорах на км
	км
	0,1
100/1000
	



	62
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660
	м
	100
(100 / 1000)*1000
	

	63
	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при
32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
	м
	108
(108 / 1000)*1000
	

	64
	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1
	м
	108
(108 / 1000)*1000
	

	Заземление опор металлических

	65
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	м
	337
((26+119+112+
80) / 100)*100
	

	66
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс,
размеры 40х6 мм
	т
	0,04082
26*1,57/1000
	

	67
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0,23324
119*1,96/1000
	

	68
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х4 мм
	т
	0,2632
2,35*112/1000
	

	69
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс,
размеры 80х6 мм
	т
	0,00334
1*3,34/1000
	

	70
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	шт
	14
(14 / 10)*10
	

	71
	Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
	м
	115
((107+3+1+1+3
) / 10)*10
	

	72
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм
	т
	0,44596 (3,77*107+4,52
*3+5,92*1+1,7* 1+7,13*3)/1000
	

	Мачты ВМ-25 (4 шт)

	73
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	147 ((3,5*3,5*3*4) / 1000)*1000
	

	74
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	4,41 ((36,75*0,03*4)
/ 100)*100
	

	75
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	4,41 ((1,1025*4) / 100)*100
	

	76
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км
	т
	264,6
36,75*1,8*4
	

	77
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	122,54
27,85*1,1*4
	

	78
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	111,4
(((36,75-7,6-1,2- 0,1)*4) /
1000)*1000
	

	79
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01
	м3
	111,4 ((27,85*4) / 1000)*1000
	

	80
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	111,4 ((27,85*4) / 1000)*1000
	

	Подготовка

	81
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	4,8 ((1,2*4) / 100)*100
	

	82
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	м3
	4,896
	

	Фундамент под мачту



	83
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 4 до 10 м, с помощью автобетононасоса: периметром до 5 м
	м3
	30,4 ((7,6*4) / 100)*100
	

	84
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	30,856
	

	85
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,5432
135,8*4/1000
	

	86
	Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками
М30 и шайбами М30, тип 1, диаметр М30
	т
	0,5422
	

	87
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 8 мм
	т
	0,0162
0,45*9*4/1000
	

	88
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм
	т
	0,3456
2,7*32*4/1000
	

	89
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 14 мм
	т
	0,0952
3,4*7*4/1000
	

	Подбетонка

	90
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	м2
	5,76 ((1,2*1,2*4) / 100)*100
	

	91
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)
	м3
	0,117504
	

	92
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме
06-03-002-01
	м2
	5,76 ((1,2*1,2*4) / 100)*100
	

	93
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)
	м3
	0,352512
	

	94
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	канал.км
	0,008
0,002*4
	

	95
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм
	м
	8
	

	Мачта ВМО-25 (2+2 шт)

	96
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными
	шт
	26
	

	97
	Прожектор светодиодный ДО 01 240 4000 АС1 0 УХЛ1 "Аметист S" D
	шт
	26
	

	98
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	22
(22 / 100)*100
	

	99
	Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, ТУТ 40/20
	м
	22
	

	100
	Установка стальных: прожекторных мачт с площадками и лестницей
	т
	6,088
1,522*4
	

	101
	Мачта прожекторная ВМ-25-В/6-2-III-М-И5-ц
	шт
	2
	

	102
	Мачта прожекторная ВМ-25-В/7-2-III-М-И5-ц
	шт
	2
	

	Раздел 3. Шкафы силове распределительные (КП №153 от 05.02.2025г.)

	Фундамент

	103
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	3
	

	104
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,
фракция 5(3)-20 мм
	м3
	3,45
	

	105
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована
до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т
	шт
	2
(2 / 100)*100
	

	106
	Блоки железобетонные сплошные для стен подвалов, объем до 0,9 м3,
бетон В7,5, расход арматуры до 50 кг/м3
	м3
	0,1
	

	107
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	шт
	2
1+1
	

	1. Распределительный щит РП-51
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О
	Щит РП-51 в составе:
· TITAN 5 Корпус металлический ЩМП-140.60.30 УХЛ1 IP66 IEK (утепл.)- 1шт.,
· TITAN Панель цоколя ЩМП передняя/задняя 100х600мм RAL7021 (2шт/компл) IEK -
1шт.,
· TITAN Панель цоколя ЩМП боковая 100х300мм RAL7021 (2шт/компл) IEK -1шт.,
· TITAN Козырек защитный ЩМП 600x300мм IEK -1шт.,
· TITAN Точка заземления внешняя IEK -1шт.,
· TITAN Ограничитель открывания двери IEK -1шт.,
· TITAN Ввод кабельный мембранный 25 отверстий d=5-26мм IP65
серый IEK -1шт.,
· Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 100А 35кА IEK -2шт.,
· Расширитель выводов РВ-250 для ВА88-35 (3шт/компл) IEK -2шт.,
· Распределительный блок на DIN-рейку РБД-160А IEK -6шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 40А 6кА IEK - 2шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 16А 6кА IEK - 11шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 6А 6кА IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 10А 6кА IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 16А 6кА IEK - 1шт.,
· Контактор модульный КМ40-40М AC/DC IEK -2шт.,
· Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima -2шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK
-2шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 400Вт IP20 IEK -1шт.
· Ошиновка медь.
	шт
	1
	

	2. Распределительный щит РП-52

	109
О
	Щит РП-52 в составе:
· TITAN 5 Корпус металлический ЩМП-80.60.30 УХЛ1 IP66 IEK (утепл.)- 1шт.,
· TITAN Козырек защитный ЩМП 600x300мм IEK -1шт.,
· TITAN Точка заземления внешняя IEK -1шт.,
· TITAN Ограничитель открывания двери IEK -1шт.,
· TITAN Ввод кабельный мембранный 25 отверстий d=5-26мм IP65
серый IEK -1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 40А 6кА IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 25А 6кА IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 16А 6кА IEK - 1шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 3P C 10А 6кА IEK - 3шт.,
· KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 6А 6кА IEK - 3шт.,
· Контактор модульный КМ25-40М AC/DC IEK -3шт.,
· Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima -1шт.,
· Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длинная ручка 2NO IEK
-1шт.,
· Термостат УККт от 0 до +60 °C NC IEK -1шт.,
· Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор) 400Вт IP20 IEK -1шт.
· Ошиновка медь.
	шт
	1
	

	Раздел 4. ВЛИ-0,4 кВ РТП

	110
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на
автомобиле, группа грунтов 2
	шт
	2
(2 / 100)*100
	

	111
	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных: на разных
отметках с опорой
	м3
	2
	



	112
	Каркасы арматурные для буронабивных свай из стали класса А500С
диаметром 12 мм, диаметр 400-1180 мм
	т
	0,0042
	

	113
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	2,04
	

	114
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,3
	

	115
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,
фракция 5(3)-20 мм
	м3
	0,345
	

	116
	Установка опор наружного освещения композитных фланцевых
	шт
	2
	

	117
	Опора несиловая граненая МК-8Ф-75-ц с закладной деталью фундамента ЗФ-к20/4/230-1,5(159х5)-б и кронштейном однорожковым КР1/1,5-1,5-/15- Ф2-ц, с метизами.
	шт
	2
	

	118
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	2
	

	119
	FREGAT LED G2 120W DW1 730 RAL9006 светильник
	шт
	2
	

	120
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с
несколькими жилами при 30 опорах на км
	км
	0,024
	

	121
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660
	м
	24
(24 / 1000)*1000
	

	122
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	канал.км
	0,003
3/1000
	

	123
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм
	м
	1578
	

	Заземление опор металлических

	124
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	м
	10
((4+6) / 100)*100
	

	125
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс,
размеры 40х6 мм
	т
	0,00628
4*1,57/1000
	

	126
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	шт
	2
(2 / 10)*10
	

	127
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С,
12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм
	т
	0,02262
(3,77*6)/1000
	

	Раздел 5. КЛ-0,4 кВ. РТП

	Устройство постели для кабеля

	128
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	87,3
((6,7+9,4+56,8
+14,4) / 100)*100
	

	129
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	14,4
	

	Прокладка труб

	130
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	канал.км
	0,149
89/1000+0,06
	

	131
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм
	м
	89
	

	132
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм
	м
	60
	

	Сигнальная лента

	133
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	м
	72,9
((6,7+9,4+56,8)
/ 100)*100
	

	134
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2
	м
	223
((39+159+25) / 100)*100
	

	135
	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм
	шт
	223
	

	136
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	96,7
(96,7 / 100)*100
	

	137
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с
протяжкой, номинальный диаметр 25 мм
	м
	96,7
	



	138
	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм
	шт
	97
(97 / 100)*100
	

	139
	Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб,
внутренний диаметр 110 мм
	шт
	20
8+12
	

	140
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	96,7
(96,7 / 100)*100
	

	141
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2
	м
	149
((89+60) / 100)*100
	

	142
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	м
	57,2
(57,2 / 100)*100
	

	143
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до
2 кг
	м
	296,5
((453,2-96,7-
60) / 100)*100
	

	144
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х16ок(N, PE)-1000
	м
	57,2
(57,2 / 1000)*1000
	

	145
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х35ок(N)-1000
	м
	453,2
(453,2 / 1000)*1000
	

	146
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660
	м
	96,7
(96,7 / 1000)*1000
	

	Муфты

	147
	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля
напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт
	3
	

	148
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 25 мм2
	шт
	3
	

	149
	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля
напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	шт
	4
	

	150
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 50 мм2
	шт
	4
	

	151
	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля
напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт
	1
	

	152
	Муфта разветвительная алюминиевая МС-50
	шт
	1
	





Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 05-01
Наружное освещение и фунтаменты под мачты ВМО-25 Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.

	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Наружное освещение. 04П-24-В-Э1-1-ЭС.ЭН

	1
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	808,5 ((3,5*3,5*3*22)
/ 1000)*1000
	

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	24,255 ((36,75*0,03*22
) / 100)*100
	

	3
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	24,255 ((1,1025*22) / 100)*100
	

	4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км
	т
	1455,3
36,75*1,8*22
	

	5
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	673,97
27,85*1,1*22
	

	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	612,7
(((36,75-7,6-1,2- 0,1)*22) /
1000)*1000
	

	7
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01
	м3
	612,7 ((27,85*22) / 1000)*1000
	

	8
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	612,7 ((27,85*22) / 1000)*1000
	

	Подготовка

	9
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	26,4 ((1,2*22) / 100)*100
	

	10
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	м3
	26,928
	

	Фундамент под мачту

	11
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 4 до 10 м, с помощью автобетононасоса: периметром до 5 м
	м3
	167,2 ((7,6*22) / 100)*100
	

	12
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	169,708
	

	13
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	2,9876
135,8*22/1000
	

	14
	Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками
М30 и шайбами М30, тип 1, диаметр М30
	т
	2,9876
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	15
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 8 мм
	т
	0,0891
0,45*9*22/1000
	

	16
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм
	т
	1,9008
2,7*32*22/1000
	

	17
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 14 мм
	т
	0,5236
3,4*7*22/1000
	

	Подбетонка

	18
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	м2
	31,68 ((1,2*1,2*22) / 100)*100
	

	19
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)
	м3
	0,646272
	

	20
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме
06-03-002-01
	м2
	31,68 ((1,2*1,2*22) / 100)*100
	

	21
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)
	м3
	1,938816
	

	22
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	канал.км
	0,044
0,002*22
	

	23
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм
	м
	44
	

	Мачта ВМО-25 (22 шт)

	24
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными
	шт
	132
	

	25
	Прожектор светодиодный ДО 01 300 4000 АС1 0 УХЛ1 "Аметист S" D
	шт
	132
	

	26
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	22
(22 / 100)*100
	

	27
	Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, ТУТ 40/20
	м
	22
	

	28
	Установка стальных: прожекторных мачт с площадками и лестницей
	т
	33,484
1,522*22
	

	29
	Мачта прожекторная ВМ-25-В/6-2-III-М-И5-ц
	шт
	22
	

	30
	Эксплуатационный комплект ЭК-16
	шт
	1
	

	31
	Монтажный комплект МКВМ-30
	шт
	6
	

	32
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	м
	110
(110 / 100)*100
	

	33
	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 32 мм
	м
	110
	

	34
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением
25 мм2 открыто по строительным основаниям
	м
	22
(22 / 100)*100
	

	35
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450
	м
	22
(22 / 1000)*1000
	

	36
	Стяжки пластиковые крепежные, ширина 10 мм, длина 300 мм (Хомуты)
	шт
	1100
(1100 / 100)*100
	





Составил: Нач. группы 	 М.П. Ефимова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Нач. группы 	 М.П. Ефимова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 05-02
Контейнерная площадка № 1

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап Контейнерная площадка № 1


	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Контейнерная площадка № 1

	62782 м2

	Основание

	1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано- гравийной смеси, дресвы
	м3
	56503,8
(56503,8 / 100)*100
	

	2
	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %
	м3
	59328,99
56503,8*1,05
	

	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	16323,3
(16323,3 / 100)*100
	

	4
	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000,
номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
	м3
	19098,261
16323,3*1,17
	

	2 слоя армированой пленки

	5
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	м2
	62782
(62782 / 1000)*1000
	

	6
	Пленка пароизоляционная полиэтиленовая 3-х слойная, с армированной основой
из перехлестнутых полос полиэтилена
	м2
	150676,8
62782*2*1,2
	

	Подготовка

	7
	Устройство цементобетонных однослойных покрытий шириной 7,5 м механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика при уходе за покрытиями пленкообразующими материалами, толщина слоя: 20 см (бетонная подготовка В15 W6)
	м2
	62782
(62782 / 1000)*1000
	

	8
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (бетонная подготовка В15 W6)
	м2
	62782
(62782 / 1000)*1000
	

	9
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий
и оснований, класс В15 (М200)
	м3
	12807,528
	

	2 слоя армированой пленки

	10
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	м2
	62782
(62782 / 1000)*1000
	

	11
	Пленка пароизоляционная полиэтиленовая 3-х слойная, с армированной основой
из перехлестнутых полос полиэтилена
	м2
	150676,8
62782*2*1,2
	

	Покрытие

	12
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (бетонная подготовка В40 W8) тролщ. 35см
	м2
	62782
(62782 / 1000)*1000
	

	13
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	765,9404
	

	14
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий
и оснований, класс В40 (М550)
	м3
	12807,528
	

	15
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27- 06-002-17
	м2
	62782
(62782 / 1000)*1000
	

	16
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	555,6207
	

	17
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий
и оснований, класс В40 (М550)
	м3
	9605,646
	

	18
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 25 мм
	т
	2472,9076
2472907,6/1000
	

	19
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм
	т
	763,3553
763355,3/1000
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	Деформационный шов (шов расширения)

	20
	Устройство швов в бетоне: свежеуложенном
	м
	7700
(7700 / 100)*100
	

	21
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	канал.км
	7,7
7700/1000
	

	22
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	7700
	

	23
	Устройство закладной системы деформационных швов из профильных
конструкций: под нагрузку от автотранспорта до 3 МПа
	м
	7700
(7700 / 100)*100
	

	24
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 32-40 мм
	т
	50,05
50050/1000
	

	25
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	1,197
1197/1000
	

	26
	Устройство швов расширения
	м2
	231 ((2310*0,1) / 1000)*1000
	

	27
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей:
перегородок
	м3
	28,3
	

	28
	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 30-39 кг/м3, теплопроводность при
+10/+25 °C не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10%
деформации не менее 0,4 МПа, толщина 40-100 мм
	м3
	27,451
	

	Усадочный шов (шов сжатия)

	29
	Устройство швов расширения
	м2
	17640
(17640 / 1000)*1000
	

	30
	Устройство швов в бетоне: свежеуложенном
	м
	17640
(17640 / 100)*100
	

	31
	Устройство закладной системы деформационных швов из профильных
конструкций: под нагрузку от автотранспорта до 3 МПа
	м
	7700
(7700 / 100)*100
	

	32
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 25-28 мм
	т
	81,02
28560/1000+52460/
1000
	

	33
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	2324
	

	Колесоотбойник КО-1 (700шт)

	34
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и
сооружений массой: до 0,1 т
	т
	139,475
199,25*700/1000
	

	35
	Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей
	т
	139,745
	

	36
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	25,68 ((88,55*29/100) / 100)*100
	

	37
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	25,88
	




Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	05-03
Система видионаблюдения
Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.Электроснабжение. Система видионаблюдения



	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Система видионабдюдения

	1
	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным
устройством, емкость 5 номеров
	номер
	11
	

	2
О
	Коммутаторы Ethernet (+PoE) NIS-3500-5204PGE
	шт
	11
	

	3
	Кросс соединительных линий
	стрейф
	22
	

	4
О
	Кросс оптический для установки в стойку 19" невыдвижной, 12 одномодовых пигтейла типа LC, 12 адаптеров LC/UPC, высота 1U, 12 портов
	компл
	22
	

	5
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	11
	

	6
О
	Источник вторичного электропитания резервированный адресный, с
двумя аккумуляторными батареями, емкость аккумуляторной батареи 12 А.ч, выходное напряжение источника при работе от сети 13,3-13,8 В, выходное напряжение источника при работе от аккумуляторной батареи 9,4-13,5 В, напряжение питания от сети переменного тока 140-265 В,
мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 60 Вт,
максимальный ток нагрузки, обеспечиваемый источником не более 2 А, IP20 (Рубеж ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР); (аккумулятор 12В, 7А/ч - АБ1207С)
	шт
	11
	

	7
	Устройство видеоконтрольное
	шт
	52
	

	8
О
	Уличная 5Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/2.8" CMOS, разрешение 5Мп (2592x1944) @25fps, чувствительность: 0.002Лк (F1.3), режим "день/ночь" TR-D2253WDIR7 v2 2.7-13.5
	шт
	52
	

	9
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой
оболочкой
	коробка
	52
	

	10
	Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм
	шт
	52
	

	11
	Прибор или аппарат
	шт
	52
	

	12
О
	NAG-1P Однопортовая грозозащита Ethernet 10/100 Мбит/с для устройств
с PoE.
	шт
	52
	

	13
	Прибор или аппарат
	шт
	4
	

	14
О
	SFP-модуль Osnovo SFP-S1LC13-G-1550-1310
	шт
	4
	

	15
	Прибор или аппарат
	шт
	4
	

	16
О
	SC/UPC SM бесфланцевый (130204-00020)
	шт
	4
	

	17
	Прибор или аппарат
	шт
	8
	

	18
	Шнур (патч-корд) (8 шт)
	м
	8
(8 / 1000)*1000
	

	19
	Гильзы термоусаживаемые КДЗС-6030
	шт
	20
(20 / 100)*100
	



Страница 1
111

	20
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	25
(25 / 100)*100
	

	21
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ,
номинальный диаметр 20 мм
	м
	25,3
25*1,012
	

	22
	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм
	шт
	25
(25 / 100)*100
	

	23
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
	м
	4440
((1930+2510) / 100)*100
	

	24
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	25
(25 / 100)*100
	

	25
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	м
	95
((120-25) / 100)*100
	

	26
	Кабель оптический ОККМ-01-8х8Е3-(2,7) (ДПЛ-П-08У (1x8)-2,7 кН)
	м
	2560,2 ((2510*1,02) / 1000)*1000
	

	27
	Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e
	м
	1968,6 ((1930*1,02) / 1000)*1000
	

	28
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450
	м
	120
(120 / 1000)*1000
	

	29
	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,0х200 мм
	шт
	600
(600 / 100)*100
	

	30
	DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х300 мм
	шт
	15
(15 / 100)*100
	

	31
	Полоски и пряжки для крепления проводов
	шт
	202
((52+150) / 100)*100
	

	32
	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
	шт
	50
(50 / 100)*100
	





Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 05-04
Сети связи.

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства


	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительные работы

	Траншея ТК-1 L=112 м

	1
	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
	м3
	40,32
(40.32 / 1000)*1000
	

	2
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	26,88
(26.88 / 1000)*1000
	

	3
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	112
(112 / 100)*100
	

	4
	На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 (3
кабеля)
	м
	112
(112 / 100)*100
	

	5
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	15,2
13,44*1,01*1,0
15*1,1
	

	6
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
(Погрузка вытесненного грунта)
	м3
	13,4
(13,44 / 1000)*1000
	

	7
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	т
	25,8048
1,92*13,44
	

	Траншея ТК-2 L=405 м

	8
	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
	м3
	253,13
(253.13 / 1000)*1000
	

	9
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	192,38
(192.38 / 1000)*1000
	

	10
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	405
(405 / 100)*100
	

	11
	На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 (3
кабеля)
	м
	405
(405 / 100)*100
	

	12
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	68,5
60.75*1,01*1,0
15*1,1
	

	13
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
(Погрузка вытесненного грунта)
	м3
	60,8
(60,75 / 1000)*1000
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	14
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	т
	116,64
1,92*60,75
	

	Траншея ТК-3 L=108 м

	15
	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
	м3
	40,5
(40.50 / 1000)*1000
	

	16
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	30,78
(30.78 / 1000)*1000
	

	17
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	108
(108 / 100)*100
	

	18
	На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 (2
кабеля)
	м
	108
(108 / 100)*100
	

	19
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	11
9.72*1,01*1,01
5*1,1
	

	20
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
(Погрузка вытесненного грунта)
	м3
	9,7
(9,72 / 1000)*1000
	

	21
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	т
	590,49
9,72*60,75
	

	Монтаж колодцев железобетонных

	22
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на проезжей части ККС-2
(ККСр-2,5-10(80))
	шт
	19
	

	22.1
	Колодцы кабельной канализации связи с ершами и кронштейнами железобетонные, объем до 2,3 м3, бетон В20 (m=1610 кг; V=1610/2500=0,644 м3)
	м3
	12,236
0,644*19
	

	23
	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр
лаза 600 мм
	шт
	-19
	

	24
	Устройство запорное люка ГТС-Л из ВЧ УЗЛ-ЛССД
	шт.
	15
	

	25
	Устройство запорное люка ГТС тяжелого типа из ВЧ с замком УЗЛ-Т ССД
[110301-01558]
	шт.
	4
	

	

	26
	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
	м3
	2,1256 ((0,046*34+0,1 404*4) /
100)*100
	

	26.1
	Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3,
бетон В15
	м3
	2,1256
	

	

	27
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	канал.км
	1,96
1960/1000
	

	27.1
	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 110 мм
	м
	1960
	

	КСС №1-2; 4-7; 8-9; 11-17; 19 - по 2 ввода; КСС №3,6,18 - по 3 ввода; КСС №10 - 4 ввода

	28
	Устройство ввода труб в колодцы
	каналов
	41 ((14*2+3*3+1*4
) / 10)*10
	

	Раздел 2. Монтажные работы

	2.17 кг/п.м. - вес лотка УЛН-100х80х3000-1,5-ГЦ; 0,79 кг - вес крышки КЛЗТ-100х15х3000-0,7-ГЦ; 0,27 кг- вес соединителя СЛУ-80-1,5-ГЦ; 0,105 кг - вес консоли КПН1-100-1,2-ГЦ
0,16 кг -вес планки подвеса НПП-120-2,0-ГЦ ;0,5 кг - вес крепления УКСВ-2-2,0-ГЦ 0,017 кг - вес соединителя СПЛО-20-СЦ; 1,20 кг - вес ответвителя ОТВБ-100х80-1,0-ГЦ; 0,27 кг - крышка ответвителя КОТВБ-100-1,0-ГЦ; 0,2 - заглушка ЗР-100х80-1,0-ГЦ
L трассы лотка = 2625 п.м.



	29
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
	т
	13,5602 (2,17*3*875+0, 79*875+0,27*7
880+0,105*788
0+0,16*875+0,5
*7880+0,017*7 880+1,2*2+0,27
*2+0,2*4)/1000
	

	30
	Универсальный лоток неперфорированный100х80х3000, толщ. 1,0 мм,
Сендзимир цинкУЛН-100х80х3000-1,0-СЦ 083218 Ostec
	шт.
	875
	

	31
	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, окрашенная,
толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х3000 мм
	шт
	875
	

	32
	Соединитель лотковый универсальный модернизированный для лотка высотой 80 мм,толщина 1,5 мм, Сендзимир цинк 032784 OSTEC
	шт.
	7880
	

	33
	Консоль подвеса для легких нагрузок 100 мм, толщ. 1,2мм, Сендзимир
цинк КПН1-100-1,2-СЦ 056711 Ostec
	шт.
	7880
	

	34
	Настенная планка подвеса 120 мм, толщина 2,0 мм, Сендзимир цинк
050701 OSTEC
	шт.
	875
	

	35
	OSTEC Универсальное крепление к сетке винтовое для двух консолей,
толщ. 2,0 мм, Сендзимир цинк
	шт.
	7880
	

	36
	Соединитель проволочного лотка 20 одинарныйкрепежный комплект,
Сендзимир цинк СПЛО-20-СЦ041001 Ostec
	шт.
	7880
	

	37
	Ответвитель лестничного лотка стеклопластиковый Т-образный, размеры
150х150 мм (ОТВБ-100х80-1,0-ГЦ)
	шт
	2
	

	38
	Крышка к ответвителю Т-образному вертикальному боковому к лотку 100,
толщ.1,0 мм, Сендзимир цинк КОТВБ-100-1,0-СЦ 020214 Ostec
	шт.
	2
	

	39
	Заглушка-редукция универсальная 100х80, толщ. 1,0 мм, гор. цинк ЗР-
100х80-1,0-ГЦ 381718 Ostec
	шт.
	4
	

	

	40
	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для
строительных металлических конструкций
	шт
	875
(875 / 10)*10
	

	41
	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-
3000 мм, толщина 1-8 мм
	т
	-0,0875
	

	42
	Заземляющий проводник универсальный 10х200мм ЗПУ 10х200 060102
Ostec
	шт.
	875
	

	

	43
	Гайки из нержавеющей стали шестигранные, диаметр резьбы М8
	шт
	21000
(21000 / 100)*100
	

	44
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10,
М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,07525 (0.001*21000{ М8х45}+ 0.031*1750{М8 х80})/1000
	

	

	45
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	826
((615+211) / 100)*100
	

	46
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода (Затягивание оптического кабеля в ПНД трубу)
	м кабеля
	889
((1715-
(615+211)) / 100)*100
	

	47
	Кабель оптический ОКТМ-01-1х4Е3-(2,7) (ОКСТМ-10-01-0,22-4 (2,7) )
	м
	1749,3 ((1715*1,02) / 1000)*1000
	



Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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УТВЕРЖДАЮ



"	" 	 2025


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 06-01
Система водоснабжения. Хозяйственно-питьевой водопровод
Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства. Система водоснабжения.
Хозяйственно-питьевой водопровод


	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	м3
	7628,9
((7628,9) / 1000)*1000
	

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	235,9
((235,9) / 100)*100
	

	3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
(Погрузка вытесненного грунта)
	м3
	697,4
((697,4) / 1000)*1000
	

	4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	т
	1339,008
1,92*0,6974*1000
	

	5
	Устройство основания под трубопроводы: гравийного
	м3
	71,1
((71,1) / 10)*10
	

	6
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	м3
	102,6
((102,6) / 10)*10
	

	7
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песок 300 мм над трубой)
	м3
	51,8
((51,8) / 100)*100
	

	8
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (песок 300
мм над трубой)
	м3
	465,8
((465,8) / 1000)*1000
	

	9
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	465,8 ((0,4658*1000) /
100)*100
	

	потери песка при транспортировании автотранспортом на расстояние более 1 км – 1,0 %
потери песка при обратной засыпке траншей и котлованов – 1,5 %
Коэффициент относительного уплотнения принят К=1,1 (ВСН 55-69 табл.4)

	10
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	583,7 (51,8+465,8)*1,01
*1,015*1,1
	

	11
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (местный грунт)
	м3
	716,7
((716,7) / 100)*100
	

	12
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (местный
грунт)
	м3
	6450,7
((6450,7) / 1000)*1000
	

	13
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	6450,7 ((6,4507*1000) /
100)*100
	

	Уширение траншеи в местах установки колодцев

	14
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	м3
	152,6 ((7,6289*1000*2%
) / 1000)*1000
	



	15
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	4,7 ((2,359*100*2%) /
100)*100
	

	16
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
(Погрузка вытесненного грунта)
	м3
	13,9 ((0,6974*1000*2%
) / 1000)*1000
	

	17
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	т
	26,688
1,92*0,0139*1000
	

	18
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (местный грунт)
	м3
	15,4 (((0,518*100+7,16 7*100)*2%) /
100)*100
	

	19
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (местный грунт)
	м3
	138,3 (((0,4658*1000+6, 4507*1000)*2%) /
1000)*1000
	

	20
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	138,3
((0,1383*1000) / 100)*100
	

	Раздел 2. Прокладка трубопроводов

	21
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
	км
	0,1546
154,6/1000
	

	22
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм
	км
	0,1546
154,6/1000
	

	

	23
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	км
	0,238
238,00/1000
	

	24
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм
	км
	0,238
238,00/1000
	

	

	25
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (90
мм)
	км
	0,0556
(100,80- 45,20)/1000
	

	26
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	м трубы, уложенной в футляр
	45,2
(45,20 / 100)*100
	

	27
	Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм
	кг
	-10,0344
	

	28
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	м
	45,2
(45,20 / 100)*100
	

	29
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм
	км
	0,1008
100,80/1000
	

	30
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
(футляры)
	км
	0,0452
45,20/1000
	

	

	31
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм
	км
	0,0306
30,6/1000
	

	32
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	км
	0,0306
30,6/1000
	

	

	33
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием
диаметром: 75 мм
	км
	0,0025
2,50/1000
	

	34
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 75-80 мм
	км
	0,0025
2,50/1000
	

	

	35
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	шт
	11
((1+5+1+1+1+1+1
) / 10)*10
	

	

	36
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,7
(0,7 / 100)*100
	

	37
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177
серебристой
	м2
	0,7
(0,7 / 100)*100
	

	Раздел 3. Водомерный узел - колодцы 2,3



Страница 2
117

	38
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 80 мм
	шт
	1
	

	39
О
	Счетчик горячей воды турбинный, с импульсным выходом, диаметр 80 мм
	шт
	1
	

	

	40
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм
	шт
	2
	

	41
	Задвижка ГРАНАР KR11 Ду 150 Ру 10/16 фланцевая клиновая чугунная под штурвал с обрезиненным клином KR11.02.150.16 Ф/Ф
	шт.
	2
	

	

	42
	Установка фильтров диаметром: 150 мм
	шт
	1
(1 / 10)*10
	

	

	43
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм
	шт
	1
	

	

	44
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше
100 до 150 мм
	шт
	2
(2 / 10)*10
	

	

	45
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм
	шт
	4
	

	

	46
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков,
переходов (с насадкой фланцев на втулку)
	шт
	2
(2 / 10)*10
	

	46.1
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм
	шт
	2
	

	

	47
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	2
	

	48
	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр
15 мм
	шт
	2
	

	49
О
	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 40 кгс/см2,
диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5
	шт
	2
	

	

	50
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1
	

	51
	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр
15 мм
	шт
	1
	

	

	52
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	шт
	3
(3 / 100)*100
	

	53
	Бобышка скошенная М20х1,5
	шт
	-3
	

	

	54
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием
диаметром: 150 мм
	км
	0,0005
0,5/1000
	

	55
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм
	км
	0,0005
0,5/1000
	

	

	56
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием
диаметром: 100 мм
	км
	0,001
1/1000
	

	57
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм
	км
	0,001
1/1000
	

	Раздел 4. Колодцы 1,4-6

	58
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм
	шт
	3
	

	59
	Задвижка ГРАНАР KR11 Ду 150 Ру 10/16 фланцевая клиновая чугунная под штурвал с обрезиненным клином KR11.02.150.16 Ф/Ф
	шт.
	3
	

	

	60
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм
	шт
	2
	

	61
	Задвижка ГРАНАР KR11 Ду 100 Ру 10/16 фланцевая клиновая чугунная под штурвал с обрезиненным клином KR11.02.100.16 Ф/Ф
	шт.
	2
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	62
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 80 мм
	шт
	1
	

	63
	Задвижка ГРАНАР KR11 Ду 80 Ру 10/16 фланцевая клиновая чугунная под штурвал с обрезиненным клином KR11.02.080.16 Ф/Ф
	шт.
	1
	

	

	64
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм
	шт
	1
	

	65
	Задвижка ГРАНАР KR11 Ду 50 Ру 10/16 фланцевая клиновая чугунная под штурвал с обрезиненным клином KR11.02.050.16 Ф/Ф
	шт.
	1
	

	

	66
	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм
	т
	0,096
48*2/1000
	

	

	67
	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм
	т
	0,0516
(26,6*1+25*1)/100 0
	

	

	68
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше
100 до 150 мм
	шт
	2
((1+1) / 10)*10
	

	

	69
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм
	шт
	1
	

	70
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	шт
	2
	

	71
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	шт
	1
	

	

	72
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков,
переходов (с насадкой фланцев на втулку)
	шт
	5
(5 / 10)*10
	

	72.1
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм
	шт
	5
	

	

	73
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков,
переходов (с насадкой фланцев на втулку)
	шт
	5
(5 / 10)*10
	

	73.1
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	5
	

	

	74
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков,
переходов
	шт
	1
(1 / 10)*10
	

	74.1
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	1
	

	

	75
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков,
переходов
	шт
	1
(1 / 10)*10
	

	75.1
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	1
	

	

	76
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков,
переходов
	шт
	2
((1+1) / 10)*10
	

	Раздел 5. Установка пластиковых колодцев

	77
	Установка круглых сборно-сварных колодцев из полимерных материалов
с внутренним диаметром: 1600 мм
	шт
	6
1+5
	

	78
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2520
	шт.
	1
	

	79
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2670
	шт.
	1
	

	80
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2650
	шт.
	1
	

	81
	Колодец ПЭ СВТ 2000х2400
	шт.
	1
	

	82
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2160
	шт.
	1
	

	83
	Колодец ПЭ СВТ 1500х1950
	шт.
	1
	



	

	84
	Установка люка
	шт
	2
	

	85
	Люк сверхтяжелый с нагрузкой до 90 тн. (F 900)«KFD05Т»
	шт.
	2
	

	

	86
	Установка люка
	шт
	4
	

	

	87
	Устройство плиты из сборного железобетона для установки колодца из
полимерных материалов: опорной (ПД6)
	шт
	2
	

	88
	Устройство плиты из сборного железобетона для установки колодца из
полимерных материалов: пригрузочной (ПН20)
	шт
	1
	

	89
	Устройство плиты из сборного железобетона для установки колодца из
полимерных материалов: пригрузочной (ПН15)
	шт
	3
	





Составил: 	
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 06-02-01
Конструктивные решения . Насосная станция повышения давления и Резервуар хоз питьевой.

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.


	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2
	м3
	639 ((21,9*7,3*4) / 1000)*1000
	

	2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2
	м3
	166 ((21,9*7,3*1,42- 60,7) /
1000)*1000
	

	3
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 (добор)
	м3
	60,7 ((21,9*7,3*5,42
*0,07) / 100)*100
	

	4
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (погрузка от
добора)
	м3
	60,7
(60,7 / 1000)*1000
	

	5
	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых
	м2
	317 (((21,9+7,3)*2* 5,42) /
100)*100
	

	6
	Водоотлив: из котлованов
	м3
	67,1 (((21,9*7,3)*0,4
2) / 100)*100
	

	7
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км
	т
	1705,429
1,97*(639+166
+60,7)
	

	8
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	865,7
(((639+166+60,
7)) /
1000)*1000
	

	9
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	628
(((866-51-38,5-
22,8-4,9-8,1-2,2
10-3-27,3)*0,9)
/ 1000)*1000
	

	10
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	628
(((866-51-38,5-
22,8-4,9-8,1-2,2
10-3-27,3)*0,9)
/ 100)*100
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	11
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	70
(((866-51-38,5-
22,8-4,9-8,1-2,2
10-3-27,3)*0,1)
/ 100)*100
	

	11.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	698
628+70
	

	Раздел 2. Фундаменты ПМ-4, ПМ-5

	12
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	27,28
15,5*6,05*0,2+
6*7,1*0,2
	

	12.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800,
фракция 40-80(70) мм
	м3
	31,372
	

	13
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	7,1
((4,9+2,2) / 100)*100
	

	13.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	м3
	7,242
	

	14
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	30,9
((22,8+8,1) / 100)*100
	

	14.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В25 (М350)
	м3
	31,3635
	

	14.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6
Цена:6053,77*0,015)
	м3
	31,3635
	

	14.3
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	1,11
	

	14.4
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 14 мм
	т
	1,7727 (1391,6+381,1)/ 1000
	

	14.5
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,1837 (124,8+58,9)/10 00
	

	14.6
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм
	т
	0,5789 (454,7+124,2)/1 000
	

	14.7
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 18 мм
	т
	0,0662
(66,24)/1000
	

	15
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	9,12
45,6*0,2
	

	15.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	10,032
	

	16
	Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната: до 12,0 мм (Стоимость стропы включено в стоимость Резервуара хоз питьевова по КП)
	шт
	9
	

	17
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	24 (((14+3,25)*2*0
,5+(4,5+4,5)*2* 0,4) / 100)*100
	

	17.1
	Битум нефтяной строительный БН-70/30
	т
	0,0038
	

	17.2
	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2
	кг
	57,6
0,0576*1000
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 06-02-02
Система водоснабжения. Монтаж станции повышения давления.

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.Система водоснабжения. Монтаж станции повышения давления.


	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Монтаж станции повышения давления DOLIUM.СПД.ПП.81-45

	коэффициент к массе оборудования: 2,1/2=1,05

	1
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке,
масса сосудов и аппаратов: 2 т
	шт
	1
	

	2
	Станция повышения давления DOLIUM.СПД.ПП.81-45
	шт.
	1
	

	Раздел 2. Монтаж емкости DOLIUM.АР.ПП.Г50.2225-13000

	коэффициент к массе оборудования: 1,75/2=0,875

	3
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке,
масса сосудов и аппаратов: 2 т
	шт
	1
	

	4
О
	Емкость DOLIUM.АР.ПП.Г50.2225-13000
	шт.
	1
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	06-03
Система водоснабжения. Противопожарный водопровод.
Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства



	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	м3
	35151,5
((35151,5) / 1000)*1000
	

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	1087,2
((1087,2) / 100)*100
	

	3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
(Погрузка вытесненного грунта)
	м3
	5562,6
((5562,6) / 1000)*1000
	

	4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	т
	10680,192
1,92*5,5626*10
00
	

	5
	Устройство основания под трубопроводы: гравийного
	м3
	413,2
((413,2) / 10)*10
	

	6
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	м3
	596,8
((596,8) / 10)*10
	

	7
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песок 300 мм над трубой)
	м3
	429,7
((429,68) / 100)*100
	

	8
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (песок 300 мм над трубой)
	м3
	3867,1
((3867,12) / 1000)*1000
	

	9
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	3867,1 ((3,8671*1000)
/ 100)*100
	

	потери песка при транспортировании автотранспортом на расстояние более 1 км – 1,0 %
потери песка при обратной засыпке траншей и котлованов – 1,5 %
Коэффициент относительного уплотнения принят К=1,1 (ВСН 55-69 табл.4)

	10
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	4845,4 (4,297*100+3,8 671*1000)*1,01
*1,015*1,1
	

	11
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (местный грунт)
	м3
	3067,6
((3067,6) / 100)*100
	

	12
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (местный грунт)
	м3
	27608,5
((27608,5) / 1000)*1000
	



	13
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	27608,5 ((27,6085*1000
) / 100)*100
	

	Уширение траншеи в местах установки колодцев

	14
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	м3
	703 ((35,1515*1000
*2%) / 1000)*1000
	

	15
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	21,7 ((10,872*100*2
%) / 100)*100
	

	16
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
(Погрузка вытесненного грунта)
	м3
	111,3 ((5,5626*1000* 2%) /
1000)*1000
	

	17
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	т
	213,7
1,92*0,1113*10
00
	

	18
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (местный грунт)
	м3
	69,9 (((4,297*100+3 0,676*100)*2%)
/ 100)*100
	

	19
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (местный грунт)
	м3
	629,5 (((3,8671*1000
+27,6085*1000
)*2%) / 1000)*1000
	

	20
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	629,5 ((0,6295*1000)
/ 100)*100
	

	Раздел 2. Прокладка трубопроводов

	21
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
	км
	2,9584
(3060,70- 102,30)/1000
	

	22
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
	м трубы, уложенной в футляр
	102,3
(102,30 / 100)*100
	

	23
	Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм
	кг
	-74,2698
	

	24
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм
	м
	102,3
(102,30 / 100)*100
	

	25
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 560 мм
(футляр)
	км
	0,1023
102,30/1000
	

	

	26
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм
	шт
	10
	

	

	27
	Установка: гидрантов пожарных
	шт
	28
	

	28
	Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа,
номинальный диаметр 125 мм, высота 2500 мм
	шт
	-28
	

	

	29
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков,
переходов
	шт
	62
(62 / 10)*10
	

	29.1
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 300 мм
	шт
	62
	

	

	30
	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
	т
	0,24
120,00*2/1000
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	31
	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
	т
	2,016
72*28/1000
	

	Раздел 3. Установка пластиковых колодцев

	32
	Установка круглых сборно-сварных колодцев из полимерных материалов
с внутренним диаметром: 1600 мм
	шт
	30
7+23
	

	33
	Колодец ПЭ СВТ 2000х2150 (В2-1)
	шт.
	1
	

	34
	Колодец ПЭ СВТ 2000х2150 (В2-2)
	шт.
	1
	

	35
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-1)
	шт.
	1
	

	36
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-2)
	шт.
	1
	

	37
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-3)
	шт.
	1
	

	38
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-4)
	шт.
	1
	

	39
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-5)
	шт.
	1
	

	40
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-6)
	шт.
	1
	

	41
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-7)
	шт.
	1
	

	42
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-8)
	шт.
	1
	

	43
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-9)
	шт.
	1
	

	44
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2180 (ПГ-10)
	шт.
	1
	

	45
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-11)
	шт.
	1
	

	46
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2160 (ПГ-12)
	шт.
	1
	

	47
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2130 (ПГ-13)
	шт.
	1
	

	48
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2160 (ПГ-14)
	шт.
	1
	

	49
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-15)
	шт.
	1
	

	50
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-16)
	шт.
	1
	

	51
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-17)
	шт.
	1
	

	52
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2050 (ПГ-18)
	шт.
	1
	

	53
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-19)
	шт.
	1
	

	54
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-20)
	шт.
	1
	

	55
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-21)
	шт.
	1
	

	56
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-22)
	шт.
	1
	

	57
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-23)
	шт.
	1
	

	58
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-24)
	шт.
	1
	

	59
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2150 (ПГ-25)
	шт.
	1
	

	60
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2160 (ПГ-26)
	шт.
	1
	

	61
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2160 (ПГ-27)
	шт.
	1
	

	62
	Колодец ПЭ СВТ 1500х2160 (ПГ-28)
	шт.
	1
	

	

	63
	Установка люка
	шт
	30
	

	64
	Люк сверхтяжелый с нагрузкой до 90 тн. (F 900)«KFD05Т»
	шт.
	30
	

	

	65
	Устройство плиты из сборного железобетона для установки колодца из
полимерных материалов: опорной (ПД6)
	шт
	30
	

	66
	Устройство плиты из сборного железобетона для установки колодца из
полимерных материалов: пригрузочной (ПН-15)
	шт
	14
	





Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Страница 3
126

УТВЕРЖДАЮ



"	" 	 2025


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	06-04-01
Конструктивные решения. Насосная станция пожаротушения. Потивопожарные резервуары (поз.19 по ГП)

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.


	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2
	м3
	684 (((11,34+0,5*1, 95)*(30,48+0,5*
1,95)*1,95-23-
48) /
1000)*1000
	

	2
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
	м3
	48
((71-23) / 1000)*1000
	

	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Добор)
	м3
	23 (((11,34+0,5*1, 95)*(30,48+0,5*
1,95)*1,95*0,03
) / 100)*100
	

	4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км
	т
	1347,48
1,97*(684)
	

	5
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	684
(684 / 1000)*1000
	

	Засыпка пазух фундамента

	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	137 (((755-239,3*2-
31,9-
185,64*0,5)*0,9
) / 1000)*1000
	

	7
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к
норме 01-01-033-01
	м3
	137
	

	8
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	14
	

	9
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	15 (((755-239,3*2-
31,9-
185,64*0,5)*0,1
) / 100)*100
	

	10
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	81
	

	Раздел 2. Фундаменты

	11
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	239,25
319*1,5*0,5
	

	12
	Устройство основания под фундаменты: гравийного
	м3
	239,25
319*1,5*0,5
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	12.1
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	538,31
263,175+275,1
375
	

	13
	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо
	м2
	319
(319 / 100)*100
	

	13.1
	Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной,
поверхностная плотность 100 г/м2
	м2
	350,9
	

	14
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	31,9
(31,9 / 100)*100
	

	14.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	м3
	32,538
	

	14.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) (Добавка на
стоимость бетона B10 W6 Цена:5033,8*0,035)
	м3
	32,538
	

	15
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	185,64
(185,64 / 100)*100
	

	15.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)
	м3
	188,42
	

	15.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) (Добавка на
стоимость бетона B30 W6 Цена:6748,15*0,015)
	м3
	188,42
	

	15.3
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	6,68
	

	15.4
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 25 мм
	т
	16,7494
16749,38/1000
	

	15.5
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 22 мм
	т
	2,7145
2714,54/1000
	

	15.6
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 18 мм
	т
	1,3924
1392,41/1000
	

	15.7
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм
	т
	2,7329
2732,91/1000
	

	15.8
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 14 мм
	т
	4,78
4779,96/1000
	

	15.9
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	1,8494
190,6/1000+16
58,78/1000
	

	16
	Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг
	т
	0,0127
2,12*6/1000
	

	16.1
	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
	т
	0,0127
	

	17
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	108 ((309,4*0,35) / 100)*100
	

	17.1
	Битум нефтяной строительный БН-70/30
	т
	0,0173
	

	17.2
	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2
	кг
	259,2
0,2592*1000
	

	18
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием
диаметром: 300 мм = (гильзы)
	км
	0,0014
0,7*2/1000
	

	18.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10,
наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	1,414
	

	19
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием
диаметром: 150 мм = (гильзы)
	км
	0,0007
0,7/1000
	

	19.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10,
наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	0,707
	

	20
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм = (гильзы)
	км
	0,0018 (0,4+0,7*2)/100 0
	

	20.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10,
наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	1,818
	

	21
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием
диаметром: 75 мм = (гильзы)
	км
	0,0007
0,7/1000
	

	21.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10,
наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	0,707
	

	Раздел 3. Отмостка



	22
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня = (150 мм)
	м2
	92,92
(((30,48+11,34)
*2*1+4,64*2*1)
/ 100)*100
	

	23
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать
к норме 27-07-002-01
	м2
	92,92
	

	23.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,
фракция 20-40 мм
	м3
	20,34948
16,16808+4,18
14
	

	24
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5см)
	м2
	92,92
	

	25
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-
001-01
	м2
	92,92
	

	25.1
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II
	т
	11,1318
6,634488+4,49
7328
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	06-04-02
Система противопожарного водоснабжения. Монтаж насосной станции и противопожарных резервуаров

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства


	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Монтаж насосной станции

	1
О
	Оборудование «Насосная станция пожаротушения FLAMAX FPS 406,0- 60,0-110,0 (7,0-4,0-3,0/501-24)» С учетом доставки до объекта+Подключение к сетям объекта
	шт.
	1
	

	Раздел 2. Монтаж резервуаров

	2
О
	Резервуар сборный полезным объёмом 657 м3
	компл.
	2
	

	3
	Сборка резервуара
	компл.
	2
	

	4
О
	Система автоматизации: подогрев воды и контроль уровней воды
	компл.
	1
	

	5
	Монтаж системы автоматизации, ПНР, комплексные испытания
	компл.
	1
	





Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
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	Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства	
(наименование стройки)

Ведомость объёмов работ
(приложение к локальному сметному расчету)
06-05

на строительство системы водоотведения. Хозяйственно-бытовая канализация

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 04П-24-В-Э1-0-НК1

	
№ п/п
	№ в ЛСР
	
Наименование работ
	Ед. изм.
	
Кол-во
	Ссылки на чертежи
	
Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором
	м3
	6596
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.4-5
	1.  Глубина разработки
h=hср+hщеб+hпеск, где
hср - средняя глубина разработки грунта по профилю: натурная отметка (среднее значение) - отметка низа трубы (среднее значение)
hщеб=0,15 м - толщина подготовки из гравийно-щебеночной смеси;
hпеск = 0,15 м - толщина подготовки из песка. h=242,84-239,44+0,15+0,15=3,7 м
2.  Длина траншей
L=56+32,6+206,4+4,2+10,9+3+11,7+3+3+68,9+51,3=451 м
3. Ширина траншеи по низу а=1,3 м
Ширина траншеи по низу принята в соответствии с разделом 04П- 24-В-Э1-0-НК2, п.6.1.3 СП 45.13330.2017, 1,3 м - ширина ковша по
ножу.
4. Коэффициент заложения откоса
k=0,75
5. Объем траншеи
V=(a+k*H)*H*L=(1,3+0,75*3,7)*3,7*451=6800м3
В том числе разработка грунта вручную (3%) =6800 *3%=204 м3 В том числе разработка механизированным способом: 6800- 204=6596 м3

	2
	2
	Разработка грунта вручную
	м3
	204
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.4-5
	V=204 м3 (см.п.1)
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	3
	3
	Погрузка вытесненного грунта
	м3
	608,3
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.4-5
	Объем гравийно-щебеночной подготовки: Vгщ.подг.=60,9 м3 Объем песчаной подготовки: Vпес.подг.=87,9 м3
Объем песка для засыпки: Vпеск=450,6 м3 Объем труб: Vтруб=8,9 м3
Общий объем вытесненного грунта: 60,9+87,9+450,6+8,9=608,3м3

	4
	4
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 8
км
	т
	1167,94
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.4-5
	m=608,3 м3*1,92 т/м3=1167,94 т, где
1,92 т/м3 - удельный вес грунта, принят в соответствии с разделом 04П-24-В-Э1-9-КЖ

	5
	5
	Устройство подготовки гравийно-щебеночной, втрамбованной в грунт h=0.150
	м3
	60,9
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.4-5
	Ширина подготовки приянта в соответствии с разделом 04П-24-В-
Э1-0-НК2 = 0,9 м. V=0,9*451*0,15=60,9 м3

	6
	6
	Устройство подготовки из песчаного грунта h=0.150
	м3
	87,9
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.4-5
	Ширина подготовки приянта в соответствии с разделом 04П-24-В-
Э1-0-НК2 = 1,3 м. V=1,3*451*0,15=87,9 м 3

	7
	7,10
	Засыпка траншей вручную песком (300 мм над трубой) с уплотнением
	м3
	45,1
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.4-5
	1. Объем траншеи до верха песчаной засыпки
Vпеск=(а+k*hпеск)*hпеск*l, где
hпеск - высота траншеи до верха засыпки песком (средняя) = 0,15+0,15+0,13+0,3=0,73 м.
V песк=(1,3+0,75*0,73)*0,73*451=608,3 м3
2.  Объем труб, засыпаемых песком:
V=8,9 м3
3. Объем обратной засыпки песком:
Vобр.песк.=608,3-60,9-87,9-8,9=450,6 м3, в том числе засыпка вручную: 450,6*10%=45,1м3
засыпка механизированная: 450,6-45,1=405,5 м3

4. Объем песка для засыпки:
V=450,6*1,01*1,015*1,1=508,1 м3, где
потери песка при транспортировании автотранспортом на расстояние более 1 км – 1,0 %
потери песка при обратной засыпке траншей и котлованов – 1,5 % Коэффициент относительного уплотнения принят К=1,1 (ВСН 55- 69 табл.4)

	8
	8,9,10
	Засыпка траншей песком механизированная (300 мм над трубой) с уплотнением
	м3
	405,5
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.4-5
	V=405,5 м3 (см.п.7)



	9
	11
	Засыпка траншей вручную местным грунтом с уплотнением
	м3
	619,2
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.4-5
	Общий объем обратной засыпки (песок+местный грунт):  Vобщ.=Vтраншеи-Vщеб.гр.-Vпеск-Vтруб=6800 -60,9-87,9-
8,9=6642,3 м3.
Объем засыпки местным грунтом:
Vмест=Vобщ-Vпеск=6642,3-450,6=6191,7 м3, в том числе: вручную: 6191,7*10%=619,2 м3;
механизированным способом: 6191,7-619,2=5572,5 м3

	10
	12
	Засыпка траншей местным грунтом механизированная с
уплотнением
	м3
	5572,5
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.4-5
	V=5572,5 м3 (см.п.9)

	Уширение траншеи в местах установки колодцев

	11
	14
	Разработка грунта в траншеях экскаватором
	м3
	131,9
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.4-5
	V=6596*2%=131,9 м3

	12
	15
	Разработка грунта вручную
	м3
	4,1
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.4-5
	V=204*2%=4,1 м3

	13
	16
	Погрузка вытесненного грунта
	м3
	12,2
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.4-5
	V=608,3*2%=12,2 м3

	14
	17
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 8
км
	т
	23,424
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.4-5
	m=12,2 м3*1,92 т/м3=23,424 т, где
1,92 т/м3 - удельный вес грунта, принят в соответствии с разделом 04П-24-В-Э1-9-КЖ

	15
	18
	Засыпка траншей вручную местным грунтом с уплотнением
	м3
	13,3
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.4-5
	V=(45,1+619,2)*2%=13,3 м3

	16
	19,20
	Засыпка траншей местным грунтом механизированная с
уплотнением
	м3
	119,6
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.4-5
	V=(405,5+5572,5)*2%=119,6 м3

	Раздел 2. Прокладка трубопроводов

	Прокладка канализационных выпусков из зданий и сооружений от наружной стены до первого выпускного колодца (от поз.9 по ГП (АБК) до колодцев 6,7,10)

	17
	21
	Прокладка трубопроводов из труб полимерных со структурированной стенкой DN/OD 110/94 SN16 с гидравлическим испытанием;
Установка заглушек ПНД 90 мм - 1 шт.
	м
	9
	04П-24-В-Э1-0-
НК1.СО л. 1
	L=9 п.м.
Заглушка ПНД 90 мм - 1 шт.

	

	18
	22
	Прокладка трубопроводов из труб полимерных со структурированной стенкой DN/OD 160/136 SN16 с гидравлическим испытанием
	м
	349,2
	04П-24-В-Э1-0-
НК1.СО л. 1
	L=349,2 п.м.
Уплотнительное кольцо 160 мм 58 шт.

	Напорная канализация между сооружениями №18 и 18 (КОС) по ГП

	19
	23
	Прокладка трубопроводов из труб МУЛЬТИПАЙП ПРО RC ПЭ100-RC/ПЭ100/ПЭ100-RC SDR11 63х5,8 мм с гидравлическим испытанием
	м
	4,2
	04П-24-В-Э1-0-
НК1.СО л. 1
	L=4,2 п.м

	

	20
	24,26
	Протаскивание в футляр МУЛЬТИПАЙП ПРО RC ПЭ100- RC/ПЭ100/ПЭ100-RC SDR11 160х14,6 мм; защита концов футляра манжетами; гидравлическое испытание проложенного трубопровода
	м
	49,3
	04П-24-В-Э1-0-
НК1.СО л. 1
	L=15,7+17,6+16=49,3 п.м.

	
	
	Манжеты герметизирующие для заделки торцов футляров DU 160/355 в комплекте с хомутами
	шт
	6
	04П-24-В-Э1-0-
НК1.СО л. 1
	N=6 шт.



	
	
	Опорно-направляющие кольца PA/PE 6-55 h=55 мм для трубы ПЭ100 SDR11 160 мм в футляре ПЭ100 SDR11 355х32,2 мм
	шт
	16
	04П-24-В-Э1-0-
НК1.СО л. 1
	N=16 шт.

	21
	27
	Укладка трубопроводов из труб МУЛЬТИПАЙП ПРО RC ПЭ100- RC/ПЭ100/ПЭ100-RC SDR11 160х14,6 мм в траншею (без футляра)
	м
	39,3
	04П-24-В-Э1-0-
НК1.СО л. 1
	L=88,6-49,3=39,3 п.м.

	

	22
	28
	Укладка футляров из труб ПЭ100 КАНАЛИЗАЦИЯ SDR11
355х32,2 мм
	м
	49,3
	04П-24-В-Э1-0-
НК1.СО л. 1
	L=15,7+17,6+16=49,3 п.м.

	Раздел 3. Колодец гашения напора d=1500 мм

	23
	29
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м с установкой люков легких и стремянок
	м3
	1,385
	04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1
л.6
	V=0,38(ПН15)+0,265(КС15.6)+0,40(КС15.9)+0,27(1ПП15)+0,02(КО6)
+0,05(КС7.3) = 1,385 м3

	23.1
	Д
	ПН15
	м3
	0,38
	04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1
л.6
	N=1 шт.

	23.2
	Д
	КС15.9
	м
	0,89
	04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1
л.6
	N=1 шт.

	23.3
	Д
	КС15.6
	м
	0,59
	04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1
л.6
	N=1 шт.

	23.4
	Д
	1ПП15
	м3
	0,27
	04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1
л.6
	N=1 шт.

	23.5
	Д
	КС7.3
	м
	0,29
	04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1
л.6
	N=1 шт.

	23.6
	Д
	КО6
	м3
	0,02
	04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1
л.6
	N=1 шт.

	23.7
	Д
	Люк легкий круглый высотой h=90 мм Л(А15)
	шт
	1
	04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1
л.6
	N=1 шт.

	23.8
	Д
	Стремянка С1-00
	т
	0,0066
	04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1
л.6
	N=1 шт., m=6,6 кг
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	23.9
	Д
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) на лоток
	м3
	1,4
	04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1
л.6
	V=1,4 м3

	24
	31,32
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 90 мм диаметром: 90 мм
	отверстий
	1
	04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1
л.6
	N=1 шт.

	25
	33,34
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 90 мм диаметром: 160 мм
	отверстий
	1
	04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1
л.6
	N=1 шт.

	26
	35
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,006
	04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1
л.6
	V=ПИ*0,09^2/4+ПИ*0,16^2/4)*0,09*2,5 =0,006 т

	27
	36
	Перевозка мусора на расстояние 8 км
	т
	0,006
	04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1
л.6
	V=ПИ*0,09^2/4+ПИ*0,16^2/4)*0,09*2,5 =0,006 т

	28
	37
	Установка Сальника ТМ 89-01
	т
	0,0069
	04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1
л.6
	m=6,9/1000 = 0,0069 т

	29
	38
	Установка сальника ТМ 89-04
	т
	0,0203
	04П-24-В-Э1-0- НК1.СО л. 1; 04П- 24-В-Э1-0-НК1
л.6
	20,3/1000 =0,0203 т

	Трубы и фитинги в колодце

	30
	39
	Укладка трубы стальной 89х4,0 мм с установкой отводов 90°
89х4,0 мм
	м
	2,188
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.6
	L=2+0,188(отвод)=2,188 п.м.
Отвод 90° 89х4,0 мм - 1 шт.

	31
	40
	Установка фланцев 80-10-01 Ст.20 поз.3,4
	шт
	2
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.6
	N=1+1=2 шт.
Шпилька DIN 976-1 М16 l=1,0 м - 2 шт.

	32
	42
	Приварка фланцев 80-10-01 Ст.20 к трубопроводам (поз.3)
	шт
	2
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.6
	N=2 шт.

	33
	43
	Приварка втулки под фланец к полиэтиленовому трубопроводу с
установкой фланца поз.3,5
	шт
	1
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.6
	Фланец 80-10-01 Ст.20 - 1 шт.
ПНД втулка 90 под фланец - 1 шт.

	Гидроизоляция внтури и снаружи

	34
	44
	Очистка поверхности колодца перед нанесением Пенетрона
	м2
	27,9
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.6
	S=27,9 м2

	35
	45
	Нанесение Пенетрона
	м2
	27,9
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.6
	S=27,9 м2
m=38 кг

	36
	46
	Очистка поверхности колодца после нанесения Пенетрона
	м2
	27,9
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.6
	S=27,9 м2

	37
	47
	Нанесение мастики битумно-полимерной холодной МКТН
	м2
	27,9
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.6
	S=27,9 м2
m=27 кг
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	38
	49
	Нанесение Пенетрона на швы перед нанесением Пенекрита
	м2
	0,02638
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.6
	S=0,025*0,025*21,1*2=0,02638 м2

	39
	53
	Нанесение Пенекрита
	м2
	0,02638
	04П-24-В-Э1-0-
НК1 л.6
	S=0,025*0,025*21,1*2=0,02638 м2
m=31 кг

	Раздел 4. Установка пластиковых колодцев

	40
	57-77
	Установка полимерных колодцев
	шт
	20
	04П-24-В-Э1-0-
НК1.СО л. 1
	N=20 шт.

	

	41
	78-79
	Установка люка сверхтяжелого усиленного СТУ(Ф900)
	шт
	5
	04П-24-В-Э1-0-
НК1.СО л. 1
	N=5 шт.

	

	42
	80
	Установка люка легкого Л(А15)
	шт
	15
	04П-24-В-Э1-0-
НК1.СО л. 1
	N=15 шт.

	

	43
	81
	Установка плиты опорной ПД-6
	шт
	5,0
	04П-24-В-Э1-0-
НК1.СО л. 1
	N=5 шт.
V=0,85 м3/шт.*5шт.=4,25 м3

	44
	82
	Установка плиты днища пригрузочной ПН10
	шт
	15
	04П-24-В-Э1-0-
НК1.СО л. 1
	N=15 шт.; V=0,18*15=2,7 м3

	45
	82
	Крепление колодцев анкерами клиновыми М16х110
	шт.
	120,0
	04П-24-В-Э1-0-
НК1.СО л. 1
	N=15*8=120 шт.





Составил: Инженер-сметчик	(Павлова О.Е.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник отдела	(Ефимова М.П.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	06-06-01
Конструктивные решения ЛОС (поз. 18 по ГП)

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.


	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2
	м3
	451 ((10,2*11,06*4)
/ 1000)*1000
	

	2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2
	м3
	96 ((10,2*11,06*1, 22-41,2) /
1000)*1000
	

	3
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 (добор)
	м3
	41,2 ((10,2*11,06*5, 22*0,07) /
100)*100
	

	4
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (от добора)
	м3
	41,2
(41,2 / 1000)*1000
	

	5
	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых
	м2
	222 (((10,2+11,06)* 2*5,22) /
100)*100
	

	6
	Водоотлив: из котлованов
	м3
	24,8 (((10,2*11,06)*0
,22) / 100)*100
	

	7
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км
	т
	1158,754
1,97*(451+96+
41,2)
	

	8
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	588,2
(((451+96+41,2
)) / 1000)*1000
	

	9
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	408
(((588,2-38,3-
23,6-4-3,4-15,6-
2,7-12,4-23,89-
11)*0,9) /
1000)*1000
	

	10
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	408
(((588,2-38,3-
23,6-4-3,4-15,6-
2,7-12,4-23,89-
11)*0,9) /
100)*100
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	11
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	41
(((588,2-38,3-
23,6-4-3,4-15,6-
2,7-12,4-23,89-
11)*0,9*0,1) /
100)*100
	

	11.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	449
408+41
	

	Раздел 2. Фундаменты ПМ-2, ПМ-3

	12
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	23,89
11*5,75*0,2+5,
11*11*0,2
	

	12.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,
фракция 20-40 мм
	м3
	27,4735
	

	13
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	6,1
((3,4+2,7) / 100)*100
	

	13.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	м3
	6,222
	

	14
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	28
((15,6+12,4) / 100)*100
	

	14.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В25 (М350)
	м3
	28,42
	

	14.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6
Цена:6053,77*0,015)
	м3
	28,42
	

	14.3
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	1,01
	

	14.4
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 14 мм
	т
	2,254
(954,3+275,9+7 61+262,8)/1000
	

	14.5
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,1716 (93,6+78)/1000
	

	14.6
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 18 мм
	т
	0,103 (51,5+51,5)/100 0
	

	15
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	10,6
8,8*3,545*0,2+
2,91*7,5*0,2
	

	15.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	11,66
	

	16
	Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната: до 12,0 мм (Стоимость стропы включено в стоимость КОС по КП)
	шт
	14
7*2
	

	17
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	23 (((3,545+8,8)*2
*0,5+(2,91+7,5)
*2*0,5) / 100)*100
	

	17.1
	Битум нефтяной строительный БН-70/30
	т
	0,0037
	

	17.2
	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2
	кг
	55,2
0,0552*1000
	





Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	06-06-02
Система водоотведения. Хозяйственно-бытовая канализация
Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства. Система водоотведения.
Хозяйственно-бытовая канализация


	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Монтаж комплекса очистных сооружений m=2100 кг

	коэффициент к массе оборудования: 2,1/2=1,05

	1
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке,
масса сосудов и аппаратов: 2 т
	шт
	1
	

	2
О
	Комплекс очистных сооружений DOLIUM.КОС.ПП.49
	шт.
	1
	





Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 06-07

Система водоотведения. Дождевая канализация.

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства



	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	м3
	89351,8
((89351,8) / 1000)*1000
	

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	2763,5
((2763,5) / 100)*100
	

	3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
(Погрузка вытесненного грунта)
	м3
	6458,4
((6458,4) / 1000)*1000
	

	4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	т
	12400,128
1,92*6,4584*10
00
	

	5
	Устройство основания под трубопроводы: гравийного
	м3
	385
((385) / 10)*10
	

	6
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	м3
	556,1
((556,1) / 10)*10
	

	7
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песок 300 мм над трубой)
	м3
	440,8
((440,8) / 100)*100
	

	8
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (песок 300 мм над трубой)
	м3
	3967,2
((3967,2) / 1000)*1000
	

	9
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	3967,2 ((3,9672*1000)
/ 100)*100
	

	потери песка при транспортировании автотранспортом на расстояние более 1 км – 1,0 %
потери песка при обратной засыпке траншей и котлованов – 1,5 %
Коэффициент относительного уплотнения принят К=1,1 (ВСН 55-69 табл.4)

	10
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	4970,7
(440,8+3967,2)
*1,01*1,015*1,1
	

	11
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (местный грунт)
	м3
	8566
((8566) / 100)*100
	

	12
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (местный грунт)
	м3
	77093,9
((77093,9) / 1000)*1000
	



	13
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	77093,9 ((77,0939*1000
) / 100)*100
	

	Уширение траншеи в местах установки колодцев

	14
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	м3
	1787 ((89351,8*2%)
/ 1000)*1000
	

	15
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	55,3 ((2763,5*2%) / 100)*100
	

	16
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
(Погрузка вытесненного грунта)
	м3
	129,2 ((6458,4*2%) / 1000)*1000
	

	17
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	т
	248,064
1,92*0,1292*10
00
	

	18
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (местный грунт)
	м3
	180,1 (((440,8+8566)* 2%) / 100)*100
	

	19
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (местный грунт)
	м3
	1621,2
(((3967,2+7709 3,9)*2%) /
1000)*1000
	

	20
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	1621,2 ((1,6212*1000)
/ 100)*100
	

	Раздел 2. Прокладка трубопроводов

	21
	Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с соединением полипропиленовыми муфтами: диаметр 200 мм
	м
	34,7
(34,70 / 100)*100
	

	22
	Труба КОРСИС ПРОТЕКТ DN/ID 200/225 SN16 с двумя
уплотнительными кольцами и муфтой
	п.м.
	35,5675
	

	

	23
	Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с соединением полиэтиленовыми муфтами: диаметр 315 мм
	м
	725,9
(725,90 / 100)*100
	

	24
	Труба КОРСИС ПРОТЕКТ DN/ID 300/364 SN16 с двумя
уплотнительными кольцами и муфтой
	п.м.
	744,0475
	

	

	25
	Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с соединением полипропиленовыми муфтами: диаметр 400 мм
	м
	350
(350 / 100)*100
	

	26
	Труба КОРСИС ПРОТЕКТ DN/ID 400/487 SN16 с двумя
уплотнительными кольцами и муфтой
	п.м.
	358,75
	

	

	27
	Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с раструбным соединением диаметром: 500 мм
	м
	650
(650 / 100)*100
	

	28
	Труба КОРСИС ПРОТЕКТ DN/ID 500/603 SN16 с двумя
уплотнительными кольцами и муфтой
	п.м.
	656,5
	

	

	29
	Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с соединением полипропиленовыми муфтами: диаметр 600 мм
	м
	105
(105 / 100)*100
	

	30
	Труба КОРСИС ПРОТЕКТ DN/ID 600/720 SN16 с двумя
уплотнительными кольцами и муфтой
	п.м.
	107,625
	

	

	31
	Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с раструбным соединением диаметром: 800 мм
	м
	455,1
(455,10 / 100)*100
	

	32
	Труба КОРСИС ПРОТЕКТ DN/ID 800/964 SN16 с двумя
уплотнительными кольцами и муфтой
	п.м.
	459,651
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	33
	Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с раструбным соединением диаметром: 1000 мм
	м
	33,9
(33,90 / 100)*100
	

	34
	Труба КОРСИС ПРОТЕКТ DN/ID 1000/1200 SN16 с двумя
уплотнительными кольцами и муфтой
	п.м.
	34,239
	

	

	35
	Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с раструбным соединением диаметром: 1200 мм
	м
	342,2
(342,20 / 100)*100
	

	36
	ТРУБА КОРСИС ПРО 1200 ММ ODSN16
	п.м.
	345,622
	

	

	37
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	м
	1
((10-(4,5+4,5))
/ 100)*100
	

	38
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (в футляр 315х28,6 мм)
	м трубы, уложенной в футляр
	9
((4,5+4,5) / 100)*100
	

	39
	Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм
	кг
	-1,998
	

	40
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	м
	9
((4,5+4,5) / 100)*100
	

	41
	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 108 мм, диаметр защитного кожуха 377 мм (DU 110/315)
	шт
	4
	

	

	42
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм
	м
	1,5
((7,3-5,8) / 100)*100
	

	43
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм (в футляр 800х72,6 мм)
	м трубы, уложенной в футляр
	5,8
(5,8 / 100)*100
	

	44
	Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм
	кг
	-8,758
	

	45
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм (труба диаметром 630 мм)
	м
	5,8
(5,8 / 100)*100
	

	46
	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 630 мм, диаметр защитного кожуха 820 мм (DU 630/800)
	шт
	2
	

	

	47
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм
	м
	57,4
((75,6-
(8,9+9,3)) / 100)*100
	

	48
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм (в футляр 1000х90,8 мм)
	м трубы, уложенной в футляр
	18,2
((8,9+9,3) / 100)*100
	

	49
	Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм
	кг
	-35,126
	

	50
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм (труба диаметром 800 мм)
	м
	18,2
((8,9+9,3) / 100)*100
	

	51
	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 820 мм, диаметр защитного кожуха 1020 мм (DU 800/1000)
	шт
	4
	

	

	52
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм
	м
	2
((19-17) / 100)*100
	



Страница 3
142

	53
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм (в футляр 1200х108,9 мм)
	м трубы, уложенной в футляр
	17
(17 / 100)*100
	

	54
	Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм
	кг
	-41,14
	

	55
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм (труба диаметром 1000 мм)
	м
	17
(17 / 100)*100
	

	56
	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 1020 мм, диаметр защитного кожуха 1220 мм (DU 1000/1200)
	шт
	2
	

	

	57
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм
	м
	15
(15 / 100)*100
	

	

	58
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм (футляр)
	м
	9 ((4,50*2) / 100)*100
	

	

	59
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм (футляр)
	м
	5,8
(5,8 / 100)*100
	

	

	60
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм (футляр)
	м
	18,2
((8,9+9,3) / 100)*100
	

	

	61
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм
	м
	17
(17 / 100)*100
	

	Раздел 3. Установка пластиковых колодцев

	62
	Установка круглых сборно-сварных колодцев из полимерных материалов
с внутренним диаметром: 1000 мм
	шт
	40
	

	63
	Колодец ПЭ СВТ К2-1 1000х2030
	шт.
	1
	

	64
	Колодец ПЭ СВТ К2-2 1000х2250
	шт.
	1
	

	65
	Колодец ПЭ СВТ К2-3 1000х2450
	шт.
	1
	

	66
	Колодец ПЭ СВТ К2-4 1000х2710
	шт.
	1
	

	67
	Колодец ПЭ СВТ К2-5 1000х3120
	шт.
	1
	

	68
	Колодец ПЭ СВТ К2-6 1000х3360
	шт.
	1
	

	69
	Колодец ПЭ СВТ К2-7 1000х3590
	шт.
	1
	

	70
	Колодец ПЭ СВТ К2-8 1000х3700
	шт.
	1
	

	71
	Колодец ПЭ СВТ К2-9 1000х3740
	шт.
	1
	

	72
	Колодец ПЭ СВТ К2-10 1000х3820
	шт.
	1
	

	73
	Колодец ПЭ СВТ К2-11 1000х3890
	шт.
	1
	

	74
	Колодец ПЭ СВТ К2-12 1000х4270
	шт.
	1
	

	75
	Колодец ПЭ СВТ К2-22 1000х2370
	шт.
	1
	

	76
	Колодец ПЭ СВТ К2-38" 1000х2080
	шт.
	1
	

	77
	Колодец ПЭ СВТ К2-39" 1000х2290
	шт.
	1
	

	78
	Колодец ПЭ СВТ К2-40 1000х2530
	шт.
	1
	

	79
	Колодец ПЭ СВТ К2-41 1000х2750
	шт.
	1
	

	80
	Колодец ПЭ СВТ К2-42 1000х2980
	шт.
	1
	

	81
	Колодец ПЭ СВТ К2-43 1000х3280
	шт.
	1
	

	82
	Колодец ПЭ СВТ К2-44 1000х3530
	шт.
	1
	

	83
	Колодец ПЭ СВТ К2-45 1000х3610
	шт.
	1
	

	84
	Колодец ПЭ СВТ К2-46 1000х3690
	шт.
	1
	

	85
	Колодец ПЭ СВТ К2-47 1000х3760
	шт.
	1
	

	86
	Колодец ПЭ СВТ К2-48 1000х3840
	шт.
	1
	

	87
	Колодец ПЭ СВТ К2-49 1000х3910
	шт.
	1
	



	88
	Колодец ПЭ СВТ К2-50 1000х3990
	шт.
	1
	

	89
	Колодец ПЭ СВТ К2-51 1000х4270
	шт.
	1
	

	90
	Колодец ПЭ СВТ К2-52 1000х4340
	шт.
	1
	

	91
	Колодец ПЭ СВТ К2-53 1000х4420
	шт.
	1
	

	92
	Колодец ПЭ СВТ К2-54 1000х4500
	шт.
	1
	

	93
	Колодец ПЭ СВТ К2-55 1000х4570
	шт.
	1
	

	94
	Колодец ПЭ СВТ К2-56 1000х4640
	шт.
	1
	

	95
	Колодец ПЭ СВТ К2-59 1000х1780
	шт.
	1
	

	96
	Колодец ПЭ СВТ К2-60 1000х2690
	шт.
	1
	

	97
	Колодец ПЭ СВТ К2-61 1000х2800
	шт.
	1
	

	98
	Колодец ПЭ СВТ К2-62 1000х1730
	шт.
	1
	

	99
	Колодец ПЭ СВТ К2-63 1000х1800
	шт.
	1
	

	100
	Колодец ПЭ СВТ К2-64 1000х1670
	шт.
	1
	

	101
	Колодец ПЭ СВТ К2-65 1000х2780
	шт.
	1
	

	102
	Колодец ПЭ СВТ К2-66 1000х3350
	шт.
	1
	

	103
	Установка круглых сборно-сварных колодцев из полимерных материалов
с внутренним диаметром: 1600 мм
	шт
	13
	

	104
	Колодец ПЭ СВТ К2-13 1500х4430
	шт.
	1
	

	105
	Колодец ПЭ СВТ К2-14 1500х4750
	шт.
	1
	

	106
	Колодец ПЭ СВТ К2-15 1500х4900
	шт.
	1
	

	107
	Колодец ПЭ СВТ К2-16 1500х4990
	шт.
	1
	

	108
	Колодец ПЭ СВТ К2-17 1500х4850
	шт.
	1
	

	109
	Колодец ПЭ СВТ К2-18 1500х5070
	шт.
	1
	

	110
	Колодец ПЭ СВТ К2-19 1500х5100
	шт.
	1
	

	111
	Колодец ПЭ СВТ К2-20 1500х5160
	шт.
	1
	

	112
	Колодец ПЭ СВТ К2-21 1500х5110
	шт.
	1
	

	113
	Колодец ПЭ СВТ К2-23 1500х5560
	шт.
	1
	

	114
	Колодец ПЭ СВТ К2-24 1500х5630
	шт.
	1
	

	115
	Колодец ПЭ СВТ К2-57 1500х4750
	шт.
	1
	

	116
	Колодец ПЭ СВТ К2-58 1500х4980
	шт.
	1
	

	117
	Установка круглых сборно-сварных колодцев из полимерных материалов
с внутренним диаметром: 1600 мм (2000 мм)
	шт
	15
	

	118
	Колодец ПЭ СВТ К2-25 2000х5770
	шт.
	1
	

	119
	Колодец ПЭ СВТ К2-25.1 2000х5540
	шт.
	1
	

	120
	Колодец ПЭ СВТ К2-26 2000х5420
	шт.
	1
	

	121
	Колодец ПЭ СВТ К2-27 2000х5490
	шт.
	1
	

	122
	Колодец ПЭ СВТ К2-28 2000х5540
	шт.
	1
	

	123
	Колодец ПЭ СВТ К2-29 2000х6070
	шт.
	1
	

	124
	Колодец ПЭ СВТ К2-30 2000х6110
	шт.
	1
	

	125
	Колодец ПЭ СВТ К2-31 2000х6180
	шт.
	1
	

	126
	Колодец ПЭ СВТ К2-32(РК) 2000х6260
	шт.
	1
	

	127
	Колодец ПЭ СВТ К2-33 2000х5970
	шт.
	1
	

	128
	Колодец ПЭ СВТ К2-35 2000х5880
	шт.
	1
	

	129
	Колодец ПЭ СВТ К2-36 2000х5740
	шт.
	1
	

	130
	Колодец ПЭ СВТ К2-37 2000х5680
	шт.
	1
	

	131
	Колодец ПЭ СВТ К2-67(КОП) 2000х5710
	шт.
	1
	

	132
	Колодец ПЭ СВТ К2-68 2000х5430
	шт.
	1
	

	133
	Установка круглых сборно-сварных колодцев из полимерных материалов
с внутренним диаметром: 1000 мм
	шт
	7
	

	134
	Колодец ПЭ СВТ ДК-1 1000х1550
	шт.
	1
	

	135
	Колодец ПЭ СВТ ДК-2 1000х1550
	шт.
	1
	

	136
	Колодец ПЭ СВТ ДК-3 1000х1550
	шт.
	1
	

	137
	Колодец ПЭ СВТ ДК-4 1000х1550
	шт.
	1
	

	138
	Колодец ПЭ СВТ ДК-5 1000х1550
	шт.
	1
	

	139
	Колодец ПЭ СВТ ДК-6 1000х1550
	шт.
	1
	



	140
	Колодец ПЭ СВТ ДК-7 1000х1550
	шт.
	1
	

	

	141
	Установка люка
	шт
	58
	

	142
	Люк сверхтяжелый с нагрузкой до 90 тн. (F 900)«KFD05Т»
	шт.
	58
	

	

	143
	Установка люка
	шт
	10
	

	

	144
	Установка люка
	шт
	7
	

	145
	Дождеприемник сверхтяжелый усиленный круглый высотой Н-100 с
болтовым шарниром, З.У., ДСУ1(Ф900)-1-10-13-60 ВЧ-50
	шт.
	7
	

	

	146
	Устройство плиты из сборного железобетона для установки колодца из
полимерных материалов: опорной ПД-6; ОП-1Д)
	шт
	65
58+7
	

	147
	Устройство плиты из сборного железобетона для установки колодца из
полимерных материалов: пригрузочной (ПН20)
	шт
	10
	

	Раздел 4. Система поверхностного водоотвода

	148
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	м3
	497,45 ((512,84*97%)
/ 1000)*1000
	

	149
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	15,3852 ((512,84*3%) / 100)*100
	

	150
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 (погрузка грунта, разработанного вручную)
	м3
	15,3852 ((0,153852*100
) / 1000)*1000
	

	151
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	т
	984,6528
1,92*512,84
	

	152
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (уплотнение основания траншеи)
	м3
	204,424
(((0,1+0,26+0,1
)*2222*0,2) / 100)*100
	

	

	153
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
	м3
	124,43
(124,43 / 10)*10
	

	154
	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо
	м2
	1022,12 ((2222*(0,1+0,2 6+0,1)) /
100)*100
	

	155
	Устройство полимербетонных водоотводных лотков на подготовленные основания, диаметр гидравлического сечения: 200 мм
	м
	2222
(2222 / 100)*100
	

	156
	Лоток водоотводный пластиковый Aquastok NormaDN200 H280 12028
1000х260х280 мм
	шт.
	2222
	

	157
	Стальная заглушка Aquastok DN200 ЛВП (Н280) С250 (9230/280) 549550
	шт.
	4
	

	158
	Чугунная решетка Aquastok щелевая Norma DN200 C250 500x245x23
(32013C) 549111
	шт.
	4444
	

	159
	Фиксатор решетки стальной стандартный AquastokDN200 91201
210х27х15 мм
	шт.
	4444
	

	160
	Герметик Gost Flex PU 25 (тубус) 600 мл
	шт.
	346
	

	

	Расстояние между швами расширения условно принято в соответствии с табл.2.2 ТР 147-03 50 см. При ширине основания х+0,26+х=0,46 м общая длина температурных швов составляет: L=2222/0,5*0,46=2044,24 м

	161
	Устройство швов в бетоне: свежеуложенном
	м
	2044,24
(2044,24 / 100)*100
	

	



	162
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм (футляр)
	м
	213,4
((99+114,40) / 100)*100
	

	163
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (в футляр 315х28,6 мм)
	м трубы, уложенной в футляр
	213,4
((99+114,40) / 100)*100
	

	164
	Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм
	кг
	-47,3748
	

	165
	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 108 мм, диаметр защитного кожуха 377 мм (DU 110/315)
	шт
	176
	

	166
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	м
	213,4
((99+114,40) / 100)*100
	

	167
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	м
	305,7
((519,10-
(99+114,40)) / 100)*100
	

	168
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков,
переходов
	шт
	88
(88 / 10)*10
	

	Раздел 5. Дренажная канализация

	169
	Устройство дренажа под дорожной конструкцией из полиэтиленовых дренажных гофрированных труб диаметром 110 мм: с укладкой геотекстиля
	м
	2118,1
(2118,10 / 100)*100
	





Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ЛСР 06-08-01
Конструктивные решения ЛОС (поз. 17 по ГП)

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.


	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,
группа грунтов: 2
	м3
	326 (((10,6+0,5*4,03)*(
4,6+0,5*4,03)*4,03-
10,1) / 1000)*1000
	

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Добор)
	м3
	10,1 (((10,6+0,5*4,03)*( 4,6+0,5*4,03)*4,03*
0,03) / 100)*100
	

	3
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (от добора)
	м3
	10,1
(10,1 / 1000)*1000
	

	4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным,
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км
	т
	662,117
1,97*(326+10,1)
	

	5
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	336,1
((326+10,1) / 1000)*1000
	

	Засыпка пазух фундамента

	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	258
(((336-24,5-16,25-
2,9-5,4)*0,9) /
1000)*1000
	

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	258
(((336-24,5-16,25-
2,9-5,4)*0,9) /
100)*100
	

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	29
(((336-24,5-16,25-
2,9-5,4)*0,1) /
100)*100
	

	8.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	287
258+29
	

	Раздел 2. Фундаменты

	9
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	2,9
(2,9 / 100)*100
	

	9.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	м3
	2,958
	

	10
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	16,2
(16,2 / 100)*100
	

	10.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В25 (М350)
	м3
	16,443
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	10.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6
Цена:6053,77*0,015)
	м3
	16,443
	

	10.3
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	0,58
	

	10.4
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм
	т
	1,0778
1077,8/1000
	

	10.5
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0684
68,4/1000
	

	10.6
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм
	т
	0,4092
409,2/1000
	

	11
	Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг
	т
	0,0574
57,4/1000
	

	11.1
	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих
операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
	т
	0,0574
	

	12
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	5,4
27*0,2
	

	12.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	5,94
	

	13
	Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната: до 12,0 мм (Стоимость стропы включено в стоимость ЛОС по КП)
	шт
	7
	

	14
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	17 (((9+3)*2*0,7) /
100)*100
	

	14.1
	Битум нефтяной строительный БН-70/30
	т
	0,0027
	

	14.2
	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных
конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1
МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2
	кг
	40,8
0,0408*1000
	




Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 06-08-02
Локальные очистные сооружения дождевой канализации.
Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства. Локальные очистные сооружения дождевой канализации.



	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Комбинированная система очистки ливневого стока тип ЛОССВ производительность 20 л/с

	Вес без воды - 1,7 тонн, V емкости≈ПИ*2^2/4*7,8=24,5 м3

	1
	Монтаж сборных ливневых очистных сооружений модульного типа из полимерных композиционных материалов, объем емкости: свыше 15 до 30 м3
	шт
	1
	

	2
	Установка технических колодцев на горловины емкостей ливневых очистных сооружений из полимерных композиционных материалов
	шт
	4
	

	3
О
	Комбинированная система очистки ливневого стока тип ЛОССВ
производительность 20 л/с
	шт.
	1
	





Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Страница 1
149

УТВЕРЖДАЮ



"	" 	 2025


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 06-09-01
Конструктивные решения. Резервуар дождевых сточных вод 21х30м (поз. 16 по ГП)

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.


	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора
стальных шпунтовых свай массой 1 м: свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2
	т
	501,428571 (18*117/0,42*0, 1)
	

	2
	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л5-УМ из стали
марки С255
	т
	35,343
160,65*0,22
	

	3
	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м: свыше 70 кг, длиной
свыше 15 м из грунтов 1 группы
	т
	501,428571
	

	4
	Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2
	м3
	7059 (((37*28,3*7,55)
-847) / 1000)*1000
	

	5
	Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2
	м3
	4188 (((37*28,3*4)) / 1000)*1000
	

	6
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 (Добор)
	м3
	847 ((12094*0,07) / 100)*100
	

	7
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (от добора)
	м3
	847
(847 / 1000)*1000
	

	8
	Водоотлив: из котлованов
	м3
	6858,51 ((37*28,3*6,55)
/ 100)*100
	

	9
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным,
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км
	т
	23825,18
1,97*(7059+41
88+847)
	

	10
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	12094
(((7059+4188+
847)) /
1000)*1000
	

	11
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	914,1 ((37*28,3*0,97* 0,9) /
1000)*1000
	

	12
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01
	м3
	914,1 ((37*28,3*0,97* 0,9) /
1000)*1000
	

	13
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	914,1 ((37*28,3*0,97* 0,9) / 100)*100
	



	14
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	102 ((37*28,3*0,97* 0,1) / 100)*100
	

	15
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	1016,1
914,1+102
	

	Засыпка пазух фундамента

	16
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	5408
(((12094-1016-
4195-84-82-
657-51)*0,9) /
1000)*1000
	

	17
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01
	м3
	5408,1
(((12094-1016-
4195-84-82-
657-51)*0,9) /
1000)*1000
	

	18
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	5408
(((12094-1016-
4195-84-82-
657-51)*0,9) /
100)*100
	

	19
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	601
(((12094-1016-
4195-84-82-
657-51)*0,1) /
100)*100
	

	20
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	6009
5408+601
	

	Раздел 2. Фундаменты

	21
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	83,8
838*0,1
	

	21.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,
фракция 20-40 мм
	м3
	96,37
	

	22
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	81,5
(81,5 / 100)*100
	

	22.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	м3
	83,13
	

	23
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	м2
	838
(838 / 100)*100
	

	23.1
	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов
	кг
	134,08
	

	23.2
	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2
	кг
	3519,6
3,5196*1000
	

	23.3
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	20,95
	

	23.4
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и
гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °C
	м2
	1843,6
	

	24
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	657
(657 / 100)*100
	

	24.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В25 (М350)
	м3
	666,855
	

	24.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6
Цена:6053,77*0,015)
	м3
	666,855
	

	24.3
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	23,652
	

	24.4
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	6,7477
(4712,73+2035)
/1000
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	24.5
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм
	т
	1,991
1991/1000
	

	24.6
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 14 мм
	т
	33,296
33296/1000
	

	24.7
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм
	т
	4,415
4415/1000
	

	24.8
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 18 мм
	т
	0,08946
89,46/1000
	

	24.9
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 20 мм
	т
	0,2328
232,8/1000
	

	24.10
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 22 мм
	т
	0,248
248/1000
	

	24.11
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 25 мм
	т
	0,6547
654,7/1000
	

	25
	Устройство бетонной подготовки (разуклонка)
	м3
	157,5 ((30*21*0,25) / 100)*100
	

	25.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В7,5 (М100)
	м3
	160,65
	

	25.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В7,5 (М100) (Добавка на стоимость бетона B7.5 F150
Цена:5316,1*0,03)
	м3
	160,65
	

	Приямок

	26
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	2,3
(2,3 / 100)*100
	

	26.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	м3
	2,346
	

	27
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	5,5
(5,5 / 100)*100
	

	27.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В25 (М350)
	м3
	5,5825
	

	27.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6
Цена:6053,77*0,015)
	м3
	5,5825
	

	27.3
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	0,198
	

	27.4
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0536 (9,2+44,37)/100 0
	

	27.5
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 14 мм
	т
	0,865
865/1000
	

	Раздел 3. Стены

	28
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 500 мм
	м3
	235
(235 / 100)*100
	

	28.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В25 (М350)
	м3
	238,525
	

	28.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6
Цена:6053,77*0,015)
	м3
	238,525
	

	28.3
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	155,1
	

	28.4
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм
	т
	0,1432
143,2/1000
	

	28.5
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм
	т
	14,8081
14808,1/1000
	

	28.6
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,5066
506,6/1000
	

	29
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием
диаметром: 500 мм
	км
	0,0005
0,5/1000
	

	29.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	0,505
	

	30
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием
диаметром: 1400 мм
	км
	0,0005
0,5/1000
	

	30.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 10 мм
	м
	0,505
	



Страница 3
152

	31
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	м2
	842,7 (((22+31)*2*6,8
5+(0,6+0,5)*(22
+31)*2) / 100)*100
	

	31.1
	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов
	кг
	134,832
	

	31.2
	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2
	кг
	3707,88
3,70788*1000
	

	31.3
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и
гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °C
	м2
	1938,21
	

	32
	Устройство гидроизоляции подземных и инженерных сооружений: вертикальных поверхностей, высотой более 3 м (PLANTER)
	м2
	842,7 (((22+31)*2*6,8
5+(0,6+0,5)*(22
+31)*2) / 100)*100
	

	32.1
	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов
	кг
	11,7978
	

	32.2
	Мембрана профилированная гидроизоляционная, Г4, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %
	м2
	947,53188
	

	Раздел 4. Клонна К-1 (12 шт)

	33
	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до
6 м, периметром до 2 м
	м3
	9,12 ((0,76*12) / 100)*100
	

	33.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В25 (М350)
	м3
	9,2568
	

	33.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6
Цена:6053,77*0,015)
	м3
	9,2568
	

	33.3
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	12,312
	

	33.4
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,4259
425,88/1000
	

	33.5
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 25 мм
	т
	1,53504
1535,04/1000
	

	33.6
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 22 мм
	т
	1,1316
1131,6/1000
	

	Раздел 5. Покрытие

	34
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м
	м3
	450
(450 / 100)*100
	

	34.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В25 (М350)
	м3
	456,75
	

	34.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6
Цена:6053,77*0,015)
	м3
	4,5
	

	34.3
	Стойка металлическая телескопическая для опалубки, диаметр внешней трубы 60 мм, диаметр внутренней трубы 50 мм, длина от 1,6 м до 2,75 м
	шт
	10,35
	

	34.4
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	227,7
	

	34.5
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	5,3931
(3570,3+1822,8
)/1000
	

	34.6
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм
	т
	22,49827
22498,27/1000
	

	34.7
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм
	т
	0,3472
347,24/1000
	

	35
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,0384
(16*2,4)/1000
	



	35.1
	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих
операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
	т
	0,0384
	

	36
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием
диаметром: 200 мм
	км
	0,0024
0,6*4/1000
	

	36.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10,
наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	2,424
	

	37
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	668
(668 / 100)*100
	

	37.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	13,6272
	

	38
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	м2
	668
(668 / 100)*100
	

	38.1
	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов
	кг
	106,88
	

	38.2
	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2
	кг
	2805,6
2,8056*1000
	

	38.3
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	16,7
	

	38.4
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и
гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °C
	м2
	1469,6
	

	39
	Устройство покрытий асфальтобетонных: литых толщиной 25 мм (треб толщ. 30мм)
	м2
	668
(668 / 100)*100
	

	39.1
	Битум нефтяной строительный БН-90/10
	т
	0,46092
	

	39.2
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II
	т
	40,748
	

	40
	Устройство покрытий асфальтобетонных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-019-01
	м2
	668
	

	40.1
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II
	т
	7,4148
	

	Вентилирующее устройство ВУ (4 шт)

	41
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	2,8 ((0,7*4) / 100)*100
	

	41.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В25 (М350)
	м3
	2,842
	

	41.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6
Цена:6053,77*0,015)
	м3
	2,842
	

	41.3
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	0,1008
	

	41.4
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0053
4*0,33/1000*4
	

	42
	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
	м3
	0,68 (((0,15+0,02)*4)
/ 100)*100
	

	42.1
	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6
м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3 (КС)
	м3
	0,6
0,15*4
	

	42.2
	Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход
арматуры от 50 до 100 кг/м3 (КО.6)
	м3
	0,08
0,02*4
	

	43
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	м3
	2,8 ((0,7*4) / 10)*10
	

	43.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	3,08
	

	44
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм
	км
	0,002412
0,603*1/1000*4
	

	44.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10,
наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	2,43612
	

	45
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,00784
(1,96)/1000*4
	



	45.1
	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих
операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
	т
	0,00784
	

	46
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром свыше 500 до 560 мм
	м2
	23,74
(23,74 / 100)*100
	

	46.1
	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм,
диаметр до 800 мм
	м2
	23,74
	

	46.2
	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с
ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки
10х10 мм
	м2
	2,006
23,74*0,0845
	

	46.3
	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205
	т
	0,05568
1,32*4/1000+2*
6,3*4/1000
	

	47
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром
патрубка: до 250 мм
	шт
	4
(4 / 10)*10
	

	47.1
	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана, диаметр
патрубка 250 мм
	шт
	4
	

	Раздел 6. Надстройка ниже уровня земли, лист 40-44

	48
	Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений
	м3
	14,1
(14,1 / 100)*100
	

	48.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В25 (М350)
	м3
	14,3115
	

	48.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6
Цена:6053,77*0,015)
	м3
	14,3115
	

	48.3
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	4,4274
	

	48.4
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0138 (92*0,15)/1000
	

	48.5
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм
	т
	1,1235
(267,3+238,5+5 24*0,888+120*
1,27)/1000
	

	49
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	м3
	3,1
(3,1 / 100)*100
	

	49.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В25 (М350)
	м3
	3,1465
	

	49.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических
сооружений, класс В25 (М350) (Добавка на стоимость бетона B25 W6
Цена:6053,77*0,015)
	м3
	3,1465
	

	49.3
	Стойка металлическая телескопическая для опалубки, диаметр внешней трубы 60 мм, диаметр внутренней трубы 50 мм, длина от 1,6 м до 2,75 м
	шт
	0,0868
	

	49.4
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	2,6691
	

	49.5
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм
	т
	0,4775
(306,36+57,47+ 82*0,83+45,6)/
1000
	

	50
	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
	м3
	0,191
((0,061+0,13) / 100)*100
	

	50.1
	Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 (КО)
	м3
	0,061
0,041*1+0,02*1
	

	50.2
	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6
м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3 (КС 7.3, 10.3)
	м3
	0,13
1*0,05+0,08*1
	

	51
	Установка люка
	шт
	2
	

	51.1
	Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр
лаза 600 мм
	шт
	2
	

	52
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	0,183
(29,7+115,4+37
,9)/1000
	

	52.1
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых
профилей и круглых труб (стремянки с ограждением)
	т
	0,183
	



	53
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	5,31 ((0,183*29) / 100)*100
	

	54
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием
диаметром: 300 мм
	км
	0,0005
0,5/1000
	

	54.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10,
наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	0,505
	

	Гидроизоляция стен

	55
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	м2
	33,78 (((3,7+3,6)*2*2, 15+3,14*1*0,38
*2) / 100)*100
	

	55.1
	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов
	кг
	5,405
	

	55.2
	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2
	кг
	148,632
0,148632*1000
	

	55.3
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и
гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °C
	м2
	77,694
	

	56
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей:
стен и колонн прямоугольных
	м3
	1,689
33,78*0,05
	

	56.1
	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола,
показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм
	м3
	1,65522
	

	57
	Устройство гидроизоляции подземных и инженерных сооружений: вертикальных поверхностей, высотой более 3 м (PLANTER)
	м2
	33,78
(33,78 / 100)*100
	

	57.1
	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов
	кг
	0,47292
	

	57.2
	Мембрана профилированная гидроизоляционная, Г4, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %
	м2
	37,982232
	

	Гидроизоляция покрытия

	58
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	14
(14 / 100)*100
	

	58.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	0,2856
	

	59
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	м2
	14
(14 / 100)*100
	

	59.1
	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно- полимерных материалов
	кг
	2,24
	

	59.2
	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от - 20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2
	кг
	58,8
0,0588*1000
	

	59.3
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	0,35
	

	59.4
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и
гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °C
	м2
	30,8
	

	60
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей:
покрытий и перекрытий сверху
	м3
	0,7
14*0,05
	

	60.1
	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола,
показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм
	м3
	0,693
	



	61
	Устройство покрытий асфальтобетонных: литых толщиной 25 мм (треб толщ. 30мм)
	м2
	14
(14 / 100)*100
	

	61.1
	Битум нефтяной строительный БН-90/10
	т
	0,00966
	

	61.2
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II
	т
	0,854
	

	62
	Устройство покрытий асфальтобетонных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-019-01
	м2
	14
	

	62.1
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II
	т
	0,1554
	

	Отмостка вокруг колодцев (2шт)

	63
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	м2
	10,8 ((5,4*2) / 100)*100
	

	63.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,
фракция 20-40 мм
	м3
	1,8792
	

	64
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	м2
	10,8 ((5,4*2) / 100)*100
	

	64.1
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I
	т
	0,77112
	





Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №	06-09-02
ЛОС. Резервуар дождевых сточных вод. Дождевая канализация.
Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства. ЛОС. Резервуар дождевых сточных вод. Дождевая канализация.



	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	м3
	1456,4
((1456,4) / 1000)*1000
	

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	45
((45) / 100)*100
	

	3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
(Погрузка вытесненного грунта)
	м3
	130,8
((130,8) / 1000)*1000
	

	4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	т
	251,136
1,92*0,1308*10
00
	

	5
	Устройство основания под трубопроводы: гравийного
	м3
	9,9
((9,9) / 10)*10
	

	6
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	м3
	14,4
((14,4) / 10)*10
	

	7
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песок 300 мм над трубой)
	м3
	10,5
((10,49) / 100)*100
	

	8
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (песок 300
мм над трубой)
	м3
	94,4
((94,41) / 1000)*1000
	

	9
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	94,4 ((0,0944*1000)
/ 100)*100
	

	потери песка при транспортировании автотранспортом на расстояние более 1 км – 1,0 %
потери песка при обратной засыпке траншей и котлованов – 1,5 %
Коэффициент относительного уплотнения принят К=1,1 (ВСН 55-69 табл.4)

	10
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	118,3 (10,5+94,4)*1,0
1*1,015*1,1
	

	11
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (местный грунт)
	м3
	137,1
((137,1) / 100)*100
	

	12
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м
бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (местный грунт)
	м3
	1233,5
((1233,5) / 1000)*1000
	

	13
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	1233,5 ((1,2335*1000)
/ 100)*100
	

	Раздел 2. Оборудование резервуара дождевых сточных вод

	14
	Установка насосов погружных с электродвигателем
производительностью: свыше 25 до 100 м3/час
	шт
	2
(2 / 10)*10
	

	15
О
	Погружной насос CNP 80WQ36-16-4AC(I)+TOS-80
	шт.
	2
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	16
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 90 мм
	м
	6,908
((5+0,13*6{втул ки}+(0,141+0,1
41)*4{отвод}) / 100)*100
	

	17
	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °C до +450 °C, номинальное давление 1,6 МПа,
номинальный диаметр 80 мм (свободный фланец)
	шт
	2
	

	18
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	м
	6,908
((5+0,13*6{втул ки}+(0,141+0,1
41)*4{отвод}) / 100)*100
	

	19
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 160 мм
	м
	20,562 ((18,30+0,19*4{
втулки}+(0,203
+0,203)*1{отво д}+0,223*2{пер еход}+0,325*2{ тройник}) / 100)*100
	

	20
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
	м
	20,562 ((18,30+0,19*4{
втулки}+(0,203
+0,203)*1{отво д}+0,223*2{пер еход}+0,325*2{ тройник}) / 100)*100
	

	21
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм
	шт
	2
	

	22
	Шиберный затвор EB-DN150-PN10-01-02-H/W (N)
	шт.
	2
	

	23
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	2
	

	Раздел 3. Колодец-гаситель напора

	24
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах
	м3
	1,49
((1,49) / 10)*10
	

	25
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	-0,7748
	

	26
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160
мм
	отверстий
	1
(1 / 100)*100
	

	27
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или
исключается: к норме 46-03-002-16 (до 90 мм)
	отверстий
	-1
(-1 / 100)*100
	

	28
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,0045 (3,1415927*0,1 6^2/4)*0,09*2,5
	

	29
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	т
	0,0045
	

	30
	Установка закладных деталей весом: свыше 20 кг (Сальник ТМ 89-04)
	т
	0,0203
20,3/1000
	

	31
	Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг (Сальник ТМ 89-05)
	т
	0,016
16/1000
	

	32
	Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром: 150 мм
	км
	0,001425 (1,2+0,225{отв
од})/1000
	

	33
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм (глухой фланец поз.3,4)
	шт
	2
((1+1) / 100)*100
	

	34
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной
гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25- 200 мм
	т
	-0,00288
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	35
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм (поз.3)
	шт
	2
	

	36
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (приварка втулки под фланец к полиэтиленовому
трубопроводу с установкой фланца поз.3,5)
	шт
	1
(1 / 10)*10
	

	37
	Очистка поверхности щетками (перед нанесением Пенетрона)
	м2
	29,9
	

	38
	Нанесение водонепроницаемого покрытия материалом на основе портландцемента усиленного акрилом внутри помещения: стен
	м2
	29,9
(29,9 / 100)*100
	

	39
	Очистка поверхности щетками (после нанесения Пенетрона)
	м2
	29,9
	

	40
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
	м2
	29,9
(29,9 / 100)*100
	

	41
	Битум нефтяной строительный БН-70/30
	т
	-0,0016445
	

	42
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (нанесение Пенетрона)
	м2
	0,02638 ((0,025*0,025*2 1,1*2) /
100)*100
	

	43
	Отвердитель № 1
	т
	-0,0000003
	

	44
	Растворитель Р-4
	т
	-0,0000009
	

	45
	Шпатлевка ЭП-0010
	т
	-0,0000045
	

	46
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой (нанесение Пенекрита)
	м2
	0,02638 ((0,025*0,025*2 1,1*2) /
100)*100
	

	47
	Отвердитель № 1
	т
	-0,0000003
	

	48
	Растворитель Р-4
	т
	-0,0000006
	

	49
	Шпатлевка ЭП-0010
	т
	-0,000003
	

	Раздел 4. Дождевая канализация

	50
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 450 мм
	м
	10
(10 / 100)*100
	

	

	51
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
	м
	7,6
(7,60 / 100)*100
	

	

	52
	Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с соединением
полипропиленовыми муфтами: диаметр 200 мм
	м
	8
(8 / 100)*100
	

	

	53
	Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с соединением
полипропиленовыми муфтами: диаметр 200 мм
	м
	9,5
(9,50 / 100)*100
	

	Раздел 5. Установка пластиковых колодцев

	54
	Установка круглых сборно-сварных колодцев из полимерных материалов
с внутренним диаметром: 1000 мм
	шт
	1
	

	55
	Колодец ПЭ СВТ 1000х2800
	шт.
	1
	

	56
	Установка люка
	шт
	1
	

	57
	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм (установка плиты днища ПН10)
	м3
	0,18
((0,18*1) / 100)*100
	

	58
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях
полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (в плите днища)
	отверстий
	8
(8 / 100)*100
	

	59
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или
исключать: к норме 46-03-014-01 (до 100 мм)
	отверстий
	-8
(-8 / 100)*100
	

	60
	Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки
	шт
	8
(8 / 100)*100
	




Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-01
Вертикальная планировка Благоустройство территории
"Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.

	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Вертикальная планировка

	Грунт разрабатываемый в выемке с перемещением в насыпь

	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (выемка)
	м3
	108803
(108803 / 1000)*1000
	

	2
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-02
	м3
	108803
(108803 / 1000)*1000
	

	3
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (насыпь)
	м3
	76995
(76995 / 1000)*1000
	

	4
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к
норме 01-01-030-02
	м3
	76995
	

	5
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см (треб. 5 проходов)
	м3
	76995
	

	6
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-
02-002-03
	м3
	76995
	

	Вывоз избытка грунта

	7
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1
	м3
	31808
((108803-
76995) /
1000)*1000
	

	8
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным,
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км
	т
	58535,2
30808*1,9
	

	9
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	31808
(31808 / 1000)*1000
	




Составил: Ведущий инженер сметчик 	 Т.А. Минакова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник сметного отдела 	 М.П. Ефимова
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-02
Покрытие территории Благоустройство территории
"Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.

	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Установка бортового камня

	1
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР 100*30*18; объемом 0,052м3)
	м
	714
(714 / 100)*100
	

	2
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)
	м3
	37,128
0,052*714
	

	3
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР 100*20*8; объемом 0,016м3)
	м
	198
(198 / 100)*100
	

	3.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	-11,682
	

	3.2
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	-0,1188
	

	3.3
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	9,3456
11,682*0,8
	

	3.4
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,039204
0,1188*0,33
	

	3.5
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)
	м3
	3,168
0,016*198
	

	Раздел 2. ТИП 1 . Покрытие проездов площадок =15020м2

	4
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	м2
	15020
(15020 / 1000)*1000
	

	4.1
	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная
плотность 200 г/м2
	м2
	18024
15020*1,2
	

	5
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	м3
	4506 ((15020*0,3) / 100)*100
	

	5.1
	Песок природный для дорожного строительства I класс, средний,
квадратные сита
	м3
	4956,6
4506*1,1
	

	6
	Усиление ослабленного основания пространственными георешетками высотой 0,2 м
	м2
	15020
(15020 / 100)*100
	

	6.1
	Георешетка дорожная армированная углеродистой пружинной сталью, одноосноориентированная, с защитно-дренирующим покрытием из нетканого геотекстиля поверхностной плотностью 150 г/м2, прочность при растяжении вдоль/поперек не менее 200/50 кН/м, размеры ячеек 50х100 мм
	м2
	15020
	

	7
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	м2
	15020
(15020 / 1000)*1000
	

	7.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,
фракция 40-80(70) мм
	м3
	2838,78
	

	7.2
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,
фракция 5(3)-10 мм
	м3
	225,3
	

	8
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к
нормам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03
	м2
	15020
	

	8.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,
фракция 40-80(70) мм
	м3
	946,26
	



	9
	Розлив вяжущих материалов
	т
	12,016
0,8*15020/1000
	

	9.1
	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б
	т
	12,376
	

	10
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (треб 16мм)
	м2
	15020
(15020 / 1000)*1000
	

	11
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	м2
	-15020
(-15020 / 1000)*1000
	

	11.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200)
	м3
	2451,264
3064,08+-
612,816
	

	11.2
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	147,7968
183,244+-
35,4472
	

	12
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей
асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (треб.8см) (Нижнее покрытие)
	м2
	10520
(10520 / 1000)*1000
	

	12.1
	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90
	т
	7,364
	

	13
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01
	м2
	10520
(10520 / 1000)*1000
	

	13.1
	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка I
	т
	2026,152
96,6*10520/100
0+12*8*10520/
1000
	

	14
	Розлив вяжущих материалов
	т
	6,008
0,4*15020/1000
	

	14.1
	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б
	т
	6,188
	

	15
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей
асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (треб.6см) (верхнее покрытие)
	м2
	10520
(10520 / 1000)*1000
	

	15.1
	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90
	т
	7,364
	

	16
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01
	м2
	10520
(10520 / 1000)*1000
	

	16.1
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I
	т
	1521,192
96,6*10520/100
0+12*4*10520/
1000
	

	Раздел 3. ТИП 3. Покрытие тротуаров (318 м2)

	17
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (треб 100мм)
	м2
	318
(318 / 100)*100
	

	18
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или
исключать к норме 27-07-002-01
	м2
	-318
	

	18.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,
фракция 40-80(70) мм
	м3
	45,792
55,332+-9,54
	

	19
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
	м2
	318
(318 / 100)*100
	

	20
	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200)
	т
	25,44
318*0,05*1,6
	

	21
	Плиты бетонные тротуарные, цвет серый, толщина 70 мм
	м2
	318
	

	Раздел 4. ТИП 4. Покрытие проездов (9835 м2)

	22
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	м3
	3343,9 ((9835*0,34) / 100)*100
	

	22.1
	Песок природный для дорожного строительства I класс, средний,
квадратные сита
	м3
	3678,29
3343,9*1,1
	

	23
	Усиление ослабленного основания пространственными георешетками высотой 0,2 м
	м2
	9835
(9835 / 100)*100
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	23.1
	Георешетка дорожная армированная углеродистой пружинной сталью, одноосноориентированная, с защитно-дренирующим покрытием из нетканого геотекстиля поверхностной плотностью 150 г/м2, прочность при растяжении вдоль/поперек не менее 200/50 кН/м, размеры ячеек 50х100 мм
	м2
	9835
	

	24
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	м2
	9835
(9835 / 1000)*1000
	

	24.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,
фракция 40-80(70) мм
	м3
	1858,815
	

	24.2
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,
фракция 10-20 мм
	м3
	147,525
	

	24.3
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,
фракция 5(3)-10 мм
	м3
	98,35
	

	25
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03
	м2
	9835
(9835 / 1000)*1000
	

	25.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600,
фракция 40-80(70) мм
	м3
	1363,131
	





Составил: Ведущий инженер сметчик 	 Т.А. Минакова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник сметного отдела 	 М.П. Ефимова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-03
Озеленение Благоустройство территории
Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.

	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Озеленение

	1
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным
способом
	м2
	71808
(71808 / 100)*100
	

	2
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к
нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	м2
	71808
	

	3
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	м2
	71808
(71808 / 100)*100
	

	3.1
	Семена газонных трав (смесь Городская)
	кг
	1436,16
	




Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-04
Ограждение территории
Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.



	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ограждение территории

	Сваи

	1
	Погружение винтовых свай длиной до 12 м, диаметром 159 мм на глубину 6 м
гидровращателем на экскаваторе
	шт
	1184
	

	2
	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 2000 мм (Винтовая свая СВСН-108/300/2000)
	шт
	1184
	

	3
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без (оголовок сваи ОВС-108(250*250) вес 2,6кг/шт)
	т
	3,0784
2,6*1184/1000
	

	Сваи

	4
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях
	шт
	1184
(1184 / 100)*100
	

	5
	Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 мм, покрытие цинк- порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2000 мм
	шт
	1184
	

	Панели

	6
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м
	шт
	1188
((1155+3+9+9+
12) / 10)*10
	

	7
	Скоба стальная оцинкованная для стоек барьерного ограждения, тип С
	шт
	19008
	

	8
	Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк- порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм
	м
	3529,5 (3*1155+2,1*3+ 0,9*9+1,7*9+2,
9*12)
	

	9
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без (Крепление универсальные наконечники)
	т
	2,365632 (0,888*1184*2+ 0,222*1184)/10
00
	

	10
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	68,614 ((2,366*29) / 100)*100
	

	11
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	68,614
(68,614 / 100)*100
	

	Ворота распашные

	12
	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
	шт
	4
((1+3) / 100)*100
	

	13
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	1,6
0,2*8
	

	14
	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей в комплекте с опорными столбами 80х80 мм - 2 шт, петлями крепления - 4 шт, ригелями фиксации створки к грунту - 2 шт, размеры ворот 2430х4000 мм (ворота распашные В1 L=6,0м)
	компл
	2
	

	15
	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей в комплекте с опорными столбами 80х80 мм - 2 шт, петлями крепления - 4 шт, ригелями фиксации створки к грунту - 2 шт, размеры ворот 2430х4000 мм (ворота распашные В1 L=6,2м)
	компл
	2
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	16
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,06976 (7,12+1,6)*8/10 00
	

	17
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0128
1,6*8/1000
	

	18
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм
	т
	0,05696
7,12*8/1000
	

	19
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без ( универсальные наконечники)
	т
	0,007104 (0,888*8)/1000
	

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	1
	

	21
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	1
	

	Ворота откатные

	22
	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
	шт
	2
(2 / 100)*100
	

	23
	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
	100 шт
	0
	

	24
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	1,6
0,2*8
	

	25
	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей в комплекте с опорными столбами 80х80 мм - 2 шт, петлями крепления - 4 шт, ригелями фиксации створки к грунту - 2 шт, размеры ворот 2430х4000 мм (ворота откатные В1 L=6,0м)
	компл
	4
	

	26
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без ( универсальные наконечники)
	т
	0,003552 (0,888*4)/1000
	

	27
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	1
	

	28
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	1
	

	29
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	м3
	5,4 ((0,3*2+2,4*2) / 100)*100
	

	30
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	5,481
	

	31
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм
	т
	0,2556
(10,44+4,62+8, 17)*2/1000+(54,
49+41,91+8,17)
*2/1000
	

	Заголовок

	32
	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ)
типа "Репейник": установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению
	м
	3542
(3542 / 100)*100
	

	33
	Ленты стальные оцинкованные монтажные перфорированные, ширина 12 мм, толщина 0,55 мм
	м
	3542
(3542 / 10)*10
	

	34
	Скобы металлические
	кг
	206,8528
	

	35
	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 500 мм, количество точек скрепления 5, количество витков в бухте (10 м) 62
	м
	3542
	




Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-01
Пусконаладочные работы. Комплекс сооружений для очистки бытовых сточных вод Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Пусконаладочные работы. Комплекс сооружений для очистки бытовых сточных вод

	Производительность сооружений: 49 м3/сут

	1
	Установка компактная для очистки сточных вод типа КУ, БИО,
"Кристалл", производительность: до 50 м3/сут
	установка
	1
	





Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-02
Пусконаладочные работы. Станция повышения давления (НВ1)

Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства


	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Пусконаладочные работы. Станция повышения давления (НВ1)

	Производительность: Q=26 м3/ч=624 м3/сут

	1
	Установка перекачки воды, сточных вод, осадка, группа насосов одного назначения, производительность: до 1200 м3/сут
	узел
	1
	




Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-03
Пусконаладочные работы. Локальные очистные сооружения дождевой канализации. Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства

	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Пусконаладочные работы. Комбинированная система очистки ливневого стока тип ЛОССВ
производительность 20 л/с (Вес без воды - 1,7 тонн)

	Производительность сооружений: 20 л/с =20*60*60*24=1728000 л/сут =1728 м3/сут

	3
	Песко-, нефте-, продуктоловушка, волокноуловитель, производительность: до 8000 м3/сут
	узел
	1
	




Составил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-04
Пусконаладочные работы электроснабжения
Транспортно-логистический центр «Тигр Тула Терминал». 1 этап строительства.Электроснабжение.
Пусконаладочные работы электроснабжения


	
№ п/п
	
Наименование
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. ПНР Наружное электроснабжение ( ЭС. ЭН ВОР.)

	1
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
	испытание
	70
	

	2
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью
напряжением: до 1 кВ
	шт
	70
	

	3
	Определение активного сопротивления или рабочей электрической
емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ
	измерение
	70
	

	4
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт
	70
	

	Раздел 2. ПНР РТП 10кВ (14-ЭМ.ВОР)

	5
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	измерений
	10
(10 / 100)*100
	

	6
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20
м
	измерение
	1
	

	7
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	испытание
	4
	

	8
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный
напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	шт
	2
	

	9
	Испытание: обмотки трансформатора силового
	испытание
	2
	

	10
	Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного
	испытание
	2
	

	11
	Программируемый микропроцессорный комплекс
	шт
	9
	

	12
	Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ
	шт
	27
	

	Раздел 3. ПНР КТП №4 (13.4-ЭМ ВОР)

	13
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами
	измерений
	6
(6 / 100)*100
	

	14
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20
м
	измерение
	1
	

	15
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	испытание
	4
	

	16
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный
напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	шт
	2
	

	17
	Испытание: обмотки трансформатора силового
	испытание
	2
	

	18
	Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного
	испытание
	2
	

	19
	Программируемый микропроцессорный комплекс
	шт
	2
	

	20
	Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ
	шт
	6
	

	Раздел 4. ПНР КТР №5 (13.5-ЭМ. ВОР)



	21
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами
	измерений
	6
(6 / 100)*100
	

	22
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20
м
	измерение
	1
	

	23
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	испытание
	4
	

	24
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный
напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	шт
	2
	

	25
	Испытание: обмотки трансформатора силового
	испытание
	2
	

	26
	Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного
	испытание
	2
	

	27
	Программируемый микропроцессорный комплекс
	шт
	2
	

	28
	Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ
	шт
	6
	

	Раздел 5. ПНР (04П-24-В-Э1-0-ЭС.ЭН)

	КЛ-0,4кВ и освещение

	29
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
	испытание
	30
	

	30
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью
напряжением: до 1 кВ
	шт
	115
	

	31
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт
	30
	

	32
	Определение активного сопротивления или рабочей электрической
емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ
	измерение
	115
	

	33
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20
м
	измерение
	7
	

	34
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами
	измерений
	7
(7 / 100)*100
	

	ВЛО

	35
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт
	1
	

	36
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью
напряжением: до 1 кВ
	шт
	4
	

	37
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20
м
	измерение
	11
	

	38
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	измерений
	11
(11 / 100)*100
	

	Контур заземления

	39
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	измерений
	11
(11 / 100)*100
	

	40
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до
200 м
	измерение
	11
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