ООО «ЕДСО»

Необходимо согласовать с Заказчиком следующие повышающие коэффициенты на проектные работы:
- К = 1,4 (При  сокращении  сроков проектирования по сравнению с нормативными  в 2 и более раз МУ 2009 г. Часть III п.3.11) –
Данный коэффициент предусмотрен Заданием на проектирование 
см. п.45
- К = 1,15 (Разработка проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений в сложных условиях: просадочные грунты МУ 2009 г. Часть III п.3.7) - исключено

1) Исполнительная смета №1.1_ИГДИ на инженерно-геодезические изыскания 

	№ п/п сметы
	Замечания
	
Ответы

	1 Раздел Полевые работы
	

	1.3
	Подтвердить число пар поездов в сутки;
	Откорректировано. Коэффициент исключен

	1.4
	Подтвердить ширину полосы;
	Ширина полосы сьемки составляет 30 м. Информация внесена в п. 1.4

	1.5
	В столбце «Обоснование стоимости» необходимо исправить номер Главы с 1 на Главу 7;
	Откорректировано

	2 Раздел Камеральные работы
	

	2.5
	В столбце «Обоснование стоимости» необходимо исправить номер Таблицы с 75 на Таблицу 74;
	Откорректировано

	2.7
	Обосновать К =1,2 для п. 2.3, 2.5 (применяется дважды);
	В объем работ п.2.3 входят работы построению профилей и соответствующих таблиц по трамвайным путям, в п. 2.5 – только построение профилей по пересекаемым коммуникациям

	3.1
	В ведомости исполнительных объемов работ необходимо исправить значение 19% на 18,75 %;
	Откорректировано



2) Исполнительная смета №2_ИГДИ_доп. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на инженерно-геодезические изыскания Дополнительные работы

	№ п/п сметы
	Замечания
	
Ответы

	1 Раздел Полевые работы
	

	1.1
	Подтвердить ширину полосы;
	Применен коэффициент 1,4 (таблица 10, п.1) - Стоимость полевых работ при съемке небольших участков (до 1 га).
Съемка выполнена на смежных с основным небольших участках площадью 0,1-0,4 га



3) Исполнительная смета №3 ИГИ на инженерно-геологические изыскания

	№ п/п сметы
	Замечания
	
Ответы

	1 Раздел Полевые работы
	

	1.6
	Подтвердить количество метров при проведении гидрогеологических наблюдений и креплении скважины обсадными трубами при общем количестве метров бурения – 146 м;  
	Объем гидрогеологических наблюдений – объем от вскрытия водоносного горизонта до забоя скважины – п.5 Таблица 2 – Виды и объемы работ, 0484ГП.09-2-ИГИ

	1.7
	
	Крепление выполнено в неустойчивых и водонасыщенных породах– п.7 Таблица 2 – Виды и объемы работ, 0484ГП.09-2-ИГИ

	2 Раздел Лабораторные работы
	

	2.4
	Подтвердить количество образцов (в смете 20, в ведомости исполнительных объемов работ 18);
	Количество образцов 20 – п.13 Таблица 2 – Виды и объемы работ, 0484ГП.09-2-ИГИ

	2.6
	Подтвердить количество образцов (в смете 2, в ведомости исполнительных объемов работ данный показатель отсутствует);
	Дополнено. п.16 Таблица 2 – Виды и объемы работ, 0484ГП.09-2-ИГИ

	3 Раздел Камеральные работы
	

	3.1
	В столбце «Обоснование стоимости» необходимо исправить номер Таблицы с 81 п. 1 на Таблицу 81 п. 2;
Подтвердить категорию сложности инженерно-геологических условий;
	Откорректировано



Раздел 8 0484ГП.09-2-ИГИ «…Инженерно-геологические условия участка, согласно текстового приложения Б
СП 11-105-97 [11], относятся ко II категории сложности»

	3.11
	Обосновать значение 6,9, согласно п. 1.6 сметы и ведомости исполнительных объемов работ данное значение должно составлять 87,4;    
	Откорректировано
П. 3.11 - без гидрогеологических наблюдений – 57 пог.м.
П. 3.12 - с гидрогеологическими наблюдениями – 89 пог.м. 
Полевые работы без гидрогеологических наблюдений: п. 1.4 + п. 1.5-п.1.6=80+66-89=57 пог.м.



4) Исполнительная смета №4 ИГМИ на инженерно-гидрометеорологические изыскания 

	№ п/п сметы
	Замечания
	
Ответ

	2 Раздел Камеральные работы
	

	2.1
	Подтвердить категорию сложности (в смете указана и применяется I, в ведомости исполнительных объемов работ указана II); 
	Откорректировано
Таблица 1. Основные виды и объемы выполненных работ - 0484ГП.09-2-ИГМИ - кат.
сложности I.

	4 Раздел Прочие расходы
	

	7
	Предлагается исключить, проверка данных расценок не относится к деятельности  ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза»;
	Акт №БПБП-000551 от 13 июля 2023 г. с удостоверяющими подписями приложен к сметному расчету



5) Исполнительная смета №5 ИЭИ на инженерно-экологические изыскания

	№ п/п сметы
	Замечания
	
Ответы

	1 Раздел Полевые работы
	

	1.8
	В столбце «Обоснование стоимости» и в ведомости исполнительных объемов работ необходимо исправить значение 80 на 79,6 га;
В соответствии с измерителем 0,1 га в столбце «Расчет стоимости» необходимо исправить значение 7,96 на 796 и откорректировать значение в столбце «Стоимость, тыс. руб.»;
	Откорректировано


	2 Раздел Лабораторные работы
	

	2.37
	Предлагается исключить, проверка данных расценок не относится к деятельности  ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза»;
	Откорректировано. Исключено

	3 Раздел Камеральные работы
	

	3.1
	Подтвердить категорию сложности инженерно-геологических условий;
	П.1 Таблица 2- Виды и объемы работ 0484ГП.09-2-ИГИ

Раздел 8 0484ГП.09-2-ИГИ «…Инженерно-геологические условия участка, согласно текстового приложения Б
СП 11-105-97 [11], относятся ко II категории сложности»

	3.4
	В соответствии с измерителем 0,1 га в столбце «Расчет стоимости» необходимо исправить значение 79,6 на 796 и откорректировать значение в столбце «Стоимость, тыс. руб.»;
	Откорректировано
«Стоимость, руб.»; объем составляет 79,6 с измерителем 0,1 га.
П.1 Табл. 10 - Виды и объемы выполненных работ, 0484ГП.09-2-ИЭИ

	3.5
	Таблица 86 предполагает камеральную обработку комплексных исследований и отдельных определений в зависимости от физико-механических свойств грунтов (пород), химического состава грунтов и почв, химического и бактериологического состава воды и т.д. В данном пункте сметы камеральная обработка берется только по п. 6, хотя лабораторные работы предусматривают химический состав грунтов (почв) и химический состав воды. Необходимо разбиение данного пункта в зависимости от данных параметров;    
	П. 6 таблицы 86 - Камеральная обработка химических и бактериологических
анализов на загрязненность почво-грунтов,
воды, льда, снега и донных отложений при инженерно-
экологических изысканиях

п. 4,5 таблицы применяются при выполнении инженерно-геологических изысканий

	3.6
	В столбце «Расчет стоимости» необходимо исправить номера п. 3.2-3.12 на п. 3.2-3.5;
	Откорректировано.

	3.7
	В столбце «Расчет стоимости» необходимо исправить значение 1 на 12;
	Откорректировано.

	4 Раздел Прочие расходы
	

	7
	Предлагается исключить, проверка данных расценок не относится к деятельности  ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза»;
	Акт №БПБП-000551 от 13 июля 2023 г. с удостоверяющими подписями приложен к сметному расчету



6) Смета №6-ОБС на изыскательские работы Обследование трамвайных путей  
  
	№ п/п сметы
	Замечания
	
Ответ

	1 Раздел Полевые работы
	

	1
	Подтвердить (полевые и камеральные работы):
- категорию сложности;
- количество м подъездного пути;

	- 1 категория
Подъездные пути с протяжением кривых до 20%, число стрелочных
переводов на 1 км до 3 – Раздел ПД № 3 Часть 1 стр. 13 по pdf.  - количество стрелочных переводов – 6;
- 102м
Раздел ПД № 3 Часть 1 стр. 115 по pdf

	3 Раздел Прочие расходы
	

	3.1
	Подтвердить расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий;
Обосновать К = 18,75% при сметной стоимости полевых изыскательских работ 118,386 тыс. руб.
	Исправлено
2 км

	3.2
	Подтвердить расстояние проезда и перевозки в одном направлении и продолжительность изыскательских работ, выполняемых в экспедиционных условиях;
Согласно п. 10 ОУ расходы по внешнему транспорту, связанные с проездом работников и перевозкой изыскательского оборудования и грузов от постоянного местонахождения организации, выполняющей изыскания, до базы изыскательской экспедиции, партии или отряда (или до участка изысканий) и обратно, определяются по таблице 5 в процентах от сметной стоимости полевых изыскательских работ, а также выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ (с учетом коэффициентов, приведенных в подпунктах 8 «а», «б», «в», «г» Общих указаний), включая расходы по внутреннему транспорту, определяемые по таблице 4 (за исключением расходов, предусмотренных примечанием 1 таблицы 4), а также расходы по содержанию баз и радиостанций, монтажу, демонтажу и содержанию изыскательского оборудования, определяемые по ценам таблиц 69 и 70;  
	250км
2 недели
Исправлено


	3.3
	Согласно п. 13 ОУ расходы по организации и ликвидации работ на объекте определяются в размере 6% от сметной стоимости полевых работ, а также выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ (с учетом коэффициентов, приведенных в подпунктах 8 "а", "б", "в", "г" Общих указаний), включая расходы по внутреннему транспорту, определяемые по таблице 4 (за исключением расходов, предусмотренных примечанием 1 таблицы 4), а также расходы по содержанию баз и радиостанций, монтажу, демонтажу и содержанию изыскательского оборудования, определяемые по ценам таблиц 69 и 70
	Замечание принято.
Расчет исправлен.



7) Смета №7-ОБС на проектные работы Обследование кабельной линии - предлагается исключить, проверка данных расценок не относится к деятельности  ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза»; исключено

8) Смета №8-ОБС на проектные (изыскательские) работы Обследование остановочных павильонов  
  
	№ п/п сметы
	Замечания
	
Ответы

	1
	Подтвердить:
- категорию сложности здания;
- категорию сложности работ;
- высоту здания;
- строительный объем здания;
- количество зданий;

	- Демонтируемые остановочные павильоны являются простейшим типовым сооружением, поэтому относятся к простейшей I категории сложности здания (таблица 5), работы, выполняемые в рамках оценки объёмов демонтажных работ, относятся к I категории сложности работ (таблица 6), в соответствии с Справочником базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016 г.).
- Стандартная высота демонтируемых типовых остановочных павильонов в городе Ярославль составляет 2,5 метра.
- Строительный объём демонтируемых типовых остановочных павильонов в городе Ярославль составляет 22,5 куб.м (4,5 м х 2 м х 2,5 м)
- Том 9.4 Ведомость к тому 0484ГП.09-2-ИЛО

	3
	При определении стоимости обследования зданий и сооружений по Справочнику базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (изд. 1998 г.), разработанному ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», базисная стоимость работ пересчитывается в текущий уровень цен по индексам на проектные работы для строительства;
	В соответствии с разъяснением ФАУ «Главгосэкспертиза России» пересчет стоимости работ по обследованию конструкций зданий и сооружений и обмерных работ в текущий уровень цен выполняется с применением индексов изменения сметной стоимости изыскательских работ



9) Смета №9-ОБС на проектные (изыскательские) работы Обследование контактной сети  

	№ п/п сметы
	Замечания
	
Ответы

	1
	Подтвердить количество объектов;

	2 объекта
Раздел ПД № 3 Часть 2 стр. 18 по пдф



10) Смета №1П на проектные (изыскательские) работы Строительство трамвайных путей и контактной сети. г. Ярославль. Проектная  документация

	№ п/п сметы
	Замечания
	
ответы

	1.1
	Обосновать К = 1,29, столбец  «Расчет стоимости» необходимо откорректировать в соответствии с п. 5 Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели; - 
	Исправлено.
Разделы: СПОЗУ, АР,КР, ЭО, ВС, ВО, СС, ГС, ТХ

	1.2
	
	

	1.3
	
	расчет принят в соответствии с примечанием 1 к таблице 1.4



11) Смета №4П на проектные (изыскательские) работы Наружное освещение. Проектная документация 

	№ п/п сметы
	Замечания
	

	1
	В столбце «Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы» необходимо исправить Главу 2.11, п. 2.11.4 на Главу 2 п. 2.1; - 
Обосновать К = 0,4, согласно Таблице 23, стадия проектирования «П» составляет 20,0%; - 
	Откорректировано




Откорректировано



12) Смета №5П на проектные (изыскательские) работы Водоотведение от трамвайных путей. Проектная документация 

	№ п/п сметы
	Замечания
	

	1
	Обосновать К = 0,4, согласно п. 1.7 ОУ, стадия проектирования «П»  составляет 60,0%; 
	Откорректировано



13) Смета №6П на проектные (изыскательские) работы Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций, находящихся в зоне реконструкции Проектная документация 

	№ п/п сметы
	Замечания
	

	10
	В столбце «Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства» предлагается исключить К = 1,04, так как он не используется в столбце «Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена» и добавить К = 1,4 (При  сокращении  сроков проектирования по сравнению с нормативными  в 2 и более раз МУ 2009 г. Часть III п.3.11 (Ценообразующий); - 
	Откорректировано



14) Смета №8П на проектные (изыскательские) работы Внешние каналы связи (Оптические линии по линейной части, поворотные камеры на опасных участках). Проектная  документация

	№ п/п сметы
	Замечания
	

	1.1
	Обосновать К = 0,4, согласно Таблице № 4, стадия проектирования «П» составляет 44,0%; - 
	Откорректировано

	1.2
	Обосновать К = 0,4, согласно Таблице № 20, стадия проектирования «П» составляет 50,0%; - 
	Откорректировано



15) Смета №9П на проектные (изыскательские) работы Автоматизация и обогрев стрелочных переводов. Проектная документация

	№ п/п сметы
	Замечания
	

	1.1
	В столбце «Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы» предлагается исключить          К = 1,04, так как он не используется в столбце «Расчет стоимости»; - 
	Откорректировано

	1.2
	В столбце «Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы» предлагается исключить          К = 1,04, так как он не используется в столбце «Расчет стоимости»; - 
	Откорректировано



16) Смета №11П на проектные (изыскательские) работы ПОДД на период строительства Проектная  документация

	№ п/п сметы
	Замечания
	

	1
	Обосновать К = 0,06742; 
Обосновать К = 0,4, согласно Таблице 2, стадия проектирования «П» составляет 34,0%; - 
	Откорректировано на 0,0666 в смете расписали

Откорректировано



17) Смета №11П на проектные (изыскательские) работы ПОДД на период эксплуатации Проектная  документация 

	№ п/п сметы
	Замечания
	

	Необходимо уточнить № сметы
	

	1
	Обосновать К = 0,06742;
Обосновать К = 0,4, согласно Таблице 2, стадия проектирования «П» составляет 34,0%;
	Откорректировано на 0,0666 в смете расписали

Откорректировано



18) Смета №13П на проектные (изыскательские) работы Временное электроснабжение

	№ п/п сметы
	Замечания
	

	1
	Подтвердить протяженность сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ; - 

Отсутствует коэффициент перевода из цен 2021г. в цены II квартала 2024г. – 
	Раздел №3 Часть 10 стр. 27
280 м
1. 35 м - 4КЛ 600 В;
2. 35 м - 4КЛ 600 В.


Откорректировано



19) Смета №1П на проектные (изыскательские) работы Строительство трамвайных путей и контактной сети. г. Ярославль, Смета №2П на проектные (изыскательские) работы Контактная сеть трамвая. Рабочая документация, Смета №3П на проектные (изыскательские) работы Электроснабжение и заземление остановок. Рабочая документация, Смета №4П на проектные (изыскательские) работы Наружное освещение. Рабочая документация, Смета №5П на проектные (изыскательские) работы Водоотведение от трамвайных путей. Рабочая документация, Смета №6Р на проектные (изыскательские) работы Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций, находящихся в зоне реконструкции Рабочая документация, Смета №7П на проектные (изыскательские) работы Система управления остановочными пунктами. Информационные пилоны и видеонаблюдение. Рабочая документация, Смета №8П на проектные (изыскательские) работы Внешние каналы связи (Оптические линии по линейной части, поворотные камеры на опасных участках). Рабочая документация, Смета №9П на проектные (изыскательские) работы Автоматизация и обогрев стрелочных переводов. Рабочая документация, Смета №10П на проектные (изыскательские) работы Строительство трамвайных путей и контактной сети. г. Ярославль. Рабочая документация, Смета №11Р на проектные (изыскательские) работы Проект организации дорожного движения на период строительства (уточнить наименование стадии в смете), Смета №12Р на проектные (изыскательские) работы Проект организации дорожного движения на период строительства (уточнить наименование стадии в смете), Смета №13Р на проектные (изыскательские) работы Временное электроснабжение, Смета №14Р на проектные (изыскательские) работы Демонтаж  - необходимо уточнить наименования смет, остальные замечания аналогичны замечаниям к сметам на проектные (изыскательские) работы стадии «П» - Откорректировано 
