


	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Ливневая канализация (перенос колодца14)
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1


	
	Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (1шт.Нср=2.7м,Ду=2м)
	м³
	74,84
	
	

	2
	
	Устойство щебеночного  основания под колодец h=0,1 м вручную
	м³
	0,9
	
	

	3
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75  
	м³
	65,46
	
	

	4
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
	м³
	9,38
	
	

	5
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	9,38
	
	

	6
	
	Отвозка и утилизация лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалом 

КАМАЗ-5511 г.п. 10 т
	т
	17,82
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов
	
	
	
	

	7
	
	Установка плиты днища ПН 20
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
5880
	
	

	8
	
	Установка плиты перекрытия ПП 20-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
4800
	
	

	9
	
	Установка кольца стенового КС 20.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
11840
	
	

	10
	
	Установка кольца стенового КС 20.6
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
3920
	
	

	11
	
	Установка кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
200
	
	

	12
	
	Установка кольца стенового КС7.3

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
492
	
	

	13
	
	Установка люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	1
480
	
	

	14
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=550 мм L=210,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø315 мм)
	шт
	1
	
	

	15
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-06)
	шт.

кг
	1
25,9
	
	

	16
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	6,38
18,21
	
	

	17
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	36,43
18,22
	
	

	18
	
	Демонтаж существующего колодца Ду2,0м
	шт
	1
	
	





