


	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Ливневая канализация (колодцы 24-25)
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт-суглинок влажный γ=1,9 т/м3
	м³
	947,29
	
	

	2
	
	Доработка грунта вручную (3%) 
	         м3
	29,30
	
	

	3
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0.3м
	         м3
	68,04
	
	

	4
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 
	         м3
	540,24
	
	

	5
	
	Прокладка труб стальных электросварных 1420х18мм ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	14,0
	
	

	6
	
	Разрезание труб стальных электросварных 1420х18 мм вдоль на две части (футляр)
	п.м.
	14,0
	
	

	7
	
	Сварка труб стальных электросварных 

1420х18 мм вдоль (футляр)
	п.м.
	14,0
	
	

	8
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75  
	м³
	342,56
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
	м³
	634,03
	
	

	10
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	634,03
	
	

	11
	
	Отвозка и утилизация лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалом 

КАМАЗ-5511 г.п. 10 т
	т
	1204,66
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	12
	
	Прокладка труб КОРСИС PRO DN/OD 1200 /1000 P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	126,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=1300 мм L=480,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø1200 мм)
	шт.
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