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Марка меmаппа
по гост



Оi5означенuе u размер профuпя



№ пп
Масса меmаппа по зпеменmам консmрукцuО, m




Оi5щая масса, m



Ппоща□ь поберх м2




Прuчапьная погр1,Jзочная гаперея
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Опоры поа ooopyдofiaнuе ЗД1-Зд3



2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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14


Профuпu сmапьные гн{dmые замкн{dmые
сбарные ГОСТ30245-2003


[245-4	гост
27772-2015
Гн.□300х 200х6
1



43,6




43,6
943,9


Гн.□ 120х5
3
3,5


2,4
7,0
1,3


14,2
374,5


Гн □ 160х6
5



9,4
22,7



32,1
702,9


Гн.□ 180х5
6



111,0




111,О
2892,7


Гн.□ 140х5
7



18,2
36,4
1,0


55,6
1458,7


Гн □ 250х6
8



4,4

5,0


9,4
203,5


Гн.□ 100х5
9




2,9



2,9
77,0

Итого
10
3,5


189,О
69,0
7,3


268,8

Всего профuпя
11
3,5


189,О
69,0
7,3


268,8


[bookmark: Титул_изм.1]Шбеплеры сmапьные горячекоmанные с паралпельнымu гранямu полок ГОСТ8240-97

[245-4	гост
27772-2015
40П
12

1,3



2,4


3,7
93,8


22П
13

76,6
1,4
19,5

1,4


98,9
3507,0


20П
14

1,5
54,7


5,6


61,8
2266,9


16П
15





9,8


9,8
382,1















Итого
16

79,4
56,1
19,5

19,2


174,2

Всего профuля
17

79,4
56,1
19,5

19,2


174,2





дбуmабры стальные
горячекаmанные по гост р 57837-2017



[255-4	гост
27772-2015
25К1
18

45,6






45,6
1052,6


20К1
19

34,0






34,0
947,5


70Ш1
20

3,5






3,5
52,9


60Ш1
21
16,3
10,5
10,5





37,3
624,1


50Ш1
22

172,4






172,4
3165,3


40Ш1
23
96,1
8,6






104,7
2250,4


30Ш1
24
24,8
12,1



3,1


40
944,1


20Ш1
22





9,6


9,6
299



25













26











Итого
27
137,2
286,7
10,5


12,7


447,1

Всего профuля
28
137,2
286,7
10,5


12,7


447,1



'::lголкu сmапьные горячекаmанные рабнопопочные ГОСТ8509-93

[245-4	гост
27772-2015
'::lг.63х5
29




2,3
4,9


7,2
369,4


1:Jг.50х5
30



7,2




7,2
374,6


'::lг.35х4
31






0,6

0,6
39,1


1:Jг.125х8
32



11,2
0,5



11,7
371,0



33











Итого
34



18,4
2,8
4,9
0,6

26,7

Всего профuпя
35



18,4
2,8
4,9
0,6

26,7

'::lголкu сmапьные горячекоmанные рабнопопочные ГОСТ8510-86
[245-4	гост
27772-2015
1:Jг.125х80х8
36
2,0


26,7
О,1



28,8
924,3


'::lг.100х63х8
37




2,3
0,9


3,2
190,7


1:Jг.140х90х8
38


0,2

5,7



5,9
188,5

Итого
39
2,0

0,2
26,7
8,1
0,9


37,9

Всего профuля
40
2,0

0,2
26,7
8,1
0,9


37,9












Прокат лuсmобоО горячекаmаныО ГОСТ19903-2015
[355-5	гост
27772-2015
t40
41
8,9







8,9
56,7


t20
42







3,8
3,8
48,4


t16
43







0,3
0,3
4,8


t25
44







О,1
О,1
1,0

Итого
45
8,9






4,2
8,9



[255-4	гост
27772-2015
t30
46
127,4
153,9
140,0


0,9


422,2
3585,7


t25
47
17,8
13,0
4,5





35,3
359,7


t20
48
1,4




О,1


1,5
19,1















Итого
49
146,6
166,9
144,5





459,0



[245-4	гост
27772-2015
t16
50
72,0
103,3
66,0





241,3
3842,7


t12
51
10,0
5,1

10,4

0,3


25,8
547,8


t10
52
14,2
2,9

3,2
6,3



26,6
677,7


t8
53
1,2
6,3
6,5
4,4

0,9


19,3
614,7


t6
54
2,1



0,7



3,8
161,4















Итого
55
99,5
117,6
72,5
18,0
7,0
2,2


316,8


[235 гост
27772-2015
t4
56



2,3
6,0
4,8
7,4

20,5
1305,7















Итого
57



2,3
6,0
4,8
7,4

20,5

Всего профuля
58
255,0
284,5
217,0
20,3
13,0
8,0
7,4
4,2
805,2





Bu□профuпя по ГОСТ, Т'::1



Марка меmаппа
по гост



Oi5o значенuе u размер профuпя



№ пп
Масш меmаппа по зпеменmам консmрукцuО, m




Оi5щая масса, m



Ппощаоь поберх м2




Прuчапьная погрузочная гаперея
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Опоры поа ooopydofiaнue ЗД1-Зд3



2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Труi5ы стальные боВогазопробоВные ГОСТ3262-75
(235	гост
27772-2015
Тр 042,3х2,8
59





5,4


5,4
263,0


Тр.021,3х2,5
60





1,1


1,1
63,5















Итого
61





6,5


6,5

Всего профuпя
62





6,5


6,5

Труi5ы стальные
злекmросбарные по гост 10704-91
(245-4	гост
27772-2015
Тр089х8
63




6,4



6,4
145,2















Итого
64




6,4



6,4

Всего профuля
65




6,4



6,4

Лuсmы стальные с ромi5uческuм u чечебuчным рuфленuем ГОСТ8568-77
(245	гост
27772-2015
рuф. 5
66






205,4

205,4
10466,2


рuф. 4
67






3,1

3,1
197,5















Итого
68






208,5

208,5

Всего профuля
69






208,5

208,5

Лuсmы сmальнын
просечно-быmяжные по	гост
8706-58
(235	гост
27772-2015
ПВ506
70






7,8

7,8
45
0,0





























Иmосо
71






7,8

7,8

Всего профuля
72






7,8

7,8

Профuпu стальные
лuсmобые гн1,1mые с mpaneuueбuoнымu 2офрамu
ГОСТ24045-2016
(235	гост
27772-2015
НС35-1000-О,7
73






54

54,0



Н57-750-О,8
74






56,7

56,7
















Итого
75






110,7

110,7

Всего профuля
76






110,7

110,7

Прокат сmапьно_О горячекаmанныu кругпыО ГОСТ2590-2006
(245-4	гост
27772-2015
016
77





4,7


4,7
149,7


020
78





О,1


О,1
2,6















Итого
79





4,8


4,8

Всего профuля
80





4,8


4,8

Итого меmаппа
81
397,7
650,6
283,8
273,9
99,3
64,3
335,0
4,2
2108,8
47659,6


В mом чuспе по маркам
(355-5
82
8,9






4,2
13,1


(255-4
83
283,8
453,6
155,0


13,7


906,1


[245-4
84
105,0
197
128,8
271,6
93,3
34,5
209,1

1039,3


(235
85



2,3
6,0
16,1
125,9

150,3
















