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Номер ТКП: 091521
www.dalgakiran.ru
ИНФОРМАЦИЯ
О КОМПАНИИ
Международный промышленный холдинг DALGAKIRAN — один из крупнейших мировых производителей компрессорного оборудования с полувековой историей, экспортирующий продукцию по всему миру.
	
Представительства 
компании работают в:
· Германии
· Англии
· России
· Украине
· а также в рядe азиатских стран
Головной офис и производство расположены в Турции (г. Стамбул).
Современные, высокотехнологичные производственные линии компании достигают 30 000 м2
	Российское представительство DALGAKIRAN начало свою деятельность в 2002 году. За 17 лет успешной работы в России были открыты филиалы в Санкт- Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Самаре, а также были организованы сети региональных офисов продаж и сертифици- рованных сервисных центров.
Собственные складские площади в России составляют 4 000 м2, что позволяет держать в постоянном стоке большое количество оборудования и запасных частей. Штат российского представительства DALGAKIRAN составляет свыше 100 высококвалифицированных сотрудников
В России были открыты и успешно развиваются новые направления — поставка и сервисное обслуживание дизельных электростанций под брендом «HERTZ GENERATOR» и оборудование для промышленного охлаж- дения под собственным российским брендом «АНГАРА».



	Технико-коммерческое предложение для ООО "КИКГЕОСТРОЙ"
	www.dalgakiran.ru



	ООО "ГИС"
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Компрессор винтовой INVERSYS Plus 75-13
Стационарный маслонаполненный вин-
товой компрессор, оборудован микро-
процессорной системой управления и
контроля, закрыт звукопоглощающим
корпусом. Реализована система прямого привода, когда винтовой блок соединен напрямую с электродвигателем в результате чего увеличивается  производительность компрессора. Управление двигателем осуществляется
при помощи частотного преобразователя, в результате чего регулируется рабочая скорость компрессора в соответствии с требованиями заказчика и экономится
до 35 электроэнергии. 
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	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКА

	1
	Максимальное давление
	13

	2
	Минимальная производительность (м3/мин)
	2,50

	3
	Максимальная производительность (м3/мин)
	9,60

	4
	G-Выход сжатого воздуха (дюйм)
	1 1/2"

	5
	Тип двигателя
	Электрический, трехфазный

	6
	Двигатель
	WEG

	7
	Степень защиты
	IP55

	8
	Напряжение (В)
	400V 50Hz

	9
	Мощность двигателя (кВт)
	75

	10
	Тип привода
	Прямой

	11
	Винтовой блок
	END25

	12
	Уровень шума (дБ)
	77

	13
	Максимальная температура окружающей среды (ºC)
	+ 43

	14
	Минимальная температура окружающей среды (ºC)
	+ 2

	15
	Габаритные размеры (мм)
	2000х1200х1810

	16
	Масса (кг)
	1390

	17
	Частотный преобразователь
	частотный преобразователь

	18
	Страна производитель
	Турция
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	Ресивер РВ 500.16
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	Давление (бар)
	16 бар

	Производительность
	

	Выход сжатого воздуха (дюйм)
	G 2″

	Масса (кг)
	180

	Габариты (мм)
	2200х800х800

	Страна производитель
	Турция

	Модель
	РВ 500.16

	Диапазон рабочих температур
	от -20 до +50

	Объём ресивера
	500




	Магистральный фильтр сжатого воздуха GO600 R1 1/2" Y
Магистральные фильтры предназначены  для устранения из сжатого воздуха нежелательных примесей: частиц пыли, влаги, масла. Конструкция фильтров надёжна и удобна в эксплуатации. Благодаря применению коррозийно-стойких материалов, обеспечивается длительный  срок службы фильтра. Остаточное содержание масла: 0,01 мг/м3
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	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКА

	1
	Описание
	Магистральные фильтры предназначены  для устранения из сжатого воздуха нежелательных примесей: частиц пыли, влаги, масла. Конструкция фильтров надёжна и удобна в эксплуатации. Благодаря применению коррозийно-стойких материалов, обеспечивается длительный  срок службы фильтра. Остаточное содержание масла: 0,01 мг/м3

	1
	Пропускная способность (м3/мин)
	10

	2
	Максимальное давление
	16

	3
	G-Выход сжатого воздуха (дюйм)
	1 1/2''

	4
	A (мм)
	160

	5
	B (мм)
	533

	6
	C (мм)
	497,5

	7
	D (мм)
	45

	8
	Масса (кг)
	3,69

	9
	Катридж
	М600

	10
	Страна производитель
	Турция




	Магистральный фильтр сжатого воздуха GO600 R1 1/2" X
Магистральные фильтры предназначены  для устранения из сжатого воздуха нежелательных примесей: частиц пыли, влаги, масла. Конструкция фильтров надёжна и удобна в эксплуатации. Благодаря применению коррозийно-стойких материалов, обеспечивается длительный  срок службы фильтра. Остаточное содержание масла: 0,5 мг/м3
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	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКА

	1
	Пропускная способность (м3/мин)
	10

	2
	Максимальное давление
	16

	3
	G-Выход сжатого воздуха (дюйм)
	1 1/2''

	4
	A (мм)
	160

	5
	B (мм)
	533

	6
	C (мм)
	497,5

	7
	D (мм)
	45

	8
	Масса (кг)
	3,69

	9
	Катридж
	М600

	10
	Страна производитель
	Турция

	11
	Описание
	Магистральные фильтры предназначены  для устранения из сжатого воздуха нежелательных примесей: частиц пыли, влаги, масла. Конструкция фильтров надёжна и удобна в эксплуатации. Благодаря применению коррозийно-стойких материалов, обеспечивается длительный  срок службы фильтра. Остаточное содержание масла: 0,5 мг/м3




	Осушитель DRYAIR DBP 850 (16бар)
Осушитель сжатого воздуха адсорбционного типа с горячей регенерацией , предназначен для  удаления из сжатой среды лишней влаги с помощью адсорбента. Осушитель серии DBP обеспечивает низкое значение точки росы до -40C и максимальное давление до 16  бар.  Использование осушителя  позволяет предотвратить коррозию в пневматическом оборудовании
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	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКА

	1
	Максимальное давление (бар)
	16

	2
	Минимальное давление (бар)
	4

	3
	Производительность (м3/мин)
	14,7

	4
	Напряжение (В)
	400V 50Hz

	5
	Фильтр в составе осушителя
	GO851 MX-MY-MP (H)

	6
	Максимальная температура окружающей среды (ºC)
	+50

	7
	G-Выход сжатого воздуха (дюйм)
	DN80

	8
	Габаритные размеры (мм)
	1290x1180x2299   (ДхШхВ)

	9
	Масса (кг)
	1090

	10
	Страна производитель
	Турция

	11
	Описание
	Осушитель сжатого воздуха адсорбционного типа с горячей регенерацией , предназначен для  удаления из сжатой среды лишней влаги с помощью адсорбента. Осушитель серии DBP обеспечивает низкое значение точки росы до -40C и максимальное давление до 16  бар.  Использование осушителя  позволяет предотвратить коррозию в пневматическом оборудовании
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ЦЕНА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Благодарим Вас за то, что обратились к нам. Компания DALGAKIRAN, имея за плечами более чем 50-летний опыт в производстве и обслуживании ком- прессорного оборудования, является одним из лидеров мирового рынка. Согласно Вашему запросу мы можем предложить Вам оборудование в сле-дующей комплектации:
	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ С НДС, ЕВРО
	КОЛ-ВО
	СКИДКА
	СТОИМОСТЬ С НДС, ЕВРО

	
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 75-13
	
38250,00
	
2,00
	
0,00
	
76500,00

	Ресивер РВ 500.16
	800,00
	6,00
	0,00
	4800,00

	Магистральный фильтр сжатого воздуха GO600 R1 1/2" Y
	290,00
	1,00
	0,00
	290,00

	Магистральный фильтр сжатого воздуха GO600 R1 1/2" X
	290,00
	1,00
	0,00
	290,00

	Осушитель DRYAIR DBP 850 (16бар)
	73800,00
	1,00
	0,00
	73800,00



	ИТОГО: 155680,00



Возможные услуги и расходные материалы:
Расходные материалы — согласовываются с Заказчиком.
Пуско-наладочные работы — выезд специалиста оплачивается дополнительно по согласованию с Заказчиком.
Пневмоаудит — специалисты АО «Далгакыран-М» готовы провести анализ системы сжатого воздуха, дать рекомендации по соответствию качества сжатого воздуха, энергосбережению, общему снижению затрат на его производство, провести подбор необходимого оборудования в зависимости от требований Заказчика.
Сервисные пакеты — стоимость выезда, стоимость работ по обслуживанию компрессора согласно наработки моточасов, масло, фильтрующие элементы и другие расходные материалы предусмотрено инструкцией по эксплуатации.
СРОКИ И УСЛОВИЯ
ОПЛАТЫ
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	Условия оплаты: 30% предоплата, 70% по факту прихода оборудования на склад Поставщика. Также существуют индивидуальные условия оплаты.
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	Условия поставки: Самовывоз со склада Поставщика в РФ по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, деревня Андреевское, территория индустриальный парк «Андреевское». Возможна доставка оборудования по условиям DAP
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	Сроки поставки: Срок поставки 16-20 недель 
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	Гарантия на оборудование: 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяца с момента отгрузки
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	Мы всегда готовы к обсуждению всех деталей контракта для предоставления Вам наиболее удовлетворяющих условий в плане цены, условий оплаты и поставки, предоставления расширенной гарантии на оборудование.
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	Пуско-наладочные работы: возможно проведение пуско-наладочных работ компрессорного оборудования с учетом особенностей производственного и технологического процесса, пробный запуск оборудования, проверка его в различных режимах и ввод оборудования в эксплуатацию

	
	



КОНТАКТЫ
[image: ]
Вы можете обратиться к нам по любым вопросам, касающимся производства и использования сжатого  воздуха, и получить техническую поддержку в реализации ваших планов экономии финансов предприятия.
Торговую деятельность от лица компании DALGAKIRAN осуществляет торговый дом ООО "ГИС"
Более подробную информацию Вы можете получить на наших сайтах:
www.dalgakiran.su
www.hertz.energy
www.angara.su
С уважением,
ООО "ГИС"
Малышев Алексей Игоревич
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	8 925 203-40-79
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	aleksey.malyshev@dalgakiran.com
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OMUCAHUE

Bos/yluHbIe BUHTOBbIE MACIIOHAMONHEHHBIE KOMMPECCOpbI

cepum INVERSYS PLUS

N reemmywiecTea koMnPECCOPOB
CEPMM INVERSYS PLUS

= Gxowowwa anextposseprwu nopaaka 30-35%
npu peaHow rpacwke NOTpeBNeHMs CKATOr
Bo3ayxa

= Orcyrcrane xonoctoro xosa & mpemenax
perynuposanuA, Tawau oGpazom, Ml He
pacxonyew 3neKTposHeprlo, He NPOWSEOA
pu 3TOM CxaTH B03AYX

* Orcyrcrane noteps anextposkepruu nph
nepexoge KOMNECCOpa U3 HarpyXeHHoro
CocTORHMR @ X0noCTOl X0,

* Yerpasseu notepu cxatoro sosgyxa npH
pasrpyake tounpeccopa.

= Braronapa YacToTHOMY NPUB0AY KOMNpECCOp
noanepxwEaeT sananoe paGouee aHaueHme
naenenns

TNuvelika  komnpeccopos cepan INVERSYS PLUS
C033aBANACH C YUETOM BCEX NOCTIEAHIX TEXHAUECKAX
ROCTIKeHWIE KOMNaH

Tnaswoii  sagaueit
cospanmu  cepnn

nepen  KoHCTpyKTOpaMM  npu
KOMTIDECCOPOB  OCHAUEHHEIX
npeoGpazosaTenem  uacToTs  Gu0  monyuese
Hauonee BicotuX nokasateneii
aneproadbexTuHocTA KomnpeccopHoro
0BopyA0BaHHA, W BCE KOMCTDYKTWBHSE peweHHA
HanpaEness Ha AOCTWXeHWe anHoii uenn. B
xomnpeccopax cepu INVERSYS PLUS npu nowoun
BCTpoSHHOTO  MpeoBpasOBaTens  uactors  Toka
CHOPOCTL BPALEHUR OCHOBHOTO MPHEONA MEHRAETCA
MPONOpLOHANHO NOTPEGNEHIIO CKATOTD B03AYXa HA
npeanpuATuM.  Taxum  oGpasom,  Kownpeccop
NOTPEBAAET CTONSKO SMEKTPOSHEPTHMN CKOMEKD HYXHO
ANA NPOU3BOACTEA TPEBYEMOrD KONUIECTEA CKATOT0
B030yXa Ha AaHHLI MOMEHT

* Mnasseiii sanyce komnpeccopa ® paGory,
oTcyTcTeyoT | nepexogmke  mpouecce,
CORSaHHbIE C MCKOBLMM TOKGMM. uTO
‘BnarOTEOPHO BMAET Ha AMEKTPUNECKYIO CeTs

= BO3MOXHOCTS PaBOT B WAPOKOM AUanasoHe
‘naenewii 6-13 Bap.
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OMUCAHUE

¥ svrosoit BROK

« Hosoe noromewe  sWwTosmX  Grokos,
oTUuaETCA  BhiCOKOH  3iheKTUEHOCTEO,
HBNEXHOCTO W WWSKAM  noTpeGnenwen
anexTposkeprin

* TloAWMNHUKN CHOHCTPYWPOBaHLI ANA PaGOT! ©
MAKCUMANHEIMM  HATDYSKAMM W AmeioT

ANUTENbHLE  UHTEDSANN  TEXHMMECKOTD
oBcnyxeaHus
* Briaropapa  HosoMy  3anarewToBaHHOMY

fpodunio  poropos  eusTosoro  Groka,
YMeHblLEHL IOTEPU BO3AYXa MPH CKTUM W
TpeByemsiii KpyTALT MOMEHT.

B CUCTEMA MPUBOJA

* Mexamuom npamoro npusosa 11 uepes
anactuusyio mychy.

= MpeoGpasosarent uacroTsl Toka WsMeHAT
060pOTHI NPHEOAHOTO 3neKTPOABHTATENA
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OMUCAHUE

¥ onExTPUUECKAR HACTS

* Bnexpaueckui wkad ¢ cucremoii sanycka
«agesna-TpeyronsHiks u KM oecneuneaior
3AUWTY KOMNPECCOpa N0 BCen napameTpan,
anmeso:

- Temneparypa

- nasnenue

[ — B CUCTEMA MACTOCEMAPALIAM

- daswocts

* Bumecenwii cenapatop (INVERSYS 5 - 37

S —— PLUS) nemo samewuts ® npouecce

obenyxusans.
= YIPALTEE | olonoamiy) . [otepran * BICOONPOUSROANTENLHLI  BCTPOGHHAI
Komnpeccopa (ekniouan HacTpoiik M4); P A P
Cenaparop C AMTEMLHLIM CPOKOM CryKGhl
- KoWTOML W OTOGpaxesne paGounx napa- (INVERSYS 45 - 315 PLUS)
werpos: i’
P * Macnobax, paspaGoTanhsiii ¢ npueHentien
- Taliep CepBHCHLIX HTEPEANOB N0 KaXAOMY HoBEILIAX  KOMMBIOTEpHLX  MpOTpakM,
anewenty: ofecneuusaeT  Haumedswee  moTep
Rasnennn,  Euicokyo  aeKTUEHOCT
- ELIS07 ABApUIiHLIX CATHANOS: OTRenesuA Macna U k3K ypOBeHs WyMa
- yAaneHHyo nepenady AaHHLX MOCPEACTEOM * dcrynewiatan  crema  cenapaun
wHTepcpeiica RS 485, npotokonos MODBUS: oBecneunsaeT MMHMMANbHOE COREPKaHME
. %
+ Ocosmoi SO— wmacna & cxatom soaayxe (<3 urfu3).

NpeaHaskaveHel ANA paGOTs! ¢ YaCTOTHEIM
npeoGpaosarenem, Premium  Efficiency,
knacc usonaum F, crenens saue IP 55

* Cucrema npuHyauTENSHOTO
macnocuaskiEaka nonwMnHUKos
anexTponenraTenn  obneruae  cepemcHoe
ofcryxueaHue W npognesaeT  Cpox
skcayaTauMn oBopyaosaHMA (HauMHaR
INVERSYS 55 PLUS)
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OMUCAHUE

CUCTEMA BCACbIBAHUA BO3OYXA

Tleyxnosuuyionssiii scackizaioui  knanas
TApensuaToro  TNa AR  KOMNPECCOPOB
INVERSYS 5 - 15 PLUS ¢ nosopotoii
sacnowkon ana INVERSYS 18 - 315 PLUS

Kowcrpykusn  knanawa oBecneunsaet
opvowanpasnentoe  norory  eoanyxa
MIOROXEHHE KNANaHa & MOMEHT €70 OTKPLITHA,
YEEMUMMEGETCA MPONYCKHaR  COCOGHOCTS,
CHIDKAIOTCA NOTEpH AGENEHNA

CrexnosonokoHHL  nawensHui - unsTp
BeCreuMBaET  MPenSApHTENLHYI0  OUMCTHY.
soagyxa  nepea  nocrynnewuem &
romnpeccop

Boagywwsii unSTp Ha euTOBOM Groke e
Tpebyer  uacroro obcyxmEaHUs,
SQeKTUEROCTS yAanewwA Nuin cocTaenAeT
99%

CUCTEMA OXNAXOEHUA

4xonosoi  TepwocTaTHueckni  knanaw

ofecneunsaeT  paboTy  BCEX  BUMTOBKX
rounpeccopos DALGAKIRAN e
ONTHMANIHEIX TEMMEPATY PHAIX YCTIOBHAX.

Mpiesekae TepUOCTATAUSCKOrD _ Kknanaka

no3BonAET  MoBLICHTS  achberTUBHOCTS
OXfaxaewdn Koumpeccopa W uckmiouaet
ONACHOCTS  KOWOEHCALWM  Bnam  BHyTDM
wmacnobaka

Aniomusmestii nnacTsuaTI

TENNOOGHMEHHUK MIrOTOBNEHHLI  METOROM
NaliKn B BaKyye 0BECTEUMSAET ELICORYIO
SQberTUEROCTE  OXnaXaeHus w  MmeeT
AnHTENHEI CPOK YS!

B aeyx
oxnaxgaetca

cenyiAx  TennooGuensika
Macno W ckaruii B03ayX,
ofecneunsan  aWauesde  TemnepaTypul
ckatoro sosmyxa a swxome + 7 K

TeunepaType okpyxawuei cpea.

BCTpoeHHUA  WAKNOKHA _cenapaTop c
GETOMATUMECKAM __ KOHAEHCATOOTBOAMMKOM
(INVERSYS 22 - 160 PLUS).

* Manowywssie  u  3neprosddertushue
Ocesuie oXMaxgaume BEHTUMATODS C
HeaasMCHMSiIA anexTponsraTenem
BKNOUAOTCA & PABOTY B 3ABUCAMOCTU OT
1IOKA3aHUR TEMNEPATYPHOTO AATUMKA

* Kowctpyrna npocpinz nonacreii
BeHTANATOpA  OBECTIEWHSAET  BHICOKYKD
aspouHammueckyio scpexTuHoCTS,
MUHUMANSHLIR BEC, WA YpOBEHS WyMa
npu  Epawewmu. B couerawm  C
BLICOOSDMEKTUEHSIMN  COBDEMEHHLIMA
NPUEOAAMN AOCTUTEKTCH HUSKAE NOKG3ATENM
NIOTPEBNEHUA 3neKTOSHEPTH W BLiCOKAR
NpOM3BOUTENLHOCTS.

* Verawoska uactotHoro npeoGpazosatens Ha
MIPUEOA BEHTANATOpE MOSEONAET yEEMuMTL
adpebexTuerocTs Tennoobuena [
onTHMMIMpOsAT,  paBouyio  TemnepaTypy
eHyTp Founpeccopa (Hauukan ¢ INVERSYS
22PLUS)
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o

KOHCTPYKTUBHBIE
‘OCOBEHHOCTU

SdexueHan nepesaua  moupocTH o1
SMEKTPHUECKOTO ABHTATENA K EBUHTOBOMY
Gnoxy, nocpencreom  mpAMoi  nepenad
oBecneunsact Haubonee Hiskie noTepy Mp

Nepeaue  MEXaHAMECKOA  MOWHOCTA U
OTCYTCTEME  pamuansbX  Harpy3ok  Wa
noauwmnHMk

Onmumnsawis  coepumenwih  mexay
OCHOBHLIMM  3MEMEHTAMM,  yMeHSWEHNE

ATUHE! LINGHTOB, CHIKSHME TWADAENAYECKAX
notep

<«xonopHoi
nossonAeT
npoyecc

Buigenene  ropaueiny 1
04, ewypn  Kopnyca
sdexTusnen  opramaosats
oTe0ga Tenna

SbpexTueHan aspoauHamika KoMnpeccopa
oBecneunsact pagHouepHoe
pacnpegenesve noToxa  oxnaxaawolero
BO3AyXa, 4TO MPMEOAMT K YBEMHdSHWO
SOEKTUEHOCT  OXNaXaEHNA  OCHOBHEIX
YAN0B, CHAKEHWO TEMNEpaTypsi  SHYTDM
KOMTIPECCOPa, CHitKeHME YPOBHS wya

Yetawoska  meTannuueckix  wnawros
MaCn0BO3AYWHO CecH OT macnoBaka K
panuatopy  NPUBOMMT K yBenHdeHmo
HAZEXHOCTH CHCTEMb! LUHDKY ALY MaCha

Yeranoera nonepeutsix peSep
NLneoTEOMMAKA HA OKHE ECACHIBAHHA &
COBOKYMHOCTH € MOKLMMCA  NaHemsHeM
DULTPOM  ynyuwaeT KauecTeO  CKaTOro
B03ayXa Ha EXOAE © KOMMpECCO, @ TaKKe
yeenwuwsaeT cpok cayxGei dunkTpa 0 8000
uacoe

Vicnonssosasie oL
KOMTIEHCATOPOB MO3BONAET KOMMeHCHPOBATS
‘nechopuaLn v enBpaLum

Sprovomnusuili Kopnyc  Kownpeccopa ¢
ReTKOCHeMHLIMM  NaHenAMM OBecnednsaeT
npocToR  mocTyn K Kkaaoh  uact
KOMTpeccopa AnA yAOBCTER TeXHHIECKOTO

obenyxusaHus

3eyxonsonAumA  oecriewmsaeT U3

YpoBeHs wyma.

ﬂ [OCTYMHLIE KOMMNEK TALMN

Busrosoi komnpeccop cepun INVERSYS 5 -
15 PLUS 6e3 pecusepa

Busrosoi komnpeccop cepun INVERSYS 5 -
15 PLUS wa ropusosanssom pecusepe 200
500 nuTpoe.

Busrosoi komnpeccop cepun INVERSYS 5 -
15 PLUS COMPACT Ha_ropasoHTansHom
pecusepe 250 w500 mutpoe  c
pedpikepaTopLM  OcywTenem  AsyMA
MaMCTpansHEIMA TILTPaMN ANR yAaneHUs
|acTAL M, TPASK U KanensHeX hpaKL
macna us cxaToro e03ayxa

Taxau oSpazou, wa seixome Ml nonyuaem
OuMleHHLi CKATHIR BO3AYX C Knaccom
wucToTsi 1.4.1 8 cooTsetcram ¢ 1S 8573 1

m onuuu

Cucrena sogaHoro oxnaXaeHNA

Cucrema pexynepauyn Tenna

Cucrema  noporpesa  wacna  ana
SKcnyaTaue  mpM mOMXEHHuX
Temnepatypax.
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AACOPBLMOHHBIE OCYLIMTENM CXATOro BOSAYXA C Fops4eil HANOPHOV pereHepaLedt
cepuy DRYAIR DBP

AacopbupokHuil ocywmTens C ropsuei HanopHoi
perevepauyeii cepnn DBP obecneunsaet Huskue
avaueHnA Touku pockl A0 40C AaXe npn TAXEnHX
yenosuax  skcnnyatauum.  Mogaua soagyxa  Ha
peresepatyio ancopbenra npou3soauTe
LeHTPOBEXHO B03YX0AYBKOI

Takum 0GPalom, He HYXHO UCTONLI0BATS OCYUIEHH K
CKaruii B030yX ANA perewepaunn ancopbedta. B
crefcTewe STor0 noTepw CKaroro  sosgyxa Ha
pereHepaLyio COKDALIAHTCA A0 HYNA, YMEHSLIAITCH
ameprosatpars!

n KOHCTPYKTUBHbIE MPEUMYLLECTBA

« Tlpoyecc ocywiesin MPOTEKAET B OAHO KOMOHE OCYWWTENA, B TO EPEMA KaK & APYO BRAKHIii
aACOpOEHT pereHepUDYETCA B030yXOM, KOTODHIII MONASTCH YCTAHOBMEWHO HA_ pame oCywMTens
B03AYX0RYE-KON. 3(h BEKTHBHLIT HATPEBATEN: NOBLILIAET TeNNepaTypy B03ayXa 40 200C, B peaynbtare
UEr0 & NPDUECCE PereHepaN YAANAETCA ECE BNara u3 acopoeHTa

+ TIpoaBiHyTaR CHCTEMA yNDABMeHUA OCYWECTENAET NePEKTKOUSHHE KOMOHH, DEryupyer Mpouecc
HArpeBa B COOTBETCTBNN C NOKE3AHWANN AGTUMKA TOUKH POCH (EXOAUT B 62308Yio KoMmneKTaLyio). Tem
CaMLIM COKPaLIaR NOTDEBNEHH e NEKTDOHEPTHN 33 LAKN OCYLISHNA
+ Harpesarensheiii TPaKT MOMHOCTLHO WIOMWPOBEH ANA yMeHSLLHHA TennonoTeps
+ Knanans u3 Hepkasetouyeii cranu, ycrofiunssie k Temneparype A0 450 °C
« Monsaosarens mMoxeT suiGpars pexum peresepaLy

“TOPAYGR PEreHEpaIA C UCTONLI0BEHHENM BO3AYXOAYBKH

“TOPAYR PETEHEPALYA C HCTIONL30BZHHEM OCYILIEHHOTO CXATOTO BO3AYXa:

~XonoaHan perenepalyis. Takim 0BpasoN, npu HEOBXOANMOCTH OBCTYKHEaHHA 3NEMEHTOR Wikna
PereHepaLyIM, OCYLITENs MOKET NPOAOTKaTs PABOTATL B APYTOM PEXHME.

+ B pexiiMe pereHepaLyh ¢ HCMON30BaHHEM BO3AYXa OT BOYAYXOAYBKY, MIOTEPH CXATOTO BO3AYXa OT
KOMNPECCOpa Ha PereHepaLyio passl Hymiol
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n KOHCTPYKTUBHBIE MPEUMYLLIEC TBA

« Cucrema ynpaenenns ocyurens DBP ofecneunsaeT BuipasHUBaHIE AABNEHNA & KOMOHHAX nepen
nepekmioueK et OTO MPEAYNPEXAAET MyMbCAuin AGEMEHWA © MUHAH W MAHAMUINDYET W3HOC
ancopbenra

« Mpiene e uicoxonanexyix MK oBecrieunsaeT GesoTkasuyio paBoTy OCYWHTEN & TeueHNe Ecero
CpOKa CryXGHi. Ha CeHCOpHIi KDaH CHCTeNl ynpaBnE HiA B4 BOAATCH OCHOBHBIE PaBouHE N3 PaM ETpbI
OCYWMTenA, ABapUAHLE CHTHANL, MOMOKEHWA KMANZHOB, BH3YANWIMDYETCA NpOUSCC pagoTs &
PeansHOM Epemenin. Kpowe STOr0. Ha ANCNNEE YKAIHEAETCH TEMNEPATypa Toukn pock Boswoxa
YAanewHan Mepetaua nasMLIX NOCpEACTBOM WTepdeiica RS 485, nporoxonos MODBUS, Entemet
Tlpnmesesine ya0GHOr0 AniA nonba08aTens MK C pyCCKORINHHIM HHTEPHETICOM NOSEONAET KOHEUHHIM
NONbI0BGTENAM NEMKo yCTPaKATH MoGHe MPOGMEMS C CHCTEMOR YMDASNEHMA & YCROBMAX
akcnyataumn

« B_OCYWIMTENAX WCTONb3YIOTCA BHCOKOKAUECTBEHHLE BACOPBEHTH, UTO MOIBONAET NOAAEPHHEAT
CTabuneHylo TEMMEPATYDY TOWKM DOCH MW PasHsix YCMOBWAX SKCTMyaTauum. B 3aBMCHMOCTH o
YCROBWIT SKCTnyTaL W TPEBYEMbX NAPAMETPOB MOTYT WCMOMbI0BATLCA aKTHBHDOBAHHHII OKCA
BNOMIHIR, MOTIEKYIADHOE CHTO, CHMIMKAIeN, @ TAKKE WX CMECH B PA3THUHLIX MPONOPUIAX.

- Tpn MarCTpanuHuX (UNLTPa ANA OMUCTKN CHATOTO BO3AYXA Ha BXOME W BHXOAS W3 OCYWNTENA
BX0AAT B KOMAREKT noCTaBKH

+ KOHCTDYKTHEHie_OCOGEHHOCTH BNYCKHLX KNAnaHOE W BHXOHOTO KOMMeKTopa ocywrenei DBP
OBeCneuNEaIOT HanBonee HIIKHE NOTEDH AGBMEHNA, CHIKER SHepronoTpeneHie
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