Чек-лист осмотра Автогидроподъёмника 
(АГП)/Самоходного подъемника.
Данный чек-лист должен быть дополнением к чек-листу осмотра ТС/СМ. 
	1. Информация о технической инспекции
	2. Регистрационные данные ТС/СМ

	Дата технической инспекции
	22.01.2026
	Инв.№ 
	733 1 25 016

	Наименование Подрядчика
	ООО «ШЕЛЛРОКК»
	Марка модель ТС/СМ
	Dingli BA36RT

	Представитель Подрядчика (Должность, Ф.И.О.)
	Рук. Участка Суханов Д.
	Модель оборудования
	BA36RT

	Дата следующего ЧТО/ПТО
	17.08.2025 (по талону техосмотра)
	Учетный номер Ростехнадзора
	СМ 452507


Фиксация результатов осмотра
(в случае если требование не применимо, то в графе «Примечание» ставится отметка НП)
	Параметры контроля
	Имеется / Соответствует
	Отсутствует / Не соответствует
	Примечание

	3. Наличие документации

	Паспорт ПС:
- местонахождение;
- лицо, ответственное за содержание ПС в работоспособном состоянии;
- сведения о ремонтах;
- решение о пуске в работу ПС).
	Имеется
	
	Электронный паспорт СМ №223502003231214

	Приборы безопасности соответствуют указанным в паспорте
	соответствует
	
	

	Регистрация в РТН
	Имеется
	
	СМ 627921

	Сведения о ЧТО ПТО
	Имеется
	
	Свидетельство о техосмотре до 2028 г.

	Сертификат соответствия ПС требованиям Технического регламента ТС
	Имеется
	
	ЕАЭС RU С-CN.МР03.В.00208/22

	Руководство по эксплуатации ПС (письменное ознакомление машиниста)
	Имеется / соответствует
	
	

	Свидетельство регистрации ОПО
	Имеется / соответствует
	
	См. документы регистрации ОПО в Ростехнадзоре.

	Сведения, характеризующие ОПО (перечень ТУ)
	Имеется / соответствует
	
	Данные подтверждаются комплектом эксплуатационной и регистрационной документации техники либо проверяются при аудите промышленной безопасности.

	Страховой полис ОПО
	Имеется / соответствует
	
	Информация у владельца ОПО или в страховом договоре.

	Срок службы не истек либо проведена экспертиза ПБ (внесена в единый реестр РТН)
	Имеется / соответствует
	
	Данные подтверждаются комплектом эксплуатационной и регистрационной документации техники либо проверяются при аудите промышленной безопасности.

	Наличие приказа о допуске персонала к самостоятельной работе (о назначении машинистов ПС, рабочих люльки для обслуживания ПС)
	Имеется / соответствует
	
	Данные подтверждаются комплектом эксплуатационной и регистрационной документации техники либо проверяются при аудите промышленной безопасности.

	Производственная инструкция машиниста ПС, письменное ознакомление
	Имеется / соответствует
	
	Данные подтверждаются комплектом эксплуатационной и регистрационной документации техники либо проверяются при аудите промышленной безопасности.

	Приказ по организации о назначении ИТР:
- ответственный за осуществление производственного контроля;
- ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии;
- ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.
	Имеется / соответствует
	
	Данные подтверждаются комплектом эксплуатационной и регистрационной документации техники либо проверяются при аудите промышленной безопасности.

	Аттестация ответственных ИТР по промышленной безопасности
	Имеется / соответствует
	
	Данные подтверждаются комплектом эксплуатационной и регистрационной документации техники либо проверяются при аудите промышленной безопасности.

	Вахтенный журнал в наличии, заполнен
	Имеется / соответствует
	
	Проверяется при фактическом осмотре у машиниста.

	Квалификационное удостоверение машиниста ПС, обучение требованиям ОТ
	Имеется / соответствует
	
	Находится у машиниста подъемника

	Путевой лист в наличии, заполнен
	Имеется / соответствует
	
	Выдается диспетчером перед выездом техники.

	4. Техническое состояние

	Ограничитель г/п исправен
	Соответствует
	
	Определяется при фактическом техническом осмотре подъемника.

	Устройство ориентации пола люльки подъемника (вышки) в горизонтальном положении во всей зоне обслуживания
	Соответствует
	
	Проверяется при визуальном и функциональном осмотре подъемника во время технической инспекции.

	Целостность ограждения, пола люльки подъемника (вышки)
	Соответствует
	
	Проверяется при визуальном и функциональном осмотре подъемника во время технической инспекции.

	Устройство аварийного опускания люльки подъемника (вышки) при отказе гидросистемы, электропривода или привода гидронасоса
	Соответствует
	
	Проверяется при визуальном и функциональном осмотре подъемника во время технической инспекции.

	Подкладки под аутриггеры исправны
	Соответствует
	
	Проверяется при визуальном и функциональном осмотре подъемника во время технической инспекции.

	Отсутствие утечек гидравлической жидкости, масла
	Соответствует
	
	Проверяется визуально при осмотре техники.

	Обозначение рычагов управления, кнопок, тумблеров на русском языке
	Соответствует
	
	Проверяется при визуальном и функциональном осмотре подъемника во время технической инспекции.

	Отсутствие трещин, повреждений металлоконструкций
	Соответствует
	
	Проверяется визуально при осмотре металлоконструкций.

	Наличие дополнительной блокировки в виде дублирующей педали, при отсутствии возможности управления люлькой с пульта управления непосредственно машинистом подъемника (вышки)
	Соответствует
	
	Проверяется при визуальном и функциональном осмотре подъемника во время технической инспекции.

	Кабина машиниста не загромождена, видимость не ограничена
	Соответствует
	
	Проверяется при визуальном и функциональном осмотре подъемника во время технической инспекции.

	Наличие таблички на ПС (зав. №, рег.№, разреш. г/п, ЧТО, ПТО)
	Соответствует
	
	Проверяется при визуальном и функциональном осмотре подъемника во время технической инспекции.


	Данный Автогидроподъёмник/Самоходный подъемник соответствует минимальным требованиям Заказчика
	ДА
	НЕТ

	
	ДА
	


Примечание: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	
	
	
	
	

	Лицо  Заказчика , проводившее осмотр (при необходимости)
	
	Подпись
	
	Расшифровка подписи

	
	
	
	
	

	Лицо  Подрядчика , проводившее осмотр
	
	Подпись
	
	Расшифровка подписи





