Вот перечень основных запретов и действий, которые могут привести к поломке подъемника Dingli BA36RT, составленный для монтажников на объекте:
Категорически запрещено при эксплуатации
• Использовать не по назначению: Запрещено использовать машину в качестве крана (подъем подвешенных грузов), лифта (перемещение людей между этажами) или грузового подъемника.
• Нарушать границы платформы: Запрещено размещать грузы за пределами платформы, а также тянуть или толкать предметы вне ее.
• Игнорировать правила нахождения в корзине:
    ◦ Запрещено сидеть, стоять или карабкаться на перила платформы (нужно всегда стоять на полу).
    ◦ Запрещено размещать на платформе лестницы или подмостки.
    ◦ Запрещено выходить из корзины, когда она находится в поднятом состоянии.
• Работать в опасных условиях:
    ◦ При скорости ветра более 12,5 м/с.
    ◦ Во время грозы или при молниях.
    ◦ При температуре ниже -20°C или выше 40°C.
    ◦ При недостаточном освещении.
• Приближаться к ЛЭП: Машина не имеет изоляции; необходимо строго соблюдать безопасную дистанцию до линий электропередач.
• Использовать для сварки: Запрещено использовать подъемник в качестве заземления при проведении сварочных работ.
Что может привести к поломке или опрокидыванию
• Перегрузка: Превышение максимальной грузоподъемности в 272 кг (включая людей, инструменты и материалы).
• Работа на неровной поверхности:
    ◦ Подъем и выдвижение стрел допускается только на твердой и ровной поверхности.
    ◦ Запрещено движение с поднятой или выдвинутой стрелой вблизи ям, канав, на грязных или обледенелых участках.
    ◦ Превышение максимально допустимого угла наклона (для BA36RT это 45% / 24,2° продольный и 25% / 14° боковой только в сложенном состоянии).
• Механические воздействия на стрелу:
    ◦ Запрещено перемещать машину или другие предметы, отталкиваясь коленом стрелы.
    ◦ Запрещено крепить стрелу или платформу к соседним конструкциям.
• Нарушение работы двигателя и систем:
    ◦ Неправильное топливо: Использование дизеля, не соответствующего стандарту EN590, может повредить двигатель.
    ◦ Запуск в холод: В условиях холода после запуска двигателя необходимо подождать 5 минут перед началом работы.
    ◦ Игнорирование утечек: Эксплуатация с утечкой гидравлического масла или воздуха недопустима.
    ◦ Регенерация сажевого фильтра: Игнорирование предупреждений о необходимости регенерации приводит к принудительному снижению оборотов двигателя, а в критических случаях — к необходимости замены фильтра в сервисном центре.
• Самовольные изменения:
    ◦ Запрещено вносить изменения в конструкцию, калибровать датчики или заменять компоненты (особенно шины на пневматические вместо оригинальных с пенопластом) без разрешения Dingli.
    ◦ Масса колес критически важна для устойчивости.
Важно: При обнаружении любых неисправностей, повреждений или несанкционированных модификаций машину необходимо немедленно вывести из эксплуатации и пометить как неисправную.
ри срабатывании сигнала датчика наклона во время нахождения на высоте необходимо действовать с максимальной осторожностью, так как это указывает на нахождение машины на критическом склоне.
Основные правила действий:
1. Прекратите подъем и выдвижение: Если датчик сработал при подъеме, немедленно остановитесь. Если сигнал подается при опускании, запрещается выдвигать, поворачивать или поднимать колено стрелы относительно горизонтального положения.
2. Стабилизируйте стрелу: Необходимо стабилизировать положение главного колена стрелы относительно склона.
3. Запрет на вращение: Категорически запрещается поворачивать главное колено стрелы во время его опускания в данной ситуации.
4. Вернитесь на ровную поверхность: После приведения стрелы в безопасное положение переместите машину на устойчивую, ровную поверхность.
Последовательность действий в зависимости от положения платформы:
Порядок складывания сегментов стрелы строго регламентирован и зависит от того, в какую сторону направлена платформа относительно склона:
• Если платформа повернута в сторону ПОДЪЕМА (вверх по склону):
    1. Опустите главное колено стрелы.
    2. Сложите или опустите стрелу башни.
    3. Сложите телескопический сегмент главного колена стрелы.
• Если платформа повернута в сторону СПУСКА (вниз по склону):
    1. Сложите телескопический сегмент главного колена стрелы.
    2. Сложите или опустите стрелу башни.
    3. Опустите главное колено стрелы.
Важные замечания:
• Индикатор наклона загорается, когда машина наклонена настолько, что функция бокового смещения в одном или обоих направлениях перестает работать.
• Не используйте датчик наклона в качестве уровня для выравнивания машины; он предназначен только для предупреждения о крутом склоне.
• В случае неисправности системы управления и невозможности обычного спуска можно использовать переключатель обхода (Bypass) на платформе или нижней панели, чтобы безопасно опустить платформу на землю.
Для обеспечения безопасного перемещения подъемника Dingli BA36RT, особенно на высокой скорости, необходимо контролировать состояние следующих индикаторов на панели управления:
• Световой индикатор центрального положения поворотной платформы: Подтверждает, что поворотная опора совмещена с центральной осью шасси. Это обязательное условие для движения на высокой скорости.
• Световой индикатор втягивания/выдвижения моста шасси: Показывает текущее положение мостов. Для безопасного выполнения определенных операций (например, подъема стрелы башни) мост должен быть полностью выдвинут.
• Индикатор перегрузки: Красный индикатор загорается, если нагрузка на платформу превышает номинальные 272 кг. Для безопасного начала работы и движения индикатор должен быть выключен.
• Световой индикатор предупреждения о наклоне: Загорается, когда машина находится на слишком крутом склоне, что делает эксплуатацию небезопасной. При срабатывании этого индикатора движение может быть заблокировано или ограничено.
• ЖК-дисплей: Перед началом движения на дисплее не должно отображаться сообщений об ошибках или аварийных ситуациях.
Важные условия для движения на высокой скорости: Высокая скорость (режим «кролик») доступна только при соблюдении следующих условий:
1. Управление осуществляется с платформы.
2. Главное колено стрелы и стрела башни полностью опущены и втянуты.
3. Поворотная опора совмещена с центральной осью (подтверждается соответствующим индикатором).
При несоблюдении любого из этих условий машина автоматически перейдет в режим низкой скорости. Кроме того, для движения по склону необходимо вручную выбрать режим преодоления подъема.

