
	
	Опросный лист 

 мачты со стационарной короной 

	Заказчик 
	

	Ветровой район эксплуатации  
или фактическое место установки
	 1а ветровой район (0,14 кПа)

	Климатический район эксплуатации 

или фактическое место установки
	 Эксплуатационные требования/регион эксплуатации*: север Забайкальского края в пределах Каларского района 

Ветровая нагрузка* 1а ветровой район (0,14 кПа) 

Снеговая нагрузка 3 кПа 

Гололедная нагрузка* 500 г, толщина стенки гололеда 25 мм 

Район сейсмоактивности** 9 баллов 

Климатический район* 1В

	Количество мачт, шт.
	6

	Тип мачты со стационарной короной
	+
	 ОМПО

 с лестницами ограждениями, площадкой обслуживания площадками отдыха и т.д.
	
	ОМСР

Без лестниц, без площадки обслуживания, обслуживание ОП с вышки

	Высота ствола мачты, м:
	   30
	


	Штыревой молниеприемник, метров

(или стандарт производителя)
	   10

	Тип площадки обслуживания (для ОМПО):
	Круглая 
	             +

	
	Прямоугольная
	

	
	Прямоугольная с наклонной секцией
	

	 Покрытие металлоконструкций: 
	Горячее цинкование
	             +

	
	Дневная маркировка-цл (красно-белая)
	

	
	Комбинированная ( ц+ окраска по цинку
	


Прожекторная нагрузка:
	  Количество приборов освещения, шт.  
	                  4

	Расположение приборов освещения   
	
	 по кругу
	
	односторонние 

	Если одностороннее размещение
	
	 штук в 1 ряду 
	
	 кол-во рядов


Характеристики приборов освещения:
	Производитель, название, обозначение
	Промышленный светильник TL-PROM 240х2 Plus 5К FL D

	Мощность одного прожектора, Вт
	240

	Габариты (В х Ш х Г) или Ф, мм
	715*300*80

	Вес, кг
	10


Характеристики блоков ПРА:
	Производитель, название, обозначение
	

	Габариты (В х Ш х Г), м
	

	Вес (1шт.) , кг
	

	Параметры присоединительные, мм
	


Дополнительные конструкции:
	Закладной элемент фундамента           
	        +
	-ДА
	
	-НЕТ

	Монтажный комплект (для сборки)
	
	-ДА
	
	-НЕТ

	Электрооборудование: В стандартные комплект поставки не входит. При необходимости комплектации указать
	

	Дополнительные требования к мачте:

	Предусмотреть площадки для отдыха на расстоянии не реже 10 м согласно п.5.1.29 РД 34.03.204 



	Требуемое значение отметить  знаком  «+» или «V» в соответствующей ячейке


