
	
Приложение №2 
к договору подряда № 25. от .2025 г. 

	к спецификации № 1 от .2025 г.


Техническое задание
(при заполнении становится приложением к договору для каждого объекта)

	№ 
п/п
	Запрашиваемая информация
	Предоставляемая информация

	1. Заказчик (Покупатель)

	1.1
	Наименование организации
	Указать наименование организации, так как наименование должно быть отражено в проекте

	1.2
	Адрес
	Указать точный адрес заказчика.

	1.3
	Телефон
	Указать телефон заказчика.

	2. Объект ЛСК

	2.1
	Наименование объекта
	Указать наименование объекта, так как наименование должно быть отражено в проекте

	2.2
	Наименование организации
	Указать наименование организации, так как наименование должно быть отражено в проекте

	2.3
	Адрес
	Указать точный адрес объекта ЛСК, так как он должен быть отображен в проекте.

	2.4
	Телефон
	Указать телефон объекта расположения ЛСК.

	2.5
	Наименование помещения
	Указать тип помещения, где располагаются ЛСК. (котельная, насосная, и т.д.)

	2.6
	Категория помещения по взрывопожароопасности см. СП 12.13130.2009
	Указать категорию помещения, где располагаются ЛСК. (А, Б и т.д.) 

	2.7
	Ветровой район (I а, I, II, III, IV, V) см СП 20.13330.2016, карта № 2.
	Согласно адресу объекта

	2.8
	Тип местности (А, В, С) см СП 20.13330.2016, пункт 11.1.6
	Согласно адресу объекта

	2.9
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С см СП 131.13330.2020
	Согласно адресу объекта

	2.10
	Сейсмичность
	Согласно адресу объекта

	2.11
	Национальный стандарт Российской Федерации. «Конструкции оконные со стеклопакетами легкосбрасываемые для зданий. Технические условия" в соответствии с которым осуществляется проектирование (ГОСТ Р 56288-2014 либо ГОСТ Р 56288-2024)
	- ГОСТ Р 56288-2024
либо
- ГОСТ Р 56288-2014 в соответствии с документацией, шифр: ______ (указывается шифр проекта на объект строительства или реконструкции или экспертизы, в котором указывается ГОСТ Р 56288-2014) 

	2.12
	Рдоп – допустимое давление на несущие конструкции здания, согласно п. 5.1.3 ГОСТ Р 56288-2024
	Заполняется только в случае указания в п.2.11
ГОСТ Р 56288-2024, 
в случае указания в п.2.11 ГОСТ Р 56288-2014, п. 2.12 подлежит удалению.

	2.13
	Особые требования, предъявляемые к помещениям, где устанавливаются легкосбрасываемые конструкции
	Указать особые требования, в случае их наличия, если их нет, то указать: «Требования отсутствуют»

	3. Организация, изготавливающая ЛСК

	3.1
	Наименование организации
	ООО «ЦТО ИНГРА»

	3.2
	Адрес
	191040, г. Санкт-Петербург, Транспортный переулок, дом 12, литера А, помещение 7Н оф. 4

	3.3
	Телефон
	+7 (812) 456‑70-61

	4. Организация, производящая монтаж

	4.1
	Наименование организации
	Указать наименование организации производящий монтаж ЛСК.

	4.2
	Адрес
	Указать адрес организации производящий монтаж ЛСК.

	4.3
	Телефон
	Указать телефон организации производящий монтаж ЛСК.

	5. Характеристики легкосбрасываемых конструкций

	5.1
	Необходимая легкосбрасываемая площадь,м2
	В этом пункте указывается исключительно требование необходимой легкосбрасываемой площади, ничего другого. Площадь проема, площадь оконного блока, площадь помещения и т.д. здесь указывать не нужно.

Необходимая легкосбрасываемая площадь – это расчетная величина, определяемая на основании действующей в РФ нормативной документации. 

· Если расчет необходимой легкосбрасываемой площади у Вас есть, а следовательно ее значение, то Вы его указываете. 
· Если расчета необходимой легкосбрасываемой площади у Вас нет, и он Вам нужен, то сначала мы делаем расчет необходимых легкосбрасываемых площадей, и уже после этого мы делаем проект ЛСК, и смотрим обеспечиваем мы требование необходимой легкосбрасываемой площади или нет, и если нет, то сколько нам не хватает.
· Если расчет необходимой легкосбрасываемой площади Вам не нужен – то данный пункт Вы удаляете из ТЗ (необходимо удалить строку полностью)

	5.2
	Высота здания над уровнем земли (по верхней отметке), где располагаются ЛСК
	Указать наивысшую точку здания, где располагаются ЛСК. Необходима для определения угловых зон и расчета эксплуатационных нагрузок на ЛСК.

	5.3
	Высота расположения ЛСК над уровнем земли (по верхней отметке)
	Указать наивысшую точку расположения ЛСК. Необходима для определения угловых зон и расчета эксплуатационных нагрузок на ЛСК.

	5.4
	Минимальное расстояние от границы ЛСК до угла здания
	Указать наименьшее значения от угла здания до ближайшей ЛСК, по каждому из фасадов, с каждой стороны. Приложить читаемую схему расположения ЛСК по всем фасадам к настоящему техническому заданию, с указанием размеров расположения ЛСК от всех углов здания, по всем фасадам. Необходимо для определения угловых зон и расчета эксплуатационных нагрузок на ЛСК.

	5.5
	Тип ЛСК
	Смещаемый оконный блок

	6. Характеристики проёмов

	6.1
	Материал (кирпич, бетон, навесные сэндвич панели…), с указанием толщины, каждого из материалов
	Указать весь пирог стенового проема, с указанием наименования и толщины всех материалов.
Например:
- Кирпичная стена, толщиной 500мм
- Бетонная стена, толщиной 600мм
- Утепление фасада, толщиной 150мм и кирпичная стена 500мм. Указать, какой материал используется в лицевой отделке. (Сталь ОЦ, керамогранит и т.д.)
- Утепление фасада, толщиной 150мм, воздушный зазор 50мм и бетонная стена 600мм. Указать, какой материал используется в отделке фасада (Сталь ОЦ, керамогранит и т.д.)
- Стеновая сэндвич панель 150мм и металлокаркас 100*100*4 по периметру проема.
- Стеновая сэндвич панель 150мм и металлокаркас 140*120*5, установленный только по горизонту проема (верх и низ).
- Стеновая сэндвич панель 200мм и металлокаркас 120*120*4, установленный только по вертикале проема (справа и слева).
- Стеновая сэндвич панель 100мм, без металлокаркаса обрамляющего оконный проем. В этом случае необходимо дополнительно предоставить информацию, для понимания того, как организовать металлокаркас для установки ЛСК. (АР, КМ и т.д.)

	6.2
	Наличие четвертей в проёмах (есть или нет).
	Да/Нет. В случае наличия четверти дополнительно указать ее наличие в нижней части проема. По возможности указать глубину четверти с каждой стороны проема. Необходимо для возможности детальной проработки узлов крепления.

	6.3
	Размеры проёмов для устройства ЛСК (указать в мм.)

	
	Реальные размеры проемов занести в таблицу (высота Н1 и Н3 по левой и правой границам проёма, Н2 – по центру. Ширина В1, В2 и В3 по нижней, средней и верхней границе проёма).
Указывать размеры проема по свету. (Особенно важно при наличии четверти). Размеры самих конструкций здесь указывать не нужно.

	
	Проём №1 – 1 штука (Котельный зал)
	Н1 = 1500
	Н2 = 1505
	Н3 = 1498

	
	
	В1 = 2000
	В2 = 2000
	В3 = 2000

	
	Проём №2 – 1 штуки (Котельный зал)
	Н1 = 2010
	Н2 = 2010
	Н3 = 2010

	
	
	В1 = 1501
	В2 = 1503
	В3 = 1500

	
	Проём №3 – 1 штуки (Котельный зал)
	Н1 = 500
	Н2 = 500
	Н3 = 500

	
	
	В1 = 1500
	В2 = 1500
	В3 = 1500

	
	Проём №4 – 1 штука (Котельный зал)
	Н1 = 1500
	Н2 = 1505
	Н3 = 1498

	
	
	В1 = 2000
	В2 = 2000
	В3 = 2000

	
	Проём №5 – 1 штука (Котельный зал)
	Н1 = 1500
	Н2 = 1505
	Н3 = 1498

	
	
	В1 = 2000
	В2 = 2000
	В3 = 2000

	
	Проём №6 – 1 штука (Котельный зал)
	Н1 = 1500
	Н2 = 1505
	Н3 = 1498

	
	
	В1 = 2000
	В2 = 2000
	В3 = 2000

	
	Проём №7 – 1 штука (Котельный зал)
	Н1 = 1500
	Н2 = 1505
	Н3 = 1498

	
	
	В1 = 2000
	В2 = 2000
	В3 = 2000

	
	Проём №8 – 1 штука (Котельный зал)
	Н1 = 1500
	Н2 = 1505
	Н3 = 1498

	
	
	В1 = 2000
	В2 = 2000
	В3 = 2000

	
	Проём №9 – 1 штука (ГРУ)
	Н1 = 1500
	Н2 = 1505
	Н3 = 1498

	
	
	В1 = 2000
	В2 = 2000
	В3 = 2000

	7. Информация о блоках ЛСК

	7.1
	Обозначение и тип блока оконного, ГОСТ (Al ГОСТ 21519-2022, ПВХ ГОСТ 30674-2023), 
	- Оконные блоки из алюминиевых сплавов, 
ГОСТ 21519-2022
- Оконные блоки из ПВХ профиля, 
ГОСТ 30674-2023

	7.2
	Вид заполнения (формула стеклопакетов, наличие в них специального стекла, либо требования по приведенному сопротивлению теплопередачи м2°С/Вт), в соответствии с ГОСТ 24866-1999, ГОСТ 24866-2014
	Указать точную формулу стеклопакета, так как она должна быть отражена в проекте, либо указать предъявляемые требования к стеклопакету, в соответствии с ГОСТ 24866-1999, ГОСТ 24866-2014

	7.3
	Цвет оконных блоков, фасонных элементов. (необходимо указать цвет оконных блоков снаружи, изнутри и по фальцу)
	Снаружи цвет – RAL5005
Фальц цвет – белый
Изнутри цвет – RAL 9016
Цвет указать так, как он должен быть отображен в проекте.

	7.4
	Профильная система, с указанием артикулов профилей рамы, створки и импоста.

	Указать тип профильной системы, с указанием подсистемы.
Rehau 60мм
Артикул рамы – 554009
Артикул створки - 554029
Артикул импоста – 554039

	7.5
	Наличие подоконной доски
	Нет 

	7.6
	Внутренняя отделка
	Фасонные элементы из ОЦ толщиной не менее 0,45мм (нащельники, отливы и т.д.) по четырём сторонам (две вертикали и две горизонтали)

	7.7
	Наружная отделка
	Фасонные элементы из ОЦ толщиной не менее 0,45мм (нащельники, отливы и т.д.) по четырём сторонам (две вертикали и две горизонтали)

	7.8
	Открывание эксплуатируемых створок
	Поворотно-откидная или поворотная створка с открыванием внутрь помещения, с помощью оконной фурнитуры, без использования дистанционных приводов (механика, автоматика и т.д.)



Расположение конструкций на фасадах здания

[image: ]

   Необходимо приложить информацию о расположении всех легкосбрасываемых конструкций на всех фасадах зданиях. С указанием всех размеров от углов здания до границ легкосбрасываемых конструкций, чтобы она была читаема.

Внешний вид изделий (со стороны помещения)

    Пример внешнего вида изделий приведен ниже. Размеры могут быть указаны проектные, окончательные размеры будут определены в проекте при проектировании.
   Важно: Размеры легкосбрасываемых конструкций могут отличаться от размеров обычных светопрозрачных конструкций. 
   Заказ оконных блоков возможен только после окончательного согласования проекта на легкосбрасываемые конструкции.
   Если конструкции уже изготовлены, то необходимо предоставить точную информацию (дополнительно к разделу №7) о размерах изготовленных конструкций (ширину и высоту, без учета подставочного профиля) а также толщину установленного армирования элементов рамы (для ПВХ). Информация необходима для понимая возможности использования светопрозрачных конструкций в качестве легкосбрасываемых.

[image: ]

Красным указана планируемая к установке труба металлокаркаса, необходимость которой определяется в проекте ЛСК.
Размеры оконных блоков определяются в проекте на легкосбрасываемые конструкции. 
Оконные блоки изготавливаются после согласования проекта на легкосбрасываемые конструкции.

Примечание:
При отклонениях в проектных размерах проема более 10мм, необходимо проводить контрольные замеры существующих проемов. Неточная информация приводит к проблемам при монтаже ЛСК и, возможно, к повторным заказам деталей конструкций.
Необходимо предоставить контактные данные, уполномоченного лица для выяснения возникающих текущих вопросов.

	[bookmark: _Hlk5308130]ПОДРЯДЧИК:
	
	ЗАКАЗЧИК:

	                  _____________/Миронов А. Ф./
  М.П.
	
	            ______________/ ---------------  ./  
                               М.П.



Подрядчик________________		Заказчик________________     
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