Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ
[bookmark: _Hlk170235250]Обустройство переездов ЖД путей № 8, 30, б/н расположенных на территории АО "Коломенский завод", по адресу: Московская область, г.Коломна, ул. Партизан, д.42. 
Переезд №30.
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переезд №30 (путь №7А)
	

	
	
	Демонтажные работы
	

	1. 
	
	Резка асфальтобетонных покрытий 
	м/м2
	16/24,8
	
	8*2=16

	2. 
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия (толщ. 50мм)
	м3
	1,24
	
	24,8*0,05=1,24

	3. 
	
	Разборка щебеночного основания (толщ. 150мм)
	м3
	19,38
	
	24,8*0,15=3,72

	4. 

	
	Очистка  пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от щебня вручную
	м3
	9,69
	
	

	5. 
	
	Очистка  пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от грунта вручную
	м3
	9,69
	
	

	6. 
	
	Демонтаж железобетонных шпал
	шт./м пути
	15/8
	
	

	7. 
	
	Погрузка, перевозка на 1 км деревянных шпал
	т
	1,2
	
	80кг*15=1200кг/1,2т, Передача Заказчику

	
	
	Строительные работы
	

	8. 
	
	Укладка железобетонных шпал, с комплектом крепления КБ-65
	шт
	15
	
	Шпала бетонная с комплектом скрепления КБ65

	9. 
	
	Балластировка ж/д путей
	м3
	10,75
	
	Щебень балластный кат.2, фр. 25-60

	10. 
	
	Выправка и рихтовка ж/д пути
	м пути
	25,0
	
	

	11. 
	
	Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м
	переезд
	1
	
	Комплект резиножелезобетонного переезда L=6,5м

	10.1
	
	- укладка плиты внутренней  ПЖДв (3,25м. х 1,58м. х 0,17м.)
	шт
	2
	
	

	10.2
	
	- укладка плиты наружней ПЖДн (3,25м. х 0,8м. х 0,17м.)  
	шт
	4
	
	

	10.3
	
	- устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для внутренних плит
	шт
	8
	
	

	10.4
	
	- устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для наружных плит
	шт
	8
	
	

	10.5
	
	- устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит
	шт
	2
	
	

	
	
	Непредвиденные расходы-3%
	
	
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

