Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ
Обустройство переездов ЖД путей № 8, 30, б/н расположенных на территории АО "Коломенский завод", по адресу: Московская область, г.Коломна, ул. Партизан, д.42. 
Переезд №8 (пути №1 и №2). Переезд №б/н (путь №1 )
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переезд №8 (пути №1 и №2)
	

	
	
	Демонтажные работы
	

	1. 
	
	Демонтаж металлических плит покрытия
	м2/шт/т
	84/56/32,97
	
	56 плит, 2000 x 750. Вес одного листа 588,75 кг., Передача Заказчику.

	2. 
	
	Демонтаж подстилающих слоёв из щебня толщиной 450 мм, в межпутье и на подходах к переезду
	м2/м3
	42,7/19,22
	
	42,7*0,45=19,22

	3. 
	
	Очистка  пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от щебня вручную
	м3
	20,23
	
	

	4. 
	
	Очистка  пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от грунта вручную
	м3
	20,23
	
	

	5. 
	
	Демонтаж деревянных железобетонных шпал с комплектом крепления КД-65
	шт./м пути
	30/16
	
	

	6. 
	
	Погрузка, перевозка на 1 км деревянных ЖБ шпал
	т
	2,4
	
	80кг*30=2400кг/2,4т, Передача Заказчику

	
	
	Строительные работы
	

	7. 
	
	Монтаж металлических плит покрытия
	м2/шт/т
	42/28/24,72
	
	28 плит (раннее демонтируемых), 2000 x 750. Вес одного листа 588,75 кг.

	8. 
	
	Укладка железобетонных шпал, с комплектом крепления КБ-65
	шт
	30
	
	Шпала бетонная с комплектом скрепления КБ65

	9. 
	
	Балластировка ж/д путей
	м3
	22,58
	
	Щебень балластный кат.2, фр. 25-60

	10. 
	
	Выправка и рихтовка ж/д пути
	м пути
	52,5
	
	

	11. 
	
	Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м
	переезд
	2
	
	Комплект резиножелезобетонного переезда L=6,5м

	10.1
	
	- укладка плиты внутренней  ПЖДв (3,25м. х 1,58м. х 0,17м.)
	шт
	4
	
	

	10.2
	
	- укладка плиты наружней ПЖДн (3,25м. х 0,8м. х 0,17м.)  
	шт
	8
	
	

	10.3
	
	- устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для внутренних плит
	шт
	16
	
	

	10.4
	
	- устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для наружных плит
	шт
	16
	
	

	10.5
	
	- устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит
	шт
	4
	
	

	
	
	Устройство асфальтового покрытия в межпутье и на подходах к переезду:
	м2
	42,7
	
	

	11. 
	
	Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 100 мм 
	м3
	4,27
	
	42,7*0,1=4,27, Песок карьерный

	12. 
	
	Устройство щебёночного основания, толщиной 150 мм
	м3
	6,4
	
	42,7*0,15=6,4, Щебень известняковый М600 фр. 20/40

	13. 
	
	Розлив битума
	м2
	42,7
	
	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
0,8л/м2, 42,7*0,8=34,16л

	14. 
	
	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 6 см
	м2
	42,7
	
	Асфальтобетон крупнозернистый плотный, тип Б, марка II, 2,35*42,7*0,06=6,02т
Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013

	15. 
	
	Розлив битума
	м2
	42,7
	
	0,3л/м2, 42,7*0,3=12,81л

	16. 
	
	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 4 см
	м2
	42,7
	
	Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Б, марка II, 
2,35*42,7*0,04=4,01т
Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013

	
	
	Переезд №б/н (путь №1 )
	

	
	
	Демонтажные работы
	

	17. 
	
	Резка асфальтобетонных  покрытий, толщ. до 80 мм.,  фрезой 
	м/м2
	28/63
	
	ФОРМУЛА РАСЧЕТА ОБЪЕМА

	18. 
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия (толщ. 50мм)
	м3
	3,15
	
	63*0,05=3,15

	19. 
	
	Разборка щебеночного основания (толщ. 150мм)
	м3
	9,45
	
	63*0,15=9,45

	
	
	Строительные работы
	

	20. [bookmark: _Hlk170235587]
	
	Изготовление в построечных условиях и монтаж конструкций закладных МС2 на болтовых соединениях
	шт/кг
	20/14,4
	
	Изделие соединительное МС2 (уголок 75х50х5)-14,4кг
Болт М14-20шт
Гайка М14-20шт
Шайба М14-20 шт

	21. 
	
	Сверление рельс для установки МС2 
	отверстий
	28
	
	14*2=28шт

	22. 
	
	Установка изделий МС-1
	м/кг
	30/143,7
	
	Изделие соединительное МС1 (уголок 75х75х5)  (L=18м; 4,79кг/м)

	23. 
	
	Покрытие битумным лаком
	м2/л
	16,5/3,3
	
	Лак битумный

	
	
	Устройство асфальтового покрытия в межпутье и на подходах к переезду:
	м2
	63
	
	

	24. 
	
	Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 100 мм 
	м3
	6,3
	
	63*0,1=6,3, Песок карьерный

	25. 
	
	Устройство щебёночного основания, толщиной 150 мм
	м3
	9,45
	
	63*0,15=9,45, Щебень известняковый М600 фр. 20/40

	26. 
	
	Розлив битума
	м2
	63
	
	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
0,8л/м2, 63*0,8=50,4л

	27. 
	
	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 6 см
	м2
	63
	
	Асфальтобетон крупнозернистый плотный, тип Б, марка II, 2,35*63*0,06=8,88т
Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013

	28. 
	
	Розлив битума
	м2
	63
	
	0,3л/м2, 63*0,3=18,9л

	29. 
	
	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 4 см
	м2
	63
	
	Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Б, марка II, 
2,35*63*0,04=5,92т
Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013

	
	
	Непредвиденные расходы-3%
	
	
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

