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1. Общие положения
Настил железнодорожного переезда предназначен для обеспечения пересечения в одном уровне автомобильной и железной дорог. Данный настил повышает комфортабельность при проезде автомобильного транспорта через железнодорожные пути, а также обеспечивает быстрый демонтаж переезда при ремонте железнодорожных путей.
Устройство настила переезда может быть организовано на деревянных или железобетонных шпалах на железнодорожных путях с рельсом Р65 или Р50, шириной колеи 1520 мм и обязательно эпюрой укладки шпал 1840 шт/км. (расстояние по осям соседних шпал должно быть 543-546мм.)
Основными элементами настила переезда являются 
-внутренняя плита А1.РБ.010-3250 (А1.РБ.010-1300) (Рис.1) и 
- наружная плита А1.РБ.020-3250 (А1.РБ.020-1300)  (Рис. 2),
а также внутренние и наружные уплотнители (Рис. 3) Внутренние и наружные плиты изготавливаются в соответствии с ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018.
Плиты кратностью 3250мм применяются на прямолинейных участках ж/д пути, а плиты кратностью 1300мм применяются на путях с радиусом от 80м. 
Внутренние плиты укладываются между рельсами (укладка возможна, как на щебёночную подсыпку фракции 5-20 мм, так и на специальные резиновые 
накладки НБШ (Рис. 6) Наружные плиты укладываются в специально специально подготовленные траншеи. 
Схема укладки внутренних и наружных плит  показана на рис. 4 
Монтаж плит настила производят при помощи подъёмно-транспортных механизмов с использованием рым-болтов, которые вкручиваются в резьбовые закладные втулки в резиножелезобетонных плитах. После монтажа плит следует вместо рым-болтов установить резиновые заглушки. Во время проведения монтажных работ   необходимо соблюдать правила техники безопасности для грузоподъёмных механизмов.


Настил железнодорожного переезда предназначен для установки на железнодорожных путях со следующими типами рельсовых скреплений: КБ-65,  ЖБР-65, АРС и КД-65. При иных видах рельсовых скреплений необходимо согласовать возможность установки плит настила железнодорожного переезда.  
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Рис. 1 - Плита внутренняя А1.РБ.010-3250 
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Рис. 2 - Плита наружная А1.РБ.020-3250 


Плиты А1.РБ.010-1300  и А1.РБ.020-1300  по конструкции выполнены аналогично, но длиной 1300мм
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Рис. 3 - Внутренний и наружный уплотнители
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Рис. 4 - Схема укладки на железобетонные шпалы
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                               Рис.4А  Схема укладки плит на деревянные шпалы

2. Подготовительные мероприятия перед монтажом настила переезда
В месте расположения переезда провести ревизию состояния железнодорожного пути на соответствие инструкциям МПС. Проверить состояние рельсов, шпал и рельсовых скреплений. Болтовые соединения рельсовых скреплений должны быть затянуты, костыли должны быть полностью вбиты в шпалы. Верхняя поверхность шпал (как деревянных, так и железобетонных) в месте установки плит настила, должна лежать в одной плоскости; отклонение - не более 5мм на 3м железнодорожного пути. На железобетонных шпалах не должно быть крупных сколов и трещин; на поверхности деревянных шпал не должно быть выступающих элементов (сучков и пр.)
На железнодорожном пути в месте расположения переезда не допускается наличие контррельсов и стяжек рельсов.
Подготовить железнодорожные пути согласно схеме приведённой на рис. 5     Пространство между шпалами засыпать щебнем или гравием, выровнять и утрамбовать на 15-20 мм ниже верха шпал. В случае, если на нижней опорной поверхности резинобетонных плит имеются металлические технологические петли,  их необходимо срезать.
3. Монтаж настила переезда
Установить внутренний и наружный уплотнители в рельсы (Рис. 4) 
разместив вырезы в уплотнителях над рельсовыми скреплениями. В случае если скрепление будет мешать установки резиновых уплотнителей необходимо в этих местах произвести вырезы в уплотнителях. 
       Для резиножелезобетонных плит длиной 3250 мм изготавливаются уплотнители длиной 1625 мм по 4 шт для одной внутренней плиты и по 2 шт для каждой наружной плиты. 
       Установить на железобетонные шпалы резиновые подкладки для наружных плит и нашпальные накладки – НБШ для внутренних плит, как показано на рис. 4 Для скрепления КБ на НБШ рекомендуется уложить вдоль ж. д. пути две  резиновые полосы 3250х80х10мм.
        Монтаж резинобетонных плит начинать с установки внутренних плит. 
         В резьбовые отверстия внутренних плит установить рым-болты М20, 
по 4 штуки на каждую плиту (рис. 4)
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Рис. 5 – Схема подготовки железнодорожного пути
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Рис. 6 – Накладка НБШ




[image: E:\YandexDisk\А1.РБ.000 ♦ Упор.jpg]












Рис. 7 – Упор для фиксации внутренних плит
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      С помощью грузоподъёмного механизма поднять плиту и опустить её между рельсами, раздвигая при этом внутренние уплотнители.
В резьбовые отверстия наружных плит установить рым-болты М20, 2 штуки на каждую плиту (рис. 4). С помощью грузоподъёмного механизма наружные плиты уложить в траншеи по краям железнодорожного пути и плотно примкнуть их к наружным уплотнителям. После монтажа плит рым-болты вывернуть и на их место установить резиновые заглушки, как показано на рис. 4 и рис. 5. Торцы сопрягаемых, а также крайних плит должны обязательно опираться на шпалы,  при необходимости сместить существующие шпалы, либо установить дополнительные.
[bookmark: _Hlk115793685]Монтаж резиножелезобетонных плит на деревянные шпалы производится аналогично, только на шпалы сначала укладываются резиновые прокладки размером 3250х80х5мм по 4шт под каждую внутреннюю плиту и по две полосы 3250х80х20мм  под наружные плиты. 
При наличии у железнодорожного пути уклона, после укладки резинобетонных плит, для предотвращения их смещения вдоль оси рельсов, внутренние плиты фиксируются специальными упорами (Рис. 7) с обоих концов переезда. 
Для установки упоров на железнодорожном пути с железобетонными шпалами между железобетонными шпалами заводится деревянная шпала. Упоры крепятся к деревянным шпалам в необходимом месте с помощью костылей или путевых шурупов. Дорожное  покрытие уложить вплотную к наружной плите в одном уровне с её поверхностью. Следует иметь в виду, что на путях с железобетонными шпалами со скреплением КБ, а также на путях с деревянными шпалами следует применять внутренние плиты толщиной 190мм. (анкерные болты скрепления КБ в месте укладки резиножелезобетонных плит как наружных. так и внутренних не должны возвышаться над верхней поверхностью шпалы более 65мм), для скреплений ЖБР и АРС следует применять плиты толщиной 170мм. 


В случае уклона автомобильной дороги в непосредственной близости к полотну ж/д переезда в качестве наружных плит следует применять прямые плиты 3250*1300*170мм, которые также как и угловые плиты ложатся на края шпал через резиновые прокладки толщиной 20мм.
Для исключения перемещения резиновых прокладок относительно деревянных шпалы их следует приколотить гвоздями к деревянной шпале.



4. Общие требования к настилам переездов
Плита внутренняя должна возвышаться над головкой рельса   не более чем на 10 мм.
Плита наружная должна быть установлена в одном уровне с головкой рельса, отклонение ± 10 мм.
Резиножелезобетонные плиты должны быть плотно сомкнуты, зазор между плитами не более 5 мм.
При несоблюдении требований настоящей инструкции  гарантийные обязательства не сохраняются.  
- плита внутренняя А1.РБ.010-3250 - 1605 кг;
- плита наружная А1.РБ.020-3250 - 1100 кг.
- плита внутренняя А1.РБ.010-1300 - 663 кг;
- плита наружная А1.РБ.020-1300 - 448 кг.

image1.jpeg
Ta

0000000000000 000000000
0Q000000000/0GO00@00Q00
0000000000000 0000CDD
0000000000000 000QOR00
0000000000000000000000
00000%000000e000TO0000
0000000000000 0000000
l6¥e(eYeteteRiotolote olo leYototetetotoloto
0000000000000 0000000
0F0000000000T000000000
00000000000R000000000J
0000000000000V 000000V
0000000000000 0000000
0000000000 0000000000D
©000POCO00OPI0OPOIOCOJ
000THLOOOOOOOOTHOOOOOV
0O®000FVN0O00O000FOO0OJ
0000000000000 OO0V000J
00000000000V OOOVOOO]
000000000000 QEO000000 D
0P0000000DOPT000e000DJ
0000000000000 0000000
00000000000 O00VVV000V
0Q0000000000Q000®0000
000000000 DOPTOOO000000J
0000000000000V
0000000000000 0000V
Ce000T0000CCe00O0T0000
000000Q00OOOOO0000000
©00000V0ODO0IO0TOVOO0V]
0000000000000 00000000
0 F0000000DO0TO00e0000
0000000000000 00000D
0000000000000 0000000V
0Q0000000000G000000000
000000000 DOOTOOO00O0DVD
0990000000000000000009)
00000000000E0000000000
00000%0000000000F00000
0000000000000000000000
000000V O0O0POOTOVOO0O
0000000000000 00000000
oo o@ﬁ%@oo&ﬁ@oooo%@o
elelCsvielelel  plole) clelelelelelelclolele)
0060000000000 00000000
0Q,0000000000Q0000000H 0
000000000 DOOTOOO00000DAD
000000Q00DO00OCOO000D
0000000000000 00000000
00000%000000e000T000e0
0000000000000 0O000000
©000D0VOO0O0OVOOOVVO0
0000000000000 0OOO D
0000000000 T000e0000 0
0000000000000 0000000D

[
=





image2.jpeg
88115

6z

3250

elelelelelelolelelele)
00000000000
00000000000
0000000000 J
0000000009
00000T000eq
00000000009
[E¥s e Xegedete do Lo Te,
00000000009
000000000

o
©
©
o
©
©
o
©

D O[O
e
ol
)
o)
o
o)
o)

Q00000000

ol Jelolorele)
elelelelersiel
COOOOJ
[elelelelels)

QOO0 Q,
[e]
Q
o
(]

(@]
€]

>

ey

QoG

o

COOOO0OLO
COO0DOPOOOOOOOOOY

QOOOOOPOHOOOOOO
[¢Z elelelole el teleler

QOO0B®00Q
o
QO
QO
€]

(&)

[©]

(]

®0
(elelelslciclelclclele clelole]

oK
©O
O
O ©

olofocoecodoP
0000000000000 000D

oo
(ofe]clclslclslclolclelels) clols]

(ef¢l clelcjejololojelolele] Sleis)

000D

OO
O
O
o]
@]

o
o
@®
©

CO0DOOOOOOOOOOLOOOCOOOOOOOI
o

Q
)
o
]
@]
@]
6]
OO

00000000
000000000
TI0@000%00089
ol 00000000000
0000000000 J
00000000000
coeoecpa
00000 0]

&7

[elelelolelolelelelele]
000000000
Q0O

(:

XWOOBO0 0O
COO00O00O0O
CO0OO0OOO
COOCCOOO0O
0®000AOO
COO0BO0OO0
COO00OO0

QOO00OQ

o

CO000®000

&

elelelelelelelele]
COOOOOOOOO

&}
O O,

Vi

i
|
1

8





image3.jpeg




image4.jpeg
Acpansmoboe nokpsmue
=

650

520

m

2700





image5.png
170

818

%33 520
100 m 00
7
h22 .
S
°
3
1

2750x160x200

2750

3737





image6.png
400

Uinana

Pesbc

TpaHuies




image7.jpeg




image8.jpeg




