
[image: image2.png]



Акционерное Общество 
      "А.Миллер"
ИНН 7703179072 ОГРН 1027700268628 КПП 770301001
123557, Москва, переулок Новопресненский, дом 3, этаж 1, комн 10
+7 (495) 775-7376  office@a-miller.ru  www.a-miller.ru
	13.06.2024 г.


	
	ООО "КиКГЕОСТРОЙ"

Григорий Королев
т. 89032978483
grigoriy-korolev06@mail.ru 
	


Коммерческое предложение
   АО «А.Миллер» предлагает резиножелезобетонные настилы  «Проект А1.РБ.000» по  ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018, код СКМТР 2539402533  для  обустройства  железнодорожных переездов на рельс Р-65 / Р-50  для железобетонных и деревянных шпал со скреплениями АРС, ЖБР, КБ, ДО.
Вся воспринимаемая нагрузка от колёс транспортного средства

 не более – 13т/ось.

	«Проект А1.РБ.000»  на  деревянную шпалу рельс Р-65/Р-50

 Состав комплекта шириной 3,25м. Общий вес: 4275кг./3875кг.

	№ п/п
	Наименование
	Размеры, мм

Р-65/Р-50
	Кол-во, шт
	Масса, кг

	1
	Плита внутренняя А1.РБ.10-3250
	3250 × 1300 × 190 / 170
	1
	1700 / 1550

	2
	Плита наружная А1.РБ.20-3250
	3250 × 650 × 190 / 170
	2
	1190 / 1065

	3
	Полоса резиновая 
	3250 × 80 × 5
	6
	1,76

	4
	Уплотнитель внутренний
	1625
	4
	25,6

	5
	Уплотнитель наружный
	1625
	4
	20,7


   Стоимость комплекта настила шириной 3,25м. составляет:

          - на деревянные шпалы - 330 000 руб. с НДС.
Стоимость 2-х упоров фиксации внутренних резиножелезобетонных плит
 (на один путь)  составляет: - 16 000 руб. с НДС.

По Вашей заявке требуется: 
- 3 комплекта настилов  шириной по 6,5м каждый (6кмпл по 3,25м), рельс Р-50 на деревянные шпалы, их стоимость составит —  1 980 000 руб. с НДС;
- стоимость авто доставки до г. Коломна, МО составит – 150 000 руб. с НДС;
Итого стоимость поставки товара составит — 2 130 000 руб. с НДС.
Указанные цены действительны в течение 10 дней.

Отгрузка после 100% предоплаты.

Вся воспринимаемая нагрузка от колёс транспортного средства не более – 13т/ось. 
Эпюра шпал – 1840шт/км.

Гарантийный срок покрытия 7 лет со дня изготовления, срок эксплуатации не менее 15 лет.

Продукция  отгружается с предоставлением соответствующих паспортов качества.

Напоминаем, что в месте укладки резиножелезобетонных плит не должно быть ни стрелочных переводов, ни контррельса.
Фото настила Проект А1.РБ.000:
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	Резиножелезобетонные настилы Проекта А1.РБ.000 разработаны специально с учетом повышенных физико-механических свойств и улучшенного внешнего вида плит с применением более крупных резиновых элементов.

В конструкции А1.РБ.000 между плитой и рельсом устанавливаются внутренние и наружные резиновые вкладыши. Внутренние вкладыши жестко фиксируют внутреннюю резиновую плиту между рельсов. 

Наружная плита изготавливается Г-образной, при монтаже выступ на плите опирается на балласт рядом  с торцом шпалы, что придает жесткость конструкции и не требует установки прижимных балок.

Для криволинейных переездов железнодорожного пути с радиусом от 80м. изготавливаются плиты кратно 1,3м.


С Уважением,   +7 (915) 090-1142 • Юлия 

                    +7 (985) 016-8070 • Александр

