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Григорий Королев
т. 89032978483
grigoriy-korolev06@mail.ru 
Коммерческое предложение
    АО «А.Миллер» предлагает резинокордовые настилы «Проект 2741.000» по ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018 для обустройства железнодорожных переездов в местах пересечения автомобильных и железных дорог в одном уровне на рельс Р-65 для железобетонных или деревянных шпал со скреплениями КБ, ДО.    
Вся воспринимаемая нагрузка от колёс транспортного средства не более – 13т/ось.

	«Проект 2741.000»              Состав комплекта шириной 6,5м. Общий вес: 4800кг. / 4334кг.

	
	Номер

детали
	Размер,  мм
	Кол-во штук
	Кол-во штук
	Вес,

кг.

1 шт

	Название детали
	
	
	в компл. 6,5м.
	в компл. 6,5м.
	

	
	
	
	(ж/б шпалы)
	(деревянные шпалы)
	

	
	
	
	
	
	

	Плита внутренняя
	2741.001
	1582x546x213
	12
	12
	199

	Плита наружная
	2741.002
	573x546x213
	24
	24
	70,0

	Прокладка наружная
	2741.003
	182x546x48
	24
	24
	4,0

	Прокладка внутренняя
	2741.004
	1098x546x55
	12
	 -
	38,0

	Комплект узлов крепления на деревянные шпалы
	ОП 534.000
	 -
	-
	1
	170

	Комплект узлов крепления на ж/б шпалы
	ОП 534.000-01
	-
	1
	-
	180


Стоимость резинокордового настила шириной 6,5м. (12 комплектов по 0,546м.) составляет:
 - на железобетонные шпалы – 590 000 руб. с НДС (настил 540 000 руб. с НДС + узел крепления 50 000 руб. с НДС)

 - на деревянные шпалы  - 514 000 руб. с НДС  (настил 464 000 руб. с НДС + узел крепления 50 000 руб. с НДС)

Стоимость прижимных балок (в состав комплекта не входят, приобретаются отдельно), оборудованных сверху металлическим швеллером, составляет:

  - А1.БПР-3  (3м.)  3000х400 х400 (мм.), вес – 0,9т.     - 35 000 руб. с НДС.
  - А1.БПР-4  (4м.)  4000х400х400 (мм.), вес – 1,2т .  - 46 000 руб. с НДС.

Воспринимаемая нагрузка от колёс транспортного средства не более – 13т/ось. Эпюра шпал – 1840шт/км.
Гарантийный срок покрытия 7 лет со дня изготовления, срок эксплуатации не менее 15 лет.

Продукция  отгружается с предоставлением соответствующих паспортов качества.

По вашей заявке требуется:

- 7 комплектов резинокордовых настилов для переезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 6,5м. каждый, рельс Р-65, на ж/б шпалы, для скрепления КБ, в комплекте с узлами крепления, их стоимость составит –  4 130 000 руб. с НДС; 
- стоимость авто доставки до г. Коломна, МО составит –  220 000 руб. с  НДС;
Итого стоимость поставки товара составит – 4 350 000 руб. с НДС.

Цены действительны в течение 10 дней.

Отгрузка после  100% предоплаты.
Продукция в наличии.

Напоминаем, что в месте укладки резинокордовых плит не должно быть ни стрелочных переводов, ни контррельса.
Настил Проект 2741.000
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	Резинокордовые настилы Проект 2741.000 обеспечивают пониженный уровень шума, смягчают ударную нагрузку от движущегося транспорта на рельсы, являются масло-бензо-стойкими, устойчивыми к воздействию кислот, щелочей и зимних реагентов, а также предотвращают скольжение и образование наледи.


С Уважением,   +7 (915) 090-1142 • Юлия 

                +7 (985) 016-8070 • Александр
