Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути, расположенные по адресу:
Московская область, г. Коломна». Пути железнодорожные

	№
п/п
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Ремонтно-восстановительные работы                                                                                      на путях 1Б, 2, 3А, 3Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
	

	
	Усиление стрелочных переводов СП6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 (демонтаж СП3, СП15 и б/н)
	

	1 
	Демонтаж переводного механизма (флюгарки)
	шт
	13
	
	11стрелочных переводов и 2 колесосбрасывателя

	2 
	Демонтаж скреплений (расшивка костылей, шурупов)
	шт.
	1386
	
	11*63*2=1386шт

	3 
	Разборка стыков  (демонтаж стыковых накладок)
	шт.
	66
	
	
132 накладки

	4 
	Демонтаж стрелочных переводов
	компл
	11
	
	1/6(СП3 и б/н), 1/7СП6,7,8,9,10,14) и 1/9(СП11,13,15)

	5 
	Демонтаж бруса на стрелочном переводе 
	шт.
	693
	
	63*11=693дер. шпалы

	6 
	Очистка основания жд. путей после демонтажа стрелочных переводов от загрязнённого щебня, мусора, грунта и пр.
	м3
	215,92
	
	S=155,39+136,05+123,69+108,17+139,53+115,03+115,17+133,59 =1026,62м2 площадь очистки стрел. переводы
К=63*8=504шпалы, 8стрелочных переводов под усиление
V= S*h-Vшп*К=1026,62*0,26-0,1012*504=215,92 м3
 0,26м глубина загрязнённого грунта,
0,1012м3 объем одной демонтируемой шпалы 

	7 
	Внесение дополнительного щебня в основание пути
	м3
	102,66
	
	1026,62*0,10=102,66м3

	8 
	Уплотнение основания балластного 
	м2
	1026,62
	
	

	
	Монтаж стрелочных переводов на композитных шпалах СП 6,7,8,9,10, 11, 13, 14
	
	
	
	

	9 
	Монтаж композитного бруса на стрелочных переводах
	компл.
	376
	
	Брус полимерный композитный для стрелочного перевода 1/7 -47шш/стрелочный перевод


	10 
	Монтаж скреплений
	компл
	1112
	
	139скрепление/стр переезд

	11 
	Монтаж бруса полимерного композитного под переводной механизм
	шт
	16
	
	

	12 
	Монтаж переводного механизма (флюгарки)	
	шт
	8
	
	

	13 
	Балластировка СП
	м3
	96,96
	
	8*(108,83*0,18-7,47)=96,96м3
8 количество стрелочных переводов, 108.83м2 площадь одного СП, 7,47м3 объем занятый полимерными композитными шпалами

	14 
	Выправка стрелочного перевода		
	м3
	9,70
	
	96,96*10%=9,70

	15 
	Рихтовка стрелочного перевода
	м
	355,40
	
	22,425м*8=355,40м

	16 
	Послеосадочный ремонт
	м
	355,40
	
	

	17 
	Погрузка отходов бруса деревянного в автомобили
	т
	55,44
	
	693*0,080=55,44

	18 
	Погрузка вручную и перевозка до 1 км балансодержателю демонтированных элементов     (шпалы, рельсы, скрепления, болты)
	т
	113,85
	
	накладки комплект 41,4*66=2732,4кг,                                 флюгарки 13*150=1950кг,
стрелочные переводы 1/6 2шт 2*8,62=17,240кг 
1/7 6шт 6*9468=56808кг
1/9 3шт 3*11707=35121кг
2732,4+1950+17240+56808+35121=113851кг=113,85т

	19 
	Погрузка механизированная и перевозка по территории завода до 1-го км загрязнённого грунта (с включениями щебня, мусора, бетон)
	т
	365,12
	
	
208,64*1,75т/м3=365,12

	
	Демонтаж рельсошпальной решётки на путях 1Б, 2, 3а, 3б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	
	
	
	

	20 
	Очистка шпал от мусора, бетонного боя, грунта и пр.
	м3
	17,55
	
	S=2,70*65,00=175,50 м2  V= S*h=175,50*0,1=17,55 м3
2,70м ширина очистки,  65,00м протяженность очистки по пути 1Б, 0,10м глубина очистки

	21 
	Демонтаж стяжек рельсовых металлических
	шт.
	101
	
	39+10+4+10+3+15+3+0+9+5+4+2=101шт

	22 
	Демонтаж уголка контррельса СП850
	т
	0,88
	
	220кг/шт 4шт

	23 
	Разборка стыков  (демонтаж стыковых накладок)
	шт.
	125
	
	40(1Б)+26(2,3а,3б)+8(6п)+10(7п)+9(8п)+10(9п)+2(10п)+0(11п)+8(12п)+2(13п)+5(14п)+5(15п)=125стыка
250наклади


	24 
	Расшивка шпал деревянных (скрепление Д-50)
	компл/шт.
	1060/2120
	
	Демонтаж скрепления
0,14204+0,14154+0,05227+0,06264+0,04498+0,08933+0,01852+0,00664+0,05272+0,0125+0,0125+0,02689=0,66257км длина пути
1600шп/км
0,66257*1600=1060шпал

	25 
	Демонтаж рельс Р-50 звеньями до 12,5м на деревянных шпалах
	м.п.
	1325,14
	
	
 662,57м.пути * 2 рельса=1325,14м.п

	26 
	Демонтаж шпал деревянных
	шт.
	1060
	
	

	27 
	Расшивка шпал железобетонных (скрепление КБ-50)
	компл/шт.
	188/376
	
	Демонтаж скрепления
0,10244(1Б)+0,00422(6п)+0,01103=0,11747км длина пути
1600шп/км
0,11747*1600=188шпал

	28 
	Демонтаж рельс Р-50 звеньями до 12,5м 
	м.п.
	234,94
	
	 117,47м.пути * 2 рельса=234,94м.п


	29 
	Демонтаж шпал железобетонных
	шт.
	188
	
	

	
	Подготовка зем. полотна (уборка старого)
	

	30 
	Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от загрязнённого щебня, мусора, грунта и пр.
	м3
	456,59
	
	L=141,55+52,06+44,98+62,28+89,34+18,53+6,64+52,72+12,5+12,50+26,89=519,99м
S =L*а=519,99*4.0=2079,96м2 площадь очистки
К=0,51999*1600=832шпалы
V= S*h-Vшп*К=2079,96*0,26-0,1012*832=456,59 м3
0,26м глубина загрязнённого грунта,
0,1012м3 объем одной демонтируемой шпалы  

	31 
	Внесение дополнительного щебня в основание пути
	м3
	208,00
	
	2079,96 м2 * 0,1м =208,00м3

	32 
	Уплотнение основания балластного 
	м2
	2079,96
	
	4м * 519,99 м=2079,96м2

	
	Сопутствующие работы
	
	
	
	

	33 
	Погрузка механизированная и перевозка по территории завода до 1-го км загрязнённого грунта (с включениями щебня, мусора, грунт)
	т
	829,75
	
	(17,55+456,59)*1,75=829,75т

	34 
	Погрузка вручную и перевозка до 1 км балансодержателю демонтированных элементов     (шпалы, рельсы, скрепления, болты)
	т
	220,05
	
	101стяжек(8,4кг/шт)=0,8484т,   125компл наклладок(41,40кг/комплект)=5,175т,   1060 дер.шпал (80кг/шт)=84.800т,  188жб шпал(260кг/шпала)=48,88т,  1325,14+212,88=1538,02м рельсов Р50(51,67кг/м.п.)=79.469т
4уголка контррельса 4*220=880кг
М=0,8484+5,175+84,800+48,880+79,469+0,88=220,05т

	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	35 
	Укладка шпал ж.б., с эпюрой 1840шт/км
	шт.
	855
	
	6,39+11,25+9,90+44,84+45,39+23,90+40,26+2,93+40,50+5,44+48,75+7,56+11,24+2,79+6,34+52,58+2,30+12,50+21,43+12,50+55,86=464,65м пути
0,46465*1840=855шт

	36 
	Монтаж скрепления КБ65
	компл/шт.
	855/1710
	
	

	37 
	Резка рельса
	шт
	38
	
	2*19=38

	38 
	Сверление отверстий для монтажа стыковочных накладок
	шт
	114
	
	38*3 =114 штØ30мм 

	39 
	Монтаж рельс звеньями по 12,5м
	м/шт
	929,30/75
	
	464,65*2=929,30м                                                                     Количество штук кратно рельсу длинной 12,5 м

	40 
	Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)
	к-т
	122
	
	Болт стыковой в сборе
16 комплектов Р50-Р65

	41 
	Балластировка путей
	м3
	186,45
	
	4,0*464,65*0,15-855*0,108=186,45м3

	42 
	Выправка пути (подбивка щебня шпалоподбойками)
	м3
	18,65
	
	186,45*10%=18,65м3 балласта*10% 

	43 
	Рихтовка пути
	м
	464,65
	
	

	44 
	Послеосадочный ремонт ж.д. пути
	м
	464,65
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________

