
Технические характеристики по крепежному материалу


1. Трос металлополимерный(бесцветный) ПР-4,0 мм
Трос стальной в ПВХ оплетке представляет собой латунированный металлотрос покрытый пластикатом ПВХ методом экструзии, диаметр сечения ф 4/5 мм, рабочая нагрузка 820-1000 кг. Идёт по периметру сетки.
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2. Анкерный болт 
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Анкерный болт — крепежное изделие, использующееся для организации различных подвесных систем, крепления конструкций на растяжках. 

Применяется для крепления в полнотелые материалы, такие как: полнотелый кирпич, бетон, железобетон, природный камень.
Анкер болт  производится из углеродистой стали, после чего проходит обработку белым или желтым цинком для антикоррозийной устойчивости.

  Принцип работы анкерного болта : при ввинчивании резьбовой шпильки в резьбовое отверстие конического элемента, за счет поступательного движения последнего расширяется распорный элемент и анкер  надежно фиксируется в материале. 
Устанавливается через 4 м.

3. Талреп 
- это специализированное устройство, состоящее из сварного, кованого или стального литого корпуса с расположенными по торцам двумя резьбовыми отверстиями. В них вкручены 2 винта (с правой и с левой резьбой), которые при перемещении вдоль оси овального кольца натягивают трос. Таким образом, основная функция талрепа — эффективное натяжение троса. Закрепляется по углам сетки
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4. Зажим для троса
Зажим для троса 5 мм предназначен для скрепления тросовой петли.

Зажим выполнен в виде сборной конструкции их оцинкованной стали и состоит из U-образной скобы к которой снизу двумя гайками притягивается площадка, которая фиксирует трос. Площадка имеет выемку для троса. 3 шт на 1 талреп.
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5. Карабин
Карабин пожарный оцинкованный DIN 5299C. 
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Карабин пожарный имеет пружинный затвор. Применяется для соединения или крепления цепей и тросов. Устанавливаются через 30 см.
 6. Пластиковые хомуты ( 100 штук в упаковке)
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