Отчет об обследовании цехов ЦРД, МС, М-10 по теме замены ворот на автоматические, подъемные, секционные.
 Основные требования Заказчика:
Сохранить размеры проемов, исключить помехи производственному оборудованию, предусмотреть калитку во всех воротах. Перенос коммуникаций. Реставрация фасадов и проемов по необходимости.
ЦЕХ ЦРД
Ворота 1. Размеры (далее везде в см. ВхШ) - 455х360
Осложнения – Коммуникации над воротами. Тепловые завесы по бокам.
Ворота 3. Размеры -  410 х365
Осложнения – Коммуникации над воротами, в особенности большая синия труба, скорее всего воздухоснабжение. От ворот № 1 к воротам № 3 она опускается и ствигается по оси в зону подъема предполагаемых ворот.
Ворота 2. Размеры - 530х490
Осложнения – стесненные условия. Существующие завесы слева у проема не рабочие (демонтаж). Теплозавесы из воздуховодов по бокам рабочие. Возможно получится организовать подъем ворот наверх, за воздуховодом, необходимо сконструировать рамку для крепления воздуховода. Размер короба 57 см.

ЦЕХ МС
Ворота 1 (номера нет, внутрицеховые). Размеры - 407х350
Осложнения – коммуникации, но можно выбрать сторону.
Ворота 2. Размеры - 392х341
Осложения – перенос части коммуникаций. При необходимости сохранить газовые завесы организовать рамку для крепления завес (без помех воротам.

ЦЕХ М10
Ворота 4. Размеры - 425х390
Осложнения – коммуникации. Возможно удастся перенести кабели и часть труб и протащить ворота между стеной и основными трубопроводами.

Ворота 3.1 (шлюзовые). Размеры - 425х410
Осложнения – над воротами старая площадка обслуживания колориферов. Выше находится кранбалка. Воможно изменить (укрепить) конструкцитю площадки и сделать прорез, а потом загиб ворот под 45 градусов в стороны стены здания для подъема ворот. Между шлюзовыми и въездными воротами (№3) уменьшать расстояние нельзя, зимой там должен помещаться 12 метровый транспорт.
Ворота 3. Размеры - 4.20х 385
Подъем скорее всего можно организовать по потолку.
Ворота 1. Размеры 430х390
Осложенения – Организация переноса и/или правильного крепления коммуникаций сверху. По бокам мешают воздуховоды тепловых завес.
