	[image: ]
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65 
Тел.: (495) 915-24-71
Факс:(495) 915-24-71







Исх № 102-К от 20.12.2023г.						
Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.
КОПИЯ:
Руководитель проекта
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Корчагин И.Н.
КОПИЯ:
Директору по стройконтролю
ООО «Проминжиниринг»
Германова Ю.Ю.
О согласовании отделочных материалов 130-23-АС3 цех 8


Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!


ООО «КиКГЕОСТРОЙ» в рамках договора №МВМ/19-07 от 19.07.2023г. выполняет работы на объекте «Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, капитальный ремонт».
[bookmark: _GoBack]Для выполнения отделочных работ согласно раздела 130-23-АС3 рабочей документации просим согласовать применение следующих материалов:
	Наименование материала
	Тип предлагаемого материала

	Наливной пол
	Наливной пол Старатели Быстротвердеющий, 25 кг, ГОСТ31358

	Керамогранитиная плитка напольная 600*600
	Керамогранит Уральский гранит Уральские фасады UF004MR асфальт матовый 600х600 мм

	Затирка
	Затирка Серый Затирка Старатели для плиточных швов 1 кг 004 серый
–29 %
Затирка Старатели для плиточных швов Rall 004 серый

	Керамическая глазированная плитка настенная
	Плитка настенная Шахтинская Плитка 20x30 см 1.44 м² цвет белый матовый 

	Затирка
	Затирка Серый Старатели для плиточных швов Rall 004

	Линолеум 
	Линолеум Tarket Acczent Pro - Concrete 2

	Подвесной потолок Армстронг
	Подвесной потолок Армстронг белый матовый 600*600

	Потолок реечный
	Потолок реечный Албес AN85A A903rus01 белый матовый 4 м

	Керамогранитгая плитка шероховатая 
	Керамогранит Уральский гранит Уральские фасады UF004MR асфальт матовый 600х600 мм

	Затирка
	Затирка Серый Старатели для плиточных швов Rall 004

	Обои под покраску
	Стеклохолст малярный ВСХ 25г/м2 HOWARD 1мх25м

	Краска акриловая настенная
	Краска акриловая настенная Dulux Белая

	Краска силикатная
	Краска силикатная Белая

	Краска потолочная
	Краска потолочная Dulux Белая

	Блок оконный из алюминевых профилей, противопожарный EI30, с двухкамерным стеклопакетом (4М1-10-4М1-14-4М1), без открывания, шумоизоляционный, антивандальные пленки с двух сторон, 1960х1450 (h)
	Блок оконный из алюминевых профилей, противопожарный EI30, с двухкамерным стеклопакетом (4М1-10-4М1-14-4М1), без открывания, шумоизоляционный, антивандальные пленки с двух сторон, 1960х1450 (h) Белая матовая

	Блок оконный из алюминевых профилей, с двухкамерным стеклопакетом (4М1-10-4М1-14-4М1) , без открывания, шумоизоляционный, антивандальные пленки с двух сторон, 1460х1050 (h)
	Блок оконный из алюминевых профилей, с двухкамерным стеклопакетом (4М1-10-4М1-14-4М1) , без открывания, шумоизоляционный, антивандальные пленки с двух сторон, 1460х1050 (h) Белая матовая

	Дверь противопожарная EI30, правая внутреняя, однопольная, рапашная, металлическая, с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 900х2100 (h)
	Дверь противопожарная EI30, правая внутреняя, однопольная, рапашная, металлическая, с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 900х2100 (h) Белая матовая

	Дверь противопожарная EI30, правая внутреняя, двупольная, с доводчиком, металлическая, с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 1200х2100 (h)
	Дверь противопожарная EI30, правая внутреняя, двупольная, с доводчиком, металлическая, с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 1200х2100 (h) Белая матовая

	Дверь противопожарная, внутреняя, глухая, без порога, однопольная, правая 2100х900
	Дверь противопожарная, внутреняя, глухая, без порога, однопольная, правая 2100х900 Белая матовая

	Дверь противопожарная, внутреняя, глухая, без порога, однопольная, левая 2100х900
	Дверь противопожарная, внутреняя, глухая, без порога, однопольная, левая 2100х900 Белая матовая

	Дверь противопожарная, внутреняя, стекляная, без порога, двупольная 2100х1200 с доводчиком
	Дверь противопожарная, внутреняя, стекляная, без порога, двупольная 2100х1200 с доводчиком Белая матовая

	Дверь противопожарная, внутреняя, стекляная, двупольная, с защитой от взлома 2100х1200 с доводчиком
	Дверь противопожарная, внутреняя, стекляная, двупольная, с защитой от взлома 2100х1200 с доводчиком Белая матовая

	Дверь противопожарная, внутреняя, глухая, без порога, однопольная, правая 2100х700
	Дверь противопожарная, внутреняя, глухая, без порога, однопольная, правая 2100х700 Белая матовая

	Дверь противопожарная, внутреняя, глухая, без порога, однопольная, левая 2100х700
	Дверь противопожарная, внутреняя, глухая, без порога, однопольная, левая 2100х700 Белая матовая

	Дверь противопожарная, внутреняя, глухая, без порога, однопольная, левая, распашной механизм 2100х800
	Дверь противопожарная, внутреняя, глухая, без порога, однопольная, левая, распашной механизм 2100х800 Белая матовая
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С уважением,

Руководитель проекта 								Шевчук К.А.
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