	
	
№
	
Наименование вида работ
	
Ед. Изм.
	Код
	
Колич ество

	
	
	
	
	Вида работ
	Ед.
измер.
	

	
	
	Заполнение проемов
	
	Лист 2
	
	

	
	
1.
	Дверь противопожарная 2100х1500 EI-30
двупольная, внутренняя глухая, с доводчиком и ручкой типа "антипаника"
	
шт.
	
	
	
3

	
	
2.
	Дверь противопожарная 2100х1200 EI-30 правая, внутренняя глухая, с доводчиком и ручкой типа
"антипаника"
	
шт.
	
	
	
1

	
	3.
	Ворота откатные противопожарные
8000х4500h EI-30
	шт.
	
	
	1

	
	4.
	Ворота подъемно-секционные утепленные
4000х5000h с калиткой
	шт.
	
	
	2

	
	5.
	Ворота подъемно-секционные утепленные
4700х5000h с калиткой
	шт.
	
	
	5

	
	
	Установка кабинетов мастеров
	
	Лист 2
	
	

	
	6.
	Кабинет №1
	
	
	
	

	
	

6.1.
	Модульный   офис   4МД-6,   ООО   «Торговый   дом
«ВЗВТ», в комплекте с лестницей внешней одномаршевой и доборными элементами из оцинкованного металла с полимерным покрытием в
местах стыковки на стенах и потолке
	

шт
	
	
	

1

	
	6.2.
	Установка блок-модуля МД-6 здания на готовый
фундамент ДхШхВ, мм 6000х2435х2635, 2200 кг
	шт
	
	
	4

	
	6.3.
	Устройство узловых соединений шпильками
	шт
	
	
	30

	
	6.4.
	Монтаж металлоконструкций площадки и лестницы
внешней одномаршевой
	т
	
	
	0,75

	
	6.5.
	Устройство герметизирующей ленты
	п.м
	
	
	50

	
	6.6.
	Устройство герметика
	м2
	
	
	3

	
	7.
	Кабинет №2
	
	
	
	

	
	

7.1.
	Модульный   офис   2МД-5,   ООО   «Торговый   дом
«ВЗВТ»	в	комплекте	с	лестницей	внешней одномаршевой	и	доборными	элементами	из
оцинкованного металла с полимерным покрытием в местах стыковки на стенах и потолке
	

шт
	
	
	

1

	Взам. инв. №.
	
	7.2.
	Установка блок-модуля МД-5 здания на готовый
фундамент ДхШхВ, мм 4885х2435х2635, 1900 кг
	шт
	
	
	2

	
	
	7.3.
	Устройство узловых соединений шпильками
	шт
	
	
	10

	
	
	

	Подп. и дата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	130-23-АС2.ВР

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Цех №8, расположенный по адресу:
Московская обл., г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт

	
	
	2
	-
	Зам.
	02-24
	
	15.01.24
	

	
	
	Изм
	Кол.у
	Лист
	№док.
	Подп.
	Дата
	

	
	
	Разраб.
	Трусов
	
	13.05.24
	Полы. Архитектурно-строительные решения
	Стадия
	Лист
	Листов

	Инв. №
	
	Пров.
	Ильичева
	
	13.05.24
	
	Р
	1
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Н. контр.
	Лемехов
	
	13.05.24
	Ведомость объемов
общестроительных работ
	
ООО НПП «ОВИСТ»

	
	
	ГИП
	Зайчиков
	
	13.05.24
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№
	
Наименование вида работ
	Ед. Изм.
	Код
	Колич ество

	
	
	
	
	Вида работ
	Ед.
	

	
	
	
	
	
	измер.
	

	
	7.4.
	Монтаж металлоконструкций площадки и лестницы
	т
	
	
	0,75

	
	
	внешней одномаршевой
	
	
	
	

	
	7.5.
	Устройство герметизирующей ленты
	п.м
	
	
	25

	
	7.6.
	Устройство герметика
	м2
	
	
	1,5

	
	
	Установка автомата газирования воды
	
	Лист 2
	
	

	
	
	Установка и подключение автомата газированной
	
	
	
	

	
	8.
	воды «М-150СБ», вес 120 кг, габаритные размеры
	шт
	
	
	2

	
	
	800х600х1700 мм
	
	
	
	

	
	9.
	Автомат газированной воды серии «Евро» модель
	шт
	
	
	2

	
	
	«М-150СБ»
	
	
	
	

	
	
	Устройство перемычек
	
	Лист 3
	
	

	
	10.
	Устройство	монолитных	железобетонных
перемычек из бетона кл. В25, W4, F100
	шт.
м3
	
	
	7
6,1

	
	11.
	Арматура А500
	кг
	
	
	330,2

	
	12.
	Арматура А240
	кг
	
	
	65,8

	
	
	Кладка из кирпича на растворе М150
	м3
	
	
	

	
	13.
	КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530-
	
	
	
	21,8

	
	
	2012 на растворе М100
	
	
	
	

	
	14.
	Штукатурка цементно-песчаная t=20 (уточнить по
	м2
	Укажите объем штукатурки
	
	91

	
	
	месту)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей
	
	Лист 4
	
	

	
	15.
	Демонтаж существующего слоя пола толщиной 200
	м2
	Включить вывоз мусора
	
	1039

	
	
	мм
	
	
	
	

	
	16.
	Проливка балласта щебеночного цементным
	м2
	
	
	879

	
	
	раствором М100 на глубину 50 мм
	
	
	
	

	
	
17.
	Устройство монолитного железобетонного подстилающего слоя пола из бетона кл. В25, W4,
F50 толщиной 200 мм
	м2 м3
	
	
	1294
258,8

	
	18.
	Арматура ⌀8 А500
	кг
	
	
	5358,5

	
	19.
	Устройство песчаного основания
	м3
	
	
	71,9

	Взам. инв. №.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20.
	Затирка поверхности с использованием порошкового
	м2
	
	
	478

	
	
	
	упрочнителя по типу Duracor
	
	
	
	

	
	
	21.
	Полировка по технологии Husqvarna Super Floor
	м2
	
	
	816

	
	
	22.
	Устройство швов в полах по узлу А (лист 4)
	п.м.
	
	
	208

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23.
	Устройство швов в полах по узлу Б (лист 4)
	п.м.
	
	
	61

	
	
	24.
	Устройство швов в полах по узлу В (лист 4)
	п.м.
	
	
	1194

	
	
	25.
	Устройство швов в полах по узлу Г (лист 4)
	п.м.
	
	
	119

	
	
	26.
	Уплотнение	гравийно-песчаной	подушки
	м2
	
	
	769

	
	
	
	пневмокатками весом 25 т в 6 проходов послойно
	
	
	
	

	Инв. №
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	130-23-АС2.ВР
	Лист

	
	
	.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	
№
	
Наименование вида работ
	
Ед. Изм.
	Код
	
Колич ество

	
	
	
	
	Вида работ
	Ед.
измер.
	

	
	
	(учтено в разделе ПЖ)
	
	
	
	

	
	
27.
	Уплотнение балласта щебеночного пневмокатками
весом 25 т в 6 проходов послойно (учтено в разделе ПЖ)
	м2
	
	
	
879

	
	28.
	Профилированная мембрана Planter
	м2
	
	
	1294

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Полы сварочного цеха
	
	Лист 4
	
	

	
	
29.
	Полировка по технологии Husqvarna Super Floor после удаления существующего топпинга с локальным ремонтом трещин, каверн, ямок и
ремонтом швов
	
м2
	
	
	
3506

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фундаменты под домкраты
	шт.
	Лист 5
	
	6

	
	
30.
	Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400
мм (учтены только подколонники, остальная площадь в полах)
	м2
	Включить вывоз мусора
	
	
60

	
	31.
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100
мм
	м3
	
	
	15,4

	
	
32.
	Устройство монолитных железобетонных
фундаментов из бетона кл. В25, W4, F50 под домкраты
	м3
	
	
	
72

	
	33.
	Арматура А500
	кг
	
	
	9768

	
	34.
	Анкеры
	кг
	
	
	521

	
	35.
	Обмазка боковых поверхностей праймером №01
	м2
	
	
	174,6

	
	36.
	Обмазка мастикой №21 Техномаст в 2 слоя
	м2
	
	
	174,6

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Смотровая яма
	шт.
	Лист 8-11
	
	1

	
	37.
	Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400
мм
	м2
	Включить вывоз мусора
	
	74

	Взам. инв. №.
	
	38.
	Разработка грунта
	м3
	
	
	402

	
	
	39.
	Обратная засыпка слоями толщиной 15 см с
послойным уплотнением с Купл = 0,95
	м3
	
	
	243

	
	
	40.
	Вывоз лишнего грунта
	м3
	
	
	159

	Подп. и дата
	
	41.
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5
100 мм
	м3
	
	
	9,2

	
	
	42.
	Устройство монолитных железобетонных
конструкций из бетона кл. В25, W6, F50
	м3
	
	
	92,5

	
	
	43.
	Устройство монолитных железобетонных
конструкций из бетона кл. В20 (лестниц)
	м3
	
	
	5

	
	
	44.
	Арматура А500
	кг
	
	
	5880

	Инв. №
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	130-23-АС2.ВР
	Лист

	
	
	.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	
№
	
Наименование вида работ
	
Ед. Изм.
	Код
	
Колич ество

	
	
	
	
	Вида работ
	Ед.
измер.
	

	
	45.
	Закладные детали
	кг
	
	
	1112,6

	
	46.
	Обмазка боковых поверхностей праймером №01
	м2
	
	
	177

	
	47.
	Обмазка мастикой №21 Техномаст в 2 слоя
	м2
	
	
	177

	
	48.
	Укладка гидрошпоки Аквастоп ХВН-120-2xd6
	п.м.
	
	
	58

	
	49.
	Устройство уклонообразующей стяжки из цементно-
песчаного раствора М200
	м2
м3
	
	
	22,2
2,5

	
	50.
	Отделка плиткой пола смотровой канавы
	м2
	
	
	29

	
	51.
	Отделка плиткой лестницы смотровой канавы
	м2
	
	
	10

	
	52.
	Отделка плиткой стен смотровой канавы (в т.ч. ниш)
	м2
	
	
	70

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кабельные лотки
	
	Лист 6
	
	

	
	53.
	Вырез в существующем полу канала габаритами
500х320 мм
	п.м.
	
	
	288

	
	54.
	Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400
мм
	м2
	Включить вывоз мусора
	
	121

	
	55.
	Устройство подушки из песка мелкого толщиной 50
мм
	м2
м3
	
	
	270
13,5

	
	56.
	Монтаж лотков Л-3-7 массой 260 кг
	шт.
	
	
	217

	
	57.
	Монтаж лотков Л-2-7 массой 130 кг
	шт.
	
	
	
15

	
	58.
	Монтаж плит ПТ 75.60.8-3 массой 85 кг
	шт.
	
	
	21

	
	59.
	Монтаж труб ПНД 63х4,7
	п.м.
	
	
	129,7

	
	60.
	Срезка стенок каналов
	м2
	
	
	0,2

	
	61.
	Сверление отверстий в стенках каналов Ø70 мм с
последующей гидроизоляцией проходки трубы
	шт.
	
	
	16

	
	62.
	Устройство бетонных стенок в торцах сборных жб
каналов толщиной 200 мм из бетона В20
	м2
м3
	
	
	1,0
0,2

	
	63.
	Обмазка боковых поверхностей праймером №01
	м2
	
	
	796

	Взам. инв. №.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	64.
	Обмазка мастикой №21 Техномаст в 2 слоя
	м2
	
	
	796

	
	
	65.
	Монтаж стальных крышек каналов:
	шт.
кг
	
	
	493
15758

	
	
	66.
	Заделка бетоном В20 торцов каналов
	м3
	
	
	0,4

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
67.
	Покрытие крышек грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее
80 мкм
	
кг
	
	
	
15758

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ремонт примыкания кровли к проходкам труб
	шт.
	Лист 7
	Указать диаметр трубы, или указать примыкания в м.п.
	7

	
	
	

	Инв. №
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	130-23-АС2.ВР
	Лист

	
	
	.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	

	
	
№
	
Наименование вида работ
	
Ед. Изм.
	Код
	
Колич ество

	
	
	
	
	Вида работ
	Ед.
измер.
	

	
	68.
	Техноэласт ЭПП, праймер
	м2
	Добавить праймер в спецификацию 
	
	21

	
	69.
	Цементный раствор М100
	м3
	
	
	0,05

	
	70.
	Обжимной хомут
	шт.
кг
	
	
	14
5

	
	71.
	Юбка из металла
	шт.
кг
	Указать размеры юбки, т.к. расценка идет в м2
	
	7
5

	
	72.
	Герметик
	шт.
	Какой герметик, марка
	
	2

	
	
	Ремонт примыкания кровли к фонарю
	п.м.
	Лист 7
	
	20

	
	73.
	Техноэласт ЭПП, праймер
	м2
	Добавить праймер и цементный раствор в спецификацию
	
	40

	
	74.
	Прижимная рейка
	п.м.
	
	
	20

	
	
	Ремонт кровли
	м2.
	Лист 7
	
	4

	
	75.
	Техноэласт ЭПП, праймер
	м2
	Добавить праймер в спецификацию
	
	8

	
	
	Устройство стаканов на кровле
	шт.
	Лист 7
	Указать примыкания в м.п.
	6

	
	
	Техноэласт ЭПП, праймер
	м2
	Добавить праймер в спецификацию
	
	36

	
	
	Цементный раствор М100
	м3
	
	
	0,2

	
	
	Прижимная рейка
	п.м.
	
	
	3

	
	
	Герметик
	шт.
	Какой герметик, марка
	
	2

	
	
	Монтаж металлоконструкций
	кг
	
	
	481

	
	
	Покрытие м/к грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью
ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм
	кг
м2
	
	
	481
17

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отделка сварочного цеха
	
	Лист 2
	
	

	
	76.
	Отделка стен в составе:
	м2
	
	
	1740

	
	77.
	- зачистка поверхности
	
	
	
	

	
	78.
	- грунтовка
	
	
	
	

	Взам. инв. №.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	79.
	- шпаклевка цементная
	
	
	
	

	
	
	80.
	- грунтовка
	
	
	
	

	
	
	81.
	- акриловая краска в 2 слоя
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	82.
	Отделка колонн в состав по типу стен
	м2
	
	
	1440

	
	
	83.
	Отделка ферм в состав по типу стен
	м2
	
	
	2580

	
	
	84.
	Отделка плит покрытия в состав по типу стен
	м2
	
	
	5380

	
	
	

	Инв. №
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	130-23-АС2.ВР
	Лист

	
	
	.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	

	
	
№
	
Наименование вида работ
	
Ед. Изм.
	Код
	
Колич ество

	
	
	
	
	Вида работ
	Ед.
измер.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конструкции обрамления секционных ворот
	
	Лист 12-13
	
	

	
	85.
	Монтаж металлоконструкций
	кг
	
	
	4725,5

	
	86.
	Покрытие м/к грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью
ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм
	кг
м2
	
	
	4725,5
177

	
	
87.
	Кладка из кирпича на растворе М150
КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530-
2012
	м3
	
	
	
7,1

	
	88.
	Армирование кладки сетками 50x50x3
	кг
	
	
	19,1

	
	89.
	Вклеивание арматурных коротышей и анкеров в
предварительно просверленные скважины Ø12х150
	шт.
	
	
	200

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конструкции обрамления дверного проема
	
	Лист 14
	
	

	
	90.
	Монтаж металлоконструкций
	кг
	
	
	60,5

	
	91.
	Покрытие м/к грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью
ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм
	кг
м2
	
	
	60,5
3,5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт полов сборочного цеха
	
	
	
	

	
	
	Приямок 2400х1500х150
	шт.
	
	
	1

	
	
	Демонтаж металлического обрамления уголком
50х50 мм
	п.м.
кг
	Включить вывоз мусора
	
	7,2
27

	
	
	Армирование сеткой + анкера в боковые стены
	кг
	
	
	45

	
	
	Заливка Бетона В25
	м3
	Какая толщина стяжки?
	
	0,43

	
	
	Шлифовка
	м2
	
	
	2,88

	
	
	Трещина усадочного шва
	п.м.
	
	
	90

	
	
	Восстановление краев усадочных швов (резка
штробы шириной 100 мм глубиной 40-50мм
	п.м.
	
	
	90

	
	
	Заливка ремонтной смесью М600
	м3
	
	
	0,45

	Взам. инв. №.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Нарезка нового шва на глубину 40-50 мм
	п.м.
	
	
	90

	
	
	
	Заполнение шва шнуром Вилатерм
	п.м.
	
	
	90

	Подп. и дата
	
	
	Заполнение шва двухкомпонентным
полиуретановым герметиком
	л
	
	
	14

	
	
	
	Трещина в стяжке, в форме паутины
	м2
	
	
	2

	
	
	
	Заполнение трещин эпоксидной смолой
инъектированием
	м2
	Указать объем материала л или шт
	
	2

	
	
	
	Демонаж шпилек
	
	
	
	

	
	
	

	Инв. №
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	130-23-АС2.ВР
	Лист

	
	
	.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	
	
	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	

	
	
№
	
Наименование вида работ
	
Ед. Изм.
	Код
	
Колич ество

	
	
	
	
	Вида работ
	Ед.
измер.
	

	
	
	Удаление шпилек и арматуры. Вырез квадрата
100х100 мм, глубиной 30-40мм.
	шт.
	Включить вывоз мусора
	
	12

	
	
	Заливка ремонтной смесью М600
	м3
	Указать толщину
	
	0,005

	
	
	Шлифовка
	м2
	
	
	0,12

	
	
	Шурф Ø200 мм, глубина 70 мм
	шт.
	
	
	1

	
	
	Заливка ремонтной смесью М600
	м3
	
	
	0,003

	
	
	Шлифовка
	м2
	
	
	0,04

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Облицовка фасада А-В
	
	
	
	

	
	
	Крепление кронштейнов 80х170 фасадными
анкерами М10х150
	шт.
	
	
	60

	
	
	Крепление профиля Г60х40х1,2
	п.м.
	
	
	90

	
	
	Монтаж профлиста НС35-1000-0,6
	м2
кг
	
	
	92,3
591

	
	
	Монтаж нащельников
	п.м.
	
	
	119

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	Взам. инв. №.
	
	

	Подп. и дата
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    №     Наименование   вида   работ     Ед.   Изм.   Код     Колич   ество  

Вида   работ   Ед.   измер.  

  Заполнение   проемов     Лист   2      

  1.   Дверь   противопожарная   2100х1500   EI - 30   двупольная, внутренняя глухая, с доводчиком и   ручкой   типа   "антипаника"     шт.         3  

  2.   Дверь   противопожарная   2100х1200   EI - 30   правая,   внутренняя   глухая,   с   доводчиком   и   ручкой   типа   "антипаника"     шт.         1  

3.   Ворота   откатные   противопожарные   8000х4500h   EI - 30   шт.       1  

4.   Ворота   подъемно - секционные   утепленные   4000х5000h   с   калиткой   шт.       2  

5.   Ворота   подъемно - секционные   утепленные   4700х5000h   с   калиткой   шт.       5  

  Установка   кабинетов   мастеров     Лист   2      

6.   Кабинет   №1          

    6.1.   Модульный     офис     4МД - 6,     ООО     «Торговый     дом   «ВЗВТ»,   в   комплекте   с   лестницей   внешней   одномаршевой   и   доборными   элементами   из   оцинкованного   металла   с   полимерным   покрытием   в   местах   стыковки   на   стенах   и   потолке       шт           1  

6.2.   Установка   блок - модуля   МД - 6   здания   на   готовый   фундамент   ДхШхВ,   мм   6000х2435х2635,   2200   кг   шт       4  

6.3.   Устройство   узловых   соединений   шпильками   шт       30  

6.4.   Монтаж   металлоконструкций   площадки   и   лестницы   внешней   одномаршевой   т       0,75  

6.5.   Устройство   герметизирующей   ленты   п.м       50  

6.6.   Устройство   герметика   м2       3  

7.   Кабинет   №2          

    7.1.   Модульный     офис     2МД - 5,     ООО     «Торговый     дом   «ВЗВТ»   в   комплекте   с   лестницей   внешней   одномаршевой   и   доборными   элементами   из   оцинкованного   металла   с   полимерным   покрытием   в   местах   стыковки   на   стенах   и   потолке       шт           1  

Взам.   инв.   №.     7.2.   Установка   блок - модуля   МД - 5   здания   на   готовый   фундамент   ДхШхВ,   мм   4885х2435х2635,   1900   кг   шт       2  

7.3.   Устройство   узловых   соединений   шпильками   шт       10  

 

Подп.   и   дата    

       13 0 - 2 3 - А С 2 . ВР  
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2  -  Зам.  02 - 24   15.01.24  

Изм   Кол.у   Лист   №док.   Подп.   Дата  

Разраб.   Трусов     13.05.24   Полы.   Архитектурно - строительные   решения   С т а ди я   Лист   Листов  
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№

		

Наименование вида работ

		

Ед. Изм.

		Код

		

Колич ество



		

		

		

		

		Вида работ

		Ед.

измер.

		



		

		

		Заполнение проемов

		

		Лист 2

		

		



		

		

1.

		Дверь противопожарная 2100х1500 EI-30

двупольная, внутренняя глухая, с доводчиком и ручкой типа "антипаника"

		

шт.

		

		

		

3



		

		

2.

		Дверь противопожарная 2100х1200 EI-30 правая, внутренняя глухая, с доводчиком и ручкой типа

"антипаника"

		

шт.

		

		

		

1



		

		3.

		Ворота откатные противопожарные

8000х4500h EI-30

		шт.

		

		

		1



		

		4.

		Ворота подъемно-секционные утепленные

4000х5000h с калиткой

		шт.

		

		

		2



		

		5.

		Ворота подъемно-секционные утепленные

4700х5000h с калиткой

		шт.

		

		

		5



		

		

		Установка кабинетов мастеров

		

		Лист 2

		

		



		

		6.

		Кабинет №1

		

		

		

		



		

		



6.1.

		Модульный   офис   4МД-6,   ООО   «Торговый   дом

«ВЗВТ», в комплекте с лестницей внешней одномаршевой и доборными элементами из оцинкованного металла с полимерным покрытием в

местах стыковки на стенах и потолке

		



шт

		

		

		



1



		

		6.2.

		Установка блок-модуля МД-6 здания на готовый

фундамент ДхШхВ, мм 6000х2435х2635, 2200 кг

		шт

		

		

		4



		

		6.3.

		Устройство узловых соединений шпильками

		шт

		

		

		30



		

		6.4.

		Монтаж металлоконструкций площадки и лестницы

внешней одномаршевой

		т

		

		

		0,75



		

		6.5.

		Устройство герметизирующей ленты

		п.м

		

		

		50



		

		6.6.

		Устройство герметика

		м2

		

		

		3



		

		7.

		Кабинет №2

		

		

		

		



		

		



7.1.

		Модульный   офис   2МД-5,   ООО   «Торговый   дом

«ВЗВТ»	в	комплекте	с	лестницей	внешней одномаршевой	и	доборными	элементами	из

оцинкованного металла с полимерным покрытием в местах стыковки на стенах и потолке

		



шт

		

		

		



1



		Взам. инв. №.

		

		7.2.

		Установка блок-модуля МД-5 здания на готовый

фундамент ДхШхВ, мм 4885х2435х2635, 1900 кг

		шт

		

		

		2



		

		

		7.3.

		Устройство узловых соединений шпильками

		шт

		

		

		10



		

		

		



		Подп. и дата
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№

		

Наименование вида работ

		Ед. Изм.

		Код

		Колич ество



		

		

		

		

		Вида работ

		Ед.

		



		

		

		

		

		

		измер.

		



		

		7.4.

		Монтаж металлоконструкций площадки и лестницы

		т

		

		

		0,75



		

		

		внешней одномаршевой

		

		

		

		



		

		7.5.

		Устройство герметизирующей ленты

		п.м

		

		

		25



		

		7.6.

		Устройство герметика

		м2

		

		

		1,5



		

		

		Установка автомата газирования воды

		

		Лист 2

		

		



		

		

		Установка и подключение автомата газированной

		

		

		

		



		

		8.

		воды «М-150СБ», вес 120 кг, габаритные размеры

		шт

		

		

		2



		

		

		800х600х1700 мм

		

		

		

		



		

		9.

		Автомат газированной воды серии «Евро» модель

		шт

		

		

		2



		

		

		«М-150СБ»

		

		

		

		



		

		

		Устройство перемычек

		

		Лист 3

		

		



		

		10.

		Устройство	монолитных	железобетонных

перемычек из бетона кл. В25, W4, F100

		шт.

м3

		

		

		7

6,1



		

		11.

		Арматура А500

		кг

		

		

		330,2



		

		12.

		Арматура А240

		кг

		

		

		65,8



		

		

		Кладка из кирпича на растворе М150

		м3

		

		

		



		

		13.

		КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530-

		

		

		

		21,8



		

		

		2012 на растворе М100

		

		

		

		



		

		14.

		Штукатурка цементно-песчаная t=20 (уточнить по

		м2

		Укажите объем штукатурки

		

		91



		

		

		месту)

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей

		

		Лист 4

		

		



		

		15.

		Демонтаж существующего слоя пола толщиной 200

		м2

		Включить вывоз мусора

		

		1039



		

		

		мм

		

		

		

		



		

		16.

		Проливка балласта щебеночного цементным

		м2

		

		

		879



		

		

		раствором М100 на глубину 50 мм

		

		

		

		



		

		

17.

		Устройство монолитного железобетонного подстилающего слоя пола из бетона кл. В25, W4,

F50 толщиной 200 мм

		м2 м3

		

		

		1294

258,8



		

		18.

		Арматура ⌀8 А500

		кг

		

		

		5358,5



		

		19.

		Устройство песчаного основания

		м3

		

		

		71,9



		Взам. инв. №.

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		20.

		Затирка поверхности с использованием порошкового

		м2

		

		

		478



		

		

		

		упрочнителя по типу Duracor

		

		

		

		



		

		

		21.

		Полировка по технологии Husqvarna Super Floor

		м2

		

		

		816



		

		

		22.

		Устройство швов в полах по узлу А (лист 4)

		п.м.

		

		

		208



		Подп. и дата

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		23.

		Устройство швов в полах по узлу Б (лист 4)

		п.м.

		

		

		61



		

		

		24.

		Устройство швов в полах по узлу В (лист 4)

		п.м.

		

		

		1194



		

		

		25.

		Устройство швов в полах по узлу Г (лист 4)

		п.м.

		

		

		119



		

		

		26.

		Уплотнение	гравийно-песчаной	подушки

		м2

		

		

		769



		

		

		

		пневмокатками весом 25 т в 6 проходов послойно

		

		

		

		



		Инв. №

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		130-23-АС2.ВР

		Лист



		

		

		.

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2



		

		

		Изм.

		Кол.уч.

		Лист

		№ док.

		Подп.

		Дата

		

		







		

		

№

		

Наименование вида работ

		

Ед. Изм.

		Код

		

Колич ество



		

		

		

		

		Вида работ

		Ед.

измер.

		



		

		

		(учтено в разделе ПЖ)

		

		

		

		



		

		

27.

		Уплотнение балласта щебеночного пневмокатками

весом 25 т в 6 проходов послойно (учтено в разделе ПЖ)

		м2

		

		

		

879



		

		28.

		Профилированная мембрана Planter

		м2

		

		

		1294



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Полы сварочного цеха

		

		Лист 4

		

		



		

		

29.

		Полировка по технологии Husqvarna Super Floor после удаления существующего топпинга с локальным ремонтом трещин, каверн, ямок и

ремонтом швов

		

м2

		

		

		

3506



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Фундаменты под домкраты

		шт.

		Лист 5

		

		6



		

		

30.

		Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400

мм (учтены только подколонники, остальная площадь в полах)

		м2

		Включить вывоз мусора

		

		

60



		

		31.

		Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100

мм

		м3

		

		

		15,4



		

		

32.

		Устройство монолитных железобетонных

фундаментов из бетона кл. В25, W4, F50 под домкраты

		м3

		

		

		

72



		

		33.

		Арматура А500

		кг

		

		

		9768



		

		34.

		Анкеры

		кг

		

		

		521



		

		35.

		Обмазка боковых поверхностей праймером №01

		м2

		

		

		174,6



		

		36.

		Обмазка мастикой №21 Техномаст в 2 слоя

		м2

		

		

		174,6



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Смотровая яма

		шт.

		Лист 8-11

		

		1



		

		37.

		Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400

мм

		м2

		Включить вывоз мусора

		

		74



		Взам. инв. №.

		

		38.

		Разработка грунта

		м3

		

		

		402



		

		

		39.

		Обратная засыпка слоями толщиной 15 см с

послойным уплотнением с Купл = 0,95

		м3

		

		

		243



		

		

		40.

		Вывоз лишнего грунта

		м3

		

		

		159



		Подп. и дата

		

		41.

		Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5

100 мм

		м3

		

		

		9,2



		

		

		42.

		Устройство монолитных железобетонных

конструкций из бетона кл. В25, W6, F50

		м3

		

		

		92,5



		

		

		43.

		Устройство монолитных железобетонных

конструкций из бетона кл. В20 (лестниц)

		м3

		

		

		5



		

		

		44.

		Арматура А500

		кг

		

		

		5880



		Инв. №

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		130-23-АС2.ВР

		Лист



		

		

		.

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		3



		

		

		Изм.

		Кол.уч.

		Лист

		№ док.

		Подп.

		Дата

		

		







		

		

№

		

Наименование вида работ

		

Ед. Изм.

		Код

		

Колич ество



		

		

		

		

		Вида работ

		Ед.

измер.

		



		

		45.

		Закладные детали

		кг

		

		

		1112,6



		

		46.

		Обмазка боковых поверхностей праймером №01

		м2

		

		

		177



		

		47.

		Обмазка мастикой №21 Техномаст в 2 слоя

		м2

		

		

		177



		

		48.

		Укладка гидрошпоки Аквастоп ХВН-120-2xd6

		п.м.

		

		

		58



		

		49.

		Устройство уклонообразующей стяжки из цементно-

песчаного раствора М200

		м2

м3

		

		

		22,2

2,5



		

		50.

		Отделка плиткой пола смотровой канавы

		м2

		

		

		29



		

		51.

		Отделка плиткой лестницы смотровой канавы

		м2

		

		

		10



		

		52.

		Отделка плиткой стен смотровой канавы (в т.ч. ниш)

		м2

		

		

		70



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Кабельные лотки

		

		Лист 6

		

		



		

		53.

		Вырез в существующем полу канала габаритами

500х320 мм

		п.м.

		

		

		288



		

		54.

		Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400

мм

		м2

		Включить вывоз мусора

		

		121



		

		55.

		Устройство подушки из песка мелкого толщиной 50

мм

		м2

м3

		

		

		270

13,5



		

		56.

		Монтаж лотков Л-3-7 массой 260 кг

		шт.

		

		

		217



		

		57.

		Монтаж лотков Л-2-7 массой 130 кг

		шт.

		

		

		15



		

		58.

		Монтаж плит ПТ 75.60.8-3 массой 85 кг

		шт.

		

		

		21



		

		59.

		Монтаж труб ПНД 63х4,7

		п.м.

		

		

		129,7



		

		60.

		Срезка стенок каналов

		м2

		

		

		0,2



		

		61.

		Сверление отверстий в стенках каналов Ø70 мм с

последующей гидроизоляцией проходки трубы

		шт.

		

		

		16



		

		62.

		Устройство бетонных стенок в торцах сборных жб

каналов толщиной 200 мм из бетона В20

		м2

м3

		

		

		1,0

0,2



		

		63.

		Обмазка боковых поверхностей праймером №01

		м2

		

		

		796



		Взам. инв. №.

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		64.

		Обмазка мастикой №21 Техномаст в 2 слоя

		м2

		

		

		796



		

		

		65.

		Монтаж стальных крышек каналов:

		шт.

кг

		

		

		493

15758



		

		

		66.

		Заделка бетоном В20 торцов каналов

		м3

		

		

		0,4



		Подп. и дата

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

67.

		Покрытие крышек грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее

80 мкм

		

кг

		

		

		

15758



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		Ремонт примыкания кровли к проходкам труб

		шт.

		Лист 7

		Указать диаметр трубы, или указать примыкания в м.п.

		7



		

		

		



		Инв. №

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		130-23-АС2.ВР

		Лист



		

		

		.

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		4



		

		

		Изм.

		Кол.уч.

		Лист

		№ док.

		Подп.

		Дата

		

		



		

		

№

		

Наименование вида работ

		

Ед. Изм.

		Код

		

Колич ество



		

		

		

		

		Вида работ

		Ед.

измер.

		



		

		68.

		Техноэласт ЭПП, праймер

		м2

		Добавить праймер в спецификацию 

		

		21



		

		69.

		Цементный раствор М100

		м3

		

		

		0,05



		

		70.

		Обжимной хомут

		шт.

кг

		

		

		14

5



		

		71.

		Юбка из металла

		шт.

кг

		Указать размеры юбки, т.к. расценка идет в м2

		

		7

5



		

		72.

		Герметик

		шт.

		Какой герметик, марка

		

		2



		

		

		Ремонт примыкания кровли к фонарю

		п.м.

		Лист 7

		

		20



		

		73.

		Техноэласт ЭПП, праймер

		м2

		Добавить праймер и цементный раствор в спецификацию

		

		40



		

		74.

		Прижимная рейка

		п.м.

		

		

		20



		

		

		Ремонт кровли

		м2.

		Лист 7

		

		4



		

		75.

		Техноэласт ЭПП, праймер

		м2

		Добавить праймер в спецификацию

		

		8



		

		

		Устройство стаканов на кровле

		шт.

		Лист 7

		Указать примыкания в м.п.

		6



		

		

		Техноэласт ЭПП, праймер

		м2

		Добавить праймер в спецификацию

		

		36



		

		

		Цементный раствор М100

		м3

		

		

		0,2



		

		

		Прижимная рейка

		п.м.

		

		

		3



		

		

		Герметик

		шт.

		Какой герметик, марка

		

		2



		

		

		Монтаж металлоконструкций

		кг

		

		

		481



		

		

		Покрытие м/к грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью

ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм

		кг

м2

		

		

		481

17



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Отделка сварочного цеха

		

		Лист 2

		

		



		

		76.

		Отделка стен в составе:

		м2

		

		

		1740



		

		77.

		- зачистка поверхности

		

		

		

		



		

		78.

		- грунтовка

		

		

		

		



		Взам. инв. №.

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		79.

		- шпаклевка цементная

		

		

		

		



		

		

		80.

		- грунтовка

		

		

		

		



		

		

		81.

		- акриловая краска в 2 слоя

		

		

		

		



		Подп. и дата

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		82.

		Отделка колонн в состав по типу стен

		м2

		

		

		1440



		

		

		83.

		Отделка ферм в состав по типу стен

		м2

		

		

		2580



		

		

		84.

		Отделка плит покрытия в состав по типу стен

		м2

		

		

		5380



		

		

		



		Инв. №

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		130-23-АС2.ВР

		Лист



		

		

		.
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№
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Ед. Изм.

		Код
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		Вида работ

		Ед.

измер.

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Конструкции обрамления секционных ворот

		

		Лист 12-13

		

		



		

		85.

		Монтаж металлоконструкций

		кг

		

		

		4725,5



		

		86.

		Покрытие м/к грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью

ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм

		кг

м2

		

		

		4725,5

177



		

		

87.

		Кладка из кирпича на растворе М150

КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530-

2012

		м3

		

		

		

7,1



		

		88.

		Армирование кладки сетками 50x50x3

		кг

		

		

		19,1



		

		89.

		Вклеивание арматурных коротышей и анкеров в

предварительно просверленные скважины Ø12х150

		шт.

		

		

		200



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Конструкции обрамления дверного проема

		

		Лист 14

		

		



		

		90.

		Монтаж металлоконструкций

		кг

		

		

		60,5



		

		91.

		Покрытие м/к грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью

ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм

		кг

м2

		

		

		60,5

3,5



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Ремонт полов сборочного цеха

		

		

		

		



		

		

		Приямок 2400х1500х150

		шт.

		

		

		1



		

		

		Демонтаж металлического обрамления уголком

50х50 мм

		п.м.

кг

		Включить вывоз мусора

		

		7,2

27



		

		

		Армирование сеткой + анкера в боковые стены

		кг

		

		

		45



		

		

		Заливка Бетона В25

		м3

		Какая толщина стяжки?

		

		0,43



		

		

		Шлифовка

		м2

		

		

		2,88



		

		

		Трещина усадочного шва

		п.м.

		

		

		90



		

		

		Восстановление краев усадочных швов (резка

штробы шириной 100 мм глубиной 40-50мм

		п.м.

		

		

		90



		

		

		Заливка ремонтной смесью М600

		м3

		

		

		0,45



		Взам. инв. №.

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		Нарезка нового шва на глубину 40-50 мм

		п.м.

		

		

		90



		

		

		

		Заполнение шва шнуром Вилатерм

		п.м.

		

		

		90



		Подп. и дата

		

		

		Заполнение шва двухкомпонентным

полиуретановым герметиком

		л

		

		

		14



		

		

		

		Трещина в стяжке, в форме паутины

		м2

		

		

		2



		

		

		

		Заполнение трещин эпоксидной смолой

инъектированием

		м2

		Указать объем материала л или шт

		

		2



		

		

		

		Демонаж шпилек

		

		

		

		



		

		

		



		Инв. №
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		Лист



		

		

		.
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		№ док.

		Подп.

		Дата

		

		



		

		

№
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		Вида работ

		Ед.

измер.

		



		

		

		Удаление шпилек и арматуры. Вырез квадрата

100х100 мм, глубиной 30-40мм.

		шт.

		Включить вывоз мусора

		

		12



		

		

		Заливка ремонтной смесью М600

		м3

		Указать толщину

		

		0,005



		

		

		Шлифовка

		м2

		

		

		0,12



		

		

		Шурф Ø200 мм, глубина 70 мм

		шт.

		

		

		1



		

		

		Заливка ремонтной смесью М600

		м3

		

		

		0,003



		

		

		Шлифовка

		м2

		

		

		0,04



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Облицовка фасада А-В

		

		

		

		



		

		

		Крепление кронштейнов 80х170 фасадными

анкерами М10х150

		шт.

		

		

		60



		

		

		Крепление профиля Г60х40х1,2

		п.м.

		

		

		90



		

		

		Монтаж профлиста НС35-1000-0,6

		м2

кг

		

		

		92,3

591



		

		

		Монтаж нащельников

		п.м.

		

		

		119



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		



		Взам. инв. №.

		

		



		Подп. и дата
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