	
	
	
	
	
	
	
	

	
	№
п/п
	
№ в ЛСР
	
Наименование работ
	
Ед. изм.
	
Кол-во
	
Ссылка на чертежи, спецификации
	
Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	АБК
Демонтажные работы
	
	
	
	

	
	

1.
	
	Частичный демонтаж крестовых
связей в АБК на двух этажах из уголков 90х6
в осях Б-В/24; Б-В/27; Б-В/32-33
(кроме связей в осях Б-В/28-29)
	
т
	
0,44
	
	

	
	
2.
	
	Погрузка на самосвал с помощью
автокрана и перевозка на 1 км для передачи заказчику
	
т
	
0,44
	
	

	
	

3.
	
	Демонтаж сэндвич-панелей 60мм
в осях В-Б/3 и 24-32 с передачей заказчику для дальнейшего использования (14,61 кг/м2, в т.ч. минвата 8,7 кг/м2)
	
м2 т
	
389,4
5,689
	
	

389,4*14,61/1000=5,689

	
	4.
	
	Погрузка, перевозка и разгрузка на 1
км для передачи заказчику
	т
	5,689
	
	

	
	
	
	Устройство фахверка
	
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	5.
	
	Монтаж м/к фахверка
	т
	0,341
	
	

	
	
	
6.
	
	Огрунтовка (ГФ-021)
металлоконструкций в 1 слой (расход ГФ-021 0,1кг /м2 в 1 слой) и нанесение эмали ПФ 115 в 2 слоя
	
м2
	
9,2
	
	

	Подп. и дата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130-23-АС3.ВР

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.
Капитальный ремонт.

	
	
	
	1
	-
	Зам.
	07-24
	
	15.01.24
	

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	
	
	
	Разраб.
	Трусов
	
	28.03.24
	АБК.
Архитектурно-строительные решения
	Стадия
	Лист
	Листов

	Инв. № подл.
	
	
	Пров.
	Ильичев
	
	28.03.24
	
	Р
	1
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Ведомость объемов работ
	
ООО НПП «ОВИСТ»

	
	
	
	Н. контр.
	Лемехов
	
	28.03.24
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: ][image: ][image: ][image: ]

	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	
	
	Устройство сэндвич панелей
	
	
	
	
	

	
	

7.
	
	Сэндвич-панели стеновые 1190
МВУ 0,5мм/0,5мм (80, 6,67 м,
верхняя облицовка: Т135, RAL 9002 (серо-белый), нижняя облицовка: Т135, RAL 9002 (серо-белый))
	м2
	389,4
	ООО ТК   «Теплопанель», счет
№ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.1)
	
	

	
	8.
	
	Лента уплотняющая самоклеющая
3*30 (30м)
	шт
	4
	ООО ТК   «Теплопанель», счет
№ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.3)
	
	

	
	
9.
	
	Герметик силиконовый
универсальный "Profil" (прозрачный,270 мл)
	шт
	24
	ООО ТК   «Теплопанель», счет
№ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.5)
	
	

	
	10.
	
	Саморезы RAL 0000 5.5*6.3*135 (до
12 мм)
	шт
	400
	ООО ТК   «Теплопанель», счет
№ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.6)
	
	

	
	11.
	
	Саморезы RAL 9002 4,8*19 мм
	шт
	5000
	ООО ТК   «Теплопанель», счет
№ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.8)
	
	

	
	12.
	
	Доборный элемент ДЭ-1 (554, 3 м,
RAL 9002 (серо-белый))
	шт
	3
	ООО ТК   «Теплопанель», счет
№ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.13)
	
	

	
	13.
	
	Доборный элемент ДЭ-2 (360, 3,
RAL 9002 (серо-белый))
	шт
	5
	ООО ТК   «Теплопанель», счет
№ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.14)
	
	

	
	14.
	
	Доборный элемент ДЭ-3 (180, 3 м,
RAL 9002 (серо-белый))
	шт
	13
	ООО ТК   «Теплопанель», счет
№ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.15)
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15.
	
	Доборный элемент ДЭ-4 (140, 3 м,
RAL 9002 (серо-белый))
	шт
	13
	ООО ТК   «Теплопанель», счет
№ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.16)
	
	

	
	
	16.
	
	Доборный элемент ДЭ-5 (240, 3,
RAL 9002 (серо-белый))
	шт
	43
	ООО ТК   «Теплопанель», счет
№ЦБ-1960 от 20.11.2023 г. (п.17)
	
	

	Подп. и дата
	
	17.
	
	Доборный элемент ДЭ-6
	М.п.
	115
	
	
	

	
	
	18.
	
	Доборный элемент ДЭ-7
	М.п.
	115
	
	
	

	
	
	19.
	
	Доборный элемент К-3
	шт
	387
	
	
	

	
	
	20.
	
	Саморез ∅5,5х155 с ЭПДМ-
прокладкой
	шт/кг
	400/13,4
	
	
	

	Инв. № подл.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
130-23-АС3. ВР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	
	
	Резка стеновых панелей с двух
сторон:
	
	
	
	
	

	
	21.
	
	под окна 1500х2000
	шт/п.м
	11/7
	
	
	

	
	22.
	
	под двери 910х2070
	шт/пм
	4/5,96
	
	
	

	
	23.
	
	под двери 1200х2070
	шт/пм
	1/6,54
	
	
	

	
	
	
	Устройство перегородок
	
	
	
	
	

	
	



24.
	
	Устройство перегородок глухих
гипсокартонных типа С112 комплексной системы КНАУФ (серия 1.031.9-2.00 вып.1) толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из
минераловатных плит Лайт Баттс толщиной 50 мм
	


м2
	


102,45
	
	
	

	
	




25.
	
	Устройство перегородок
гипсокартонных типа С112 комплексной системы КНАУФ (серия 1.031.9-2.00 вып.1) толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатных плит Лайт Баттс толщиной 50 мм с одним дверным
проемом
	


м2
	



56,92
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	



26.
	
	Устройство перегородок
гипсокартонных типа С112 комплексной системы КНАУФ (серия 1.031.9-2.00 вып.1) толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из
минераловатных плит Лайт Баттс толщиной 50 мм с двумя дверными
	


м2
	


68,3
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инв. № подл.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
130-23-АС3. ВР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	
	
	проемами
	
	
	
	
	

	
	27.
	
	Устройство перегородок глухих
С112 ВГКЛ
	м2
	185,0
	
	
	

	
	28.
	
	Устройство перегородок С112
ВГКЛ с одним дверным проемом
	м2
	123,34
	
	
	

	
	
	
	Устройство отверстий под
воздуховоды
	
	
	
	
	

	
	29.
	
	Круглое d=500мм в кирпич. Кладке
510мм
	шт
	1
	
	См. л. 18 Обследование №854-ОБСЛ/Р- 2023/3
	

	
	30.
	
	Квадратное 600х900 в жб панели 240
мм
	шт
	1
	
	См. л. 18 Обследование №854-ОБСЛ/Р- 2023/3
	

	
	31.
	
	Обрамление отверстия уголком 75х5
	т
	0,08
	
	
	

	
	
	
	Отделка потолков помещений
	
	
	
	
	

	
	32.
	
	Устройство подвесного потолка
системы «Амстронг»
	м2
	301,39
	
	
	

	
	33.
	
	Устройство подвесного потолка
системы «Кнауф-акустика»
	м2
	168,75
	
	
	

	
	34.
	
	Устройство реечного алюминиевого
потолка
	м2
	111,84
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	35.
	
	Монтаж пристенного уголка
	м
	166
	
	
	

	
	
	36.
	
	Грунтовка поверхностей перед
окрашиванием
	м2
	69,4
	
	
	

	Подп. и дата
	
	37.
	
	Окраска потолка силикатной
краской за 2 раза
	м2
	69,4
	
	
	

	
	
	
	
	Полы
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип 1
	
	
	
	
	

	
	
	
38.
	
	Устройство покрытия из
керамической плитки толщиной 20 мм
	м2/ м3
	85,24/
1,7
	
	
	

	Инв. № подл.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
130-23-АС3. ВР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	
39.
	
	Плитка керамогранитная
многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм
	
м2
	
87,108
	
	
	

	
	
40.
	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого
проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	
кг
	
11,105
	
	
	

	
	41.
	
	Устройство наливного цементного
пола толщиной 50 мм
	м2/
м3
	85,24/
4,26
	
	
	

	
	42.
	
	Устройства жб плиты
	м2
	85,24
	марка бетона, толщина? Какая арматура
	
	

	
	
	
	Тип 2
	
	
	
	
	

	
	
43.
	
	Устройство покрытия из
керамической плитки толщиной 25 мм
	м2/ м3
	83,51/
2,1
	
	
	

	
	
44.
	
	Плитка керамогранитная
многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм
	
м2
	
85,17
	
	
	

	
	
45.
	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого
проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	
кг
	
10,856
	
	
	

	
	46.
	
	Устройство плиты перекрытия по
профнаслитилу толщиной 140 мм
	м2/
м3
	83,51/
11,7
	Марка бетона, где в спецификации профнастил?
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип 3
	
	
	
	
	

	
	
	
47.
	
	Устройство покрытия из напольной
керамической плитки толщиной 20 мм
	м2/ м3
	148,55/
3
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	48.
	
	Устройство наливного цементного
пола толщиной 50 мм
	м2/
м3
	148,55/
7,5
	
	
	

	
	
	49.
	
	Устройства жб плиты
	м2
	148,55
	марка бетона, толщина? Какая арматура
	
	

	
	
	
	
	Тип 4
	
	
	
	
	

	
	
	50.
	
	Устройство покрытия из напольной
керамической плитки
	м2/
м3
	42,23/
1,1
	
	
	

	Инв. № подл.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
130-23-АС3. ВР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	
	
	толщиной 25 мм
	
	
	
	
	

	
	51.
	
	Устройство плиты перекрытия по
профлисту толщиной 140 мм
	м2/
м3
	42,23/
5,9
	Марка бетона, где в спецификации профнастил?
	
	

	
	
	
	Тип 5
	
	
	
	
	

	
	
52.
	
	Устройство покрытия из напольной
керамической плитки толщиной 20 мм
	м2/ м3
	82,23/
1,7
	
	
	

	
	

53.
	
	Устройство наливного цементного
пола (UNIS ГОРИЗОН Profi) толщиной с армированием с сеткой
Вр4 с шагом 100х100 толщиной 30 мм
	
м2/ м3
	
82,23/
2,5
	
	

Вес сетки – 82,23 х 1,84 = 151,3 кг
	

	
	
54.
	
	Устройство гидроизоляции из 1 слоя
Гидроизол марки ЭПП толщиной 5 мм
	м2/ м3
	82,23/
0,4
	
	
	

	
	55.
	
	Устройство плиты перекрытия по
профлисту толщиной 140 мм
	м2/
м3
	82,23/
11,5
	Марка бетона, где в спецификации профнастил?
	
	

	
	
	
	Тип 6
	
	
	
	
	

	
	
56.
	
	Устройство покрытия из напольной
керамической плитки толщиной 20 мм
	м2/ м3
	59,11/
1,18
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

57.
	
	Устройство наливного цементного
пола (UNIS ГОРИЗОН Profi) толщиной с армированием с сеткой Вр4 с шагом 100х100 толщиной 45 мм
	
м2/ м3
	
59,11/
2,66
	
	

Вес сетки – 59,11 х 1,84 = 108,76 кг
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
58.
	
	Устройство гидроизоляции из 1 слоя
Гидроизол марки ЭПП толщиной 5 мм
	м2/ м3
	59,11/
0,3
	
	
	

	
	
	59.
	
	Устройства жб плиты
	м2
	59,11
	марка бетона, толщина? Какая арматура
	
	

	
	
	
	
	Тип 7
	
	
	
	
	

	Инв. № подл.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
130-23-АС3. ВР
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	
60.
	
	Устройство покрытия из
коммерческого линолеума (33-34 кл) толщиной 8 мм
	м2/ м3
	121,81/
0,97
	
	
	

	
	
61.
	
	Устройство наливного цементного
пола (UNIS ГОРИЗОН Profi) толщиной до 50 мм
	м2/ м3
	121,81/
6,1
	
	
	

	
	62.
	
	Устройство плиты перекрытия по
профлисту толщиной 140 мм
	м2/
м3
	121,81/
17,1
	Марка бетона, где в спецификации профнастил?
	
	

	
	
	
	Тип 8
	
	
	
	
	

	
	
63.
	
	Устройство покрытия из
керамической плитки с шероховатой поверхностью толщиной 20 мм
	м2/ м3
	2,0/
0,04
	
	
	

	
	
64.
	
	Плитка керамогранитная
многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм
	
м2
	
2,04
	
	
	

	
	65.
	
	Клей для облицовочных работ
водостойкий (сухая смесь)
	т
	0,024
	
	
	

	
	
66.
	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого
проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	
кг
	
0,26
	
	
	

	
	
67.
	
	Устройство армирования пола
сеткой арм. Ø6 А500С ячейкой 150х150 мм толщиной 80 мм
	м2/ м3
	2,0/
0,16
	
	
Вес сетки – 2 х 1,84 = 3,68 кг
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	68.
	
	Устройство площадки из бетона
класса В25 толщиной 200 мм
	м2/
м3
	2,0/
0,4
	
	
	

	
	
	
69.
	
	Устройство щебеночной подготовки
толщиной 200 мм (щебень фракции 20-40)
	м2/ м3
	2,0/
0,4
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	70.
	
	Устройство песчаной подготовки
толщиной 200 мм
	м2/
м3
	2,0/
0,4
	
	
	

	
	
	
	
	Тип 9
	
	
	
	
	

	
	
	71.
	
	Устройство армирования пола
сеткой арм. Ø6 А500С ячейкой
	м2/
м3
	59,6/
4,77
	
	Вес сетки – 59,6 х 1,84 = 109,66 кг
	

	Инв. № подл.
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	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	
	
	150х150 мм толщиной 80 мм
	
	
	
	
	

	
	72.
	
	Устройства жб плиты
	м2
	59,6
	Марка бетона, толщина, какая арматура?
	
	

	
	
	
	Тип 10
	
	
	
	
	

	
	
73.
	
	Устройство покрытия из
керамической плитки толщиной 20 мм
	м2/ м3
	19/
0,4
	
	
	

	
	
	
	Тип 11
	
	
	
	
	

	
	
74.
	
	Устройство армирования пола
сеткой арм. Ø6 А500С ячейкой 150х150 мм толщиной 70 мм
	м2/ м3
	11,75/
0,83
	
	
Вес сетки – 11,75 х 1,84 = 21,62 кг
	

	
	75.
	
	Устройства жб плиты
	м2
	11,75
	Марка бетона, толщина, какая арматура?
	
	

	
	76.
	
	Устройство плинтуса: плиточный
плинтус
	м.п
	561,52
	Ширина плинтуса
	
	

	
	77.
	
	Плинтус для полов из ПВХ, размер
19х48 мм
	м.п.
	79,55
	
	
	

	
	78.
	
	Очистка поверхности от грязи и
мусора
	м2
	715,03
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	Отделка стен помещений
	
	
	
	
	

	
	
	79.
	
	Штукатурка поверхностей
(улучшенная)
	м2
	154,97
	
	
	

	
	
	80.
	
	Обшить колонны гипсокартоном
ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя
	м2
	115,26
	
	13,5+38,06+51,7+12=115,26
	

	Подп. и дата
	
	
81.
	
	Нанесение смеси сухой для заделки
АТЛАС растворная для ручной работы
	
т
	
0,064
	
	
	

	
	
	82.
	
	Обшить колонны гипсокартоном
ГКЛВ толщиной 12,5 мм в 2 слоя)
	м2
	84,16
	
	51,2+32,96=84,16
	

	
	
	
83.
	
	Нанесение смеси сухой для заделки
АТЛАС растворная для ручной работы
	
т
	
0,046
	
	
	

	Инв. № подл.
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	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	
84.
	
	Окраска стен водоэмульсионной
краской RAMIX (улучшенная) за 2 раза
	м2
	
717,03
	
	
	

	
	
85.
	
	Облицовка стен керамической
глазированной плиткой размером 20х20 (Kerama Marazzi)
	м2
	
420,55
	
	
	

	
	86.
	
	Смесь сухая: для заделки швов
(фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75»
	т
	0,21
	
	
	

	
	

87.
	
	Плитки керамические
глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция
"Фонтанка"-эконом класс), размер 300х200х7 мм/применит.
	м2
	420,6
	
	
	

	
	88.
	
	Клей для облицовочных работ
водостойкий (сухая смесь)
	т
	1,577
	
	
	

	
	89.
	
	Оклейка обоями стен по
гипсокартону
	м2
	297,14
	
	
	

	
	90.
	
	Обои стеклотканевые под покраску
для стен и потолков, однослойные
	м2
	311,997
	
	
	

	
	
91.
	
	Смеси сухие штукатурные
декоративные, на цементной основе, для ручного нанесения, класс B7,5 (М100)
	кг
	356,568
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
92.
	
	Клей дисперсионный пастообразный
для виниловых, текстильных, фото и стеклообоев, расход 300-500 г/м2
	кг
	81,714
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
93.
	
	Затирка стен шпатлевкой типа
SEMIN CE 78 (или аналог) (Расход 1кг/м2 )
	м2
	
222,48
	
	
	

	
	
	94.
	
	Окраска стен акриловой
краской(улучшенная) за 2 раза
	м2
	297,14
	
	
	

	
	
	

	Инв. № подл.
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	95.
	
	Окраска стен силикатной краской за
2 раза
	м2
	211,32
	
	
	

	
	
	
	Установка противопожарных
окон
	
	
	
	
	

	
	



96.
	
	Установка оконных блоков из
алюминиевых комбинированных профилей, противопожарный EI30, с двухкамерным стеклопакетом (4М1- 10-4М1-14-4М1), без открывания, шумоизоляционный, антивандальные плёнки с двух
сторон, 1960 х 1450 (h))
	


Шт/м2
	


11/31,3
	
	
Устройство шва – 75,1 п.м.
Устройство изоляционной паропроницаемой ленты (ПСУЛ) – 75,1 п.м.
Устройство герметика – 0,01 м3 Устройство пенного утеплителя – 0,3 м3 Устройство пароизоляционной ленты – 75,1 п.м.
	

	
	
	
	Установка внутренних окон
	
	
	
	
	

	
	
97.
	
	Устройство обрамления вокруг окон
из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием с толщиной 0,7
	
м2
	
46,2
	
	
Устройство самонарезающих винтов ∅4,2х28
– 154 шт.
	

	
	


98.
	
	Установка оконных блоков из
алюминиевых комбинированных профилей, с двухкамерным стеклопакетом (4М1-10-4М1-14- 4М1), без открывания, шумоизоляционный,
антивандальные плёнки с двух сторон, 1460 х 1050 (h))
	


Шт/м2
	


6/9,2
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
99.
	
	Устройство обрамления вокруг окон
из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием с толщиной
0,7
	
м2
	
18
	
	
Устройство самонарезающих винтов ∅4,2х28
– 60 шт.
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Установка противопожарных
дверей
	
	
	
	
	

	
	
	
100.
	
	Дверь противопожарная EI 30,
правая внутренняя, однопольная, распашная, металлическая, с
	
шт
	
4
	
	
	

	Инв. № подл.
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	остеклением 400х800 (h), низ
остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 900х2100(h) в комплекте с скобяными изделиями, замками, доводчиками и тд.
	
	
	
	
	

	
	
101.
	
	Устройство обрамления вокруг
дверей из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием с толщиной 0,7
	
м2
	
12,24
	
	
Устройство самонарезающих винтов ∅4,2х28
– 140 шт.
	

	
	


102.
	
	Дверь противопожарная EI 30,
внутренняя, двупольная, с доводчиком металлическая, с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 1200х2100(h) в комплекте с скобяными изделиями, замками, доводчиками и тд.
	


шт
	


1
	
	
	

	
	
103.
	
	Устройство обрамления вокруг
дверей из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием с толщиной 0,7
	
м2
	
3,24
	
	
Устройство самонарезающих винтов ∅4,2х28
– 40 шт.
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Двери внутренние
	
	
	
	
	

	
	
	
104.
	
	Установка ДПВ Г Бпр Оп Пр
2100х900 ГОСТ 30970-2014 с
комплектующими в перегородках из гипсокартона
	
шт
	
7
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
105.
	
	Установка ДПВ Г Бпр Оп Л
2100х900 ГОСТ 30970-2014 с
комплектующими в перегородках из гипсокартона
	
шт
	
9
	
	
	

	
	
	
106.
	
	Установка ДПВ О Бпр Дп
2100х1200 с доводчиком ГОСТ 30970-2014 с
комплектующими в кирпичной
	
шт
	
2
	
	
	

	Инв. № подл.
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	стене
	
	
	
	
	

	
	
107.
	
	Установка ДПВ Г Бпр Оп Пр
2100х700 ГОСТ 30970-2014 с
комплектующими в перегородках из гипсокартона
	
шт
	
1
	
	
	

	
	
108.
	
	Установка ДПВ Г Бпр Оп Пр
2100х700 ГОСТ 30970-2014 с
комплектующими в перегородках из гипсокартона
	
шт
	
4
	
	
	

	
	
109.
	
	Установка ДПВ Г Бпр Оп Л
2100х800 ГОСТ 30970-2014 с
комплектующими в перегородках из гипсокартона
	
шт
	
9
	
	
	

	
	
110.
	
	Установка ДПВ Г Бпр Оп Л
2100х800 ГОСТ 30970-2014 с
комплектующими в перегородках из гипсокартона
	
шт
	
5
	
	
	

	
	
	
	Лестничная клетка
	
	
	
	
	

	
	111.
	
	Устройство стен из газобетонных
блоков 250х250х625мм
	м3
м2
	16,5
66,0
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	112.
	
	Клей для газоблоков
	кг
	495,0
	
	
	

	
	
	
113.
	
	Устройство опорных подушек ОП-1 серия 1.069.1-1
	шт
т м3
	9
0,297
0,12
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
114.
	
	Устройство перемычек 3ПБ 16-37 П серия 1.038.1-1
	шт
т м3
	4
0,408
0,16
	
	
	

	
	
	115.
	
	Устройство пояса из бетона
кл. В20 F50 W4
	м3
	0,81
	
	Арматура Ø10А500С – 46 п.м. (0,028 т) Арматура Ø10А240 – 56 п.м. (0,035 т)
	

	
	
	116.
	
	Сверление отверстий диаметром 10,
глубиной 100 мм
	шт
	4
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	117.
	
	Крепление прогона к закладной
детали ОП-1 с помощью сварки
	п.м. шва
	1,8
	
	
	

	
	118.
	
	Устройство перфорированной
монтажной ленты 60х2,0
	п.м.
	10,0
	
	
	

	
	119.
	
	Армирование кладочной сетки
50х50х3 Вр1
	м2
т
	20,0
0,027
	
	
	

	
	120.
	
	Устройство дюбеля 6х60
	шт
	42
	
	
	

	
	121.
	
	Устройство дюбеля по газобетону
6х60
	шт
	42
	
	
	

	
	
	
	Перекрытие лестничной клетки
	
	
	
	
	

	
	122.
	
	Монтаж балки Б1
	т
	0,125
	
	
	

	
	123.
	
	Монтаж прогона Пр1
	т
	0,135
	
	
	

	
	124.
	
	Химический анкер, шпилька М16х165
	шт
	12
	
	
	

	
	125.
	
	Химический анкер, шпилька М12х120
	шт
	8
	
	
	

	
	126.
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83
	шт
	8
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
127.
	
	Монтаж кровельных
сэндвич-панелей «Металл Профиль» МП ТСП-К-100-1000-К-Г-МВ
	м2
	
21,0
	
	
	

	
	
	128.
	
	Резка панели П1*
	п.м.
	6,2
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
129.
	
	Устройство фасонных элементов из
оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,5 мм
	м2 кг
	21,7
85,1
	
	
	

	
	
	130.
	
	Устройство мин. ваты
	м3
п.м.
	0,52
20
	
	
	

	
	
	131.
	
	Устройство огнестойкого герметика
	п.м.
м3
	144,0
0,015
	
	
	

	Инв. № подл.
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	кг
	24,7
	
	
	

	
	132.
	
	Устройство уплотнительной
терморазделяющей полосы
	п.м.
	13,0
	
	
	

	
	133.
	
	Саморез 5.5х135мм с EPDM-
прокладкой
	шт
	404
	
	
	

	
	134.
	
	Заклепка 3.2х8
	шт
	315
	
	
	

	
	135.
	
	Дюбель 6х60
	шт
	95
	
	
	

	
	136.
	
	Дюбель по газобетону 6х60
	шт
	140
	
	
	

	
	
137.
	
	Устройство покрытия
металлоконструкций грунтом ГФ- 021 по ТУ-2312-009-79211527-2006
в 1 слой (толщина слоя 0,05мм);
	
м2 кг
	
8,0
1,6
	
	
	

	
	

138.
	
	Устройство покрытия
металлоконструкций огнезащитной краской по металлу "Крауз" по ТУ 2316-001-99023806-07 (толщина
слоя 0,85мм).
	м2 кг
	
8,0

13,2
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Устройство лестничных маршей
	
	
	
	
	

	
	
	139.
	
	Монтаж балки Б1
	т
	0,136
	
	
	

	
	
	140.
	
	Монтаж косоура К1
	т
	0,548
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	141.
	
	Монтаж ограждение Ог1
	т
	0,173
	
	
	

	
	
	142.
	
	Сверление отверстий диаметром 18,
глубиной 170
	шт
	14
	
	
	

	
	
	143.
	
	Устройство распорного анкера типа Hilti HSA M10х83
	шт
	8
	
	
	

	Инв. № подл.
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144.
	
	

Устройство химического анкер- шпилька М16х165
	

шт
	

14
	
	HSA Распорный клиновой анкер HILTI для
бетона без трещин оцинкованный, M10x83/20/10 мм – 14 шт.
Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT/применит. – 14 шт.
Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 150 мм – 14 шт.
	

	
	145.
	
	Монтаж ступений ЛС12 ГОСТ 8717-
2016
	шт/м
	24/28,8
	
	
	

	
	146.
	
	Устройство монолитных плит из
бетона кл. В20 F100 W4 (Пл1,Пл2)
	м3
	0,70
	
	0,33+0,37
	

	
	147.
	
	Резка ступени ЛС12
	п.м.
	1,2
	
	Лист 9 Узел 3 130-23-АС3
	

	
	148.
	
	Арматура Ø10А500С
	п.м
т
	70,9
0,044
	
	
	

	
	
149.
	
	Устройство покрытия
металлоконструкций грунтом ГФ- 021 по ТУ-2312-009-79211527-2006
в 1 слой (толщина слоя 0,05мм);
	м2 кг
	
25,0
5
	
	
	

	
	

150.
	
	Устройство покрытия
металлоконструкций огнезащитной краской по металлу "Крауз" по ТУ 2316-001-99023806-07 (толщина
слоя 0,85мм).
	
м2 кг
	
25,0
41
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Устройство перекрытия
 (130-23 л.10 узел 1)
	
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	151.
	
	Устройство плиты из бетона
кл. В20 F50 W4
	м3
	41,2
	
	
	

	
	
	152.
	
	Арматура Ø10А500С
	п.м
т
	4510,0
2,796
	
	
	

	
	
	153.
	
	Арматурная сетка 5В500С 100х100
	м2
	370,0
	
	
	

	
	
	154.
	
	Монтаж профнастила Н75-750-0,8
оцинк.
	п.м.
т
	510,0
4,284
	
	
	

	Инв. № подл.
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	м2
	382,5
	
	
	

	
	155.
	
	Монтаж уголока 75х6
	п.м.
т
	12,8
0,088
	
	
	

	
	156.
	
	Сверление отверстий диаметром 10,
длиной 65
	шт
	48
	
	
	

	
	157.
	
	Монтаж распорного анкера типа Hilti HSA M10х83
	шт
	48
	
	
	

	
	
	
	Усиление металлических колонн
	
	
	
	
	

	
	158.
	
	Монтаж листовой стали марки С245
	т/м2
	0,058/1,23
	
	
	

	
	159.
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83
	шт
	36
	
	
	

	
	160.
	
	Сверление отверстий диаметром 10,
длиной 65
	шт
	36
	
	
	

	
	
	
	Устройство металлической
лестницы
	
	
	
	
	

	
	
161.
	
	Монтаж швеллера стального гнутого
равнополочного 160х80х4 сталь марки С245
	
т
	
0,078
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	162.
	
	Монтаж листовой стали марки С245
	т
	0,04
	
	
	

	
	
	163.
	
	Монтаж распорного анкера типа Hilti HSA M10х83
	шт
	4
	
	
	

	
	
	164.
	
	Сверление отверстий диаметром 10,
длиной 65
	шт
	4
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
165.
	
	Монтаж трубы стальной
электросварной прямошовной Ø45х3
	
т
	
0,056
	
	
	

	
	
	
166.
	
	Монтаж трубы стальной
электросварной прямошовной Ø25х2.5
	
т
	
0,008
	
	
	

	Инв. № подл.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
130-23-АС3. ВР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	167.
	
	Монтаж листа стального с
чечевичным рифлением 4мм
	т/м2
	0,165/4,8
	
	
	

	
	
	
	Пол АБК
	
	
	
	
	

	
	168.
	
	Очищение поверхности пола от
мусора
	м2
	387
	
	
	

	
	169.
	
	Грунтовка поверхности
	м2
	387
	
	
	

	
	170.
	
	Устройство насечек на ж.б.
поверхности
	м2
	387
	
	
	

	
	
171.
	
	Устройство зачистки ж.б.
поверхности стальными щетками с помощью электроинструментов
	
м2
	
387
	
	
	

	
	172.
	
	Устройство промывки полов
	м2
	387
	
	
	

	
	
173.
	
	Устройство монолитного
железобетонного пола из бетона кл. В25 толщиной 80 мм
	
м3
	
31
	
	Армирование плиты пола:
Арматура ⌀12 А500 – 3640 кг; Арматура ⌀8 А500 – 47 кг.
	

	
	
174.
	
	Бурение скважин (глубиной 90)
⌀8х90 и установка стержней на химический анкер Hilti HIT-RE 500
(или аналог)
	
шт.
	
590
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
175.
	
	Пропил паза шва в бетонной
поврехности глубиной 50 мм шириной 4-6 мм
	
п.м.
	
121
	
	
	

	
	
	176.
	
	Устройство швов
	п.м./м2
	63/3,15
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	177.
	
	Устройство шва с полом сборочного
цеха
	п.м./м2
	58/2,9
	
	
	

	
	
	178.
	
	Устройство полиуретанового
герметика
	м3
	0,06
	
	
	

	
	
	179.
	
	Устройство шовного шнура
Вилатерм
	п.м.
	121
	
	
	

	Инв. № подл.
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180.
	
	Срезка опорной части
металлических колонн до отметки
+0,200
	шт. кг
	20
560
	
	
	

	
	181.
	
	Погрузка, перевозка и разгрузка на 1
км для передачи заказчику
	т
	0,56
	
	
	

	
	
182.
	
	Бурение скважин ⌀18х155 и
установка шпилек М16х350-8.8 на химический анкер Hilti HIT-RE 500 (или аналог)
	
шт.
	
80
	
	
	

	
	183.
	
	Монтаж новой опорной части
колонн
	шт.
кг
	20
556
	
	
	

	
	184.
	
	
	
	
	
	
	

	
	185.
	
	Устройство отверстия на кровле в
осях В/32-33
	
	
	
	
	

	
	186.
	
	Демонтаж рулонной кровли из 2-х
слоев рубероида
	м2
	15,0
	
	
	

	
	
187.
	
	Устройство отверстия в ж/б плите
толщиной 50 мм размером 900х600 мм
	
шт
	
1
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	188.
	
	Очистка поверхности плиты от пыли
и грязи
	м2
	6,0
	
	
	

	
	
	189.
	
	Устройство насечек на плите
	м2
	6,0
	
	
	

	
	
	
190.
	
	Устройство дополнительного
армирования на плите из арматуры Ø10 А400
	
т
	
0,012
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	191.
	
	Устройство бетона В25 F150
	м3
	0,1
	
	
	

	
	
	192.
	
	Монтаж оцинкованного
перфорированного уголка ˪80х4
	т
	0,015
	
	
	

	
	
	193.
	
	Монтаж винтов М8 с гайками и
шайбами
	шт
	32
	
	
	

	Инв. № подл.
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194.
	
	Устройство фартуков из
оцинкованной кровельной стали толщ. 0,5 мм
	м2/т
	
1,3/2,6
	
	
	

	
	195.
	
	Устройство бортика из цементно-
песчаного раствора М100 F150
	м3
	0,15
	
	
	

	
	196.
	
	Монтаж уплотнительного жгута
ПРП 30х40 мм
	п.м
	3,0
	
	
	

	
	197.
	
	Восстановление кровли из
2-х слоев рубероида
	м2
	18,0
	
	
	

	
	198.
	
	Устройство дополнительных слоев
из рубероида
	м2
	11,0
	
	
	

	
	
199.
	
	Заделка стыков толщ. 100х50 мм
монтажной огнестойкой пеной (240 PROF. ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог) при проходе через покрытие
	
п.м
	
3,0
	
	
Расход пены: 1 баллон 950 мл
	

	
	200.
	
	Проходка воздуховодов сквозь
кровлю АБК
	
	
	
	
	

	
	201.
	
	Сверление отверстий в покрытии из
сэндвич-панелей размером 200х200
	шт
	2
	
	
	

	
	202.
	
	Сверление отверстий в покрытии из
сэндвич-панелей размером 300х300
	шт
	1
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	203.
	
	Сверление отверстий в покрытии из
сэндвич-панелей размером 350х350
	шт
	3
	
	
	

	
	
	204.
	
	Сверление отверстий в покрытии из
сэндвич-панелей размером 900х600
	шт
	2
	
	
	

	Подп. и дата
	
	205.
	
	Сверление отверстий в покрытии из
сэндвич-панелей размером 1100х700
	шт
	1
	
	
	

	
	
	206.
	
	Сверление отверстий в покрытии из
сэндвич-панелей размером 700х700
	шт
	3
	
	
	

	
	
	
207.
	
	Устройство фартуков и хомутов из
оцинкованной из оцинкованной кровельной стали толщ. 0,5 мм
	м2
	
13,0
	
	
	

	Инв. № подл.
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	208.
	
	Устройство самосверлящехся
шурупов 4,2х14 с EPDM шайбой
	шт
	110
	
	
	

	
	209.
	
	Устройство герметика
	м2
	3,0
	
	
	

	
	


210.
	
	Заделка пространства между
воздуховодами и строительными конструкциями монтажной огнезащитной пеной типа Технониколь 240 PROFESSIONAL

Расход огнезащитной пены
	м3



1 баллон
950 мл
	0,25




6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	211.
	
	Устройство мк отверстий диам.
400 мм в покрытии здания
	
	
	
	
	

	
	212.
	
	Демонтаж рулонной кровли из 2-х
слоев рубероида
	м2
	45,0
	
	
	

	
	213.
	
	Очистка поверхности плиты от пыли
и грязи
	м2
	45,0
	
	
	

	
	
214.
	
	Сверление отверстий в ж/б
ребристой плите перекрытия толщ.50 мм диам. 400 мм
	
шт
	
5
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	215.
	
	Установка мк для крепления стакана
и установка стакана С1
	т
	0,12
	Исправить тоннаж
	7,5х10+1,9х10+0,5х10+42,0х5=120,0 кг
	

	
	
	
216.
	
	Окраска мк покрытием типа«Алпол»
в 2 слоя по слою «Цинол» в 1 слой (расход 0,18 кг/м2 в один слой)
	т/м2
	
0,12/3,2
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	217.
	
	Устройство распорных анкеров
HST-M8/10
	шт
	20
	
	
	

	
	
	218.
	
	Установка мк деталей пропуска
	т
	0,046
	
	
	

	
	
	219.
	
	Устройство дополнительных 3-х
слоев для примыкания из рубероида
	м2
	30,0
	
	
	

	Инв. № подл.
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220.
	
	Устройство бортика вокруг стакана
из цементно-песчаного раствора М100 F150
	м3
	
0,15
	
	
	

	
	
221.
	
	Заделка пространства между
воздуховодом монтажной пеной огнестойкой Технониколь 240 PROFESSIONAL
	
м3
	
0,14
	
	
Расход 3 баллона 950 мл
	

	
	

	Взам. инв. №
	
	

	Подп. и дата
	
	

	Инв. № подл.
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