Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство кабельных линий (ЭС2 доп.1)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	1
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия 
	м³
	9,71
	131-23-ЭС2-доп.1-1
	т.1-т.5: (S) 51,1м2 х (h) 0,19м =9,71м3 

	2
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	15,33
	131-23-ЭС2-доп.1-1
	т.1-т.5: (S) 51,1м2 х (h) 0,30м =15,33м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	3
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	25,04/ 40,88
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 )
9,71м3 * 2 = 19,42т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
15,33м3 * 1,4 = 21,46т

	4
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	5
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	40,88
	
	

	
	
	Земляные работы. Устройство траншей
	
	
	
	

	6
	
	Разработка грунта в траншее вручную
	м³
	38,05
	131-23-ЭС2-доп.1-1
	т.1-т.2; т.4.1-т.6.1; т.10-т.22:
(S) 24,39м2 х (h) 1,56м =38,05м3

	7
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%)
	м³
	81,13
	131-23-ЭС2-доп.1-1
	т.2-т.4.1; т.6.1-т.10: 69,12м2 х 1,56м =107,83-9,71-15,33=82,79*0,98 =81,13м3

	8
	
	Доработка грунта в траншее вручную (2%)
	м³
	1,66
	131-23-ЭС2-доп.1-1
	т.2-т.4.1; т.6.1-т.10: 69,12м2 х 1,56м =107,83-9,71-15,33=82,79*0,02 =1,66м3

	9
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 
	м³
	9,35
	131-23-ЭС2-доп.1-2
	т.1-т.12: (S) 93,51м2 х (h) 0,1м =9,35м3

	10
	
	Обсыпка из песка в траншее
	м³
	31,76
	131-23-ЭС2-доп.1-4
	т.1-т.12: (S) 93,51м2 х (h) 0,36м – 1,9м3 Vтр = 31,76м3

	11
	
	Обратная засыпка траншеи песком
	м³
	102,86
	131-23-ЭС2-доп.1-5
	т.1-т.5: (S) 93,51м2 х (h) 1,1м = 102,86м3

	12
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	102,86
	
	

	13
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³/ т
	120,84/ 229,6
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(38,05м3 +81,13м3 +1,66м3) = 120,84м3 * 1,9 = 229,6т

	14
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом
	
	
	
	

	15
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	229,6
	
	

	
	
	Переустройство кабельных линий
	
	
	
	

	16
	
	Прокладка труб ПН ф110мм 
	м
	186,6
	131-23-ЭС2-доп.1-3
	62,2м *3 шт. = 186,6м

	17
	
	Прокладка труб ПН ф160мм 
	м
	24,6
	131-23-ЭС2-доп.1-3
	8,2м *3шт. = 24,6м

	18
	
	Прокладка кабеля АСБл-3х95 -6 кВ в трубе
	м
	211,2
	131-23-ЭС2-доп.1-3
	т.2-т.9: 62,2м *3 шт. =186,6м
т.9-т.10: 8,2м *3 шт. =24,6м

	19
	
	Прокладка кабеля АСБл-3х95 -6 кВ в траншее
	м
	17,7
	131-23-ЭС2-доп.1-3
	т.1-т.2: 3,8м *3 шт. =11,4м
т.10-т.11: 2,1м *3 шт. =6,3м

	20
	+++
	Монтаж муфты соединительной 3СТп10-70/120
	шт.
	6
	131-23-ЭС2-доп.1-3
	

	21
	
	Прокладка ленты сигнальной «Осторожно кабель»
	м
	152
	131-23-ЭС2-доп.1-4
	76м * 2шт. = 152м

	
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	

	22
	
	Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением
	линия
	3
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
