ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
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Исх №	 от   г.						
Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

КОПИЯ
Заместителю директора по эксплуатации
 и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

О согласовании модульных зданий в 8 цеху.  

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович

В рамках подготовки к поставке материалов и строительно-монтажным работам по титулу 130-23-АС2 
«ЦЕХ № 8, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, УЛ. КОЛОНЦОВА, 4. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ», просим Вас, согласовать план двух модульных зданий, RAL, техническое исполнение и класс пожарной безопасности, группа горючести Г2- ГОСТ 30402-96, степень огнестойкости-Класс IV ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18; ГОСТ 30403-96; ГОСТ 30247.1-94; СП 2.13130.2020 , (сертификат прилагается).
 
 Модульное здание  1. 

1. Габаритные размеры (ДхШхВ): 6,055х4,86х5,34м
1. Каркас:                             Нижняя рамка сложно-гнутый швеллер 167 мм из металла 3 мм
                                                       Верхняя рамка сложно-гнутый швеллер 221 мм из металла 3 мм
                                                       Угловые стойки, сложно-гнутые 184х184х4 мм
                                                       Потолочные лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм 
                                                       Половые лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм 
1. Крыша каждого МБК оцинкованный гладкий лист 0,45 мм
2. Дно: оцинкованный гладкий лист 0,45 мм
3. Пол: ОСБ 22 мм 
4. Покрытие пола линолеум коммерческий цвет серая крошка
5. Потолок: ЛДСП 16 мм цвет белый
6. Пароизоляция: мембрана Изоспан (пол, потолок)
7. Утепление: 100 мм УРСА (пол, потолок) 
8. Внешняя отделка: сэндвич панели (100 мм) РАЛ 9003,7024,7004,3020,5005 на выбор
9. Внутренняя отделка: сэндвич панели РАЛ 9003,7024,7004,3020,5005 (100 мм) на выбор
10. Окно1: ПВХ (0,8х1,4) поворотно откидное 2 шт. - откидное
11. Окно2: ПВХ (0,8х1,4) поворотно откидное 5 шт.-глухое
12. Окно3: ПВХ (0,8х2,0) поворотно откидное 2 шт.-откидное
13. Окно4: ПВХ (0,8х2,0) поворотно откидное 6 шт.-глухое
14. Дверь входная: металлическая утепленная (0,8х2,0) 2 шт.
15. Электрика: щиток вводной 1 шт., кабель ВВГнг 3х2,5 на розетки и 3х2,5 на освещение, из расчёта на каждый МБК (двойные розетки 4 шт., Светодиодный светильник 2700Лм, 1200мм, IP40 2 шт., выключатель 1 шт.) 
16. Лестница металлическая с площадкой 2,45х1,25 и перилами – 1шт.









Схема планировки модульного здания
1 эт:                                                           2 эт:




Модульное здание  2. 
	1.Габаритные (внешние) размеры  (4,885х2,43х5,34м) 

	2.Крыша МБК
	Оцинкованный лист фальц, 0,45 мм

	3.Каркас
	Нижняя рамка сложно-гнутый швеллер 167 мм из металла 3 мм
Верхняя рамка сложно-гнутый швеллер 221 мм из металла 3 мм
Угловые стойки, сложно-гнутые 184х184х4 мм
Потолочные лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм 8 шт.
Половые лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм 9 шт.

	4.Внешняя отделка:
	Сэндвич-панель (100 мм)  рал  9003,7024,7004,3020,5005 на выбор

	5.Внутренняя отделка:
	Сэндвич-панель  рал 9003,7024,7004,3020,5005 на выбор 

	6.Утеплитель:
	Утепление 100 мм УРСА (пол, потолок) плотностью 15 кг/м3

	7.Потолок:
	ЛДСП 16 мм белого цвета

	8.Дно:
	Оцинкованный лист 0,45 мм

	9.Пол:
	ОСБ 22 мм +линолеум коммерческий

	10.Окно:
	3 шт. – ПВХ (0,8х2,0) глухое
2шт – ПВХ (0,8х2,0) откидное
1шт – ПВХ (0,8х1,4) глухое
3шт – ПВХ (0,8х1,4) откидное

	11.Дверь
	2 шт. -  входная металлическая утепленная (0,86х2,01)

	12.Электропроводка:





13.                                                                        
	Электропроводка в Кабель - канале ЕВРО (автоматы на 16А и 10А, щиток распределительный 1 шт., розетка 4 шт., выключатель 1 шт., Светильник светодиодный 36 Вт, 1200х600 4 шт. на один блок-контейнер

Лестница металлическая с площадкой – 2,45х1,25 – 1шт

                      





[image: ]С уважением,

Руководитель проекта 								Липатов В.Е.
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