                                                                     Комплектация:

1.) Модульное здание из четырех блок-контейнеров МБК  - 1 шт. 

1. Габаритные размеры (ДхШхВ): 6,055х4,86х5,34м
1. Каркас цвет РАЛ 7004: Нижняя рамка сложно-гнутый швеллер 167 мм из металла 3 мм
                                                       Верхняя рамка сложно-гнутый швеллер 221 мм из металла 3 мм
                                                       Угловые стойки, сложно-гнутые 184х184х4 мм
                                                       Потолочные лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм 
                                                       Половые лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм 
1. Крыша каждого МБК оцинкованный гладкий лист 0,45 мм
2. Дно: оцинкованный гладкий лист 0,45 мм
3. Пол: ОСБ 22 мм 
4. Покрытие пола линолеум коммерческий цвет серая крошка
5. Потолок: ЛДСП 16 мм цвет белый
6. Пароизоляция: мембрана Изоспан (пол, потолок)
7. Утепление: 100 мм УРСА (пол, потолок) 
8. Внешняя отделка: сэндвич панели РАЛ 9003 (100 мм)
9. Внутренняя отделка: сэндвич панели РАЛ 9003 (100 мм)
10. Окно1: ПВХ (0,8х1,4) поворотно откидное 2 шт. - откидное
11. Окно2: ПВХ (0,8х1,4) поворотно откидное 5 шт.-глухое
12. Окно3: ПВХ (0,8х2,0) поворотно откидное 2 шт.-откидное
13. Окно4: ПВХ (0,8х2,0) поворотно откидное 6 шт.-глухое
14. Дверь входная: металлическая утепленная (0,8х2,0) 2 шт.
15. Электрика: щиток вводной 1 шт., кабель ВВГнг 3х2,5 на розетки и 3х2,5 на освещение, из расчёта на каждый МБК (двойные розетки 4 шт., Светодиодный светильник 2700Лм, 1200мм, IP40 2 шт., выключатель 1 шт.) 
16. Лестница металлическая с площадкой 2,45х1,25 и перилами – 1шт.


Схема планировки модульного здания
1 эт:                                                           2 эт:
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