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	Глухое пересечение типа Р65 под углом 45º

	Технические характеристики / Technical Specifications

	
	
	Основные конструктивные

	Вид пересечения
	косоугольное
	особенности /

	Угол пересечения
	45º
	Main Design Features

	Ширина колеи рельсов типа Р65, мм / Track
	1520/1520
	

	width, mm
	
	- деревянные брусья / wooden sleepers

	Поставляемая длина пересечения, мм / Length
	8500
	- комплектуется сборными крестовинами

	overall, mm
	
	из рельсового проката

	Максимальная длина отгрузочного места, мм /
	7300
	- контррельсы из рельсового проката

	Maximum length of shipping package, mm
	
	

	Наибольшая масса отгрузочного места, т /
	1,6
	

	Admitted weight of shipping package, tons
	
	

	Масса перевода, т не более / Turnout weight,
	10,0
	

	tons, not more than
	
	

	Максимальная скорость движения, км/ч /
	10
	

	Max.speed, km/hour
	
	



См. прим. 1										См. прим. 1



Примечание 1. Указанные рельсы не входят в комплект поставки
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