	[image: image1.png]TOPrOBbIN JOM

B3BT




	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "ВЗВТ"
ИНН 3444120739/ КПП 344301001, ОГРН 1053444022851
Тел./факс: (8442) 25-50-50
Юридический адрес: Россия, 400075, Волгоград г, Жигулевская ул, д.10, стр. 1
Почтовый адрес: Россия, 400075, Волгоград г, Жигулевская ул, д. 10, стр. 1
	

	Исх. № ТА-КП0000154 от «13» октября 2023 г.


Коммерческое предложение
 на поставку модульного здания 

Рассмотрев Техническое задание «Модульный офис 2Л2.М6», ООО «Торговый дом «ВЗВТ» предлагает поставить Вам модульное здание «КОНВЕЙТ». http://konveyt.ru 
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Модульный дом - это конструктор! Здание можно перестраивать и масштабировать в процессе эксплуатации: добавляйте и убирайте модули, меняйте расположение окон, дверей, перегородок!

Блок-модули КОНВЕЙТ состоят из отдельных элементов, компактны и экономичны в транспортировке.
           Блок-модуль является универсальной единицей для возведения административно-бытовых, коммерческих и жилых модульных зданий и сооружений. Размеры позволяют соединение отдельных блок-модулей в продольном (фронтальном) и поперечном (торцевом) направлении, а мощная рамная конструкция дает возможность установки их друг на друга до трех этажей.

Здания имеют европейский дизайн, выполнены из высококачественных безопасных материалов и обеспечивают высокий уровень комфорта в эксплуатации. 


Модульные здания «Конвейт» соответствуют требованиям ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия», а также ТУ 52
8140-020-22534564-14, конструкторской документации предприятия изготовителя.

Для возведения не нужны разрешительные документы, кроме того, модульный дом не облагается налогом на недвижимость.

Расчетный срок службы не менее 20 лет.
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Размеры типовых блок-модулей
	Тип блок-модуля
	Внешние размеры
	Внутренние размеры
	Вес одного модуля, не более
(кг)

	
	Длина
(мм) 
	Ширина
(мм)
	Высота
(мм) 
	Длина
(мм) 
	Ширина
(мм)
	Высота
(мм) 
	

	МД-6
	6000
	2435
	2815
	5694
	2129
	2320
	2200


Техническая характеристика  предлагаемого модульного здания
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Ok-1: 1 400 x 800 MM omKpbieHoe
Ok-2: 1400 x 800 mm 2nyxoe

Ok-3: 2 030 x 800 MM omkpbieHoe
Ok-4:2 030 x 800 mm enyxoe




	Внешние размеры, мм
	6 000 х 4 885  х 5 630

	Класс конструктивной пожарной опасности здания:
	С0

	Панель пола блок-модуля:
	Корпус рамы:

- Каркас металлический стальной высокопрочный, из сложно-гнутых профилей заводского исполнения толщиной 4мм, является основным несущим элементом. Нижний периметр из сложно гнутого швеллера;
- 4 усиленных металлических сложно гнутых монтажных угла толщиной 4мм;
- поперечные балки, выполнены из гнутого профиля толщиной 3мм;
- покрытие рамы – окрашен грунт + эмаль в 2 слоя RAL по согласованию с Заказчиком.

Изоляция:

- теплоизоляция: минеральная вата URSA 100 мм, уложена плитами толщиной 50 мм (плотностью 35 кг/м2)  - в два слоя, с перевязкой швов;

- гидро-пароизоляция класса B (плотность 100 г/м2).

Основание пола:

- подшивка снизу - металлический оцинкованный лист толщиной 0,5мм;

- напольное покрытие: - ЦСП 20 мм, полукоммерческий линолеум

	Панель крыши блок-модуля:
	    Конструкция рамы:
    - металлический сложно гнутый профиль с толщиной стенки 4мм,
    - 4 усиленных металлических сложно гнутых монтажных угла толщиной 4мм,
- поперечные балки, выполнены из гнутого профиля толщиной 3мм 

    - покрытие рамной конструкции – окрашен грунт + эмаль в 2 слоя RAL по согласованию с Заказчиком

    Кровля:

    - металлический оцинкованный лист толщиной 0,5мм (ГОСТ 14918-80), двойной фальц.

    - окрашен грунт + эмаль в 2 слоя RAL
    Изоляция:

    - теплоизоляция: минеральная вата URSA 100мм, уложена     плитами толщиной 50 мм (плотностью 35 кг/м2)  - в два слоя, с перевязкой швов,

    - гидро-пароизоляция класса А (плотность 100 г/м2).

    Потолочная обшивка (внутренняя):

    - ЛДСП белого цвета

	Стойки блок-модуля:
	Стальной гнутый профиль 200х200 толщиной 4 мм, на болтовом соединении с нижней (половой) и верхней (крышной) рамой.  В торцах расположены опорные фланцы из металла с отверстиями для болтового соединения с рамами основания пола и кровли.
- цвет RAL по согласованию с Заказчиком
- высота потолка в чистоте 2300 мм

	Стены здания:
	Трехслойные сэндвич-панели. 

- Внешняя отделка — металлический лист с полимерным покрытием цвет RAL по согласованию с заказчиком
- Утеплитель  100 мм минеральная вата.

- Внутренняя отделка — металлический лист с полимерным покрытием цвет RAL по согласованию с заказчиком

	Входная группа здания:
	- Дверь входная, металлическая (Россия) утепленная, с полимерной порошковой окраской, снабжена замками и доводчиком, для эксплуатации при низких температурах до минус 30°С. 2100Х880 мм — 2 шт

	Перегородки здания:
	

	Комплект для сборки  здания:
	- Доборные элементы из оцинкованного металла с полимерным покрытием в местах стыковки на стенах и потолке

	Окна здания:
	- окно ПВХ, однокамерное, поворотно-откидное (ВхШ) 1400 х 800 мм: 2 шт.

- окно ПВХ, однокамерное, глухое (ВхШ) 1400 х 800 мм: 5 шт.

- окно ПВХ, однокамерное, поворотно-откидное (ВхШ) 2030 х 800 мм: 2 шт.

- окно ПВХ, однокамерное, глухое (ВхШ) 2030 х 800 мм: 6 шт.

	Двери внутренние:
	

	Цвет внешней отделки
	- Цвет и графическое оформление внешней и внутренней отделки могут быть выполнены согласно требований заказчика и оплачиваются дополнительно.

	Дополнительные комплекты помещений
	     - лестница внешняя одномаршевая



Цвет и графическое оформление внешней и внутренней отделки могут быть выполнены согласно требований заказчика и оплачиваются дополнительно.
Поставляемые изделия новые, не бывшие в употреблении, не восстановленные, не являются выставочным образцом. Выпуск 2023 года

Установку небольшого модульного здания можно производить прямо на уплотненный грунт используя проложки в виде бетонных плиток или даже брусков.
Надежно и недорого! Отличный выбор!
	№ п/п 
	Наименование поставляемой продукции
	Единица измерения
	Количество
	Предварительная цена за единицу, руб. с НДС
	Предварительная сумма, руб. с НДС

	1
	Здание модульное КОНВЕЙТ —      Модульный офис 4МД-6
	шт.
	1
	2 342 960,99
	2 342 960,99

	2
	Монтаж здания
	шт
	1
	316 299,73
	316 299,73

	3
	Доставка Модульного офиса 4МД-6 по адресу: г. Мытищи Московской обл.
	рейс
	2
	94 500,00
	189 000,00

	Итого, руб. с НДС
	2 848 260,72


Цены в предложении являются предварительными, и могут измениться со временем, в результате разработки проекта здания и точных расчетов. 
Сроки выполнения (изготовление + поставка): в течение 40 рабочих дней с даты получения предоплаты 
Условия оплаты:
50% предоплата в течении 10 рабочих дней с момента выставления счета Заказчику,
50% с момента подписания акта приема-передачи или универсального передаточного документа (УПД).
ООО "Торговый Дом "ВЗВТ" готов предоставить банковскую гарантию.
Параметры и основные характеристики модульных зданий, связанные с климатическим исполнением и условиями транспортирования и хранения
	№

п/п
	Наименование параметра
	Количественные и качественные показатели

	1
	Климатическое исполнение
	УХЛ 2 категории размещения по ГОСТ 15150-69

	2
	Виды транспорта и способы транспортирования
	- автомобильный;

	3
	Группы условий транспортирования
	5 (Ж1/ Ж2) по ГОСТ 15150

	4
	Группы условий хранения
	5 (Ж1/ Ж2) по ГОСТ 15150


Гарантийные обязательства
Предприятие гарантирует сохранение эксплуатационных характеристик модульного здания и соответствие требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Условия гарантийного обслуживания:
1. изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня приемки модульного здания;
2. гарантии на установленное в модульном здании оборудование, мебель, а также фурнитуру окон и дверей, назначает предприятие-изготовитель;
3. в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется производить замену вышедших из строя составных частей здания, если потребитель не нарушил условий эксплуатации, за исключением оборудования, мебели, а также фурнитуры окон и дверей, произведенных сторонним предприятием-изготовителем;
4. изготовитель не несет ответственности и исполнение гарантийных обязательств при монтаже здания выполненными сторонними лицами;
5. использование модульного здания не по назначению, а также эксплуатация его с нарушением указаний эксплуатационных документов, внесенных каких-либо конструктивных изменений без согласования с предприятием-изготовителем не разрешается;
6. изготовитель не несет ответственности за механические повреждения частей модульного здания и установленного в нем оборудования, причиненного третьими лицами;
7. в случае невыполнения указанных условий предприятие-изготовитель рекламаций от потребителя не принимает и претензий не рассматривает.

Гарантия не распространяется на:
 повреждения, вызванные механическим воздействием или ударом;
 повреждения, вызванные попаданием едких химических веществ;
 действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай и т.д.).
 отсутствие документов, необходимых для проведения гарантийного ремонта;
 внесение изменений в конструкцию модульного здания (переоборудование) без письменного согласования с предприятием изготовителем.
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Предложение действительно в течение 40 рабочих дней. 
Директор ООО «ТД «ВЗВТ»                                    Остапенко Евгений Владимирович
Контактные данные:
Тел.: 8 (8442) 25-50-50 (доб. 409) 
+7 905 390 30 50  Менеджер по работе с клиентами Текутов Алексей Владимирович
e-mail:sales@konveyt.ru
[image: image7.jpg]



[image: image20.png]



[image: image8.png]



[image: image9.jpg]g . \
Il i lmll,l





[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]g

= __“___._..!_-.. |

======EE=: T





[image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]



[image: image18.jpg]



