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Акционерное Общество
"А.Миллер"


Тел/факс: +7(495) 775 73 76  (многоканальный)

Сайт: www.a-miller.ru 
 E-mail: office@a-miller.ru                                                                                                                                                           

19.08.23г.                                                                                              ООО "КиКГЕОСТРОЙ"

+7 (495) 915-24-71
+7 (903) 297-84-83
Григорий Королёв
grigoriy-korolev06@mail.ru
             Компания АО «А.Миллер» предлагает резиновые настилы «Проект 2741.000» по ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018 и ТУ 32ЦП 828-97 для обустройства железнодорожных переездов в местах пересечения автомобильных и железных дорог в одном уровне на скрепления КБ, рельс Р-65 на деревянных или железобетонных шпалах.

Настилы обеспечивают пониженный уровень шума, смягчают ударную нагрузку на рельсы от движущегося транспорта, обладают озоно–износо–масло-бензостойкостью, устойчивы к воздействию кислот, щелочей и зимних реагентов, а также предотвращают скольжение и образование наледи. Воспринимаемая нагрузка от колёс транспортного средства, не более – 13т/ось.       

	
	
	Для настила
	Кол-во штук
	Для настила
	Кол-во штук
	

	Название детали
	
	проект
	в компл. 6,5м.
	проект
	в компл. 6,5м.
	Вес,

кг.

	
	Номер

 детали
	2741.000
	(ж/б шпалы)
	2741.000
	(деревянные шпалы)
	1 шт

	
	
	Размер,  мм
	
	Размер,  мм.
	
	

	Плита внутренняя
	2741.001
	1582x546x213
	12
	1582x546x213
	12
	199

	Плита наружная
	2741.002
	573x546x213
	24
	573x546x213
	24
	70,0

	Прокладка наружная
	2741.003
	182x546x48
	24
	182x546x48
	24
	4,0

	Прокладка внутренняя
	2741.004
	1098x546x55
	12
	1098x546x55
	 -
	38,0

	Комплект узлов крепления
	
	 
	1
	-
	1
	225/238


Стоимость резинокордового настила для железнодорожного переезда шириной 6,56м. (12 комплектов по 0,546м.) скрепление КБ и костыльное, рельс Р-65:
- на железобетонные шпалы составляет - 643 000 руб. с НДС  + комплект узлов крепления 65 000 руб. с НДС  (708 000 руб. с НДС);

- на деревянные шпалы составляет  - 552 000 руб. с НДС + комплект узлов крепления 65 000 руб. с НДС (617 000 руб. с НДС).

По вашей заявке требуется:

- 183 комплекта резинокордовых настила для переезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 0,546м. каждый для ж/б шпал, на рельс Р-65, их стоимость составит – 9 805 750 руб. с НДС;
- 8 комплектов узлов крепления для резинокордовых настилов на ж/б шпалы, их стоимость составит -  520 000 руб. с НДС;

- стоимость авто доставки до г.Мытищи, составит -  390 000 руб. с НДС;

ИТОГО стоимость поставки составит – 10 715 750 руб. с НДС.

Срок действия КП 10 дней.
Продукция в наличии.
Отгрузка настилов после 100% предоплаты.
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546 x 11 = 6006

2741.002 BHEIHSAS TLIINTA

@ 2741.001 - BHYTpeHHAA nauTa
@ 2741.002 - BHewHAA nAUTa;
1 ! @ 2741.003 - BKAagpll NojA BHEWHWW MAUTY;

@ 2741.004 - BKANagbill Noj BHYTPEHHIOW MAUTY.

1. HacTun yHH(GUIMPOBAaHHBIN YKIIQABIBACTCS HA MPSIMOM Y4acTKe ITyTH C
penbcamu Tuna P65 ¢ paznenbHbiM ckperienrem tuna Kb Ha jkene300e TOoHHbIX
Inajax v Ha JIePeBsHHBIX LINajgax ¢ KOCTbUIBHBIM CKPEIJICHUEM.

2. Texuuueckue ycaosus TY 32 LIIT 828-97.

2741.001 BayTpeH. M TA

Iile





Гарантийный срок покрытия 7 лет со дня изготовления, срок эксплуатации не менее 15 лет.

Вся отгружаемая продукция   соответствует ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018 и ТУ 32ЦП 828-97 с предоставлением соответствующих паспортов качества и инструкции по монтажу.
