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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Монтаж низковольтного оборудования
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж щита распределительного ЩРО навесного исполнения, с одним вводом на 63А, в составе:
	компл.
	1
	
	

	1.1
	
	выключатель автоматический ВА47-100-3С63-УХЛ3 3р, Iном=63 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	1
	
	

	1.2
	
	выключатель автоматический дифференциального тока двухполюсный, Iном=16 А, IΔ=30 мА, х-ка С
	шт.
	3
	
	

	1.3
	
	выключатель автоматический ВА47-100-1С10-УХЛ3 1р, Iном=10 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	14
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Монтаж щита распределительного ЩАО навесного исполнения, с одним вводом на 63А, в составе:
	
	1
	
	

	2.1
	
	выключатель автоматический ВА47-100-3С63-УХЛ3 3р, Iном=63 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	1
	
	

	2.2
	
	выключатель автоматический ВА47-100-1С10-УХЛ3 1р, Iном=10 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Монтаж панели ППУ в комплекте с АВР, навесного исполнения, с двумя вводами на 25А, в составе:
	компл.
	1
	
	

	3.1
	
	АВР, Iном=25 А
	компл.
	1
	
	

	3.2
	
	выключатель автоматический трехполюсный, Iном=16 А, Iоткл. не менее 10 кА, х-ка С
	шт.
	1
	
	




	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.3
	
	выключатель автоматический однополюсный, Iном=16 А, Iоткл. не менее 10 кА, х-ка С
	шт.
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж кабельных изделий
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож 
	
	
	
	

	
	
	сеч. 5х6 мм2
	м/кг
	30/20,55
	
	

	
	
	сеч. 3х2,5 мм2
	м/кг
	800/236,1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS-1 ож 
	
	
	
	

	
	
	сеч. 5х6 мм2
	м/кг
	270/227,34
	
	

	
	
	сеч. 3х2,5 мм2
	м/кг
	300/115,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж светотехнического оборудования
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж светодиодного светильника VARTON A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 20 Вт 4000 K 595x595x50 мм IP40 с рассеивателем опал
арт. V1-A0-0LL70-01OP0-4002040
	шт.
	78
	
	

	2
	
	Монтаж светодиодного светильника VARTON A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 20 Вт 4000 K 595x595x50 мм IP40 с рассеивателем опал 

EM 1h
арт. V1-A0-0LL70-01OPА-4002040
	шт.
	15
	
	

	3
	
	Монтаж светодиодного светильника VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190х70 мм 25 Вт 4000 K IP54 RAL9010 белый матовый
арт. V1-R0-00083-10000-4402540
	шт.
	41
	
	

	4
	
	Монтаж светодиодного светильника VARTON ЖКХ Круг 10 Вт IP65 185х70 мм антивандальный 4000 K 1/10
арт. V1-U0-00005-21000-6501040
	шт.
	3
	
	

	5
	
	Монтаж выключателя однополюсного для открытой установки, одноклавишного, ~220В, 10А, IP20
	шт.
	14
	
	

	6
	
	Монтаж выключателя однополюсного для открытой установки, одноклавишного, ~220В, 10А, IP54
	шт.
	9
	
	

	7
	
	Монтаж переключателя однополюсного на два направления для открытой установки, ~220В, 10А, IP20
	шт.
	14
	
	

	8
	
	Монтаж розетки силовой 2Р+Е, со шторками,  «Viva», 2мод., цвет белый 

арт. 45005
	шт.
	38
	
	

	9
	
	Монтаж коробки распределительной 150х110x70 IP55
	шт.
	100
	
	

	10
	
	Монтаж короба с крышкой TA-GN 25x30  L=2м
арт. 00323
	шт.
	32
	
	

	11
	
	Монтаж лотка проволочного 
ЛП 50-35-3 s-4,0 ГЦ, L=3 м
арт. 227134
	м/шт.
	300/100
	
	

	12
	
	Монтаж трубы ПВХ гибкой гофр. д.25мм, лёгкая с протяжкой, 25м, цвет серый
арт. 9192525
	м
	800
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





