


	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Вертикальная планировка (земляные работы)
	
	
	
	

	1
	
	Выемка грунта при устройстве: дорожной одежды и планировки
	м³
	1 761,15
	
	

	2
	
	Разработка грунта с перемещением  бульдозером из выемки в отвал
	м³
	1 761,15
	
	

	3
	
	Транспортировка и утилизация лишнего грунта на расстояние  25 км автосамосвалами КАМАЗ-5511 г.п. 10 т
	м³
	1 761,15
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	        Благоустройство

   (Водоотводной лоток)
	
	
	
	

	4
	
	Лоток водоотводной (BETOMAX DRIVE  DN300 H26,Standartpark), или аналог
	м
	163,0
	
	

	5
	
	Водоприемная решетка (РЕШЕТКА ВОДОПРИЕМНАЯ DRIVE ЩЕЛЕВАЯ ЧУГУННАЯ ВЧ КЛ. С250 273033-D, Standartpark), или аналога
	м
	163,0
	
	

	6
	
	Щебень фракции 20-40мм М600, (ГОСТ 8267-2014) с К упл.= 1,05
	м³
	15,40
	
	0,09*163,0*1,05= 15,40


	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10

	
	
	Благоустройство (Асфальтовое покрытие проездов)
	
	
	
	

	7
	
	Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип В, Марки III ГОСТ 9128-2013   h=0,05
	м³
	293,53
	
	5870,50 *0,05= 293,53

	8
	
	Щебень М600 (5-20 мм) с пропиткой вязким битумом  h=0,08 с К упл.= 1,05
	м³
	493,12
	
	5870,50 *0,08*1,05= 493,12

	9
	
	Щебень М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93  h=0,15 с К упл.= 1,05
	м³
	924,60
	
	5870,50 *0,15*1,05= 924,60

	10
	
	Песок крупный ГОСТ 8736-2014                                       h=0,30 с К упл.= 1,10
	м³
	1 937,26
	
	5870,50 *0,30*1,10= 1 937,26

	11
	
	Песок крупный ГОСТ 8736-2014                                       h=0,30 с К упл.= 1,10 (замена техногенного грунта)
	м³
	1 937,26
	
	5870,50 *0,30*1,10= 15,40

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





