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Коммерческое предложение
  АО «А.Миллер» предлагает резинокордовые настилы проекта А1.РК.000 по ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018 для обустройства железнодорожных переездов на рельс Р-65 для железобетонных шпал со скреплениями АРС и ЖБР с продольной стяжкой.
Вся воспринимаемая нагрузка от колёс транспортного средства

 не более – 13т/ось.

	«Проект А1.РК.000»                Состав комплекта шириной 6,5 м, общий вес: 4360кг.

	№ п/п
	Наименование
	Размеры, мм
	Кол-во, шт
	Масса, кг

	1
	 Плита внутренняя А1.РК.001
	1582 × 546 × 241
	12
	207

	2
	 Плита наружная А1.РК.002
	666/573 × 546 × 238(157,5)
	24
	74

	3
	 Втулка стяжки А1.РК.020
	—
	4
	1,90

	4
	 Стяжка длинная А1.РК.030
	—
	44
	1,65

	5
	 Стяжка короткая А1.РК.040
	—
	4
	1,65

	6
	 Ключ А1.РК.050
	—
	1
	6,90


  Стоимость настила шириной 6,5м. в комплекте с продольной стяжкой
   - 780 000 руб. с НДС.  
Для наружных плит размером  666 × 546 × 238мм:
Стоимость опорных блоков (прижимных  балок), в состав комплекта не входят, приобретаются отдельно, оборудованных  сверху  металлическим швеллером:  

   - А1.РК-3  (3м.)  3000 × 400 (200) × 250 (мм.), вес – 0,73т.    - 36 000 руб. с НДС
   - А1.РК-4  (4м.)  4000 × 400 (200) × 250 (мм.), вес – 0,97т .   – 48 000 руб. с НДС

(Допускается установка настила без использования опорного блока при условии осуществления качественной подсыпки и утрамбовки.)
Для наружных плит размером 573 × 546 × 238мм:
Стоимость прижимных балок (в состав комплекта не входят, приобретаются  отдельно), оборудованных сверху металлическим швеллером, составляет:

   - А1.БПР-3  (3м.)  3000х400 х400 (мм.), вес – 0,9т.     - 36 000 руб. с НДС.
   - А1.БПР-4  (4м.)  4000х400х400 (мм.), вес – 1,2т .      - 48 000 руб. с НДС.
По Вашей заявке требуется: 
- 2 комплекта настилов  шириной по 9,28м. каждый рельс Р-65 на ж/б шпалы для скрепления ЖБР, их стоимость составит —  2 227 200 руб. с НДС;
- 12 штук балок А1.БПР-3, их стоимость составит —  432 000 руб. с НДС;

- стоимость авто доставки до г. Тула составит —  185 000 руб. с НДС;
Итого стоимость поставки товара составит —  2 844 200 руб. с НДС.
Цены действительны в течение 10 дней.
Отгрузка после 100% предоплаты.
Воспринимаемая нагрузка от колёс транспортного средства не более – 13т/ось. 
Эпюра шпал – 1840шт/км.

Гарантийный срок покрытия 7 лет со дня изготовления, срок эксплуатации не менее 15 лет.

Напоминаем, что в месте укладки резинокордовых плит не должно быть ни стрелочных переводов, ни контррельса, ни стыковых накладок.
Настил Проект А1.РК.000:
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	В конструкции проекта А1.РК.000 внутри внутренних и наружных плит заложены продольные металлические стяжки, стягивающие плиты между собой, кроме этого в данной конструкции применены опорно–прижимные балки, служащие основанием для опоры края наружной плиты и ее плотного примыкания к рельсу.
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