Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути, расположенные по адресу:
Московская область, г. Коломна». Пути железнодорожные

	№
п/п
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	По ИД
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6

	
	
	Ремонтно-восстановительные работы на пути 9, 10, 11
	

	
	
	Демонтаж рельсошпальной решётки 
м
	

	1 
	Очистка шпал от мусора, бетонного боя, грунта и пр.
	м3
	69,22
	81,57
	
	3,2 м * 0,1 (сред.значение)* 216,31 м
S=S1+S2+S3+S4+S5=117,33+233,40+217,91+46,22+200,85=815,71 м2  V= S*h=815,71=81,57 м3

	
	Подготовка зем. полотна (уборка старого)
	

	2 
	Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от загрязнённого щебня, мусора, грунта и пр.
	м3
	103,83
	174,54
	
	3,2 м * 0,15 (сред.значение с учётом объёма шпальных ящиков)* 216,31 м
V= S*h-Vшп*К=815,71*0,26-0,1012*371=174,54 м3

	3 
	Внесение дополнительного щебня в основание пути
	м3
	69,22
	81,57
	
	3,2 м * 0,1 * 216,31 м,  
Vщ= S*hщеб=815,71*0,10=81,57 м3

	4 
	Уплотнение основания балластного 
	м2
	692,19
	815,71
	
	3,2 м * 216,31 м
S= 815,71 м2

	
	Монтажные работы
	
	
	
	
	

	5 
	Балластировка путей
	м3
	93
	105,03
	
	0,43 м3 * 216,31 м.пути  

	6 
	Выправка пути (подбивка щебня шпалоподбойками)
	м3
	18,6
	21,01
	
	93 м3 балласта*20% 
Vв1 = Vб1*0,2 = 105,03*0,2 = 21,01м3

	
	
	Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 126 (1/9)
	

	7 [bookmark: _Hlk171014642]
	Очистка межшпальных ящиков от грунта, боя и мусора
	м3
	17,08
	35,74
	
	0,2*2,75*31,06  
V= S*h-К1*Vшп-К2*Vшп=166,67*0,26-12*0,1012-63*0,1012=35,74 м3

	8 
	Балластировка СП
	м3
	16,43
	17,09
	
	Vб1= S*а-Vшп*b=171,55*0,16-10,36=17,09 м3

	9 
	Выправка и рихтовка стрелочного перевода		
	м3
	3,30
	3,42
	
	Vв1 = Vб1*0,2 = 17,09*0,2 = 3,42м3

	10 
	Очистка шпал от мусора, бетонного боя, грунта и пр.
	м3
	-
	17,16
	
	V= S*h=171,55*0,10=17,16 м3

	11 
	Внесение дополнительного щебня в основание пути:
	м3
	-
	17,16
	
	Vщ= S*hщеб=171,55*0,10=17,16 м3

	
	
	Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 12 (1/9)
	

	12 
	Очистка межшпальных ящиков от грунта, боя и мусора
	м3
	16,62
	31,39
	
	0,2*2,75*30,22
V= S*h-К1*Vшп-К2*Vшп=166,67*0,26-96*0,1012-22*0,1012=31,39 м3

	13 
	Балластировка СП
	м3
	16,43
	16,48
	
	Щебень балластный кат.2
Vб1= S*а-Vшп*b=166,67*0,16-10,20=16,48 м3

	14 
	Выправка и рихтовка стрелочного перевода		
	м3
	3,30
	3,30
	
	Щебень балластный кат.2
Vв1 = Vб1*0,2 = 16,48*0,2 = 3,30м3

	15 
	Очистка шпал от мусора, бетонного боя, грунта и пр.
	м3
	-
	16,67
	
	V= S*h=166,67*0,10=16,67 м3

	16 
	Внесение дополнительного щебня в основание пути:
	м3
	-
	16,67
	
	Vщ= S*hщеб=166,67*0,10=16,67 м3



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________

