Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути, расположенные по адресу:
Московская область, г. Коломна». Пути железнодорожные

	№
п/п
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	По ИД
	Дельта
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6

	
	
	Ремонтно-восстановительные работы на пути 9, 10, 11
	

	
	
	Демонтаж рельсошпальной решётки 
м
	

	1 
	Очистка шпал от мусора, бетонного боя, грунта и пр.
	м3
	69,22
	81,57
	
12,35

	3,2 м * 0,1 (сред.значение)* 216,31 м
S=S1+S2+S3+S4+S5=117,33+233,40+217,91+46,22+200,85=815,71 м2  V= S*h=815,71=81,57 м3

	2 
	Демонтаж стяжек рельсовых металлических
	шт.
	18
	44
	26
	

	3 
	Разборка стыков Р-50 (демонтаж стыковых накладок)
	шт.
	45
	46
	1
	90 накладок
92 накладки

	4 
	Расшивка шпал деревянных (скрепление Д-50)
	компл/шт.
	371/742
	345/390
	-26/-352
	Демонтаж скрепления

	5 
	Демонтаж рельс Р-50 звеньями до 12,5м 
	м.п.
	432,62
	431,08
	-1,54
	216,31 м.пути * 2 рельса
215,54м.пути *2рельса

	6 
	Демонтаж шпал деревянных
	шт.
	371
	345
	-26
	

	7 
	Демонтаж глухого пересечения
	т
	-
	0,3
	0,
	2*6м

	8 
	Резка швеллера 26С
	рез
	-
	4
	4
	34,61кг

	9 
	Демонтаж железобетонного основания
	м3
	-
	0,99
	0,99
	0,60*0,50*3,30=0,99м3

	6в
	
	

	
	Подготовка зем. полотна (уборка старого)
	

	10 
	Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от загрязнённого щебня, мусора, грунта и пр.
	м3
	103,83
	122,36
	18,53
	3,2 м * 0,15 (сред.значение с учётом объёма шпальных ящиков)* 216,31 м
V= S*h=815,71*0,15=122,36 м3

	11 
	Внесение дополнительного щебня в основание пути
	м3
	69,22
	81,57
	12,35
	3,2 м * 0,1 * 216,31 м,  
Vщ= S*hщеб=815,71*0,10=81,57 м3

	12 
	Уплотнение основания балластного 
	м2
	692,19
	815,71
	123,52
	3,2 м * 216,31 м
S= 815,71 м2

	
	Монтажные работы
	
	
	
	0
	

	13 
	Укладка шпал ж.б., с эпюрой 1840
	шт.
	398
	397
	-1
	

	14 
	Монтаж скрепления КБ65
	компл/шт.
	398/796
	397/794
	-1/-2
	

	15 
	Монтаж рельс звеньями по 12,5м
	м/шт
	432,62/35
	431,08/36
	-1,54/1
	Количество штук кратно рельсу длинной 12,5 м

	16 
	Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)
	к-т
	40
	46
	6
	Болт стыковой в сборе

	17 
	Балластировка путей
	м3
	93
	110,05
	17,05
	0,43 м3 * 216,31 м.пути  

	18 
	Выправка пути (подбивка щебня шпалоподбойками)
	м3
	18,6
	11,01
	-7,59
	93 м3 балласта*20% 

	19 
	Рихтовка пути
	м
	216,31
	215,54
	-0,77
	

	20 
	Погрузка и перевозка балансодержателю демонтированных элементов (шпалы, рельсы, скрепления, болты)
	т
	60
	59,83
	



-0,17
	Вес элементов с учётом износа К=0,9: Шпала - 72 кг/шт,; рельс Р50 – 46,62/м; скрепление Д50 – 17,68/шт                                                         
Шпалы 345*85=29325
Рельсы 431,08*51,80=22330
Скрепления 690*9,18=6334,20
Накладка 92*18,77=1726.84
Болт в сборе 138*0.814=112,33
Итого 59828,37

	21 
	Послеосадочный ремонт ж.д. пути
	м
	216,31
	215,54
	-0,77
	

	22 
	Сварка соединителей рельсовых
	шт
	-
	10
	10
	

	
	
	Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 126 (1/9)
	

	23 [bookmark: _Hlk171014642]
	Очистка межшпальных ящиков от грунта, боя и мусора
	м3
	17,08
	16,09
	-0,99
	0,2*2,75*31,06  
V= S*h=160,91*0,10=16,09 м3

	24 
	Демонтаж переводного механизма (флюгарки)
	шт
	1
	1
	0
	

	25 
	Демонтаж скреплений (расшивка костылей, шурупов)
	шт.
	126
	126
	0
	

	26 
	Демонтаж бруса на стрелочном переводе 
	шт.
	63
	70
	7
	

	27 
	Монтаж бруса на стрелочном переводе 
	шт.
	63
	62
	-1
	Брус деревянный для стрелочных переводов -63шт.


	28 
	Закрепление шпал/ брусьев
	шт.
	63
	70
	7
	Монтаж скреплений

	29 
	Монтаж бруса деревянного под переводной механизм
	шт
	2
	2
	0
	

	30 
	Монтаж переводного механизма (флюгарки)	
	шт
	1
	1
	0
	Ранее демонтированного

	31 
	Балластировка СП
	м3
	16,43
	15,39
	-1,04
	Vб1= S*а-Vшп*b=160,91*0,16-10,36=15,39 м3

	32 
	Выправка и рихтовка стрелочного перевода		
	м3
	3,30
	1,539
	-1,761
	Vв1 = Vб1*0,1 = 15,39*0,1 = 1,539м3

	33 
	Погрузка отходов бруса деревянного в автомобили
	т
	6,586
	7,000
	0,414
	70*100=7000кг

	34 
	Монтаж шпал на стрелочном переводе 
	шт
	-
	6
	6
	

	35 
	Внесение дополнительного щебня в основание пути:
	м3
	-
	16,09
	16,09
	Vщ= S*hщеб=160,91*0,10=16,09 м3

	36 
	Рихтовка стрелочного перевода №126
	м
	-
	36,50
	36,5
	

	
	
	Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 12 (1/9)
	

	37 
	Очистка межшпальных ящиков от грунта, боя и мусора
	м3
	16,62
	16,67
	0,05
	0,2*2,75*30,22
V= S*h=166,67*0,10=16,67 м3

	38 
	Демонтаж переводного механизма (флюгарки)
	шт
	1
	1
	0
	

	39 
	Демонтаж шпал
	шт.
	96
	64
	-32
	

	40 
	Демонтаж бруса на стрелочном переводе 
	шт.
	18
	22
	4
	

	41 
	Монтаж шпал деревянных на стрелочном переводе 
	шт.
	9
	8
	-1
	

	42 
	Монтаж бруса на стрелочном переводе 
	шт.
	52
	60
	8
	Брус деревянный для стрелочных переводов -52шт.


	43 
	Закрепление шпал/ брусьев
	шт.
	63
	70
	7
	Монтаж скреплений

	44 
	Монтаж бруса деревянного под переводной механизм
	шт
	2
	2
	0
	

	45 
	Монтаж переводного механизма (флюгарки)	
	шт
	1
	1
	0
	Ранее демонтированного

	46 
	Балластировка СП
	м3
	16,43
	16,16
	-0,27
	Щебень балластный кат.2
Vб1= S*а-Vшп*b=166,67*0,16-10,51=16,16 м3

	47 
	Выправка и рихтовка стрелочного перевода		
	м3
	3,30
	1,616
	-1,684
	Щебень балластный кат.2
Vв1 = Vб1*0,1 = 16,16*0,1 = 1,616м3

	48 
	Погрузка отходов бруса деревянного в автомобили
	т
	9,61
	8,6
	-1,01
	Ориентировочно
86*100=8600кг

	49 
	Внесение дополнительного щебня в основание пути:
	м3
	-
	33,33
	33,33
	Vщ= S*hщеб=166,67*0,20=33,33 м3

	50 
	Рихтовка стрелочного перевода №126
	м
	-
	37,98
	37,98
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________

